ANEXA Nr. 2 la HCL nr.      din  28.12.2025
                           PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri sătești în comuna Bâlvănești, județul Mehedinți”
1. Indicatori valorici (conform Devizului General)
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoare (fără TVA) [Lei]
	Valoare (cu TVA) [Lei]

	1.
	VALOARE TOTALĂ (INV), din care:
	2.729.726,27
	3.267.159,19

	1.1.
	Construcții - Montaj (C+M)
	2.406.752,00
	2.912.169,92

	1.2.
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență
	296.500,00
	358.765,00

	1.3.
	Cheltuieli pentru investiția de bază
	2.406.752,00
	2.912.169,92

	1.4.
	Alte cheltuieli (comisioane, cote, diverse)
	26.474,27
	26.747,24


2. Indicatori fizici (Capacități)
· Lungime totală drumuri modernizate: 3567 m.
· Lățime parte carosabilă: 2.00m — 3.50m;
· pantă transversală parte carosabilă = 2.50%; 
· pantă transversală acostamente = 2.50%;
· acostamente = 0.25cm;
· Partea carosabila se va realiza in pantă unica. Pantele vor avea valorile de :
· 2.50 0/0 in cazul imbracamintii rutiere
· 4,0% la acostamente

· Sistem rutier (structură):
Pentru modemizarea drumurilor supuse prezentei documentații se va prevedea o structura rutiera suplă alcătuită din:
· Structură rutieră aplicabilă modernizarii drumurilor satesti:
· 25 cm - strat de balast conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008,
· 15 cm - strat superior de fundație din piatră spartă, conform SR EN
· 13242+A1 :2008;
· 6 cm - strat de legătură BA22.4 leg 50/70 conform AND605-2016;
· 4 cm - strat de uzură BAPC16 rul 50/70 conform AND605-2016;

· Structură rutieră aplicabilă modernizarii drumurlui ”RăzureIe”:
· 20,00 cm strat îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,0   folie polietilenă
· 1 5,00 cm strat de piatra sparta;
· 25,00 cm strat de balast;
· Structură rutieră aplicabilă modernizarii drumurilor laterale:
· 25 cm - strat de balast conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1 :2008,   15 cm - strat superior de fundație din piatră spartă, conform SR EN
· 13242+A1 :2008;
· 6 cm - strat de legătură BA22.4 leg 50/70 conform AND605-2016;
· 4 cm - strat de uzură BAPC16 rul 50/70 conform AND605-2016;

· Lucrări de colectare ape: 
· S-au proiectat următoarele dispozitive de scurgere a apelor, astfel:
	Nr. Crt.
	Amplasament
	Denumire drum
	Rigolă de acostament
[m]
	Sant cu secțiunea pavată
m

	1
	Bâlvănesti
	Drum catre terenul de s
	ort
	139
	

	2
	Bâlvănesti
	Drum Beica
	595
	

	3
	Băsești
	
	Drum ȘEST
	50
	363

	4
	Băsești
	Drum Dîlboca
	70
	

	5
	Băsești
	Drum la Neagoe
	46
	

	6
	 Băsești
	
	Drum Răzurele
	336
	

	7
	Pârlagele
	Drum Săliste
	
	

	8
	Pârlagele
	Drum spre Tavică
	143
	

	9
	Pârlagele
	Drum spre Foli
	
	

	10
	Pârlagele
	Drum spre Țarină
	
	442

	11
	Pârlagele
	Drum spre Magazin
	
	510

	
	Pârlagele
	Drum spre Olimpia
	
	360

	
	TOTAL [m]
	
	1379
	1675


· Podete
Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, s-au proiectat 9 podete tubulare cu diametrul nominal de 0600 mm și 24 podețe tubulare cu diametrul nominal de 0300 mm pentru accesele la proprietati. Podețele transversale, tubulare vor fi prevăzute cu cameră de cădere în amonte.
Semnalizare rutieră: În vederea reglementării circulației și asigurării siguranței în trafic, pe drumurile proiectate s-au prevăzut marcaje longitudinale mediane și laterale conform SR 18487/2015 și indicatoare de circulație conform SR 1848-1: 2011, amplasate conform planului de situație proiectat.
.
3. Durata de realizare a investiției
· Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni (de la emiterea ordinii de începere).
· Durata totală de implementare: 15 luni.
4. Finanțarea investițiilor
Investiția se finanțează din bugetul local al comunei Bâlvănești și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții aprobate.
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