Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 157/11015/07.08.2023
PRINCI PALII INDICATORI TEHNICO-E CONOMICI ACTUALIZAȚI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ” RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ — SECȚIA
PEDIATRIE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD"


-VALOARE TOTALÀ : 3.199.442,03 lei fără TVA, respectiv 3.788.709,65 lei cu TVA;
Din care: VALOARE ELIGIBILĂ:  1.114.942,32 lei fără TVA , respectiv 1.326.781,36  lei cu TVA.

CAPACITĂȚI FIZICE:
· LUCRURI DE CONSTRUCȚII
LA SUBSOL:
· în vestiar, se amenajează un grup sanitar ;
· în spațiul cu destinația de depozitare soluții curățenie, se amenajează un grup sanitar ;
· se montează mână curentă la scară și pe hol ;
· în interiorul încăperilor se va tuma o șapă autonivelantă ca strat suport pentru noua pardosea ;
· îndepărtarea placajului ceramic ( gresie / falanță ) de pe pereții interiori ;
· se înlocuiește în întregime pardoseala existentă cu covor din pvc Tarkett ;
-	realizarea unui tavan fals, casetat ; LA PARTER:
· la camera de gardă, se desface parapetul de la fereastră și se face un acces din exterior
(scări și lift cu platformă pentru persoane cu dizabilități) ;
· se crează un gol de ușă între camera de gardă și salonul nr. l ;
· în salonul nr. 1 se contează un lavoar ;
· la salonul nr. 2, existent, se schimbă destinația in cameră de gardă și se amenajează un grup sanitar ;
· se înlocuiește în întregime tâinplăria din lemn care separă camera de gardă (fost salon 2) și hol, se va realiza un perete pe structură ușoară ;
· la salonul nr. 3 se schimbă destinația în cabinet medici ;
· se înlocuiește în întregime tămplăria din lemn care separă cabinetul medicilor (fost salon 3) și hol, se va realiza uri perete pe structură ușoară ,
se înlocuiește în întregime tâmplăria de lemn dintre salonul nr. 1 și hol cu tămplărie din PVC, tâmplărie prevăzută cu sticlă începând de la înălțimea de 90 cm ;
· în salonul de consultații se montează un lavoar ;
· în grupul sanitar se mai adaugă o cadă de duș ;
· se contează mână curentă pe holuri și pe casa scărilor ;
· în interiorul încăperilor se va tuma o șapă autonivelantă ca strat suport pentru noua pardosea ;
îndepărtarea placajului ceramic ( gresle / falanță ) de pe pereții interiori ;
· se înlocuiește în întregime pardoseala existentă cu covor din pvc Tarkett ;
· realizarea unui tavan fals, casetat ;

LA ETAJ:
· salonul nr. 6 devine salon nr. 3, se închide golul de ușă dintre salonul nr. 3 și salonul nr. 5;
· se desființează peretele dintre salonul nr. 5 și salonul nr. 8 (conform plan etaj existent), se măreşte suprafața salonului nr. 5 și se desparte de hol cu tâmplărie din PVC, tâmplărie prevăzută cu sticlă începând de la înălțimea de 90 cm ;
· salonul nr. 10 devine salonul nr. 6 la care se amenajează un grup sanitar ;
· salonul nr. 7 devine salonul nr. 4 și se desparte de hol cu tâmplărie din PVC, tâmplărie prevăzută cu sticlă începând de la înălțimea de 90 cm ;
· se montează mână curentă pe hol și casa scărilor ;
· în interiorul încăperilor se va tuma o Sapă autonivelantă ca strat suport pentru noua pardosea ;
· îndepărtarea placajului ceramic ( gresie / faianță ) de pe pereții interiori ;
· se înlocuiește în întregime pardoseala existentă cu covor din pvc Tarkett ;
· se montează grilaje la ferestre pentru siguranța la cădere ;
· realizarea unui tavan fals, casetat ;

LA POD:
se înlocuiesc elementele de lemn ale șarpantei (căpriori și grinzi) care sunt deteriorate ;
· se înlocuiește în întregime învelitoarea existentă cu învelitoare din țiglă ceramică;
· se înloculesc șipcile de la șarpantă, stratul suport pentru țiglă ;
· se dispune termoizolație din vată minerală, conform auditului energetic, între grinzile de lemn ale planșeului și la intradosul grinzilor de lemn ale planșeului ;
· se înlocuiesc grinzile de lemn deteriorate ale planșeului ;
· se reface în întregime podina la nivelul podului ;
· se dublează căpriorii șarpantei pe zona unde se vor dispune panourile fotovoltaice ;
· se va închide streașina cu lambriuri ; LA FATADE:
· se dispune polistiren la fațade cu grosimea de 10 cm conform Auditului Energetic ,
· se dispune polistiren la soclu cu grosimea de 5 cm conform Audit Energetic ;
· se vor monta jgheaburi și burlane noi ,
· se desființează coșurile de fum până la nivelul planșeului ;
· pe tot conturul clădirii se va realiza un trotuar din beton cu rol de protecție ;

· LUCRĂRI DE INSTALAȚII
Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire
Instalațîa de încălzire se va înlocui complet, se vor reface traseele și se vor înlocui radiatoarele. Se
vor monta capeți termostatați pe fiecare radiator.
La instalați ile interioare de încălzire se prevăd armături de închidei e :
· pe conducte le principale și pe ramurile de distribuție ;
· pe conductele de alimentare a aparatelor de încălzire, pentru izolarea acestora ;
Conf normativ 113 în incăperi destinate copiilor preșcolari corpurile de incalzire se vor masca.

lnstalatiile sanitare
LA SUBSOL:
se va reface grupul sanitar de pe hol ;
în vestiar se va face uri grup sanitar nou care va fi alimentat cu apă rece și apă caldă din rețeau existentă ;
LA PARTER:
se vor amenaja grupuri sanitare în zona camerei dc gardă și în zona cabinetului medical ;
· se vor monta favoare în saloane și grupurile sanitare care nB au în prezent ;
· canalizarea se va descărca în canalizarea existentă cu posibilitatea de prelungire pentru noii consumatori ;
LA ETAJ:
· se va amenaja un grup sanitar în zona salonului nr. 6 ;
canalizarea se va descărca în canalizarea existentă cu posibilitatea de prelungire pentru noii consumatori ;
· apa caldă va fi furnizată de la boilerele electrice montate în grupurile sanitare noii create; Jnstalatia electrică
· instalațiile electrice se vor înlocui complet pe toate nivelele clădirii, se vor înlocui
corpurile de iluminat existente cu unele noi, tip LED ;
conform temei de proiectare se vor monta 4 panouri fotovoltaice pentru alimentarea part,ială cu energie electrică a boilerelor electrice existente ;

Durata de realizare a investiției 36 luni, din care durata pentru execuția lucrărilor
obiectivului este de 12 luni.
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