								Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 37/11015/16.02.2023 


Descrierea sumara a investitiei - ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad”



1. Denumirea obiectivului de investiție: ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad”, in Municipiul Brad

2. Ordonator principal de credite/Investitor: UAT Brad

3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): nu este cazul

4. Beneficiarul investiției: UAT Brad

5. Analiza situației existente si identificarea deficientelor
a) Starea actuala:
Construcția (Corp C2-203,91 mp sup. construita ) cu dimensiuni de 11,18 x 19,57 m este amplasata împreuna cu alte 8 corpuri de cladire  individual si la distant de alte construcții  pe terenul de 11456 mp înscris in  CF 67890- ( vechi 3206 Brad , nr. Topo 19/b/2/1) pozitionat in intravilanul Municipiului Brad     
În interiorul acesteia se desfășoară activitatea secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Brad.
Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. este orizontal și fără risc de inundații.

6. Masuri propuse:
•	consolidarea elementelor cu degradari ale  sarpantei si in special a capriorilor ( eventual prin indesirea lor)  , daca este cazul,  tinand cont de incarcarile  aduse si  de eventualele elemente fotovoltaice care se vor amplasa pe acoperis;
•	verificarea grinzilor planseului peste etajul 1, repararea sau consolidarea lor in zonele in care se constata degradari  ;
•	demontarea cosurilor de fum pana la nivelul planseului peste etaj si inchiderea canalelor din pereti , in situatia eliminarii posibilitatilor  incalzirii su sobe si folosirea altei variant;
•	imbunatatirea izolatiei hidrofuge la peretii exterior pe zona fara subsol prin infiltrati au prin goluri de aerisire   
•	schimbarea invelitoarei si a scandurilor actuale batute pe capriori si realizarea unei invelitori cu etanseitate mai mare hidrofuga si cu protectie la deficentele locale  eventuale care pot aparea la invelitoare  
•	refacerea finisajelor interioare si exterioare  

Acolo unde conditiile financiare permit se mai recomanda promovarea si utilizarea de sisteme moderne de prepararea apei calde menajere si a agentului termic pentru incalzire:
· utilizarea de panouri solare;
· utilizarea de panouri fotovoltaice pentru iluminatul normal și arhitectural;
· montarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură.
Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui:
· cost unitar pentru lucrarile de renovare aprofundată de 500 euro/m2 (arie desfasurata), fara TVA;
· cost pentru o statie de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) cu cate doua puncte de incarcare/statie de 25.000 euro/statie.

In cadrul solicitarii de finantare este prevazuta instalarea a cate o statie de incarcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu doua puncte de incarcare per statie, la fiecare 2000m2 arie desfasurata renovata.

	Rezultate
	Valoare la inceputul
implementarii
proiectului
	Valoare la finalul implementarii
proiectului

	Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kwh/mp.an)
	261,6 Kwh/mp.an
	80,93 Kwh/mp.an

	Consumul de energie primara    (kwh/mp.an )
	428,68 kwh/mp.an

	204,51 kwh/mp.an

	Consumul de energie primara utilizand surse neregenerabile (kwh/mp.an)
	428,68 kwh/mp.an
	262,47 kwh/mp.an

	Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile (kwh/mp.an)
	0
	196,97 kwh/mp.an

	Nivel estimat al gazelor cu efect de sera
 ( echivalent kgCO2/mp.an)
	79,01 kgCO2/mp.an
	31,79 kgCO2/mp.an
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