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CAIET DE SARCINI
AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN 
COMUNA CIUMEGHIU  JUDETUL BIHOR

CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN COMUNA CIUMEGHIU, JUDETUL BIHOR

Obiectul caietului de sarcini-cadru


  ART. 1
  Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către Consiliul Local al Comunei Ciumeghiu care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare.
  ART. 2 
  (1) Caietele de sarcini s-a intomcit în concordanta cu necesităţile obiective ale consiliului local Ciumeghiu, cu respectarea în totalitate a cerinţelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
  (2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliul Local al Comunei Ciumeghiu.

  ART. 3
  La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:
  a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate sau care se deleagă;
  b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor capata o noua numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
  c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.
  ART. 4
   Consiliul Local al Comunei Ciumeghiu are obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini sa definească specificăţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala.

  CAP. I
  Obiectul caietului de sarcini pentru activitatea de alimentare cu apă și canalizare

  ART. 1
  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranţa.
  ART. 2
  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţa în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.
  ART. 3
  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii Captare, tratare si mdistribuite apa – COD CAEN 3600, colectarea si tratarea apelor reziduale – COD CAEN 3700 şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.
  ART. 4
  (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
  (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului/activităţii de alimentare cu apa şi de canalizare şi care sunt în vigoare.
  ART. 5
  Serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând 
Volume si debite autorizate:

- zilnic maxim 453,5 mc, respectiv 5,24 l/s; anual 165,52 mii mc

- zilnic mediu 284,00 mc; respectiv 3,29 l/s; anual 103,66 mii mc

- zilnic minim: 227,2 mc; respectiv 2,62 l/s; anual 82,92 mii mc
pentru toti utilizatorii din aria de prestare 
  ART. 6
  Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de asigurări:
  a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;
  b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);
  c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.
  ART. 7
  Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.

  CAP. II
  Cerinţe organizatorice minimale


  ART. 8
  Operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare va asigura:
  a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
  b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;
  c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
  d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii;
  e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
  f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
  g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
  h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;
  i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
  j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare;
  k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
  l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
  m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;
  n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
  o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
  p) aplicarea de metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
  q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;
  r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
  s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;
  t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
  u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
  v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
  w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
  x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
  ART. 9
  Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare).
  ART. 10
  În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală şi operator.

  CAP. III
  Serviciul de alimentare cu apa


  ART. 11
  Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa sunt proprietate ELECTRICA S.A.


  SECŢIUNEA 1
  Captarea apei brute

  ART. 12
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorială a Comunei Ciumeghiu.
  ART. 13
  Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza în Sursa o constituie 1 foraj de adâncime, F1 amplasat in Ciumeghiu, DN 79, H = 150 m - F 1 (Ciumeghiu) x = 239113,98; Y = 587864,48.
  ART. 14
  Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată art. 20.
  ART. 15
  Situaţia surselor de apa de suprafaţa este cea prezentată art. 20.
  ART. 16
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz: 
  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captarii apei la debitul nominal;
  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare;
  c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, în funcţie de debit;
  d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de apa vehiculate;
  e) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora;
  f) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de captare;
  g) schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare;
  h) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere;
  i) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi.
  ART. 17
  Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Tratarea apei brute

  ART. 18
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială a Comunei Ciumeghiu
  ART. 19
  Statia de tratare a apei brute este amplasata în localitatea Ciumeghiu.
    ART. 20
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:
  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratarii apei brute, la debitul nominal.
  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate mai jos:


Instalatii de aducțiune și înmagazinare:

a) F1 – conductă de aductiune din PEHD, L = 80 m , Dn = 160 mm

b) rezervor de înmagazinare a apei R1 Ciumeghiu din beton armat, cilindric, V = 100 mc

c) stație de pompare (Ciumeghiu) 1+1 pompe consum (Q=12 mc/h, H = 50 mCA, P = 4 kw) si o pompă de incendiu (Q= 30 mc/h, H = 54 m CA, P = 7,5 kw)

d) stație hidrofor cu recipient de 315 l și electroprocesor

h) recipeint hidrofor, V = 300 l

Instalații de tratare: 1 instalație automata de clorinare a apei cu clor gazos amplasat în gospodaria de apă

Rețeaua de distribuție a apei: din teava de HDPE, Dn= 90 – 110 – 125 mm, L = 11340 m Ciumeghiu

Rețelele de distribuție sunt echipate cu cișmele stradale la intervale maxime de 300 m și cu hidranți de incendiu subterani la intervale de 500 m.

Sistemul de alimentare cu apă existent al localitații Ciumeghiu este format din urmatorul flux tehnologic existent pe amplasament:

 Foraj apă pentru sursa de apă – debit insuficient;

 Retea de alimentare cu apă (aductiune);

 Rezervor de inmagazinare V=200 mc – subdimensionat;

 Stație de pompare (hidrofor) – subdimensionată;

 Stație de tratare cu clor gazos - nefunctională;

 Rețele de alimentare cu apă (distributie) – subdimensionate;

 Bransamente de apă.

În cadrul gospadăriei de apă ce este amplasată pe terenul cu nr. cad. 50228, se regăsesc urmatoarele componente aferente sistemului de alimentare cu apă existent:

- forajul de apă avand H=150 m echipat cu o pompă sumersibila CAPRARI cu

Q=36 mc/h si H=20 mcA montată într-o cabină de foraj semiingropată din beton armat;

- conductă de aducțiune din țeavă PEHD, L=80 m si D=160 mm;

- rezervorul de înmagazinare a apei, circular semingropat din beton armat cu capacitatea de V=200 mc;

- Stația de pompare (hidrofor), montată într-o construcție din zidărie de carămidă, echipată cu pompe pentru consum (distribuție 1A+1R), Q=12 mc/h, H=50 mCA și pompă pentru incendiu Q=30 mc/h, H=54 mCA, respectiv recipient hidrofor vas expansiune);

- stația de clorinare (tratare) cu hipoclorit de sodiu.

Rețeaua de distribuție este realizată din țeavă PEHD, L=11340 m, D=110 si 160 mm, echipată cu cișmele stradale la intervale de max. 300 m si hidranți de incediu subterani la intervale de 100 m

Debitele pentru care a fost dimensionat sistemul sunt:

Qmed zi = 285,5 mc/zi = 3,30 l/s

Qmax zi = 164,0 mc/zi = 1,90 l/s 

 max = 26,96 mc/h = 7,49 l/s

2.Localitatea Ghiorac , aparținând comunei Ciumeghiu dispune de sistem de alimentare cu apă.

Ghiorac este un sat în comuna Ciumeghiu. Satul se situează la aproximativ 16 km (Sud) de Salonta și la circa 60 km (Sud-Vest) de municipiul reședință de județ, Oradea.

Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică.

Sistemul de alimentare cu apă existent al localitații Ghiorac este format din următorul flux tehnologic existent pe amplasament:

 Foraj apă ce asigura sursa de apă;

 Rețea de alimentare cu apă(aducțiune) – subdimensionată;

 Stație de tratare cu clor gazos – nefunctională;

 Rezervor de înmagazinare V=100 mc – subdimensionat;

 Stație de pompare – subdimensionată;

 Rețele de alimentare cu apă(distributie) – subdimensionate;

 Cișmele stradale.

În cadrul gospodăriei de apă ce este amplasată pe terenul cu nr. cad. 50225, se regăsesc urmatoarele componente aferente sistemului de alimentare cu apă existent:

- forajul de apă avand H=110 m si D=140 mm echipat cu o pompă submersibilă HEBE cu Q=18 mc/h si H=52 mcA, montate într-o cabina de foraj semiingropată din beton armat, având coordonatele Stereo 70: X= 246870,30; Y= 585041,41;

- conducta de aducțiune din țeavă PEHD, L=80 m si D=125 mm;

- rezervorul de înmagazinare a apei, circular semingropat din beton armat cu capacitatea de V=100 mc;

- Stația de pompare, montată în interiorul camerei vanelor rezervorului, echipată cu pompe pentru consum (distribuție 1A+1R) tip SADU, Q=12 mc/h, H=50 mCA și pompă pentru incendiu Q=30 mc/h, H=54 mCA, respectiv recipient hidrofor  vas expansiune) V=300 l;

- stația de clorinare (tratare) cu hipoclorit de sodiu.

Rețeaua de distribuție este realizată din țeavă PEHD, L=8800 m si D=90-125 mm, echipată cu cișmele stradale la intervale de max. 300 m și hidranți de incediu subterani la intervale de 500 m

Debitele pentru care a fost dimensionat sistemul sunt:

Qmed zi = 120,0 mc/zi = 1,94 l/s

Qmax zi = 168,0 mc/zi = 2,12 l/s 

 max = 26,96 mc/h = 3,89 l/s

Alimentarea cu energie electrică a componentelor sistemului de alimentare cu apă

Pentru asigurarea energieie electrice necesare la gospodaria de apă din Ciumeghiu și Ghiorac sunt executate racorduri electrice  conform avizelor de racordare  si fișelor  de soluție de catre SC Electrica.


  ART. 21
  Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;
  b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

  SECŢIUNEA a 3-a
  Transportul apei potabile şi/sau industriale

  ART. 22
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în aria administrativ-teritorială Comunei Ciumeghiu, cu delimitarile acesteia).
  ART. 23
  Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate astfel.
a) Sistemul de alimentare cu apă Ciumeghiu

Sursa: subteran, adâncime

Amplasament: bazin hidrografic Crișul Negru

Administrator: Comuna Ciumeghiu

Populatie stabilă deservită 4624 de  locuitori.

Definirea profilului de activitate al obiectivului

Profilul de activitate constă în captarea, tratarea apei captate din subteran, prin 2 foraje în vederea potabilizării, înmagazinării şi pompării acesteia în reţeaua de distribuţie a comunei Ciumeghiu.

Amplasamentul şi adresa

Sistemul de alimentare cu apă este amplasat în comuna Ciuumeghiu

1.Localitatea Ciumeghiu, apartinand comunei Ciumeghiu dispune de sistem de alimentare cu apă.

Desctiere generală

 Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică.

Sursa o constituie 1 foraj de adâncime, F1 amplasat in Ciumeghiu, DN 79, H = 150 m

- F 1 (Ciumeghiu) x = 239113,98; Y = 587864,48

Volume si debite autorizate:

zilnic maxim 453,5 mc, respectiv 5,24 l/s; anual 165,52 mii mc

zilnic mediu 284,00 mc; respectiv 3,29 l/s; anual 103,66 mii mc

zilnic minim: 227,2 mc; respectiv 2,62 l/s; anual 82,92 mii mc

Instalații de captare:

- forajul F1 ciumeghiu este echipat cu o electropompă submersibilă tip CAPRARI cu caracterisiticile tehnice: Q = 36 mc/h; H= 20 mCA; P=3 kw montată întro cabină semiingropată, din beton armat

Regimul de funcționare: permanent, 365 zile/an, 24 ore / zi

Instalatii de aducțiune și înmagazinare:

a) F1 – conductă de aductiune din PEHD, L = 80 m , Dn = 160 mm

b) rezervor de înmagazinare a apei R1 Ciumeghiu din beton armat, cilindric, V = 100 mc

c) stație de pompare (Ciumeghiu) 1+1 pompe consum (Q=12 mc/h, H = 50 mCA, P = 4 kw) si o pompă de incendiu (Q= 30 mc/h, H = 54 m CA, P = 7,5 kw)

d) stație hidrofor cu recipient de 315 l și electroprocesor

h) recipeint hidrofor, V = 300 l

Instalații de tratare: 1 instalație automata de clorinare a apei cu clor gazos amplasat în gospodaria de apă

Rețeaua de distribuție a apei: din teava de HDPE, Dn= 90 – 110 – 125 mm, L = 11340 m Ciumeghiu

Rețelele de distribuție sunt echipate cu cișmele stradale la intervale maxime de 300 m și cu hidranți de incendiu subterani la intervale de 500 m.

Sistemul de alimentare cu apă existent al localitații Ciumeghiu este format din urmatorul flux tehnologic existent pe amplasament:

 Foraj apă pentru sursa de apă – debit insuficient;

 Retea de alimentare cu apă (aductiune);

 Rezervor de inmagazinare V=200 mc – subdimensionat;

 Stație de pompare (hidrofor) – subdimensionată;

 Stație de tratare cu clor gazos - nefunctională;

 Rețele de alimentare cu apă (distributie) – subdimensionate;

 Bransamente de apă.

În cadrul gospadăriei de apă ce este amplasată pe terenul cu nr. cad. 50228, se regăsesc urmatoarele componente aferente sistemului de alimentare cu apă existent:

- forajul de apă avand H=150 m echipat cu o pompă sumersibila CAPRARI cu

Q=36 mc/h si H=20 mcA montată într-o cabină de foraj semiingropată din beton armat;

- conductă de aducțiune din țeavă PEHD, L=80 m si D=160 mm;

- rezervorul de înmagazinare a apei, circular semingropat din beton armat cu capacitatea de V=200 mc;

- Stația de pompare (hidrofor), montată într-o construcție din zidărie de carămidă, echipată cu pompe pentru consum (distribuție 1A+1R), Q=12 mc/h, H=50 mCA și pompă pentru incendiu Q=30 mc/h, H=54 mCA, respectiv recipient hidrofor vas expansiune);

- stația de clorinare (tratare) cu hipoclorit de sodiu.

Rețeaua de distribuție este realizată din țeavă PEHD, L=11340 m, D=110 si 160 mm, echipată cu cișmele stradale la intervale de max. 300 m si hidranți de incediu subterani la intervale de 100 m

Debitele pentru care a fost dimensionat sistemul sunt:

Qmed zi = 285,5 mc/zi = 3,30 l/s

Qmax zi = 164,0 mc/zi = 1,90 l/s 

 max = 26,96 mc/h = 7,49 l/s

2.Localitatea Ghiorac , aparținând comunei Ciumeghiu dispune de sistem de alimentare cu apă.

Ghiorac este un sat în comuna Ciumeghiu. Satul se situează la aproximativ 16 km (Sud) de Salonta și la circa 60 km (Sud-Vest) de municipiul reședință de județ, Oradea.

Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică.

Sistemul de alimentare cu apă existent al localitații Ghiorac este format din următorul flux tehnologic existent pe amplasament:

 Foraj apă ce asigura sursa de apă;

 Rețea de alimentare cu apă(aducțiune) – subdimensionată;

 Stație de tratare cu clor gazos – nefunctională;

 Rezervor de înmagazinare V=100 mc – subdimensionat;

 Stație de pompare – subdimensionată;

 Rețele de alimentare cu apă(distributie) – subdimensionate;

 Cișmele stradale.

În cadrul gospodăriei de apă ce este amplasată pe terenul cu nr. cad. 50225, se regăsesc urmatoarele componente aferente sistemului de alimentare cu apă existent:

- forajul de apă avand H=110 m si D=140 mm echipat cu o pompă submersibilă HEBE cu Q=18 mc/h si H=52 mcA, montate într-o cabina de foraj semiingropată din beton armat, având coordonatele Stereo 70: X= 246870,30; Y= 585041,41;

- conducta de aducțiune din țeavă PEHD, L=80 m si D=125 mm;

- rezervorul de înmagazinare a apei, circular semingropat din beton armat cu capacitatea de V=100 mc;

- Stația de pompare, montată în interiorul camerei vanelor rezervorului, echipată cu pompe pentru consum (distribuție 1A+1R) tip SADU, Q=12 mc/h, H=50 mCA și pompă pentru incendiu Q=30 mc/h, H=54 mCA, respectiv recipient hidrofor  vas expansiune) V=300 l;

- stația de clorinare (tratare) cu hipoclorit de sodiu.

Rețeaua de distribuție este realizată din țeavă PEHD, L=8800 m si D=90-125 mm, echipată cu cișmele stradale la intervale de max. 300 m și hidranți de incediu subterani la intervale de 500 m

Debitele pentru care a fost dimensionat sistemul sunt:

Qmed zi = 120,0 mc/zi = 1,94 l/s

Qmax zi = 168,0 mc/zi = 2,12 l/s 

 max = 26,96 mc/h = 3,89 l/s

Alimentarea cu energie electrică a componentelor sistemului de alimentare cu apă

Pentru asigurarea energieie electrice necesare la gospodaria de apă din Ciumeghiu și Ghiorac sunt executate racorduri electrice  conform avizelor de racordare  si fișelor  de soluție de catre SC Electrica.

Forajele si zonele de amplasament a rețelelor  sunt pe străzile și terenurile din localitățiile Ciumeghiu și  Ghiorac, aparținătoare Comunei Ciumeghiu, aflate în administrarea Consiliului Local Ciumeghiu, județul Bihor.


  ART. 24
  Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în art precedent.
  ART. 25
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:
  a) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute transportate, precum şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei);
  b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei potabile/brute este prezentată în anexa nr. ... (se trece numărul anexei);
  c) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi functionale: conductă de aducțiune Ciumeghiu din țeavă PEHD, L=80 m si D=160 mm; - conducta de aducțiune din Ghiorac din țeavă PEHD, L=80 m si D=125 mm

  ART. 26
  Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea conductelor de transport;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

  SECŢIUNEA a 4-a
  Inmagazinarea apei


  ART. 27
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de inmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială Comunei Ciumeghiu.
  ART. 28
  Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în
- rezervor de înmagazinare a apei R1 Ciumeghiu din beton armat, cilindric, V = 100 mc
- rezervorul de înmagazinare a apei in Ghiorac, circular semingropat din beton armat cu capacitatea de V=100 mc;.
  ART. 29
  Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate la Art. 20
  Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt proprietate ELECTRICA S.A..
  ART. 30
  Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate la Art. 20.
  ART. 31
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare captare, după caz: descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Ar. 20;
  ART. 32
  Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei;
  d) întreţinerea instalaţiilor;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.


  SECŢIUNEA a 5-a
  Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

  ART. 33
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul Comunei Ciumeghiu.
  ART. 34
  (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se pot solicita primariei.
  ART. 35
  Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat la art. 20.
  ART. 36
  Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau industriale este prezentat la art. 20.
  ART. 37
  Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate la art. 20.
  ART. 39
  În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:
  a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate la art. 20;
  b) graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 5 ani;
  c) graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani.;
  d) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani;
  e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani;
  f) graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, este prezentat în anexa .... (se trece numărul anexei);
  g) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
  h) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
  ART. 40
  Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se realizeze:
  a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
  b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
  c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
  d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;
  f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;
  h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
  i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:
  - spitale;
  - policlinici;
  - cămine de bătrâni;
  - leagane de copii;
  - grădiniţe;
  - crese;
  - cămine pentru persoane cu handicap;
  - centre de resocializare a minorilor;
  - şcoli.
  ART. 41
  În activitatea sa operatorul va asigura:
  a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
  b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
  c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;
  d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
  e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
  - planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;
  - data şi ora întreruperii furnizarii apei;
  - data şi ora reluării furnizarii apei;
  f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:
  - reparaţii planificate;
  - reparaţii accidentale;
  g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
  h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;
  i) bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.


  CAP. IV
  Serviciul de canalizare

  ART. 42
  Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt proprietatea ELECTRICA S.A.

  SECŢIUNEA 1
  Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori


  ART. 43
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă a Comunei Ciumeghiu.
  ART. 44
  Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt: 
Există sistem de canalizare menajeră în localitățile Ciumeghiu și Ghiorac, cu stație de epurare  care deservește întreaga comună, stația de epurare amplasată în apropierea localității Ciumeghiu.

Parametri specifici obiectivului de investiții:

 -rețea de canalizare menajera –  L=26000 ml se va realiza din :

 -L=17426,44m retea gravitationala cu tuburi PVC-KG SN8 cu diametrul  Dn 250mm,Dn315mm

 -retea de canalizare sub presiune de L=8572,51 m

- Conductă de refulare PEID PE100 Dn75, L=856,62ml; 

  -cămine vizitare– 426 buc ;

  -lungime racorduri L=4200 m

  -racorduri proprietati camine Dn 400-840 buc

  -conducte de refulare ape uzate in lungime de 8572,51 m PEID PE 100 SDR17 PN10 De 90mm

  -conducta de alimentare cu apa statie de epurare PEID PE100 SDR17 PN10 De 50mm,L=300m

  -conducta de evacuare apa epurata in L=400m PEID PE100 PN10 De 125mm

 -conducta de alimentare cu apa statie de epurare PEID PE100 SDR17 PN10 De 20mm,L=30m

  -conducta de evacuare apa epurata in L=50m PEID PE100 PN10 De 110mm

  -subtraversări – 90 ml; 

  -stații de pompare apă uzată – 16 buc ; tip cheson(SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4, SPAU5, SPAU6, SPAU7, SPAU8, SPAU9, SPAU10, SPAU11,SPAU12, SPAU13, SPAU14, SPAU15, SPAU16), de formă circulară, cu diametrul interior de 1,5m, se vor realiza din beton armat.

Tehnologic, staţiile de pompare sunt echipate cu două electropompe (una activă şi una de rezervă), ventilatoare pentru introducere aer proaspăt şi aspiraţie aer viciat şi tablouri electrice şi de automatizare.

Staţiile de pompare vor fi echipate cu:

– Pompe submersibile 1A+1R inclusiv accesorile (sistemul de ghidaj, cot de refulare şi set montaj cot, lanţ de ridicare pompă);

- Instalația hidraulică alcătuită din conducte refulare din oțel inox, vane cu sertar pană şi corp plat și clapete de sens;

– Vană cuţit pentru secţionarea conductei de alimentare cu apă uzată a staţiilor SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4, SPAU5, SPAU6, SPAU7, SPAU8, SPAU9, SPAU10, SPAU11, SPAU12, SPAU13, SPAU14, SPAU15.

– Plutitori cu contacte electrice pentru comanda pompelor;

– Instalaţie electrică și automatizare

 -stație de epuare – 1 buc cu o suprafaţa este de 293,65 mp: L = 20,90 x 14,05; 

Caracteristicile influentului în stația de epurare :

Capacitate Quzi max 499,20 m /zi, 

încărcare organica : CBO5 = 300 mg/1 ,CCO-Cr = 50 mg,

Suspensii = 350 mg/1

Parametrii de intrare a apei uzate în statia de epurare: conf. NTPA 002.

Conductă de alimentare cu apă stație epurare PEID PE100 SDR2

 -branșamente – 1229 buc; 

  ART. 45
  Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate la art. 44.
  ART. 46
  Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate la art. 44. 
  ART. 47
  În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:
  a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate la art. 44;
  b) graficul privind situaţia numărului de utilizatori racordati în ultimii 5 ani;
  c) graficele de variatie a cantităţii de ape uzate, minima, medie şi maxima, aferentă utilizatorilor în ultimii 5 ani.;
  d) variatia tarifului în ultimii 5 ani;
  e) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani;
  f) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru;
  g) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.
  ART. 48
  Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât să se realizeze:
  a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
  b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
  c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă;
  d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;
  f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
  ART. 49
  În activitatea sa operatorul va asigura:
  a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
  b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
  c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţa aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;
  d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
  e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:
  - planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
  - data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
  - data şi ora reluării serviciului;
  f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
  g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.


  SECŢIUNEA a 2-a
  Epurarea apelor uzate

  ART. 50
  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul Comunei Ciumeghiu.
  ART. 51
  În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare statie de tratare, după caz:
  a) consumul propriu tehnologic de energie electrica şi de reactivi, de proiect, pentru asigurarea epurarii apei uzate, la debitul nominal;
  b) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora;
  c) diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia consumului specific, în funcţie de debit;
  d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompe în funcţie de debitele de apa şi de namol vehiculate;
  e) diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizate în funcţie de debitul de apa uzata epurata;
  f) lista aparatelor de măsura şi de analiza pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei uzate, epurate şi a namolurilor, precum şi caracteristicile acestora;
  g) lista dotărilor laboratorului chimic, metodele de analiza necertificate;
  h) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de epurare a apelor uzate;
  i) schema statiei de epurare şi de tratare a namolurilor cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare;
  j) schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere;
  k) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei.
  ART. 52
  Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze:
  a) verificarea şi supravegherea continua a funcţionarii instalaţiilor;
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
  c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării;
  d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare;
  e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
  f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
  g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
  h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
  i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii;
  j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
  k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
  l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;
  m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
  o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
