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Anexa nr. 1 la HCL NR. 57 din  31.07.2023

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI AI  OBIECTIVULUI DE INVESTITII „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE CLEJA ȘI SOMUȘCA, DIN COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACAU, faza PTH

Proiect nr. 14/2023
Elaboratorul  Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, faza PTH – SC COMPLET RUTIER S.R.L 
1.Indicatori economici:   

                                                                                                              	-lei-
	indicatori
	Valoare(fara TVA) 
	TVA 19%
	Valoare(inclusiv TVA)

	TOTAL GENERAL, din care:
	5.099.647,11
	958.231,28
	6.057.878,39

	C+M
	4.665.861,63
	 886.513,69
	5.552.375,32


2.Indicatori tehnici 
Drumurile care fac obiectul investiției:
	Nr. Crt.
	Denumire drum
	Lungime (ml)

	1
	Strada Margaretelor
	193,00

	2
	Strada Progresului
	276,00

	3
	Strada (Aleea) Sf. Francisc de Asissi
	56,00

	4
	Strada. Bradisului
	197,00

	5
	Strada Malului
	124,00

	6
	Strada Malului 2
	30,00

	7
	Strada (Aleea) Agricultorilor
	63,00

	8
	Aleea Ederei
	76,00

	9
	Strada(Aleea) Soimului
	127,00

	10
	Strada (Aleea) Soimului 2
	30,00

	11
	AleeaVointei
	103,00

	12
	Strada. Paunilor
	145,00

	13
	Strada Tarancutei
	203,00

	14
	Strada Buducului
	290,00

	15
	Strada Soarelui
	295,00

	16
	Strada Velnitei
	200,00

	17
	Aleea Viilor
	94,00

	18
	Str. Clopotelor
	180,00

	19
	Str. Pistacului
	204,00

	20
	Str. Cigasului
	200,00

	21
	Str. Uifogasului
	178,00

	22
	Str. Sf. Marcu
	209,00

	23
	Str. Florilor
	216,00

	Lungime totală                                          3689,00  




Categoria de importanță: ,,C”  conform HG 766/97,
Clasa de importanță:a III-a conform P100-1/2013
Categoria funcțională:  drumuri locale
Clasa tehnică: V – în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1296/2017 al Ministrului Transportului, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizrea drumurilor.


Structura Rutieră proiectată:
- strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 5% in grosime de 20 cm
- strat de fundație inferior din balast in grosime de 15 cm
- strat de fundație superior din balast amestec optimal in grosime de 15 cm
- strat de legătură BADPC 22, 4 in grosime de 6 cm
- strat de uzură BAPC 16 / MAS 16 in grosime de 4 cm

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul șanțurilor și rigolelor proiectate, evacuarea acestora se va realiza prin podețe transversale.
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25,00 m cu balast
Drumurile vor fi prevăzute cu marcaje rutiere și indicatoare de circulație.

                 
3.Grafic de realizare a investiției: 14 luni 
Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor - 3 luni
Execuția lucrărilor – 11 luni

4. Finanțarea obiectivului de investiții: bugetul local 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ
                     Consilier local,                                               Secretar general comună,
                   Valentin HOBORICI                                             Tatiana  FODOR
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