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ANEXA NR. 1 
Indicatori tehnico-economici:
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70

· 6cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment

· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· Geoxtil

Lungimea pentru DE28/2 este de 834,55 m, partea carosabila este de 5,5m cu acostamente de 2x0,5m.

Suprafata carosabil                    4630,03 mp

 Suprafata acostamente               835 mp
Suprafata de expropriat             2595 mp intravilan si 1874 mp extravilan
Indicatoare rutiere                     3 buc (2 indicatoare treceri de pietoni si 1 indicator stop)

Trecere pietoni                          1 buc 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de :

                                                                   3.815.584,43 cu TVA (19%)

                                                                   3.212.578,97 fara TVA 

                                            in care C+M  2.467.939,69 lei cu TVA (19%) 

                                                                   2.073.898,90 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice .
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