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ANEXA NR. 1 

Indicatori tehnico-economici: 
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70

· 6cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment

· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· Geotextil
  Lungimea pentru DE35 este de 1031,63 m, partea carosabila este de 5,50m cu acostamente de 2x0,5m.

Suprafata carosabil                    5713,97 mp

Suprafata acostamente              1032 mp
Suprafata de expropriat               88 mp intravilan si 5983 mp extravilan  
Indicatoare rutiere                     3 buc (2 indicatoare treceri de pietoni si 1 indicator stop)

Trecere pietoni                          1 buc 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de:  

                                                   4.250.066,19 cu TVA (19%)                                        

                                                   3.578.327,65 fara TVA 

                           din care C+M 3.045.449,84 lei cu TVA (19%)

                                                   2.559.201,55 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice
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