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ANEXA NR. 1 
Indicatori tehnico-economici: 
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70

· 6cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment

· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· Geoxtil
Lungimea pentru DE28/4 este de 333,23 m, partea carosabila este de 5,5m cu acostamente de 2x0,5m.

Suprafata carosabil                    2037,77 mp

Suprafata acostamente                333,23 mp

Indicatoare rutiere                     3 buc (2 indicatoare treceri de pietoni si 1 indicator stop)

Trecere pietoni                          1 buc 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de:

                                                  1.278.230,23 cu TVA     

                                                  1.076.615,79 fara TVA 

                          din care C+M 1.079.703,18 lei cu TVA

                                                 907.313,60 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice
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