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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 18925/19.07.2023
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalillor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere  DE15/33 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
Prezentul raport este intocmit in conformitate cu: 

· Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”;

· Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”.

· Prevederile HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Pentru demararea procedurilor privind proiectarea, autorizarea si executarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „ Modernizare si extindere  DE15/33 in comuna Cornetu, judetul Ilfov” a fost incheiat contractul de prestari servicii de cu firma SC MANBOR PROIECT SRL care a inaintat Studiul de fezabilitate nr. 37/29.06.2023 inregistrat la primaria comunei Cornetu cu nr.18469 din 29.06.2023.
SC MANBOR PROIECT SRL in calitate de proiectant a elaborat documentatia tehnico-economica faza SF privind necesitatea si oportunitatea investitiei in cadrul caruia se prezinta principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei si se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale. Documentatia tehnico-economica (faza SF) impreuna cu devizul general si indicatorii tehnico-economici au fost elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila HG nr.907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Necesitatea promovarii investitiei de  modernizare a structurii rutiere a drumurilor de exploatare din Comuna Cornetu apare ca urmare a faptului ca drumurile sunt neasfaltate si prezinta praf in anotimpil secetos, iar dupa ploi apele staneza sub forma de balti.  

Necesitatea modernizarii sistemului rutier al acestor drumuri apare din imbunatatirea conditiilor de siguranta si confort atat a autovehiculelor, cat si a pietonilor. Deasemenea necesitatea modernizarii trotuarelor de acces pietonal, apare din conditia asigurarii sigurantei si confortului pietonilor.
          Pentru modernizarea drumului DE15/33 se propun spre analiza doua scenarii tehnico-economice: 

Varianta A 
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70
· 6cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment

· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· Geotextil

Costul pentru 1 mp de structura semirigida este de 403 lei.

Varianta B
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70

· 5cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm piatra sparta

· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· 10 cm imbunatatire teren de fundare

Costul pentru 1 mp de structura elastica este de 420 lei.

Acostamentul in ambele variante se va realiza din:

· 50 cm balast conform SR EN 13242+A1
Dintre cele doua scenarii propuse: structura rutiera semirigida si structura rutiera flexibila din punct de vedere tehnic, economic, financiar, din punct de vedere al sustenabilitatii si al riscurilor se recomanda structura semirigida
Justificarea scenariului recomandat se face prin aceea ca:
-Grosimea stucturii asfaltice poate fi etapizata

- Folosirea materialelor locale

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

- Greselile de executie pot fi remediate mai usor

- Prezinta un confort de rulare mai mare, datorita lipsei rosturilor

-Pret mai redus de realizare

- in cazul necesitatii unor interventii la partea carosabila, desfacerea si refacerea structurii se face mai usor si cu costuri mai mici .
Din punct de vedere constructiv, tehnic, functional,DE 15/33 este strada de categoria IV, categoria de importanta a constructiei este C si prezinta urmatorii indicatori tehnici:

Lungimea pentru DE15/33 este de 990,29 m, partea carosabila este de 5,50m cu acostamente de 2x0,5m.Suprafata terenului ce urmeaza a se moderniza este de :6477,6
Suprafata carosabil                    5486,6 mp

 Suprafata acostamente                991 mp
Suprafata de expropriat       1388 mp intravilan si 3562 mp extravilan

Marcaj termoplastic                    991 ml

Ridicari la cota                            3 buc.

Indicatoare rutiere                     2 buc (2 indicatoare treceri de pietoni )

Trecere pietoni                          1 buc 

Podet subtraversare                   1 buc.

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de:

                                                    4.071.700,57 cu TVA (19%) 

                                                    3.428.245,26 fara TVA

                           din care C+M 2.957.603,45 lei cu TVA (19%)

                                                   2.485.381,05 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.                         
Indicatorii tehnico-economici rezultati din proiect faza SF sunt prevazuti din Anexa 1 si Anexa 2 la prezentul raport de specialitate.
Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Modernizare si extindere  DE15/33  in comuna Cornetu, jud.Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
   Compartiment Achizitii Publice

     Consilier, Ion Florentina


ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR..............................................
Indicatori tehnico-economici: 
Carosabil

· 4cm strat de uzura BA16 rul 50/70

· 6cm strat de binder BAD22.4 leg 50/70

· 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment
· 25 cm balast conform SR EN 13242+A1

· Geotextil

Lungimea pentru DE15/33 este de 990,29 m, partea carosabila este de 5,50m cu acostamente de 2x0,5m. Suprafata terenului ce urmeaza a se moderniza este de :6477,6
Suprafata carosabil                    5486,6 mp

 Suprafata acostamente                 991 mp
Suprafata de expropriat       1388 mp intravilan si 3562 mp extravilan

Marcaj termoplastic                    991 ml

Ridicari la cota                            3 buc.

Indicatoare rutiere             2 buc (2 indicatoare treceri de pietoni )

Trecere pietoni                   1 buc 

Podet subtraversare            1 buc.
Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de:

                                                    4.071.700,57 cu TVA (19%) 

                                                    3.428.245,26 fara TVA

                           din care C+M 2.957.603,45 lei cu TVA (19%)
                                                   2.485.381,05 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.                         
                                        Compartiment achizitii publice,

                                              Ion Florentina
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