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ANEXA NR. 2 la HCL nr.40 din 10.07.2025

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Specificații tehnice:
· Se vor instala:
· 24 unități monosplit inverter cu putere de răcire între 9000-24000 BTU;
· 1 unitate bisplit;
· Montajul unităților exterioare se va realiza pe suporturi metalice tip ramă, amplasate pe trotuarul din beton existent și ancorate în peretele clădirii;
· Panouri antifonice tip sandwich vor fi montate pe laterale pentru reducerea nivelului de zgomot;
· Alimentarea electrică:
· Pentru corpul vechi, dintr-un tablou nou, cu distribuție exterioară în canal metalic;
· Pentru corpul nou, din tablourile de nivel deja prevăzute cu rezerve de putere;
· Se vor realiza reparații punctuale la termoizolațiile și tencuielile afectate de lucrări.
Indicatori tehnico-economici:
· Valoare totală estimată a investiției:
·  251.303,72 lei Fără TVA
·  294.776,43 lei Cu TVA:
· Cheltuieli pentru investiția de bază:
· 227.303,72 lei  Fără TVA
·  270.491,43 lei Cu TVA
Durata estimata de realizare a investitiei 3 luni.
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