MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


HOTĂRÂREA NR.281
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.56771/2009 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice şi Documentaţiei de avizare pentru investiţia „Modernizare şi reabilitare baze sportive la 6 unităţi şcolare din aria de intervenţie urbană a Municipiului Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000 şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

 
În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  Expertiza Tehnica şi Documentaţia de avizare pentru investiţia „Modernizare şi reabilitare baze sportive la 6 unităţi şcolare din aria de intervenţie urbană a Municipiului Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici: 



1. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)
    5.234,25 mii lei                                din care:


 construcţii + montaj (C+M)                                         4.636,95 mii lei                                                       
             2. Durata de execuţie a investiţiei – 12 luni, din care:
             Grup Şcolar Traian Demetrescu                   - 3 luni

             Grup Şcolar de Transport Auto Craiova      - 2 luni

             Şcoala nr.30 Mihai Viteazul                          - 2 luni

             Şcoala nr.32 Alexandru Macedonski            - 2 luni

             Şcoala nr.36 Gheorghe Bibescu                    - 1 lună

             Şcoala nr.38                                                  - 2 luni
în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzute în anexele nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Patrimoniu  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

	PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
	CONTRASEMNEAZĂ,

	
	SECRETAR,

	Bianca Maria Carmen PREDESCU
	Nicoleta MIULESCU




MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECŢIA PROIECTE  PROGRAME                      

DEZVOLTARE TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII   

Serviciul Tehnic Investiţii                                

Nr.56771/08.05.2009





	                 SE APROBA,

                PRIMAR, 

     EC. ANTONIE SOLOMON

	


RAPORT


In Programul de investiţii, anexă la bugetul Consiliului Local Municipal Craiova  pe anul 2009, aprobat prin HCL nr. 206, la capitolul 67.02.05.03.71.01.30 a fost prevăzuta poziţia Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru: “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova. In conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, modificată şi aprobată prin Legea 337/2006, H.G.R., nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, s-a organizat licitaţia pentru realizarea Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru : “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova.”


Conform referatului de atribuire, ofertantul câştigător  a fost S.C. PRO CONS XXI care a elaborat documentaţia in conformitate cu Tema de proiectare. 

Situatia existenta

SCOALA GENERALA NR. 38 – Str. Brestei Nr. 597
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata,  terenul de volei-baschet nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – B-dul nicolae Romanescu Nr. 99
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- toate terenurile de sport din incinta grupului scolar prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

SCOALA GENERALA NR. 30 “ MIHAI VITEAZUL “ – Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- cele doua terenuri de handbal care vor deveni de tenis , unul este cu o imbracaminte asfaltica si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata, iar celalalt este doar cu pietris.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentand defectiuni de tip tasari, inclinari pana la rasturnare, crapaturi, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei accentueaza si grabeste procesul de degradare;


SCOALA GENERALA NR. 32 “ AL. MACEDONSKI “ – Str. Castanilor Nr. 4
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- viitorul terenul de fotbal nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata

- viitorul teren de minibaschet este prevazut pe 60% cu o imbracaminte bituminoasa, iar pe 40% cu o imbracaminte din balast; imbracamintea asfaltica prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- terenul de minihandbal este prevazut pe 70% cu o imbracaminte bituminoasa, iar pe 30% cu o imbracaminte din balast; imbracamintea asfaltica prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avansata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei accentueaza si grabeste procesul de degradare;

SCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ – Str. Dr. N. Ionescu-Sisesti Nr. 3
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- terenul de handbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentand defectiuni de tip tasari, inclinari pana la rasturnare, crapaturi, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

- terenul de baschet prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

GRUPUL SCOLAR “ TRAIAN DEMETRESCU “ – B-dul Decebal Nr.105
Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

- terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- terenurile de volei , baschet si hanbal nu sunt amenajate , existent este o incinta cu o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica  apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada – ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi -  defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi – reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

SOLUTIA PROIECTATA

Tipurile de lucrari prevazute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic si economic cu scopul mentinerii viabilitatii terenului de sport,  adaptarea sistemului rutier la factori de mediu la care este sau va fi supus in perspectiva.

In profil transversal s-au mentinut latimile existente ale ternurilor de sport, fiind reamenajate numai deverele, urmarindu-se prin aceasta imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul ternului, evitarea baltirilor si totodata sporirea confortului.

In vederea adaptarii unor solutii de reparare si protejare a structuri existente, eficiente din punct de vedere tehnic dar si economic, s-au respectat prevederile normelor si normativelor in vigoare.

Principalele lucrari stabilite ca necesare in baza situatiei existente si a revitalizarii duratei de viata in perspectiva, sunt:

· modernizarea si reabilitarea terenurilor de sport existente ;

· amenajarea de terenuri noi in acceasi incinta;

· amenajarea unor terenuri de sport cu gazon sintetic;

· amenajarea terenurilor cu sisteme de nocturna ;

· protejarea terenurilor cu sisteme de ingradire(gard);

· utilarea terenurilor de sport cu taoate accesoriile( porti ,filee,cosuri baschet etc);
· marcarea terenurilor de sport cu vopsea conform regulament F.R.
SCOALA GENERALA NR. 38 – Str. Brestei Nr. 597

· Teren de minifotbal

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 672.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.


Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente.Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe ( inclusive fundatia stalpilor ) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2 in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Terenuri polivalente ( volei, tenis ,baschet )

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

SOLUTIA I


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 300.00mp ):
· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 300.00mp ):
· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 15 cm – piatra sparta;
· 15 cm – balast;

· Separarea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

-  procurare si montare 2 sisteme complete fixe de  baschet ,pentru exterior, prevazute cu panou din plexiglass,inel fix, stalp sustinere profil patrat 100x100x3mm(inclusiv fundatia) si plase

-   procurarea si montarea stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat

-  procurarea si montarea fileu tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala.



-  procurare si montare stalpi de volei (inclusiv fundatiile) profil rotund d=76mm, structura solida din otel cu dispozitiv de intindere si tensionare.

-   procurarea si montarea fileu volei din polipropilena, banda alba de 70mm in partea de sus, 50mm in partea de jos si 6 puncte de prindere.Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Instalatie de nocturna


Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

· procurarea si montarea a 8 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

· realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

· procurarea si montarea a 8 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

· realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

· santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

· cabluri de cupru cu manta metalica

· structura rutiere pentru refacerea santului este:

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· umplutura pamant compactata

· 10cm nisip

· folie avertizoare
· 1rand de caramizi

· 1tub PVC diam 50mm

· 10cm nisip

· realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

· procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

· realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.


GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – B-dul nicolae Romanescu Nr. 99
· Teren de minifotbal

  Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 311.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I


Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 145mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar. 

SOLUTIA II


Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 145mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast; saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

            Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

· procurare si montare a 2 porti de minifotbal mobile din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm.

· procurare si montare 2porti handbal mobile din dur-aluminiu prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm. 


Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Teren de baschet

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 240.00mp ):
· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

 SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 103.00mp):

· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 103.00mp):

· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.

In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

· procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Teren volei

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 311.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 134.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II



Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 134.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm piatra sparta ;
· 15 cm balast ;
· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

            Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

  

- procurare si montare SISTEM MOBIL (tip Beach Volley) pentru volei prevazut cu 2 stalpi din dur-aluminiu ,fileu din polipropilena ,cu coarda de intindere reglabila si 4 ancore. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Instalatie de nocturna


Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

· procurarea si montarea a 4 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

· realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

· procurarea si montarea a 4 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

·  realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

· santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

· cabluri de cupru cu manta metalica

· structura rutiere pentru refacerea santului este:

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· umplutura pamant compactata

· 10cm nisip

· folie avertizoare
· 1rand de caramizi

· 1tub PVC diam 50mm

· 10cm nisip

· realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

· procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

· realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

SCOALA GENERALA NR. 30 “ MIHAI VITEAZUL “ – Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16
· Teren de minifotbal

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 



Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 1000.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 440.00mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 440.00mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

 Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe (inclusiv fundatia stalpilor) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· 2 Terenuri de tenis

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 844.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I



Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie sau terenul existent este neamenajat, se propune solutia(Suprafata = 1586.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie sau terenul existent este neamenajat, se propune solutia(Suprafata = 1586.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm – piatra sparta ;
· 15 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.


Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

· procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa;

· procurarea si montarea a 4 stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat  ( inclusive fundatiile aferente )

· procurarea si montarea a 2 filee tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala cu cablu de intindere din otel

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Instalatie de nocturna


Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

· procurarea si montarea a 6 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

· realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

· procurarea si montarea a 6 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

·  realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

· santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

· cabluri de cupru cu manta metalica

· structura rutiere pentru refacerea santului este:

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· umplutura pamant compactata

· 10cm nisip

· folie avertizoare
· 1rand de caramizi

· 1tub PVC diam 50mm

· 10cm nisip

· realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

·    procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

· realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.


SCOALA GENERALA NR. 32 “ AL. MACEDONSKI “ – Str. Castanilor Nr. 4
· Teren de minifotbal

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

SOLUTIA I

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 930.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar. 

SOLUTIA II

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 930.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare, pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe (inclusive fundatia stalpilor) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Teren minihandbal

· Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 432.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I



Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm piatra sparta ;
· 15 cm balast.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.


Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare 2porti hanbal fixe din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Teren minibaschetl

· Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 200.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 150.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 150.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm piatra sparta ;
· 15 cm – balast;

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 sisteme baschet fixe pentru exterior prevazute cu panou, inel fix, stalp sustinere si plase. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Instalatie de nocturna


Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

· procurarea si montarea a 4 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

· realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

· procurarea si montarea a 4 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

·  realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

· santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

· cabluri de cupru cu manta metalica

· structura rutiere pentru refacerea santului este:

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· umplutura pamant compactata

· 10cm nisip

· folie avertizoare
· 1rand de caramizi

· 1tub PVC diam 50mm

· 10cm nisip

· realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

· procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

· realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

SCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ – Str. Dr. N. Ionescu-Sisesti Nr. 3
· Teren handbal

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 840.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 360.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 360.00mp):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm – piatra sparta ;
· 15 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare 2porti hanbal fixe din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10.  Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Teren baschet

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 434.00mp ):

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 186.00mp):

SOLUTIA I

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· amorsare;

· 15 cm piatra sparta ;
· 15 cm balast.
· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 sisteme baschet fixe pentru exterior prevazute cu panou, inel fix, stalp sustinere si plase. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
GRUPUL SCOLAR “ TRAIAN DEMETRESCU “ – B-dul Decebal Nr.105
· Teren de minifotbal

· Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 


Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente 
de baza si anume ( Suprafata = 700.00mp ):
· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I


Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 300.00mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 300.00mp):

· asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

 Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

· procurare si montare a 2 porti de minifotbal mobile din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm.



Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· 3 Terenuri multifunctionale ( tenis;handbal;baschet )

· Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent 

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 1260.00mp ):
· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

· reparatii la dala de beton existenta

· frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime; 

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 540.00mp):

· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 10 cm - nisip

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar. 

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 540.00mp):

· asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 20 cm – balast;

· saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

· 
Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

· procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa

· procurarea si montarea a 2 stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat

· procurarea si montarea fileu tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala.

· procurare si montare 2porti hanbal mobile din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10. 


Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.
· Instalatie de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

· procurarea si montarea a 10 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

· realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

· procurarea si montarea a 10 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

·  realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

· santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

· cabluri de cupru cu manta metalica

· structura rutiere pentru refacerea santului este:

· 4 cm beton asfaltic BA8;

· 10 cm – beton de ciment clasa C8/10 ;
· 10 cm – balast;

· 6 cm - nisip

· umplutura pamant compactata

· 10cm nisip

· folie avertizoare
· 1rand de caramizi

· 1tub PVC diam 50mm

· 10cm nisip

· realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

· procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

· realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 36, alin.(4), lit.(d) din Legea 215/20.02.2007 a administraţiei publice locale, O.U.G. nr. 63/1999 privind  gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 22/2000 pentru aprobarea O.U.G. nr. 63/1999, art. 44, alin.(1) din  Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, prin prezentul referat supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia: “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS si detalii de execuţie.

-  Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
Valoarea totală (INV) a investiţiei



- mii lei – 



din care: 




5.234,25 

construcţii + montaj(C+M)




4.636,95



Durata de realizare (luni) – 12 din care:

Grup Scolar Traian Demetrescu

  3 luni

Grup Scolar de Transport Auto Craiova     2 luni

Scoala nr. 30 Mihai Viteazul

  2 luni

Scoala nr. 32 Alexandru Macedonski
  2 luni

Scoala nr. 36 Gheorghe Bibescu

  1 luna

Scoala generala nr. 38


  2 luni

Director,                                  
           Şef Serviciu,

         ing. Sever BORDU                          ing. Adriana Cîmpeanu
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