STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIUNEA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
„ALIMENTARE CU APA POTABILA PENTRU LOCALITATILE GALBIORI SI STUPINA SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA – REVIZIE 01/2015”
CĂTRE OPERATORUL REGIONAL RAJA S.A.


Comuna  Crucea  este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa – Canal Constanța ( ADI), în conformitate cu:
· Hotărârea Consiliului local al comunei Crucea nr. 62/17.11.2008 privind aprobarea participării comunei Crucea  la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă- Canal Constanța”,
· Hotărârea Consiliului local al comunei Crucea nr. 23/23.07.2009  privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară              „Apă- Canal Constanța”, la care comuna Crucea este asociat,
· Hotărârea Consiliului local al comunei Crucea nr. 56/2009, de aprobare a studiului de oportunitate  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către RAJA S.A., novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de  apă și de canalizare , aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  și a Caietelor de sarcini ale serviciului, aderării unor noi unități administrative teritoriale Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară Apă - Canal  Constanța, lista de bunuri concesionate către operatorul regional.
Ulterior, conform proiect   nr. 128/2008- revizia 2015, a fost finalizat obiectivul de investiție ” „ALIMENTARE CU APA POTABILA PENTRU LOCALITATILE GALBIORI SI STUPINA SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA – REVIZIE 01/2015”.
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă structura de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat înființată, în condițiile legii, de unitățile administrativ teritoriale în limitele competențelor autorităților deliberative și executive și care are ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de unități publice aferente acestor servicii. ADI va fi constituită din aceleași unități administrativ teritoriale care vor delega managementul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Operatorului Regional.
ADI se constituie, funcționează și dobândește personalitate juridică potrivit OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificările șu completările prin Legea nr. 246/2005.
Aceasta exercită, pe seama și în numele utilităților administrativ – teritoriale membre, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentar cu apă și de canalizare transferat în responsabilitatea asociaților, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ – teritoriale membre care constituie infrastructura tehnic – edilitară aferentă serviciilor de utilități publice.
Operatorul Regional (OR)
RAJA SA este operatorul regional – societate cu capital social integral al unităților administrativ – teritoriale membre ale unei A.D.I cu obiect de activitate serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
O.R asigură atât gestiunea propriu – zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale ADI  inclusiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul ADI, destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnic – edilitare aferente acestor servicii/ activități.
Contractul de Delegare a gestiunii este un contract încheiat sub formă scrisă , prin care ADI, în numele și pe seama utilităților administrativ – teritoriale membre, care au calitatea de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată unui operator regional licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare sau, după ca, activități din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnic – edilitară aferentă serviciului prestat, în schimbul unei redevențe după caz.
	Având în vedere cele mai sus menționate este imperios necesar concesiunea ( punerea la dispoziție ) a obiectivului de investiție ” ALIMENTARE CU  APA POTABILA IN LOCALITATILE GALBIORI SI STUPINA SI CANALIZARA MENAJERA IN LOCALITATILE CRUCEA, COMUNA CRUCEA, JUD. CONSTANTA” – REVIZIA 01/ 2015,”.
Promovarea obiectivului de investiție a dat posibilitatea asigurării sursei de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat. 
Lucrările de execuție pentru obiectivul de investiție ” ALIMENTARE CU  APA POTABILA IN LOCALITATILE GALBIORI SI STUPINA SI CANALIZARA MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA, JUD. CONSTANTA” – REVIZIA 01/ 2015,”. s-a derulat în baza  contractului de execuție lucrări nr .5729/22.10.2015, executant SC CONCIVIC  S.R.L SLOBOZIA.
1.  PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂȚII  STUPINA , AU FOST REALIZATE URMATOARELE LUCRĂRI: 
-  2 puturi forate  tip exploarare – exploatare cu H1 = 40.00 m si H2 = 60.00 m echipate corespunzator, cu pompe submersibile  si dotate cu câte o cabina  fiecare;  puțurile  au urmatoarele caracteristici:
F1:
Dn = 300 mm
  Hforaj = 60,00 m
  NHst =  - 18 .00 m
  NHd =  - 12.00m
  Q = 1.5 l/s
F2:
  Dn = 300 mm
  Hforaj = 40,00 m
  NHst =  - 18.00 m
  NHd =  - 12.00m
  Q = 1.5 l/s
 - rezervor de inmagazinare  tip EKOTANK APPOLLO, cu membrană PVC, având capacitatea utilă de 100mc,  model EKAPO8R4,  cu diametru de 5,35  și inălțimea de 4,27m, amplasat la cota cea mai înaltă, pentru a asigura cerinta de apa gravitational;
-retea de aductiune din conducta P.E.H.D.  cu D 75 x 4.3 mm, ( amplasare, material, caracteristici , lungime, conform tabel) 
- retea de distributie din conducta P.E.H.D.  cu urmatoarele caracterisitici:D 110 x 6.2mm și D  90 x 5.2mm, ( amplasare, material, caracteristici conform tabel) 
- pe reteaua de distributie sunt amplasati hidranti de incendiu exteriori avand D100mm in numar de 29 buc conform „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133—2013 ;
-subtraversare DN 2A 1 buc ;
-sistem de dezinfectie cu ultraviolete .
- Alimentare cu energie electrică a puțurilor forate: Pentru alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, au fost realizate urmatoarele lucrari pe tarif de racordare:
· montare  stalp nou proiectat din beton tip 12G31 DS3000, denumit in continuare ST1, in 
fundatie turnata, la o distanta de 30 m fata de ST272 existent al L20kV 6502 Crucea CT, echipat cu separator de exterior in montaj orizontal pe traversa DY 598, lanturi duble de intindere DM 3020 cu izolatori compoziti DY 511, consola coronament semiorizontal de sustinere, izolatie rigida si elastica, din otel zincat DS3060, conform plan de situatie IE1;
· montare un PTA 20/0,4 kV nou proiectat pe un stalp beton tip 10G31 DS3000, in fundatie 
turnata, denumit in continuare PTA ST2, la o distanta de 10m fata de stalpul cu separator orizontal ST1, echipat cu transformator 50 kVA DT 796 ed. 3, set de descarcatori cu oxid de zinc DY 557, suport pentru descarcatoare DS 3068, lanturi duble de intindere DM 3020 cu izolatori compoziti DY 511, consola coronament semiorizontal de sustinere, izolatie rigida si elastica, din otel zincat DS3060, intrerupator tetrapolar automat DY 3101 si cutie pentru montare intrerupator DY 3018;
· realizare LEA 20kV nou proiectata cu conductor OlAL 70mmp intre stalpii nou proiectati si 
cel existent, in lungime de 40m;
· Montare BMPT In=80A pe stelaj metalic zincat la aprox. 6m fata de PTA;
· Au fost realizate prize de pamant, avand urmatoarele rezistente de dispersie:
la stalpul STP2 cu PTA		            	- Rp≤1Ω;
la stalpul STP1 cu separator		- Rp≤4Ω;
la BMPT In=80A			- Rp≤4Ω;
Tratarea apei se realizează cu   sistemul de dezinfectie cu ultraviolete (sistemul folosit  pentru distrugerea microorganismelor nedorite  prin folosirea  luminii ultraviolete, iar lumina ultravioleta penetraeza instantaneu peretele celulei microorganismelor, distrugandu-le  prin ruperea ADN-ului), acesta fiind amplasat în cabina puțului. 
Capacități fizice realizate la investiția ”Alimentare cu apă  a localității  STUPINA com. Crucea, jud. Constanța.” 

	 Nr. Crt.
	Nr.Inv. Primarie/ Consiliu Local
	Localitate
	Nr.Inv. RAJA
	Denumire mijloc fix, Caractistici, amplsament
	Valoare inventar

	1
	 
	Stupina 
	 
	Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate  100 mc, amplasament , extravilan parcela PD117 partial
	87 576,12

	2
	 
	Stupina 
	 
	Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați
	3 903,43

	3
	 
	Stupina 
	 
	Puț  forat  F1 , amplasament, extravilan parcela A732/2 și împrejmuire
	42 235,08

	4
	 
	Stupina 
	 
	Puț forat  F2, amplasament, extravilan parcela PD 117 parțial si imprejmuire
	42 235,08

	5
	 
	Stupina 
	 
	Instalație electrică puț forat
	11  828,27

	6
	 
	Stupina 
	 
	Echipare put forat, cu electropompe  sumersibile
	121 629,34

	7
	 
	Stupina 
	 
	Echipament dezinfectie UV
	11  467,21

	8
	 
	Stupina 
	 
	Aducțiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD  cu  D 75 x 4.3 mm , L= 1150 m
	131 292,94

	9
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D.110 x 6.2mm, Str. Șos. Națională , L= 932,24m,   hidranți  buc.=4
	117 789

	10
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D, D 110 x 6.2mm, Str Șos. Națională, L= 1438,02, hidranti buc=4 
	181 694

	11
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Atelierelor, L= 1137,97m,  hidranti buc=3
	143 783

	12
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Nucilor , L= 435,26 m ,hidranti  buc =3 
	54 995

	13
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa DN  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Transformatorului 
	0

	14
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D,PE 100,Pn 10,  Str. Eternității 
	0

	15
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Școlii , L= 2134,11m , hidranți buc.=7
	269 645

	16
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm  Str. Primăverii , L= 988,06m,  hidranți =3
	124841

	17
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Triunghiului, hidrant buc=1 
	0

	18
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,Str. Aleea Crisului, L= 306,64m
	38 744

	19
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str.Recoltei, L= 325,74 m 
	41 157

	20
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str. Orizontului, L= 176,45 m,
	22 294

	21
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str.Prunilor L= 140,12m
	17 704

	22
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str. Interioara, L= 729,22m
	92 137

	23
	 
	Stupina 
	 
	Conducta cu apa  material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm,  Str. Ciairului L= 163,47 m
	20 654

	24
	 
	Stupina 
	 
	Racordare la reteaua electrică puțuri  forate Stupina
	87 013

	25
	 
	Stupina 
	 
	Camine Apometre  buc = 206

	0

	TOTAL STUPINA
	1 664 617,47

	


2. PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂȚII  GĂLBIORI , au fost realizate urmatoarele lucrări: 
- un foraj de tip exploarare – exploatare cu H = 35.00 m , cu D 300 mm, echipat corespunzator, cu pompe submersibile  si dotat cu o cabina supraterana  in care se afla sistemul de dezinfectie cu ultraviolete.  
Puțul  forat exploatare – explotare  are  urmatoarele caracteristici :
   Foraj- explorare exploatare:
Dn = 300 mm;
Hforaj  = 35.00 m;
Nhs = - 10.00 m;
Nhd = - 12.00 m;
Q put = 1.5 l/s
 - rezervor de inmagazinare  tip EKOTANK APPOLLO, cu membrană PVC, având capacitatea utilă de 100mc,  model EKAPO8R4,  cu diametru de 5,35  și inălțimea de 4,27 m;
- retea de aductiune din conducta P.E.H.D.  cu D 75 x 4.3 mm, din conducta P.E.H.D.  cu D 75 x 4.3 mm, ( amplasare, material, caracteristici  conform tabel); 
- retea de distributie din conducta P.E.H.D,  cu urmatoarele caractersitici:  D 110 x 6.2 mm și D  90 x 5.2 mm, ( amplasare, material, caracteristici  conform tabel);
-pe reteua de distributie au fost  amplasați hidrantii de incendiu exteriori =13buc;	
- sistem de dezinfectie cu ultraviolete ;
-subtraversare DN2A – 1 buc.
-alimentare cu energie electrică;
Pentru alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, s-au proiectat si au fost  realizate urmatoarele lucrari pe tarif de racordare:
· montare  stalp nou proiectat din beton tip 12G31 DS3000, denumit in continuare ST1, in 
fundatie turnata, la o distanta de 42 m fata de ST60 existent al L20kV 8001 Galbiori CT, echipat cu separator de exterior in montaj orizontal pe traversa DY 598, lanturi duble de intindere DM 3020 cu izolatori compoziti DY 511, consola coronament semiorizontal de sustinere, izolatie rigida si elastica, din otel zincat DS3060, conform plan de situatie IE1;
· montare  PTA 20/0,4 kV nou proiectat pe un stalp beton tip 10G31 DS3000, in fundatie 
turnata, denumit in continuare PTA ST7, la o distanta de 360m fata de stalpul cu separator orizontal ST1, echipat cu transformator 50 kVA DT 796 ed. 3, set de descarcatori cu oxid de zinc DY 557, suport pentru descarcatoare DS 3068, lanturi duble de intindere DM 3020 cu izolatori compoziti DY 511, consola coronament semiorizontal de sustinere, izolatie rigida si elastica, din otel zincat DS3060, intrerupator tetrapolar automat DY 3101 si cutie pentru montare intrerupator DY 3018;
·  montarea a  5 stalpi nou proiectati din beton tip 12G31 DS3000, denumiti in continuare 
ST2- ST6, in fundatie turnata, la o distanta de 70 m intre ei, echipate cu lanturi duble de intindere DM 3020 cu izolatori compoziti DY 511, consola coronament semiorizontal de sustinere, izolatie rigida si elastica, din otel zincat DS3060, conform plan de situatie IE1;
- realizare  LEA 20kV nou proiectata cu conductor torsadat 50mmp intre stalpii nou proiectati STP1 si STP7 si ST60 existent, in lungime de 400, conform plan de situatie;
- Montare BMPT In=80A pe stelaj metalic zincat la aprox. 6m fata de PTA;
- amplasare prize de pamant, avand urmatoarele rezistente de dispersie:
la stalpul STP7 cu PTA		            	- Rp≤1Ω;
la stalpul STP1 cu separator		- Rp≤4Ω;
la BMPT In=80A			- Rp≤4Ω;

           De la sursa, prin conducta de aductiune cu D 75 x 4.3 mm si L = 800.00 m, apa este pompata cu ajutorul unor electropompe submersibile în rezervorul de înmagazinare cilindric de 100.0 m3 , amplasat la cota ce  asigura cerinta de apa gravitational.
	În incita cabinei putului  care este supraterana este amplasat sistemul de dezinfectie cu ultraviolete.
	Capacități fizice realizate la investiția ”ALIMENTARE CU APĂ  A LOCALITĂȚII  GĂLBIORI COM. CRUCEA, JUD. CONSTANȚA.” 

	 Nr. Crt.
	Nr.Inv. Primarie/ Consiliu Local
	Localitate
	Nr.Inv. RAJA
	Denumire mijloc fix, Caractistici, amplsament
	Valoare inventar

	1. 
	 
	Gălbiori
	 
	Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate  100 mc
	87 610,30

	2. 
	 
	Gălbiori
	 
	Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați
	3 903,43

	3. 
	 
	Gălbiori
	 
	Puț forat + imprejmuire
	42 509,96

	4. 
	 
	Gălbiori
	 
	Instalație electrică puț forat
	5 914,13

	5. 
	 
	Gălbiori
	 
	Echipare put forat, cu electropompe sumersibile 

	60 714,84

	6. 
	 
	Gălbiori
	 
	Echipament dezinfectie UV
	11  641,56

	7. 
	 
	Gălbiori
	 
	Aductiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD P.E.H.D.  cu D 75 x 4.3 mm, L= 800 m;
	99 368,01

	8. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa,  material P.E.H.D,  D 110 x 6.2mm,  Str. Șos. Națională, L= 851,50 m; hidranti buc.=1 
	139 918,48

	9. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa,  material P.E.H.D,  D 110 x 6.2mm,  Str. Șos. Națională, L= 365,96 m; hidranti buc.=1
	60 135

	10. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa  material P.E.H.D  90 x 5.2mm, Str. Cazanului, L= 173,41 m; hidranti buc.=1
	28 495

	11. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa  material D  90 x 5.2mm, Str. Tineretului, L= 462,17 m;  hidranți buc.=2
	75 944

	12. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa, material P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str.Laterala, L= 338,07 m; hidranți buc.=1
	55 552

	13. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa material,  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm, Str Garofitei, L= 396,14 m;
	65 094

	14. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa material,  P.E.H.D, D  90 x 5.2mm Str. Salcâmului, L= 165,19 m;
	27 144

	15. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D,PE 90 x 5.2mm,
 Str. Socului, L= 551,75 m;
	90664

	16. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa material P.E.H.D, 110x6.3 2mm,
 Str. Bucovinei, L= 248,32 m; hidranți buc=1
	40 804

	17. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Văii, L= 508,52 m; hidranți buc=2
	83 560

	18. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Podului, L= 440,93 m; hidranți buc=1
	72 454

	19. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa  material P.E.H.D,PE 90x5.2 mm, hidranți buc.=1, Str. Morii, L= 437,71 m;
	71 925

	20. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa , material P.E.H.D,PE  90x5.2 Str. Transformatorului, L= 47,08 m;
	7 736

	21. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE  90x5.2, Str. Vadului L= 179,94 m; hidranți buc=1
	29 568

	22. 
	 
	Gălbiori
	 
	Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE  90x5.2, Str Plopilor, L= 297,13 m; hidranți buc.=1
	48 824

	23. 
	 
	Gălbiori
	 
	Racordare la rețeaua electrică puț  forat Gălbiori
	135 253

	24. 
	 
	Gălbiori
	 
	Camine Apometre  buc = 111

	0

	TOTAL STUPINA
	1 344 732,70



3.CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA.
Pentru aceasta investiție  au fost realizate urmatoarele lucrări: 
-Statii de epurare biologice  compacte– 2 buc( Q. = 80mc/ zi ) pe strada Fantanii (S.E.1) si str. Transformatorului (S.E.2). 
Aceste stații de epurare  sunt  amplasate fiecare  pe o platformă  amenajata prin sistematizare , cu asigurarea accesului  si a unui spatiu de circulatie in jurul lor.
Structura platformei este din beton armat , fundatia este direct  pe loess , iar  adancimea de fundare este de 3,65m  de la cota terenului natural , iar presiunea convectionala de calcul  Pconv= 120k Pa  ( pentru B= 1,00m ) pt. gruparea fundamentala a incarcarilor.
 	Fiecare  stație  de  epurare  este compusă din  :
· un bazin de sedimentare si omogenizare; 
· platforma pentru echipamente;
· camine de vizitare ;
· gura de descarcare  și  imprejmuire cu plasă bordurată pe stâlp metalici.
Staţiile sunt amplasate în imediata apropiere a sursei de apă uzată menajeră, fiind funcţională chiar dacă activitatea este redusă. Proiectarea tehnologică a staţiei face ca producţia de nămol să fie cât mai scăzută iar timpul de stocare a acestuia cât mai îndelungat.
Având în vedere precizările de mai sus, procesul tehnologic de epurare  necesar atingerii parametrilor impuşi presupune : 
-programul de lucru  al statiei de epurare este de 24 ore /zi;7 zile /saptamana;12 luni/an
 -compoziţia apelor uzate brute ( concentraţii ale impurificatorilor ), conform datelor din literatura de specialitate cf  NTPA 001/ 2002 revizuit.
-apa epurată, la evacuarea în emisar trebuie să îndeplinească  parametri  conform NTPA 001/2002 revizuit.
- Reteaua de canalizare menajera din PVC tip KGEM , lungimea retelei de canalizare menajera, caracteristici, material, conform tabel:   
Capacități fizice realizate la investiția ” CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CRUCEA, COM. CRUCEA, JUD. CONSTANȚA.” 

	 Nr. Crt.
	Nr.Inv. Primarie/ Consiliu Local
	Localitate
	Nr.Inv. RAJA
	Denumire mijloc fix, Caractistici, amplsament
	Valoare inventar

	1. 
	 
	Crucea
	 
	Statie de epurare biologica compactă, amplasament  Str.Fantani, ( Q. = 80mc/ zi)
	378 448,56

	2. 
	 
	Crucea
	 
	Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici,
	4 383,17

	3. 
	 
	Crucea
	 
	Statie de epurare biologica compacta, amplasament 
Str.Transformatorului ( Q. = 80mc/ zi)
	378 448,56

	4. 
	 
	Crucea
	 
	Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici
	4 383,18

	5. 
	 
	Crucea
	 
	Rețea colectoare de canal Șoseaua Constanței  DN2A –dreapta, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 315x7.1, cămine  buc. 22
	335 900

	6. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței  DN2A –dreapta material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 21
	371 719

	7. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței  DN2A –stânga,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 39
	534 085

	8. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str.Livezii +str.Lungă,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	41 841

	9. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str. Zidului,  material 
P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	49 045

	10. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal, str. Poștei, material 
P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	27 978

	11. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal, str. Bufetului material,P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	65 659

	12. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal, str. Grădinarului, material P.V.C.-K.G.EM  cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	19 006

	13. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal, str. Gorunului, material P.V.C.-K.G.EM  cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	31 241

	14. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str.Transformatorului +str. Turcului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 13
	21 780

	15. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str.Transformatorului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 2
	78 323

	16. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str. Poliției,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 3
	44 424

	17. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str.Fântâni,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, 
	116 339

	18. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str. Ecoului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 1
	-

	19. 
	 
	Crucea
	 
	Retea colectoare de canal str. Câmpului,  material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine  buc. 1
	-

	20. 
	 
	Crucea
	 
	Racordare la reteaua electrică stații de epurare
	70 762

	
	 
	Crucea
	 
	TOTAL rețea canalizare Crucea
	2 573 765,47

	
	
	
	
	TOTAL GENERAL INVESTIȚIE
	5 583 115,64

	
	
	
	
	
	


Terenurile pe care s-au amplasat lucrările, aparțin Domeniului Public al comunei Crucea, și  au fost puse la dispoziție de către beneficiar, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.
Terenurile pe care s-au amplasat căminele apometrice și extinderile de branșamente respectă trama stradală a localității și fac parte din suprafața administrată de Consiliul Local Crucea.

Branșamentul este partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție. Conform Legii 241 din 22 iunie 2006 ”Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare ......, branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției”. După recepționare, branșamentele cât și întreg sistemul de alimentare cu apă executat se înscriu în conformitate cu prevederile legale în evidența mijloacelor fixe ca proprietate a Comunei Crucea, urmând ca exploatarea, întreținerea și repararea să fie atribuțiile operatorului.
  
SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI
	Sursele de finanțare a obiectivului de investiție, finanțare nerambursabilă în proporție de 95% de la bugetul de stat prin derularea acestui proiect prin ”Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDL” în condițiile în care aceaste sate   nu au beneficiat până acum de nici o finanțare pentru proiecte similare.

Valoarea totală inclusiv TVA    – 5 583 115, 64  LEI

TOTAL fără TVA    4 708 175 lei

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în condițiile legii se bazează pe o serie de argumente și criterii din care derivă avantajele acestei hotărâri: 
-existența unui operator care să aibă experiența necesară, dotare tehnică corespunzătoare, standarde de calitate implementate sau în curs de implementare, personal calificat cu experiență în domeniu; 
-licență de operare emisă de către A.N.R.S.C. arată că operatorul are capacitatea tehnică și managerială de prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile stabilite de legislația în vigoare; 
-asigurarea continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice; 
-gestionarea mai bună a resurselor de apă potabilă; -prestarea serviciului public în condiții de eficiență și reinvestirea profitului obținut în scopul creșterii calității infrastructurii și a serviciilor prestate; 
- controlul permanent al autorității publice locale asupra existenței unui raport optim preț / calitate
	

	               Pentru a veni în sprijinul locuitorilor se impune concesiunea (punerea la dispoziție) 
a infrastructurii aferente obiectivului de investiție ”Alimentare cu apă a localitati Baltagesti com. Crucea,
 jud. Constanța, către operatorul RAJA S.A. 
        RAJA S.A. VA APLICA, CONFORM STRATEGIEI DE TARIFARE, ÎN TOATE UNITĂȚILE 
ADMINITRATIV-TERITORIALE DIN ARIA SA DE OPERARE,  PREȚUL UNIC PENTRU APĂ POTABILĂ
 APROBAT DE CĂTRE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE Apă Canal Constanța.

Art.4 alin. 6,7,8 din Legea nr.241/2006 prevede următoarele:

	(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor și al spațiilor verzi, spălatul 
piețelor și al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor 
și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.

[bookmark: _GoBack]	(7) Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de 
alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate și exploatate de operatorii 
economici.
	
	(8) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă 
și sistemele de alimentare cu apă industrială.


ART. 37 din Legea nr. 241/2006 prevede următoarele:  
(1) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare intră în competența autorităților administrației 
publice locale. În funcție de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite 
prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanțarea investițiilor 
pot fi transferate operatorului.

(2) Finanțarea lucrărilor de investiții și asigurarea surselor de finanțare se realizează în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind finanțele publice locale și ale 
Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

(3) Înființarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza 
hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București 
sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.
           

       Preluarea afectivă a operării sistemului de alimentare cu apă a localitățiilor Stupina și Gălbiori și 
sistemului de canalizare din localitatea Crucea de către RAJA S.A. se va realiza în baza unui Protocol 
de predare-primire a bunurilor, protocol ce se va încheia  între UAT Crucea și RAJA S.A. 


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




