ANEXA nr. 1 la HCL NR. ____ DIN ______2023

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul

„Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”
Obiectivele generale proiectului :

✓Asigurarea transportului public local de persoane nepoluant;

✓Asigurarea mobilității urbane și reducerea poluării locale;

✓Contribuția pentru reducerea semnificativă a emisiilor de CO2;

✓Reducerea semnificativă a poluării fonice;

✓Reducerea producției de combustibili pe bază de petrol;

✓Scădere a numărului motoarele cu ardere internă utilizate în transportul public care nu vor afecta dezvoltarea și creșterea mobilității urbane.

Indicatori tehnici:

1 buc autobuz electric (microbuz electric ) 

Specificațiile tehnice de bază pentru autobuzul electric: 

Tipul Vehiculului: Categoria M2 – vehicul din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, conform DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE, Directiva 2007/46/CE 
Capacitate de încărcare de minim 10 pasageri cu locuri pe scaune, 1 loc pentru șofer și 11 locuri în picioare respectându-se astfel spațiul impus de 0,125 m2/călător în picioare, conform CEE-ONU R 107, art. 3.2.3.2.I., plus conducătorul auto; rampa pentru persoane cu dizabilități.

Motorul: Tip Motor electric cu acumulatori (BEV); tip motor cu tracțiune electrică 

Putere maximă (kw): minim 125 

Cuplu maxim (Nm): minim 290 

Transmisie automată cu o singură viteză 

Performanță & sistem electric 

Viteza maximă (km/h): minim 70 

Raza întoarcere (mm): maxim 6800 

Înclinație maximă (%) - 25 

Variante acumulatori: acumulator 

Autonomie (km) conform SORT 2 200: minim 150 km 

Acumulator (tip și capacitate) Li-Ion- 360V minim 88 kwh 

Încărcare (tip-putere-timp) DC Tip2 50 kw-100 min* AC Tip 2 minim 11 - 22 kw 

Caroserie 

Tip caroserie Monococa, podea coborâtă 

Rezistență la coroziune: Strat cataforeză 

Suspensii: sistem suspensie independentă a roților 

Axa față Independentă, MacPherson, Arcuri și amortizor telescopic 

Axa spate Braț, arc și bară antialunecare 

Sistem frânare: frâne față &spate Hidraulice & discuri 

Dimensiuni 

Lungime totală (mm): minim 5.845 -, maxim 6.800 

Lățime totală (mm): minim 2.055 (fără oglinzi) & minim 2.520 (cu oglinzi) 

Înălțime totală (mm): maxim 2.630 (fără A.C.) & maxim 2.800 (cu A.C.) 

Înălțime interioară (mm): minim 1.945 (minimum) & 2.185 (maximum) 

Consolă față (mm): minim 1.200 

Consolă spate (mm): minim 895 

Ampatament (mm): minim 3.750 

Masa maximă autorizată (kg): maxim 5.000 

Cauciucuri: dimensiuni anvelope minim 215/75 R16C 

Dimensiune jante 6J x16 

1 buc stație de încărcare lentă: 

Parametrii tehnici și funcționali: 

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: 

Conformitate standart IEC 61851(Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) 

Conformitate standart IEC 62196-2 sau IEC 62196-3 

Condiții de garanție: generală: 2 ani 

Temperaturi de operare: 

Minim: 0 grade Celsius - Maxim: +40 grade Celsius 

Tensiune de alimentare: 400 VCA 

Tensiune de ieșire: 6-32A pentru AC 

Putere: Minimum 11 kW AC

1 buc autobuz electric (microbuz electric ) 

Categoria: M3 – Autobuz - vehicul din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, conform DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE, Directiva 2007/46/CE 
• Capacitate pasageri: pe scaune minim 25, în picioare minim 40 

• Dimensiuni Lungime: minim 9 700 mm, maxim 10.750 mm; 

Lățime minim 2 500 mm 

Ampatament minim 5 700 mm 

• Înălțime (cu instalație AC) maxim: 3 000 mm 

• Număr de uși minim 2: ușa fata/ușa spate 

• Viteza maximă maxim: 80 km/h 

• Motorizare/țip: electric, putere minim 120 kW 

• EBS 

• ESC 

• Instalație electrică: 
• Baterie minim 240 KWh 

• Suspensie: fata/spate pneumatica/pneumatica cu funcție “kneeling” 

1 buc Stație de încărcare lentă: 
Parametrii tehnici și funcționali: 

Putere de încărcare maximă:60 kW 

Interval tensiune de încărcare: 200-1000 VDC 

Curent: max. 150A 

Interval curent de încărcare:0-150 A 

Tip conector: >96%CCS și/sau CHAdeMO și/sau Type 2 

Temperatură operare: Între -20 și 50 grade Celsius 

Control acces: Restricționare acces prin cartele RFID 

Buton de urgență 

Plug & charge 

Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC 

Răcire: ventilare cu aer forțată 

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: 

- Conformitate standart IEC 61851(Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) 

- Conformitate standart IEC 62196-2 sau IEC 62196-3 
Durata estimata de implementare : 18 luni

Indicatori economici:

TOTAL GENERAL :  4.075.455  lei ; 773.271,50 TVA;  4.848.726,50 lei Total cu TVA

din care C+M  : 55.000 lei ; TVA 10.450 lei ; 65.450 lei Total cu TVA
