ANEXA 1

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

Denumirea obiectivului: ,,REABILITAREA ENERGETICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE, ÎN ORAȘUL DETA, BL. 19, P+3, SC. A ȘI B, STR. ELENA GHENESCU, JUDEȚ TIMIȘ,,
Construcția ce face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul orașului Deta, str. Elena Ghenescu, bl. 19, sc. A și B, județul Timiș, având CF nr. 400728, 400064, nr. cad. 400728, 400064.

Construcția studiată, compusă din scara A și B, are funcțiunea de clădire de locuințe colective, cu câte 12 apartamente pe scară. Clădirea are regimul de înălțime S+P+3E, cu suprafața construită de 565,68 mp și o formă în plan nesimetrică, cu dimensiunile maxime 21,22 m x 38,37 m.

a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Anul construirii clădirii este: 1994-1996

b) Suprafața construită

Suprafața construită: 565,68 mp

c) Suprafața construită desfășurată

Suprafața construită desfășurată: 2262,72 mp

Caracteristicile principale ale construcţiei propuse

	
	Funcţiunea:
	Locuință colectivă

	
	Regim de înălţime maxim:
	S+P+3E
	

	
	Hmax. coamă:
	+ 16,48 m
	de la cota ±0.00

	
	Hmax. streașină:
	+ 11,20 m
	de la cota ±0.00

	
	Suprafața terenului:
	374,00 mp și 359,00 mp
	

	
	Suprafața construită:
	565,68 mp
	

	
	Suprafața construită desfășurată:
	2262,72 mp
	

	
	Suprafața utilă/încălzită a clădirii:
	1885,66 / 1803,78 mp
	

	
	Înălțimea utilă a unui nivel:
	2,65 m
	

	
	Volumul interior încălzit:
	4987,51 mc
	


Clasa de importanță:

Din punct de vedere al asigurării stabilității și rezistenței clădirii în conformitate cu normativul P100/1/2013, clădirea se încadrează în clasa a III-a de importanță construcție de tip curent.
Operațiile necesare reabilitării clădirii și sporirea eficienței energetice sunt următoarele:

· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu o structură ușoară;

· Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

· Izolarea termică a planșeului peste subsol.

· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 

· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc. 

● Prin acest proiect se propune montarea unor panouri fotovoltaice, ca sursă de energie regenerabilă. Atfel se asigură o parte din energia primară din surse alternative, reducându-se impactul asupra mediului înconjurător.
I.01. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:

3.736.874,11 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 2.683.226,53 lei, inclusiv TVA. 

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	3.736.874,11 lei
	2.683.226,53 lei


b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementărle tehnice în vigoare

	Indicatori de realizare/ de proiect

	Indicator (exemplu)
	Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului
	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului
	Reducere

	
	
	
	Valoare
	%

	Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]
	98,35
	46,18
	52,17
	53,05%

	Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]
	501.030,79
	242.762,12
	258.268,67
	51,55%

	Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]
	240,34
	87,97
	152,37
	63,40%

	Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]
	35,651
	16,67
	18,98
	53,25%

	
	Soluția clasică de energie (inițială)
	Soluția cu panouri solare și panouri fotovoltaice

	
	
	Consum total anual specific de energie primara [kWh/mp,an]
	Indicele de emisii echivalent CO2 [kg CO2/mp,an]
	Consum total anual de energie finala/primara [kWh/an]

	Total energie primara (surse regenerabile si fosile)
	0,00
	143,2
	27,2
	242.762,1

	% utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea masurilor
	0,00%
	
	
	0,00%


	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiecctului
	Procent reducere

	Consumul anual de energie primară (kWh/m2an)
	295,6
	143,2
	51,55%

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an)
	58,0
	27,2
	53,05%


c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilități în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

	Valoarea totală a investiției
	3.736.874,11 lei  (TVA inclus)

	Durata de execuție a investiției:
	12 luni


	Regimul de înălțime
	S+P+3E

	Cep
	51,55%

	Eges
	53,05%

	Cfse
	295,6 kWh/m2an

	CI
	1,98 euro/kWh


d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuție a investiției este de 12 luni.

