ANEXA 1
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
	Denumirea obiectivului:
	REABILITAREA ENERGETICĂ BLOCURI DE LOCUINȚE, ÎN ORAȘUL DETA, BL. A7, P+3, SC. A ȘI B, STR. ELENA GHENESCU, JUDEȚ TIMIȘ

	Amplasament:
	Județul Timiș, Orașul Deta, str. Elena Ghenescu, bl. A7, sc. A și B, CF nr. 400120, nr. cad. 400120

	Faza de proiectare:
	D.A.L.I. (DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII)

	Număr proiect:
	814 /2024


Construcția ce face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul orașului Deta, str. Elena Ghenescu, bl. A7, sc. A și B, județul Timiș, având CF nr. 400120, nr. cad. 400120.

Imobilul are un regim de înălțime S+P+3E și o formă în plan simetrică, cu dimensiunile maxime 11,25 m x 28,15 m. Acesta este un tronson independent și este compus din două scări A și B. Accesul principal în clădire se realizează pe latura vestică (fațada principală), iar cel secundar pe latura estică.
a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Anul construirii clădirii este: 1985
b) Suprafața construită

Suprafața construită: 316,69 mp

c) Suprafața construită desfășurată

Suprafața construită desfășurată: 1266,76 mp
Caracteristicile principale ale construcţiei propuse

	
	Funcţiunea:
	Locuință colectivă

	
	Regim de înălţime maxim:
	S+P+3E
	

	
	Hmax. coamă:
	+ 13,12 m
	de la cota ±0.00

	
	Hmax. streașină:
	+ 11,22 m
	de la cota ±0.00

	
	Suprafața terenului:
	404,00 mp
	

	
	Suprafața construită:
	316,69 mp
	

	
	Suprafața construită desfășurată:
	1266,76 mp
	

	
	P.O.T.:
	78,39%
	

	
	C.U.T.:
	3,14
	

	
	Suprafața utilă/încălzită a clădirii:
	1023,63 / 896,22 mp
	

	
	Înălțimea utilă a unui nivel:
	2,50 m
	

	
	Volumul interior încălzit:
	2470,51 mc
	


I.01. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Se urmărește creșterea eficienței energetice a clădirii studiate și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie.

Operațiile necesare reabilitării clădirii și sporirea eficienței energetice sunt următoarele:

· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu o structură ușoară;

· Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

· Izolarea termică a planșeului peste subsol.

· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 

· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc. 

· Prin acest proiect se propune montarea unor panouri fotovoltaice, ca sursă de energie regenerabilă. Atfel se asigură o parte din energia primară din surse alternative, reducându-se impactul asupra mediului înconjurător.
Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)


Din cele analizate mai sus recomandăm alegere soluției 1, termoizolarea pereților cu polistiren expandat de 15 cm, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC și geam termoziolant, termoizolarea planșeului peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm și termoziolarea planșeului peste ultimul nivel cu plăci din polistiren expandat cu grosimea de 20 cm.
Categoria de importanta a construcției
Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA „C” DE IMPORTANȚĂ NORMALĂ (conform HGR nr. 766/1997) si la  clasa „III-a”  de importanta (conform STAS P100-1-2013).

I.01. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:

1.591.623,56 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 1.064.207,09 lei, inclusiv TVA. 

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	1.591.623,56 lei
	1.064.207,09 lei


b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementărle tehnice în vigoare

	Indicatori de realizare/ de proiect

	Indicator (exemplu)
	Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului
	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului
	Reducere

	
	
	
	Valoare
	%

	Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an ]
	60,21
	28,69
	31,51
	52,35%

	Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an]
	305.000,27
	148.986,95
	156.013,31
	51,15%

	Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an]
	310,23
	122,94
	187,28
	60,37%

	Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep]
	21,840
	10,37
	11,47
	52,51%


	
	Soluția clasică de energie (inițială)
	Soluția cu panouri solare și panouri fotovoltaice

	
	
	Consum total anual specific de energie primara [kWh/mp,an]
	Indicele de emisii echivalent CO2 [kg CO2/mp,an]
	Consum total anual de energie finala/primara [kWh/an]

	Total energie primara (surse regenerabile si fosile)
	0,00
	178.8
	34.4
	148.987,0

	% utilizare surse regenerabile din total consum energie primara dupa implementarea masurilor
	0,00%
	
	
	0,00%


	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiecctului
	Procent reducere

	Consumul anual de energie primară (kWh/m2an)
	366,10
	178,80
	51,15%

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an)
	72,3
	34,4
	52,35%


c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilități în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

	Valoarea totală a investiției
	1.591.623,56 lei (TVA inclus)

	Durata de execuție a investiției:
	 12 luni


	Regimul de înălțime
	S+P+3E

	Cep
	51,15%

	Eges
	52,35%

	Cfse
	366,1 kWh/m2an

	CI
	1,41 euro/kWh


d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de execuție a investiției este de 12 luni.

