ANEXA 2 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

	DENUMIRE PROIECT:
	„ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE ÎN ORAȘUL DETA – REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL’’


NUMĂR PROIECT: 232/2023

BENEFICIAR: ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ

AMPLASAMENT: ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ

PROIECTANT GENERAL:
S.C.  EUROCAV PROIECT  S.R.L.

Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora;

1. Descrierea investiției    

Descrierea lucrărilor proiectate.
Categoria lucrărilor: realizare piste de biciclete;

- Lungime totală piste de biciclete: 4510,00 m;

- Lățimea pistelor de biciclete: 1,20 m/2,40 m;

- Podețe tubulare: 18 podețe;

- Pantă transversală piste de biciclete: 2,50 %.
Panta transversală a pistelor de biciclete va fi de 2,50 % și va permite scurgerea apelor pluviale spre șanțurile existente.

Structura propusă pentru pistele de biciclete este următoarea: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8;

- 10 cm strat de bază din beton simplu C30/37;

- 20 cm strat de fundație din balast nisipos.

Pe zona acceselor la proprietăți stratul de bază din beton C 30/37 se va arma cu plasă sudată Φ6 100x100.

Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante:

- stabilirea traseelor în plan, funcţie de situaţia existentă în teren;

- spargerea zonelor cu beton existent pe traseul pistelor de biciclete și spargerea acceslor existente pe zonele unde pista de biciclete le traversează și transportul molozului; 

- realizarea săpăturii casetei necesare structurii pistelor de biciclete;

- realizarea podețelor tubulare pe zonele în care pistele de biciclete traversează șațurile existente;

- executarea stratului de fundaţie din balast nisipos în  grosime de 20 cm, după compactare;

- montarea bordurilor prefabricate din beton 10x15; Acestea se vor așeza pe o fundație din beton C 30/37;
- executarea stratului de bază din beton C30/37 cu grosimea de 10 cm; Pe zona acceselor la proprietăți stratul de beton se va arma cu plasă sudată Ø6 100X100.
Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei şi peisajului.

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative faţă de situaţia actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic.
Indicatori economici
Valoare totală (INV), inclusiv TVA:

5.187.478,26 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 3.333.132,07 lei, inclusiv TVA. 
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	5.187.478,26 lei
	3.333.132,07 lei


• Categoria și clasa de importanță a construcției

Lucrarea se încadrează, conform HG 261/94 şi 766/97 în categoria de importanţă „C” şi clasa de importanţă III, fiind supusă la verificare conform Legii nr. 10/1994 
• Durata de realizare lucrări (luni): 12 luni 
