Anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa pentru proiectul: Renovare energetica moderata la Colegiul National Economic Theodor Costescu


Descrierea investiției cu soluția conformă operațiunii:

Se propune executarea lucrarilor de reparatii si igienizare a spatiilor existente 
Se propune executarea de lucrari de reabilitare, modernizare si dupa caz extindere a instalatiilor interioare (electrice, termice, sanitare)
Se propune reducerea consumului de energie termica si energie electrica prin reabilitarea instalatiilor si/sau implementarea solutiilor moderne 
Se propune asigurarea accesului in unitate si conditiilor necesare persoanelor cu dizabilitati 
Se propune executarea izolarii termice prin anvelopare la exterior
Se propune inlocuirea sarpantei ,asterealei si a invelitorii
Se propune amenajarea unei Camere Tehnice la parterul cladirii 
Se propune inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial
Se propune ignifugarea elementelor de lemn;
Se propune refacerea finisajelor din zonele de interventie 
Se propune repararea trotuarelor de protectie in jurul cladirii 
Se propune cladirii lucrari pentru conformarea la cerintele ISU si DSP 
Se propune izolarea termica a elevatiei
Se propune termoizolarea planseului peste ultimul nivel ( in pod) se va realiza cu polistiren expandat cu grosimea de 20 cm
Se propune izolarea termica a subsolului
Se propune inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului se va realiza cu tamplarie termoizolanta cu  performanta energetica ridicata
Se propune inlocuirea tamplariei interioare  catre spatiile neincalzite sau insuficient incalzite
Se propune realizarea unei scari exterioare de incendiu cu structura metalica
Se propune amenajarea unei centrale termice la exteriorul cladirii independenta structural de cladirea existenta 
Se propune inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzie cu radioatoare/ventiloconvectoare
Se propune reabilitarea si modernizarea instalatiei de distribuite a agentului termic, inclusiv montarea de robinete cu  cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor
Se propun introducerea dispozitivelor/ fantelor/ grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate pentru evitarea condensului pe elementele de anvelopa
Se propune reabilitarea / modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate
Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu LED
Se propune instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta in scopul economisirii de energie 
Se propune montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice  
Se propune instalarea dunor sisteme descentralizate de alimentare cu energie electrica si instalatii de preparare ACM -instalatii de panouri solare fotovoltaice 
Se propun lucrari pentru montarea statiilor de incarcare



TABEL NR.1- REZULTATE CONFORM CERINTE GHID
	Rezultate
	Valoare la inceputul implementarii proiectului
	Valoarea la finalul implementarii proiectului

	Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m²an)
	
274.44
	
74.04

	Consumul de energie primara total (kWh/m²an) 
	340.68
	140.28

	Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m²an)
	340.68
	132.78

	Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile (kWh/m²an)
	
	7.5

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m²an)
	80.53
	32.43



TABEL NR.2 – INDICATORII APELURILOR DE PROIECTE (CONFORM CAP. 1.4 DIN GHID )                                                                     
	Indicatori
	Valori 

	Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m²an)
	200.4 (73.02 %)

	Reducere a consumului de energie primara totala (kWh/m²an)
	200.4 (58.82%)

	Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului (kWh/m²an)
	7.5

	Arie desfasurata de cladire publica renovata energetic (m²)
	3614.3

	Reducere anuala estimata a gazelor cu effect de sera (echivalent kgCO2/m²an)
	48.10 (59.73%)

	Puncte de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numar)
	2

	Persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbarile climatice (ex.valuri de caldura) (numar*)
	120



