Anexa nr. 2
LA HCL …………………
privind descrierea sumară a investiției
„Sisteme ITS – Sisteme de transport inteligente/managementul traficului în Municipiul Drobeta Turnu Severin”
		
Documentatia tehnica prezinta soluțiile tehnice/ echipamentele, care vor asigura compatibilitatea si posibilitatea integrării cu elementele corespunzătoare din sistemele ITS existente la nivelul municipiului, precum și cu cele ce urmează a fi implementate prin proiectele complementare.
Locațiile celor 20 stații de transport public care constituie amplasamente ale proiectului sunt : 
1	Statia Grecescu Sud,	B-dul Carol I
2	Statia Grecescu Nord, B-dul Carol I
[bookmark: _Hlk164240131]3	Statia Traian Sud, Str.Traian
4	Statia Traian Nr.156 Sud, Str.Traian
5	Statia Traian 96 Sud, Str.Traian
6	Statia Splai M.Viteazu, B-dul Mihai Viteazu
7	Statia Maresal Averescu-Scoala Gen.Nr.9,Nord-Str.Maresal Averescu
8	Statia Calarasi, Str.Calarasi
9	Statia Calea Craiovei Nord, B-dul Nicolae Iorga
10	Statia Cicero/Soveja est parc, Str.Cicero
11	Statia Cicero/Soveja vest, Str.Cicero
12	Statia Spitalul Judetean Nord, Splai Mihai Viteazul
13	Statia Padurea Crihala, Str.Prelungire Orly
14	Statia B-dul Revolutiei-Sc.gen.Nr.14 Sud,	B-dul Revolutiei 16-22 Dec
15	Statia Splai M.Viteazu/Cicero, B-dul Mihai Viteazu
16	Statia LIDL-B-dul N.Iorga sud,B-dul Nicolae Iorga
17	Statia Calea Craiovei Sud, B-dul Nicolae Iorga
18	Statia Cimitir est Banovita, Str.Banovitei
19	Statia Mecanica, Str.Cernetiului
20	Statia Splai M.Viteazu/Cicero Sud, B-dul Mihai Viteazu

Adapost statie :
· structura de rezistenta din otel vopsit sau similar
· [bookmark: _Hlk164245375]lungimi diferite functie de zona de implementare, respectiv numărul de călători estimați a accesa stația respectivă: 3m fără pereți laterali/3m/4m; 
· latime: 1,5m; 
· inaltime: 2,6m. 
· structura spate - panouri de sticla cu protectie solara de 8 mm;
· acoperiș-  ramă din oțel vopsit sau similar, cu sticlă securizată de 8 mm, cu protecție solară;
· banca cu dimenisiunea 1,80x 0,4 m, structura din metal, sezut lemn.

[bookmark: _Hlk164245218]Arhitectura fizica a sistemului de stații inteligente de transport public cuprinde urmatoarele subsisteme: 
•	Subsistemul de informare călători- panouri interactive cu ecran tactil pentru informarea călătorilor care prezinta cel putin : 
· informatii despre timpii de asteptare pana la sosirea mijlocului de transport; 
· orarul de functionare pentru fiecare linie de transport;
· mesaje de interes public sau de la operatorul de transpot; 
· puncte de interes turistic, cultural, instituții publice;
· informatii privind conditiile meteorologice, indicatori de mediu.
•	Subsistemul de supraveghere video amplasat in interiorul statiei care asigură preluarea efectivă a imaginilor,  procesarea  locală  a  acestora si memorarea  temporară  (dacă  este  cazul) ;
•	Subsistemul de monitorizare a parametrilor de calitate a mediului inconjurator compus dintr-un senzor care asigura măsurarea următorilor parametri (minim) de calitate a mediului înconjurător: 
-	temperatură 
-	umiditate 
-	particule în suspensie ( PM1; PM2,5; PM10)
[bookmark: _Hlk164239391]•	Subsistemul comunicatii- Switch de date local,  Router wireless , Acces point
· Subsistemul de ticketing, prezent numai la 2 statii inteligente - automat de vânzare și reîncăcare titluri de transport echipat cu:  
· [bookmark: _Hlk164239164]imprimanta termica pentru emiterea titlurilor de calatorie cu cod QR care are capacitatea de a imprima pe bilet specificatii legate de locul, ora si data emiterii , valoare ,serie si nr. tichet,cod QR,
· sistem supraveghere care transmite  imaginile către un centru de monitorizare.
Automatul va fi mereu online, fiind supravegheat 24/24 ore din zi. Aplicațiile backoffice vor permite definirea automatele din sistem, vizualizarea monetarului curent pentru fiecare automat de bilete, vizualizarea alarmelor de securitate, recepțiile tehnice de la automate, vizualizarea rapoartelor detaliate și totale de vânzări, centralizate pe fiecare automat.

Asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a echipamentelor instalate in fiecare stație de transport public este realizata de catre  echipamentul de tip sursă neîntreruptibilă de energie (UPS), dimensionat pentru a oferi autonomie de functionare pe baterii a tuturor echipamentelor aferente statiei, timp de 20 de minute.





 Proiectant, 								Beneficiar 
