ANEXA 1  

   Indicatorii tehnico - economici ai proiectului 
,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’

Documentatia: Deviz general 
Faza de proiectare: DALI
Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO  S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament:   Localitatea: Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti
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Pentru obiectivul de investitii : ,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’
Valoarea totală a obiectului de investiţii, cu TVA: 9.142.968,32 lei   
                    Din care C+M: 6.436.389,89lei 
Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA: 7.692.558,27 lei  
             Din care C+M: 5.408.731,00 lei

		2. Indicatori minimali

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță  pentru obiectivul de investitii :
,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’


Suprafata construita

Imobilul ce face obiectul prezentei investitii a fost construit in anul 1972 . Suprafata construita existenta Scoala = 1059 mp;
Suprafata construita existenta sala de sport= 505 mp; Suprafata construita propusa Scoala = 1059 mp; Suprafata construita existenta sala de sport= 505 mp; Suprafata construita Centrala tennica propusa= 12,67mp; Suprafata construita scarii incendiu propusa= 32 mp; 

Suprafata construita desfasurata

Suprafata construita desfasurata existenta Scoala = 3.177 mp;
Suprafata construita desfasurata existenta sala de sport= 565,59 mp;
 Suprafata construita desfasurata propusa Scoala = 3.177 mp; 
Suprafata construita desfasurata propusa sala de sport = 565,59 mp; 
Suprafata desfasurata centrala tennica propusa=13mp.
Suprafata desfasurata scarii incendiu propusa= 192 mp; Regimul de inaltime al cladirii este S+P+2E. Dimensiuni maxime in plan: 64,25x40,45.
Inaltimea de nivel: 3,30 m. Inaltimea la streasina: 10,35 m; Inaltimea maxima: 13,55m

P.O.T. existent= 18.00 %
P.O.T. propus = 19.00 %

C.U.T. existent= 0,43
C.U.T. propus = 0,46

Constructiile ce formeaza baza tehnica a Scolii Gimnaziale Nr. 14 sunt urmatoarele:
· Cladirea principala: regim inaltime: S+P+2E, Sc=l.059mp
· Sala sport P+E, Sc 505mp
· spatiu comercial Sc =76 mp, sd=76 mp

3 . Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție(luni) : 
1. 12  luni de la data semnarii contractului de executie 
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