Model L- Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului
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La HCL …………………….
Descrierea sumară a investiției
,,REABILITARE CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ ȘI SOCIAL CULTURALĂ"

În urma analizei stării tehnice a clădirii situată pe str. Traian, nr. 65, Drobeta Turnu Severin și în acord cu tema de proiectare, se propun următoarele soluții de reabilitare și modernizare a imobilului:
· Amenajarea terenului
· Desființare zona intrare existentă cu platfoma centrala sș treptele de acces și refacarea acestei zone în totalitate:
· Desfacere finisaje interioare și exterioare existente:
· Realizare straturi de termoizolație și hidroizolație la terasa superioară:
· Desființări interioare și realizare goluri noi atât pe verticală cât și orizontală;
· Desființare qradene existente;
· Realizare consolidări propuse:
· Refacere pardoseli interioare;
· Realizare structuri metalice interioare;
· Realizare compartimentări interioare propuse:
· Refacere instalații electrice, sanitare, termice, de ventilatie și instalații împotriva incendiului:
· Montare tâmplărie nouă eficientă;
· Montare termosistem fațade:
· Montare pereți cortină și fațade ventilație:
· Realizare finisațe interioare;
· Amenajări exterioare;
· Soluția propusă pentru arhitectură
Imobilul rezultat în urma reabilitării și intervențiilor propuse va avea regim de înălțime D (parțial)+P+1 E (parțial) și va fi configurat după cum urmează:
· La nivelul parterului, nivel care ofera access din strada Traian, o sa se regaseasca zonele de access, grupuri sanitare, spatii tehnice, galerii publice si zone de expozitie.
· La nivelul demisolului, care face legatura cu nivelul parter prin intermediului unui lift securizat cat si printr-o scara directa si usor de accesat, o sa se regaseasca zonele de ateliere recreative si expozitie, sala de proiectie film/ planetarium cat si caile de evacuare care fac legatura directa cu spatiul exterior (curte).
· La nivelul etajului, accesul se va realiza prin intermediul unui lift și a unei scări de la nivelul parterului cât și prin intermediului unui lift direct de la nivelul demisolului. Acest nivel este prezentat de o supantă metalică realizată peste nivelul parter existent, mărind astfel suprafața utila și asigurând spații precum spațiile tehnice, administrative cât și zone de creație.
Partea de acces principal în clădire se reface în totalitate prin realizare unui spațiu vitrat cu perete cortină din aluminiu și sticlă termoizolantă.
· Instalații noi
· Instalația de alimentare cu energie electrică
· Instalația de iluminat și prize
· Instalația de iluminat de siguranta si instalatia de protectie impotriva electrocutarii si de protective impotriva tensiunilor atmosferice
· Instalații de detectare și semnalizare a incendiilor și de alarmă – antiefracție
· Instalații termice și centrala termică
· Instalații sanitare
· Instalații de limitare și stingere a incendiilor
· Instalații de racordare la reteaua de apă și canalizare
Indicatori tehnici a corpurilor de clădire׃
· Suprafața construită imobil – 1185 mp
· Suprafața desfășurată imobil – 2190,40 mp
· Suprafața utilă – 1414,49 mp
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