Anexa nr. 25
	A. Componentele, procesele tehnologice, parametrii de funcționare și caracteristicile tehnice principale – Depozitul de deșeuri situat pe raza UAT Izvorul Bârzii:
· Locația: Comuna Izvorul Bârzii, sat Halânga, județul Mehedinți;
· Accesul la depozit se face din DN 67 Dr. Tr. Severin – Târgu Jiu și mai departe pe un drum betonat / asfaltat;

	B. Suprafața totală ocupată de depozitul conform pentru deșeuri menajere este de 13,1 ha din care:
· Suprafața totală executată în prima fază de construcție însumează cca. 70.700 mp din care:
· Lucrări de infrastructură (drumuri de exploatare, zona de recepție cu pod-basculă/cântar, sistem de epurare a levigatului, etc.) reprezintă cca. 32.800 mp;
· Suprafața profilată a deponeului în zona 1B însumează cca. 21.100 mp având capacitatea de depozitare 244.621 mc;
· Suprafața 1A a deponeului este cca. 16.800 mp având capacitatea de depozitare de 250.000 mc – (actualmente cu depozitare sistată);
· Suprafața în plan a celulei 2 proiectate  = 4,8 ha;
· Lungimea rigolelor                              = 600 ml;
· Suprafața drumurilor                           = 1200 mp;
· Suprafața finală de etanșare                = 58.000 mp;
· 
C. Volumul total                                       = 615.500 mc;
· Volum celula 2A                                 = 214.500 mc;
· Volum celula 2B                                 = 227.000 mc;
· Volum între celulele 2A și 2B            = 53.000 mc:
· Volum între celulele 1 și 2                  = 121.000 mc;
· 
D. Flux tehnologic
Sistemul de exploatare al depozitului este umătorul:
· Cântărirea deșeurilor la intrare pe platforma electronică de cântărire;
· Inspecția vizuală a compoziției deșeurilor;
· Împrăștiere și compactare în depozit pentru reducerea volumului;
· Așternere de straturi de acperire, periodic, la cca. 2,5 m  deșeu compactat;
Metoda de depozitare a deșeurilor nepericuloase este depozitarea pe suprafață prin descărcarea și compactarea deșeurilor.
Operațiunea de nivelare-modelare și compactare în straturi a deșeurilor în interiorul compartimentului de depozitare se face cu utilajele proprii ale depozitului: buldozer și compactor cu role din oțel.

E. Dotările depozitului, cu modulul 1A și 1B și 2A și 2B cuprinde: 
-    Sediu administrativ;
-    Platforma electronică de cântărire ( pod basculă/cântar) și cabina poartă;
-    Instalație perimetrală de iluminat la Modulul 2;
-    Platformă spălare roți;
-    Parcare auto;
-    Stație distribuție carburanți cu dim. 8,5 x 4 m;
-   Bazin colector pentru levigat, cu dimensiunile 25 x 20 x 3,8m cu capacitatea de 2 x 800mc;
	-    Rezervor de H2 SO4, rezervor de Cleaner A, rezervor de Cleaner C;
-    Bazin colector pentru apa pluvială; 
-    Bazin colector pentru permeat;
-  Stație de epurare pentru tratarea levigatului, extinsă până la capacitatea de 100mc/zi;
-    Stație de epurare pentru apa menajeră;
-    Împrejmuire cu gard din plasă  de sârmă cu înălțimea de 2 m;
-    Trei foraje de monitorizare pentru 1A și 1B și încă 3 fpraje aferente Modulului 2;

	F. Materiale auxiliare
Alimentarea cu apă pentru consum, folosită în scop igienico-sanitar și pentru spălatul roților autogunoierelor se face din rețeaua de alimenatre cu apă ce aparține SC SECOM având o lungime de 1320 m.
Rezerva de incendiu este asigurată de:
· Bazin colector al apelor drenate din acvifer cu volumul de 22 mc, un bazin cu V= 600 mc din care apa este pompată în rețeaua compusă de 6 hidranți în care sunt colecate apele pluviale;
· Bazin cu V = 9 mc ce preia apele pluviale din zona depozitului;

	G. Alimentarea cu energie electrică este făcută prin rețeaua aflată în partea nordică a deponeului la un post de transformare pe stâlp, de la care pornește un cablu subteran spre diverșii consumatori (clădirea administrativă, pompe, stație de epurare pentru ape uzate, etc.).
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