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ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

H O T Ă R Â R E
privind , aprobarea înfiinţării şi delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare din municipiul Focşani

Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit in sedinţă ordinară :
    - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani,  raportul comun al Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului public si privat, publicitate şi al Directiei Economice înregistrat la nr.48746/05.2008, prin care se propune aprobarea înfiinţării şi delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare din municipiul Focşani;
    - vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa, economie si servicii publice ;
    - în baza art.23 alin.(2) lit. b), alin.(3) si alin.(4) precum şi art.31^1 lit.b) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare.

    - în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.18 alin.(2) si art.21^1 alin.1 lit.b din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

    - având în vedere prevederile art.11alin.(1),(2),(4), art.36 alin. (1) şi (2) lit.c), alin(5) lit. a), lit.d) alin.(6) lit.a) pct.14, art.37 şi art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locala, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare din municipiul Focşani.

Art.2. Se aprobă delegarea gestiunii  serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare din municipiul Focşani prin atribuire directă către S.C. C.U.P. S.A. Focşani.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Focşani, conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Se aproba Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice conform anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.5. Bunurile care fac parte din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare din municipiul Focşani se vor preda pe bază de protocol care va fi anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare din municipiul Focşani.

Art.6.  Se împuterniceşte Dl. Decebal Bacinschi , primar al municipiului Focşani să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare din municipiul Focşani.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios, administrarea domeniului public şi privat, publicitate, SC CUP S.A. Focşani.

    PRESEDINTE DE SEDINŢA

            VASILE DOBRE
                                                                                                                                          
                                                                          Contrasemnează,

                                                                       Secretarul Municipiului Focsani                                                                                              

                                                                                Eduard-Marian Corhană

   Municipiul Focşani 26.08..2008

     Nr.  62/219                                                                  

                ROMÂNIA

      JUDEŢUL VRANCEA                         Anexa 1  la  hotărârea nr. 62/219/2008
       CONSILIUL LOCAL                                                         

     MUNICIPIUL  FOCŞANI                                                       

CAIET DE SARCINI

al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

din municipiul Focşani



CAPITOLUL I: Obiectul caietului de sarcini
Art. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Art. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.
Art. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare cu apă şi de canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4
(1)Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2)Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3)Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării serviciului/activităţii de alimentare cu apă şi de canalizare şi care sunt în vigoare.
Art. 5
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = 5333 l/s, Q =19200 m3/zi  şi presiunea de serviciu minimă 7mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare.

Art. 6
Operatorul se angajează să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:
a)asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b)asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);
c)asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.
Art. 7
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
CAPITOLUL II: Cerinţe organizatorice minimale
Art. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va asigura:

a)respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b)exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;
c)respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
d)furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
e)producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
f)exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
g)instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
h)monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;
i)captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
j)întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
k)contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
l)creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
m)limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul staţiilor de tratare şi epurare;
n)respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
o)furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
p)aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
q)elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forţe proprii şi cu terţi;
r)realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
s)evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
t)ţinerea unei evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
u)personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
v)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
w)o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;
x)alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 9
In cazul delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare prin atribuire directă redevenţa se va stabili prin negociere directă iar casările vor fi suportate de operator. 

Art. 10
Operatorul împreună cu delegatarul va elabora propunerile de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, va alege oportunităţile optime de finanţare prin întocmirea şi depunerea de proiecte în acest sens.

Sursele de finanţare constă în accesarea:

· fondurilor structurale

· fondurilor publice

· surselor proprii

· împrumuturilor

· altor surse

Documentaţiile tehnico-economice pentru investiţiile aferente serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare realizate de operator, indiferent de sursa de finanţare vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

CAPITOLUL III: Serviciul de alimentare cu apă
Art. 11
Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt prezentate mai jos;
Alimentarea cu energie electrica a Uzinei de Apa Focsani se realizeaza cu ajutorul a doua statii de 20 KV/0.4 KV ce deservesc cele doua statii de pompare SP I  si SP II.
Statiile sunt amplasate in apropierea statiilor de pompare .

Astfel : Pentru SP  I statia de alimentare e echipata cu 2 transformatoare de 1600KVA respectiv 1000 KVA  conectate la circuitul de joasa tensiune prin intermediul a doua intrerupatoare de 2000 A 


Pentru SP II si utilitatile interne statia este echipate cu 2 transformatoare de 1600 KVA conectate in circuitul de joasa tensiune prin intermediul a doua intrerupatoare de 2500 A .


Statiile functioneaza cu un transformator fiecare celelalt fiind tinut drept rezerva calda.


Statia de alimentare pentru SP  I a fost pusa in functiune in 1970 ultima reparatie fiind executata in 2004 cand a fost inlocuit untrsformaor  de 1600 KVA cu unul de 1000 KVA.


Statia de alimentare pentru SP II a fost pusa in functiune in 2000 .

Art. 12
Alimentarea instalatiilor si utilajelor din incinta Uzinei de apa Focsani se realizeaza prin intermediul a doua Tablouri Generale de Distributie .Acestea distribuie energia electrica prin intermediul mai multor circuite de puteri,sectiuni si protectii diferite catre alte tablouri de distributie iluminat si forta din incinta Uzinei de Apa. 
STAŢIA DE POMPARE  SP1

Jurnal de cabluri
Tablouri

	Nr.
	Denumire
	cod

	1
	Dulap alimentare utilităţi 
	D1

	2
	Dulap alimentare pompa 1 

(intrare transformator 1)
	D2

	3
	Dulap cuplă 
	D3

	4
	Dulap alimentare pompa 2 şi pompa 3

(intrare transformator 2) 
	D4

	5
	Dulap compensare factor de putere 
	D5

	6
	Dulap de forţă şi iluminat 
	TFL

	7
	Tablou sală pompe (alimentare tablouri sală pompe)
	TSP

	8
	Tablou comandă pompa 1 – softstarter 1
	SS1

	9
	Tablou comandă 

· pompa 2 – convertizor de frecvenţă;

· pompa 3 – softstarter 2
	CF + SS2

	10
	Dulap de comandă
	DDGA 1

	11
	Tablou de comandă locală poma 1 – vana 1 
	TCL1

	12
	Tablou de comandă locală poma 2 – vana 2 
	TCL2

	13
	Tablou de comandă locală poma 3 – vana 3 
	TCL3

	14
	Tablou de comandă vane colector fir 1, fir 2 
	TCV

	15
	Tablou de protecţie şi vizualizare locală
	TAPT


Cabluri DDGA

1. Cablu alimentare tablou (CYY 2X1,5) din D1 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	R
	D1 – Q16
	R-D1
	

	2
	NUL
	D1 
	NUL-D1
	


2. Cablu alimentare tablou (CYY 2X1,5) din D4 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	R
	D4 - Qnou
	R-D4
	

	2
	NUL
	D4
	NUL-D4
	


3. Comunicatie RS485-1,  DDGA – DC (CSYEY 5x1,5) 160m (aprov)

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

Tablou DDGA
	Clema sosire

DC
	Observaţii

	1
	A1
	A1
	
	

	2
	B1
	B1
	
	

	3
	HUPĂ +
	H+
	
	

	4
	HUPĂ-
	H-
	
	


4. Comunicatie RS485-2, DDGA – TAPT (CSYEY 5x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

Tablou DDGA
	Clema sosire

TAPT
	Observaţii

	1
	A2
	A2
	
	

	2
	B2
	B2
	
	

	3
	HUPĂ +
	H+
	
	

	4
	HUPĂ-
	H-
	
	


5. Comanda variator - cablu între DDGA - TCF (CSYEY 5x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

Tablou DDGA
	Clema sosire

TCF + SS2
	Observaţii

	1
	+10V
	+10V
	
	

	2
	CCV
	CCV
	
	

	3
	PREF
	PREF
	
	

	4
	TUR
	TUR
	
	

	5
	GNDA
	GNDA
	
	


6.
Cablul semnalizari variator  DDGA  - TCF (CSYEY 9x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCF
	Observaţii

	1
	COMV
	COMV
	
	

	2
	POR1
	POR1
	
	

	3
	OPR1
	OPR1
	
	

	4
	ONCV1
	ONCV1
	
	

	5
	ONCV2
	ONCV2
	
	

	6
	AVCV1
	AVCV1
	
	

	7
	AVCV2
	AVCV2
	
	


7.
Cablul semnalizari softstarter DDGA  - TSS1 (CSYEY 9x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TSS
	Observaţii

	1
	COMS
	COMS
	
	

	2
	PORSS1
	POR2
	
	

	3
	OPRSS1
	OPR2
	
	

	4
	ONSS1
	ONSS1
	
	

	5
	ONSS2
	ONSS2
	
	

	6
	AVSS1
	AVSS1
	
	

	7
	AVSS2
	AVSS2
	
	


8.
Cablul semnalizari softstarter DDGA  - TSS2 (CSYEY 9x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clemă sosire

TSS2
	Observaţii

	1
	COMS
	COMS
	
	

	2
	PORSS1
	POR2
	
	

	3
	OPRSS1
	OPR2
	
	

	4
	ONSS1
	ONSS1
	
	

	5
	ONSS2
	ONSS2
	
	

	6
	AVSS1
	AVSS1
	
	

	7
	AVSS2
	AVSS2
	
	


9.
Cablul 1   DDGA  - D2 (CSYEY 9x1,5) 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

D2
	Observaţii

	1
	COM1
	COM1
	X26
	

	2
	IR1
	IR1
	X27
	

	
	COM1
	COM1
	
	

	3
	IS1
	IS1
	X28
	

	
	COM1
	COM1
	
	

	4
	IT1
	IT1
	X29
	

	5
	NUL1
	NUL1
	X30
	

	6
	R1
	R1
	X31
	

	7
	S1
	S1
	X32
	

	8
	T1
	T1
	X33
	


10.
Cablul 2   DDGA – TCL1  (CSYEY 12x1) 20 m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCL1
	Observaţii

	1
	OPRPL1
	OPRPL1
	
	

	2
	COML1
	COML1
	
	

	3
	POR1
	POR1
	
	

	4
	AUTV1
	AUTV1
	
	

	5
	A/M1
	A/M1
	
	

	6
	REGL1
	REGL1
	
	

	7
	TRD1
	TRD1
	
	

	8
	AV11
	AV11
	
	

	9
	AV21
	AV21
	
	

	10
	OK11
	OK11
	
	

	11
	OK21
	OK21
	
	


11.
Cablul 3   DDGA  - CF-SS2  (CSYEY 9x1,5) (softstarter 2) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

D4
	Observaţii

	1
	COM2
	COM2
	
	

	2
	IR2
	IR2
	
	

	
	CM2
	CM2
	
	

	3
	IS2
	IS2
	
	

	
	COM2
	COM2
	
	

	4
	IT2
	IT2
	
	

	5
	NUL2
	NUL2
	
	

	6
	R2
	R2
	
	

	7
	S2
	S2
	
	

	8
	T2
	T2
	
	


12.
Cablul 2   DDGA – TCL2  (CSYEY 12x1) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCL2
	Observaţii

	1
	OPRPL2
	OPRPL2
	
	

	2
	COML2
	COML2
	
	

	3
	POR2
	POR2
	
	

	4
	AUTV2
	AUTV2
	
	

	5
	A/M2
	A/M2
	
	

	6
	REGL2
	REGL2
	
	

	7
	TRD2
	TRD2
	
	

	8
	AV12
	AV12
	
	

	9
	AV22
	AV22
	
	

	10
	OK12
	OK12
	
	

	11
	OK22
	OK22
	
	


13.
Cablul 3   DDGA  - CF-SS2  CSYEY 9x1,5  (convertizor) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

D4
	Observaţii

	1
	COM3
	COM3
	
	

	2
	IR3
	IR3
	
	

	
	CM3
	CM3
	
	

	3
	IS3
	IS3
	
	

	
	COM3
	COM3
	
	

	4
	IT3
	IT3
	
	

	5
	NUL3
	NUL3
	
	

	6
	R3
	R3
	
	

	7
	S3
	S3
	
	

	8
	T3
	T3
	
	


14.
Cablul   DDGA – TCL3  (CSYEY 12x1) 25m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCL3
	Observaţii

	1
	OPRPL3
	OPRPL3
	
	

	2
	COML3
	COML3
	
	

	3
	POR3
	POR3
	
	

	4
	AUTV3
	AUTV3
	
	

	5
	A/M3
	A/M3
	
	

	6
	REGL3
	REGL3
	
	

	7
	TRD3
	TRD3
	
	

	8
	AV13
	AV13
	
	

	9
	AV23
	AV23
	
	

	10
	OK13
	OK13
	
	

	11
	OK23
	OK23
	
	


15.
Cablul    DDGA - TCV  (CSYEY 9x1,5) – colector fir1- 25m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCV
	Observaţii

	1
	REGL3
	REGL3
	
	

	2
	TRD3
	TRD3
	
	

	3
	AUTV3
	AUTV3
	
	

	4
	A/M3
	A/M3
	
	

	5
	AV13
	AV13
	
	

	6
	AV23
	AV23
	
	


16.Cablul  DDGA - TCV  (CSYEY 9x1,5) – colector fir 2- 25m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Clema sosire

TCV
	Observaţii

	1
	REGL4
	REGL4
	
	

	2
	TRD4
	TRD4
	
	

	3
	AUTV4
	AUTV4
	
	

	4
	A/M4
	A/M4
	
	

	5
	AV14
	AV14
	
	

	6
	AV24
	AV24
	
	


17.Traductor de presiune refulare pompa 1 TP1  (CSYEY 3x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare 

DDGA
	Traductor de 

Presiune
	Observaţii

	1
	24VA1
	24VA1
	
	

	2
	IA1
	IA1
	
	


18.Traductor de presiune refulare pompa 2 TP2  (CSYEY 3x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare 

DDGA
	Traductor de 

Presiune
	Observaţii

	1
	24VA2
	24VA2
	
	

	2
	IA2
	IA2
	
	


19.Traductor de presiune refulare pompa 3 TP5  (CSYEY 3x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare 

DDGA
	Traductor de 

Presiune
	Observaţii

	1
	24VA5
	24VA5
	
	

	2
	IA5
	IA5
	
	


20.Traductor de presiune colector fir 1 - TP3  (CSYEY 3x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare 

DDGA
	Traductor de 

Presiune
	Observaţii

	1
	24VA3
	24VA3
	
	

	2
	IA3
	IA3
	
	


21.Traductor de presiune colector fir 2 - TP4  (CSYEY 3x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare 

DDGA
	Traductor de 

Presiune
	Observaţii

	1
	24VA4
	24VA4
	
	

	2
	IA4
	IA4
	
	


22.
Cablu hupă  (MCG 2x1) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

DDGA
	Hupă
	Observaţii

	1
	HUPA1
	HUPA1
	
	

	2
	HUPA2
	HUPA2
	
	


23.  Cablu încălzire motoare DDGA – TAPT (CSYY 5x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

Tablou DDGA
	Clema sosire

TAPT
	Observaţii

	1
	FAZA
	FAZA
	
	

	2
	INC1
	INC1
	
	

	3
	INC2
	INC2
	
	

	4
	INC3
	INC3
	
	


Cabluri TCF +SS2

1. Cablu de alimentare tablou 2xCSYY 3x240 +120 (din D4) 20m

2. Cablu alimentare pompa 2 CSYY 3x240+120  –20m

3. Cablu alimentare pompa 3 CSYY 3x240+120 - 20m

Cabluri TSS1

1. Cablu de alimentare tablou 2xCSYY 3x240 +120 (din D2) 20m

2. Cablu alimentare pompa 1 2xCSYY 3x240+120

Cabluri D1

1. Cablu alimentare TSP (CYY 3x25+16) 20m

2. Cablu alimentare TFL (CYY 3x70+35) 15m

3. Cablu alimentare baterie de condensatoare (CYY 3x1,5) 10m

4. Cablu alimentare pompă epuisment (CYY 4x16) 25m

5. Cablu alimentare analizor clor 1 (CYY 3x1,5) 25m

6. Cablu alimentare analizor clor 2 (CYY 3x1,5) 25m

7. Cablu de compensare factor de putere CSYY 3x70+35 10m

Cabluri D2

1. Cablu comandă STOP si masura - TCL1 (CYY 3x1,5) 10m

Cabluri D4

1 Cablu comandă STOP CF +SS2 (CSYY 5x1,5) 10m

Cabluri TCL1

1.Cablu alimentare tablou (CYY 4X2,5) din TSP 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	 R
	Q1 R
	UR
	

	2
	 S
	Q1 S
	US
	

	3
	 T
	Q1 T
	UT
	

	4
	PE
	PE
	PE
	


2.Cablul semnalizari si comanda TCL1-D2 (CSYEY 9x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

D2
	Observaţii

	1
	AP2
	AP2
	
	

	2
	AP1
	AP1
	
	

	3
	START
	START
	
	

	4
	COM 
	COM 
	
	

	5
	STOP
	STOP
	
	

	6
	SP2
	SP2
	
	

	7
	SP1
	SP1
	
	


3.
Cablul 1 electrovana 1  TCL1-VANA1 (CSYEY 12x1) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

VANA1
	Observaţii

	1
	ALP
	ALP
	
	

	2
	POT
	POT
	
	

	3
	GND
	GND
	
	

	4
	LM
	LM
	
	

	5
	TRD
	TRD
	
	

	6
	LI
	LI
	
	

	7
	LD
	LD
	
	

	8
	LMI
	LMI
	
	

	9
	LMD
	LMD
	
	


4.
Cablul 2 electrovana 1  TCL1-VANA1 (CSYY 15x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

VANA1
	Observaţii

	1
	CD
	CD
	
	

	2
	CI
	CI
	
	

	3
	FC
	FC
	
	

	4
	UCV
	UCV
	
	

	5
	INC
	INC
	
	

	6
	GND
	GND
	
	

	7
	U1
	U1
	
	

	8
	V1
	V1
	
	

	9
	W1
	W1
	
	

	10
	PE
	PE
	
	

	11
	GND
	GND
	
	


5. Circuit suprapresiune TCL1-TCL2 (CSYY 3X1,5)  5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

TCL2
	Observaţii

	1
	 PRES 
	 CI 
	 CI 
	

	2
	 GND
	 GND
	 GND
	


6.Cablu comunicatie  RS485 TCL1-TCL2 (CSYEY 5x1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1(Poz2)
	Clema sosire

TCL2(Poz1)
	Observaţii

	1
	B
	B
	B
	

	2
	A
	A
	A
	

	3
	VSE
	VSE
	VSE
	

	4
	GNDE
	GNDE
	GNDE
	


Cabluri TCL2

1.Cablu alimentare tablou (CYY 4X2,5) din TSP 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	 R
	Q2 R
	UR
	

	2
	 S
	Q2 S
	US
	

	3
	 T
	Q2 T
	UT
	

	4
	PE
	PE
	PE
	


2.Cablul semnalizari si comanda TCL2-CF+SS2 (CSYEY 9x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

CF+SS2
	Observaţii

	1
	AP2
	AP2
	
	

	2
	AP1
	AP1
	
	

	3
	START
	START
	
	

	4
	COM 
	COM 
	
	

	5
	STOP
	STOP
	
	

	6
	SP2
	SP2
	
	

	7
	SP1
	SP1
	
	


3.
Cablul 1 electrovana 2  TCL2-VANA2 (CSYEY 12x1) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL2
	Clema sosire

VANA2
	Observaţii

	1
	ALP
	ALP
	
	

	2
	POT
	POT
	
	

	3
	GND
	GND
	
	

	4
	LM
	LM
	
	

	5
	TRD
	TRD
	
	

	6
	LI
	LI
	
	

	7
	LD
	LD
	
	

	8
	LMI
	LMI
	
	

	9
	LMD
	LMD
	
	


4.
Cablul 2 electrovana 2  TCL2-VANA2 (CSYY 15x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL2
	Clema sosire

VANA2
	Observaţii

	1
	CD
	CD
	
	

	2
	CI
	CI
	
	

	3
	FC
	FC
	
	

	4
	UCV
	UCV
	
	

	5
	INC
	INC
	
	

	6
	GND
	GND
	
	

	7
	U1
	U1
	
	

	8
	V1
	V1
	
	

	9
	W1
	W1
	
	

	10
	PE
	PE
	
	

	11
	GND
	GND
	
	


5.  Circuit suprapresiune TCL2-TCL3 (CSYY 3X1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

TCL2
	Observaţii

	1
	 PRES
	 CI 
	 CI 
	

	2
	 GND
	 GND
	 GND
	


      6. Cablu comunicatie  RS485 TCL2-TCL3 (CSYEY 5x1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL2(Poz2)
	Clema sosire

TCL3(Poz1)
	Observaţii

	1
	B
	B
	B
	

	2
	A
	A
	A
	

	3
	VSE
	VSE
	VSE
	

	4
	GNDE
	GNDE
	GNDE
	


Cabluri TCL3

1.Cablu alimentare tablou (CYY 4X2,5) din TSP 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	 R
	Q3 R
	UR
	

	2
	 S
	Q3 S
	US
	

	3
	 T
	Q3 T
	UT
	

	4
	PE
	PE
	PE
	


2.Cablul semnalizari si comanda TCL3-CF+SS2 (CSYEY 9x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3
	Clema sosire

CF+SS2
	Observaţii

	1
	AP2
	AP2
	
	

	2
	AP1
	AP1
	
	

	3
	START
	START
	
	

	4
	COM 
	COM 
	
	

	5
	STOP
	STOP
	
	

	6
	SP2
	SP2
	
	

	7
	SP1
	SP1
	
	


3.
Cablul 1 electrovana 3  TCL3-VANA3 (CSYEY 12x1) 20

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3
	Clema sosire

VANA3
	Observaţii

	1
	ALP
	ALP
	
	

	2
	POT
	POT
	
	

	3
	GND
	GND
	
	

	4
	LM
	LM
	
	

	5
	TRD
	TRD
	
	

	6
	LI
	LI
	
	

	7
	LD
	LD
	
	

	8
	LMI
	LMI
	
	

	9
	LMD
	LMD
	
	


4.
Cablul 2 electrovana 3  TCL3-VANA3 (CSYY 15x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3
	Clema sosire

VANA3
	Observaţii

	1
	CD
	CD
	
	

	2
	CI
	CI
	
	

	3
	FC
	FC
	
	

	4
	UCV
	UCV
	
	

	5
	INC
	INC
	
	

	6
	GND
	GND
	
	

	7
	U1
	U1
	
	

	8
	V1
	V1
	
	

	9
	W1
	W1
	
	

	10
	PE
	PE
	
	

	11
	GND
	GND
	
	


5.  Circuit suprapresiune TCL3-TCV (CSYY 3X1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3
	Clema sosire

TCV
	Observaţii

	1
	 PRES 
	 CI 
	 CI 
	

	2
	 GND
	 GND
	 GND
	


      6. Cablu comunicatie  RS485 TCL3-TCV (CSYEY 5x1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3(Poz2)
	Clema sosire

TCV(Poz1)
	Observaţii

	1
	B
	B
	B
	

	2
	A
	A
	A
	

	3
	VSE
	VSE
	VSE
	

	4
	GNDE
	GNDE
	GNDE
	


Cabluri TCV

1.Cablu alimentare tablou (CYY 4X2,5) din TSP 5m
	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare


	Clema sosire


	Observaţii

	1
	 R
	Q4 R
	R
	

	2
	 S
	Q4 S
	S
	

	3
	 T
	Q4 T
	T
	

	4
	PE
	PE
	PE
	


   2. Cablul 1 electrovana 4  TCV-VANA4 (CSYEY 12x1) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCV
	Clema sosire

VANA4
	Observaţii

	1
	ALP
	ALP1
	
	

	2
	POT
	POT1
	
	

	3
	GND
	GND1
	
	

	4
	LM
	LM1
	
	

	5
	TRD
	TRD1
	
	

	6
	LI
	LI1
	
	

	7
	LD
	LD1
	
	

	8
	LMI
	LMI1
	
	

	9
	LMD
	LMD1
	
	


3.Cablu 2 electrovana 4  TCV-VANA4 (CSYY 15x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCV
	Clema sosire

VANA4
	Observaţii

	1
	CD
	CD1
	
	

	2
	CI
	CI1
	
	

	3
	FC
	FC1
	
	

	4
	UCV
	UCV1
	
	

	5
	INC
	INC1
	
	

	6
	GND
	GND1
	
	

	7
	U1
	U1-1
	
	

	8
	V1
	V1-1
	
	

	9
	W1
	W1-1
	
	

	10
	PE
	PE
	
	

	11
	GND
	GND
	
	


4.Cablu 1 electrovana 5  TCV-VANA5 (CSYEY 12x1) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCV
	Clema sosire

VANA5
	Observaţii

	1
	ALP
	ALP2
	
	

	2
	POT
	POT2
	
	

	3
	GND
	GND2
	
	

	4
	LM
	LM2
	
	

	5
	TRD
	TRD2
	
	

	6
	LI
	LI2
	
	

	7
	LD
	LD2
	
	

	8
	LMI
	LMI2
	
	

	9
	LMD
	LMD2
	
	


5.
Cablu 2 electrovana 5  TCV-VANA5 (CSYY 15x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCV
	Clema sosire

VANA5
	Observaţii

	1
	CD
	CD2
	
	

	2
	CI
	CI2
	
	

	3
	FC
	FC2
	
	

	4
	UCV
	UCV2
	
	

	5
	INC
	INC2
	
	

	6
	GND
	GND2
	
	

	7
	U1
	U1-2
	
	

	8
	V1
	V1-2
	
	

	9
	W1
	W1-2
	
	

	10
	PE
	PE
	
	

	11
	GND
	GND
	
	


6.  Circuit suprapresiune TCL3-TCV (CSYY 3X1,5) 40m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL3
	Clema sosire

TCV
	Observaţii

	1
	 PRES 
	 CI 
	 CI 
	

	2
	 GND
	 GND
	 GND
	


     7.  Cablu comunicatie  RS485 TCV-DDGA (CSYEY 5x1,5) 5m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCLV(Poz2)
	Clema sosire

DDGA
	Observaţii

	1
	B
	B
	B
	

	2
	A
	A
	A
	

	3
	VSE
	VSE
	VSE
	

	4
	GNDE
	GNDE
	GNDE
	


TSP

1.Cablu prize  24 V (CYY 2X1,5) 40m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TSP
	Clema sosire


	Observaţii

	1
	24V
	Q6
	
	

	2
	GND
	Q6
	
	


TAPT

1. Circuit sesizor apa (CYY 3x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TCL1
	Clema sosire

TCL2
	Observaţii

	1
	+Ua
	+Ua
	Para
	

	2
	-Ua
	-Ua
	Para
	


2.Cablu Hupa   (CYY 2X1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TSP
	Clema sosire


	Observaţii

	1
	H+
	H+
	Hupa
	

	2
	H-
	H-
	Hupa
	


3.Cablu incalzire motor M1  (CYY 2X1,5) 15m 

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TSP
	Clema sosire


	Observaţii

	1
	M1-R
	M1-R
	M1
	

	2
	M1-N
	M1-N
	M1
	


4.Cablu incalzire motor M2   (CYY 2X1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TSP
	Clema sosire


	Observaţii

	1
	M2-R
	M2-R
	M2
	

	2
	M2-N
	M2-N
	M2
	


5.Cablu incalzire motor M3   (CYY 2X1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TSP
	Clema sosire


	Observaţii

	1
	M3-R
	M3-R
	M3
	

	2
	M3-N
	M3-N
	M3
	


6. Cablul termorezistente (CSYEY 7x1) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

M1
	Observaţii

	1
	R1-1
	R1-1
	
	

	2
	GND
	GND
	
	

	3
	R1-2
	R1-2
	
	

	4
	GND
	GND
	
	

	5
	R1-3
	R1-3
	
	

	6
	GND
	GND
	
	


6. Cablul termorezistente (CSYEY 7x1) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

M2
	Observaţii

	1
	R2-1
	R2-1
	
	

	2
	GND
	GND
	
	

	3
	R2-2
	R2-2
	
	

	4
	GND
	GND
	
	

	5
	R2-3
	R2-3
	
	

	6
	GND
	GND
	
	


6. Cablul termorezistente (CSYEY 7x1) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

M3
	Observaţii

	1
	R3-1
	R3-1
	
	

	2
	GND
	GND
	
	

	3
	R3-2
	R3-2
	
	

	4
	GND
	GND
	
	

	5
	R3-3
	R3-3
	
	

	6
	GND
	GND
	
	


7.Cablu circuit protectie termica SS1  (CYY 2X1,5) 10m 

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

SS1
	Observaţii

	1
	PT100-1
	
	
	

	2
	PT100-2
	
	
	


8.Cablu circuit protectie termica CF  (CYY 2X1,5) 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

CF
	Observaţii

	1
	PT100-3
	
	
	

	2
	PT100-4
	
	
	


9.Cablu circuit protectie termica SS2  (CYY 2X1,5) 10m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT
	Clema sosire

SS2
	Observaţii

	1
	PT100-5
	
	
	

	2
	PT100-6
	
	
	


10.  Cablu comunicatie  RS485 TAPT-DDGA (CSYEY 5x1,5) 20m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

TAPT(Poz2)
	Clema sosire

DDGA
	Observaţii

	1
	B
	B
	B
	

	2
	A
	A
	A
	

	3
	VSE
	VSE
	VSE
	

	4
	GNDE
	GNDE
	GNDE
	


D5

1. Cablu masura curent  D5 - D2+D4 (CSYEY 3x1,5) 15m

	Nr. crt.
	Nume semnal
	Clema plecare

D5
	Clema sosire

D2+D4
	Observaţii

	1
	Ic+
	Ic+
	Trafo-clema
	

	2
	Ic-
	Ic-
	Trafo-clema
	


TFL

1.Cablu priza trifazata camera clor 1 (CYY 4X16)  10m

2.Cablu priza trifazata camera clor 2 (CYY 4X16)  15m

3.Cablu priza trifazata atelier mecanic(CYY 4X16)  25m

4.Cablu priza trifazata atelier electric (CYY 4X16)  30m

5.Cablu priza trifazata atelier sudura (CYABY 4X16)  80m

6.Cablu priza trifazata strung (CYY 4X16)  35m

7.Cablu iluminatsi prize (CYY 3x2,5)  50m

JURNAL DE CABLURI

	Nr.crt
	Tip cablu
	Lungime (m)
	Observatii

	1
	CYY 2x1,5
	160
	

	2
	CYY 3x1,5
	85
	

	3
	CYY 3x2,5
	50
	

	4
	CYY 4x2,5
	35
	

	5
	CYY 4x16
	130
	

	6
	CYY 3x240+120
	120
	MCG 3x240+120 - 40m

MCG 3x120+60 – 40m

	7
	CYY 3x70+35
	25
	

	8
	CYY 3x25+16
	20
	

	9
	CSYY 3x1.5
	55
	

	10
	CSYY 5x1,5
	30
	

	11
	CSYY 15x1,5
	100
	

	12
	CSYEY3x1,5
	110
	

	13
	CSYEY 5x1,5
	70
	

	14
	CSYEY 7x1
	45
	

	15
	CSYEY 9x1,5
	195
	

	16
	CSYEY 12x1
	165
	

	17
	CYABY 4x16
	80
	

	18
	MCG 2x1
	15
	


Art. 13
Caracteristicile centralelei termice ce deserveste cladirile aflate în incinta Uzinei de Apă Focşani sunt prezentate mai jos:.
Incalzirea cladirilor aflate in incinta Uzinei de Apa Focsani se realizeaza cu ajutorul unei Centrale termice echipata cu doua cazane de tip  Aprica respectiv Ferolli de 55 KW fiecare.Combustibilul folosit este GPL si este transformat in energie termica cu ajutorul a doua arzatoare Bentone BG 250.

Art. 14
Frontul de captare este alimentat cu ajutorul unei retele aeriene de medie tensiune 20 KV echipata cu puncte de transformare 20/0,4 KV conform urmatorului tabel:

	Post de transformare Nr.
	Putere
	Nr. Put alimentat

	Pt 1
	100 KVA
	1;2

	Pt 2
	100 KVA
	3

	Pt 3
	100 KVA
	4;5

	Pt 4
	100 KVA
	6;7;8

	Pt 5
	100 KVA
	9;10;11;12

	Pt 6
	100 KVA
	Dezafectat

	Pt 7
	100 KVA
	13;14;15

	Pt 8
	250 kVA
	16

	Pt 9
	100 KVA
	17;18

	Pt 10
	250 KVA
	19;20;21;22

	Pt 11
	160 KVA
	23;24;25;26

	Pt 12
	100 KVA
	27;28

	Pt 13
	250 KVA
	29;30

	Pt 14
	250 KVA
	31;32

	Pt 15
	250 KVA
	33;34

	Pt 16
	250 KVA
	35;36

	Pt 17
	250 KVA
	37;38




SECŢIUNEA 1: Captarea apei brute
Art. 15
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorială a municipiului Focşani .
Art. 16
Sursele de apă folosite pentru alimentarea cu apă se situează în: 

· Focşani – DJ Focşani-Suraia – Uzina de Apă Focşani

· Focşani – Cartier Mândreşti

· Comuna Boloteşti - DN Focşani-Braşov km 26-27– Dren Babele 
Art. 17
Situaţia surselor de apă de adâncime este cea prezentată în anexa nr. 1 
Art. 18
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în anexele nr.2-12 – Planşele LOAC 3/1-LOAC 3/11
Art. 19
Frontul de captare este alimentat cu ajutorul unei retele aeriene de medie tensiune 20 KV echipata cu puncte de transformare 20/0,4 KV conform urmatorului tabel:

	Post de transformare Nr.
	Putere
	Nr. Put alimentat

	Pt 1
	100 KVA
	1;2

	Pt 2
	100 KVA
	3

	Pt 3
	100 KVA
	4;5

	Pt 4
	100 KVA
	6;7;8

	Pt 5
	100 KVA
	9;10;11;12

	Pt 6
	100 KVA
	Dezafectat

	Pt 7
	100 KVA
	13;14;15

	Pt 8
	250 kVA
	16

	Pt 9
	100 KVA
	17;18

	Pt 10
	250 KVA
	19;20;21;22

	Pt 11
	160 KVA
	23;24;25;26

	Pt 12
	100 KVA
	27;28

	Pt 13
	250 KVA
	29;30

	Pt 14
	250 KVA
	31;32

	Pt 15
	250 KVA
	33;34

	Pt 16
	250 KVA
	35;36

	Pt 17
	250 KVA
	37;38


Art. 20
a)Frontul de captare este alcatuit din 24 de incinte securizate echipate cu unul sau doua foraje de adincime.

Forajele sunt executate in doua straturi acvifere diferite ,unul la aprox.65m,celalalt la aprox.175m.

Se monitorizeaza permanent nivelul hidrostatic si hidrodinamic al celor doua straturi acvifere si debitul asigurat de fiecre put.

Frontul de captare este  automatizat suportind comenzi de pornire-oprire ,monitorizarea si inregistrarea parametrilor necesari diagnosticarii complete a starii forajului precum si supravegherea electronica a securitatii incintelor cu ajutorul unor senzori de prezenta.

Interventia se face( in functie de natura defectului )pentru izolare in timpul schimbului sau remediere de catre echipa de interventie si reparatii .

Inspectia consta in verificarea integritatii incintelor puturilor si testarea prin sondaj a sistemului de efractie.

Testarea sistemului de efractie se face prin patrunderea in incinta puturilor .

Daca apare mesajul de efractie totul este in regula daca nu se ia legatura cu dispeceratul prin statia radio pentru remediere.

Inspectia se face de regula de catre electrician echipat cu chei speciale pentru deschiderea incintelor si a tablourilor ,microfon ,lanterna (pentru inspectia de noapte)si trusa de scule.
b)Masurarea debitelor si volumelor de apa extrase si pompate catre Focsani se realizeza cu ajutorul contorilor de tip Wihrle Dn 100 montati pe fiecare put in parte cat si cu ajutorul a 6 debitmetre cu ultrasunete de tip Datam Flutec DFU 10 plasate 3 pe conductele de aductiune si 3 pe cele de plecare din statie catre oras.
c)Masurarea energiei se face pe medie tensiune cu ajutorul a 3 celule de masura echipate cu contori ABB dispuse ca in figura urmatoare:
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W  = (W1 – W3 ) + (W3 – Wp) + W2


Wp = Pierderile pe LEA front captare

Pierderile sunt calculate atit pe energie activa cit si pe energie reactiva cu urmatoarele formule 


Wpa= k1k2k3Wa


Wpr= m1m2Wr

Unde k1,k2,k3,m1si m2 sunt coeficienti stabiliti de ELECTRICA

d)schema staţiei de captare a apei, cu poziţionarea utilajelor, construcţiilor şi echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr.13 – plansa LOAC 3/1
Art. 21
Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c)controlul calităţii apei;
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de captare;
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.


SECŢIUNEA 2: Tratarea apei brute
Art. 22
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială a muncipiului Focşani.
Art. 23
Staţia de tratare a apei brute este amplasată în 

· Focşani – DJ Focşani-Suraia – Uzina de Apă Focşani

· Focşani – Cartier Mânreşti

· Comuna Boloteşti - DN Focşani-Braşov km 26-27– Dren Babele 
Art. 24
Zonele de protecţie sanitară :

· Frontul de captare Suraia

· Zona de protecţie sanitară cu regim sever :

· limita amonte să fie o dreaptă paralelă cu direcţia captării situată la cca. 140m nord de axul şoselei şi limită aval o dreaptă paralelă cu direcţia captării situată la cca. 8m de nord de axul şoselei;

· limitele laterale să fie amplasate la cca. 10m de ultimul foraj şi la cca 120m vest de primul foraj;

· Zona de protecţie cu regim de restricţie

· limita amonte să fie o dreaptă paralelă cu direcţia captării situată la cca. 140m nord de axul şoselei şi limită aval o dreaptă paralelă cu direcţia captării situată la cca. 8m de nord de axul şoselei;

· limitele laterale să fie amplasate la cca. 10m de ultimul foraj şi la cca 120m vest de primul foraj;

· Perimetrul de protecţie hidrogeologica : 2 km

· Dren Babele şi Sursele Mânreşti : dimensionare zone de protecţie cf. H.G. 930/2005

· Construcţii, instalaţii, aducţiuni, magistrale, reţele distribuţie - dimensionare zone de protecţie cf. H.G. 930/2005

Art. 25
Statia de tratare a apei este alimentata cu energie electrica prim intermediul unui tablou de distributie TDSC bransat cu un cablu de tip ACYABY 4x16 din dulapul nr 8 al tabloului general de distributie TGD aflat in Gospodaria Electrica.Conectarea si protectia la suprasarcina si scurtcircuit se realizeaza cu ajutorul unui intrerupator de tip USOL 100 si sigurante fuzibile.

Acest tablou contine circuite de alimentare ,protectie  comanda si automatizare pentru Cele 3 ventilatoare,cele dou aamestecatoare din bazinele de preparare a solutiei de neutralizare ,cele doua pompe de recirculare a solutiei prin turnul de neutralizare,podul rulant din depozitul de clor,vanele inteligente din camera clorinatoarelor,tabloul de automatizare TSC si centrala de alarmare cat si circuitele de iluminat si prize din toate incaperile aferente statiei de clorinare.Senzorii de clor in apa sunt alimentati din circuitele de iluminat ale camerelor vanelor de la bazinele de stocare a apei.

TSC este prevazut cu sursa neintreruptibila de alimentare intrucat este necesara monitorizarea permanenta a clorului din aer si a celui din apa si mai contine centrala de alarmare si module de achizitie control si monitorizare, unitate centrala cu modul de afisare WIEW 103 cat si surse de alimentare a circuitelor electronice de tip SPD 101. 


Toate utilajele deservite cat si TDSC sunt legate la o instalatie de impamantare cu Rp< 10  Ohm executata in incinta Uzinei de apa in jurul fiecarei cladiri.

Art. 26
Ca metoda de tratare preventiva a apei se foloseste o statie de clorinare a apei extrase si stocate in cele 5 bazine.

Statia se compune din:

· Depozit clor gazos lichefiat

· Camera clorinatoarelor

· Camera de supravegere

· Camera de neutralizare

· Depozit de substante chimice

· Turn de neutralizare

Clorul este depozitat in rezervoare de 800 l pozitionate pe stative in depozitul de clor.
Două din rezervoare sunt cuplate la instalatia de clorinare prin intermediu a doua regulatoare de vacuum tip Regal .Aceste dispozitive functioneaza pe baza vacuumului creat de 5 ejectoare si realizeaza atat comutarea automata intre cele doua rezervoare in momentul in care unul dintre ele se goleste cat si protectia la pierderile accidentale ,dispozitivele inchizand rezervoarele daca vacuumul slabeste sau dispare .

In camera clorinatoarelor se obtine apa supraclorata cu ajutorul a 5 vane inteligente de tip Regal ce injecteaza clor proportional cu debitele de intrare pe cele cinci bazine cu ajutorul a 5 ejectoare de tip Addvance .In depozitul de clor si in camera clorinatoarelor se afla senzori de clor in aer gestionati de o centrala de alarmare ce se afla in camera de comanda.La depasirea valorilor admisibile prescrise de clor in cele doua incaperi centarla porneste alarma si transmite la dispecerat semnale de avarie.

Tot in camera de comanda se afla si tabloul de alimentare cu energie electrica si comanda al electropalanului cu ajutorul caruia se manevreaza rezervoarele de clor.

In camera de neutralizare se gasesc doua bazine cu solutie de hidroxid de sodiu si respectiv bisulfit de sodiu prevazute cu agitatoare care in caz de necesitate se amesteca si se deverseaza in bazinul de neutralizare propriuzis aflat in depozitol de clor.Capcitatea bazinului de clor este calculata pentru neutralizarea completa a unui rezervor de clor plin.

Tot in camera de neutralizare se gasesc doua pompe de recirculare cu ajutorului carora se recircula solutia de neutarlizare din bazinul aflat in in depozitul de clor prin turnul de neutralizare a clorului gazos care ar putea ajunge in depozit si camera clorinatoarelor.Aerul viciat cu clor din aceste camere este trecut in contracurent cu solutia de neutalizare in turnul de neutralizare cu ajutorul unei instalatii de ventilatie echipata cu 3 ventilatoare.


Clorul in apa potabila este masurat si monitorizat pe fecare bazin in parte cu ajutorul a 5 senzori de clor  de tip Promonent.

Functie de indicatiile acestor clorinatoare cat si a analizelor efectuate in cadrul laboratorului chimic din cadrul Uzinei se stabilesc dozele de clor pe cele 5 vane inteligente astfel incat sa fie mentinute valorile in limitele legale.

Art. 27
a)Masurarea debitelor si volumelor de apa extrase si pompate catre Focsani se realizeza cu ajutorul contorilor de tip Wihrle Dn 100 montati pe fiecare put in parte cat si cu ajutorul a 6 debitmetre cu ultrasunete de tip Datam Flutec DFU 10 plasate 3 pe conductele de aductiune si 3 pe cele de plecare din statie catre oras.
b)lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiză necertificate sunt cele din tabelele de mai jos

	Nr. crt.
	Denumire aparatură

	1
	Spectrofotometru Cintra 20

	2
	Turbidimetru tip 2100 P HACH

	3
	PH- Conductometru  MPC 227

	4
	Balanţă electronică tip AB54

	5
	Balanţă tip BD

	6
	Clorimetru portabil

	7
	Conductometru MC 226

	8
	Analizoare portabile de oxigen dizolvat

	9
	Distilator  CYCLON 4l/oră

	10
	Etuvă BINDER

	11
	Agitatoare magnetice MONOTHERM


Lista parametrilor chimici şi a metodelor de analiză

utilizate pentru determinarea  lor,în cadrul
laboratorului apă potabilă
	Nr.crt.
	 Parametrii chimici
	 Valoarea CMA
	Metoda de analiză

	   1.
	Clor rezidual liber (mg/l)

-la intrare în reţea

-la capăt de reţea
	            0,50

            0,25
	STAS 6364/ 1978

	    2.
	Amoniu ( mg/l )
	            0,50
	 STAS 6328/85

	    3.
	Cloruri  (mg/l )
	            250
	 STAS 3049/1988

 SR.ISO 9297/1998

	   4.
	Conductivitate (Ys/cm la20 grade)
	            2500
	STAS 7722/1984

SR EN 27888/1997

	   5.
	Culoare
	 Acceptabilă consumatorilor
	SR.ISO 7887/1997

	   6.
	Duritate totală(grade Germane),minim
	            5
	STAS 3326/1976

	   7.
	Miros
	Acceptabilă consumatorilor
	STAS 6324/1961

SR EN 1622/1997

	   8.
	Gust
	Acceptabilă consumatorilor
	STAS 6324/1961

SR EN 1622/1997



	   9.
	Oxidabilitate (mg O/l)
	            5
	STAS 3002/1985

SR ISO 6060/1996

	  10.
	  pH
	       >6,5<9,5
	STAS 6325/1975

SR ISO 10523/1997

	  11.
	Turbiditate (UNT )
	          <5
	STAS 6323/1988

	  12.
	Nitriţi ( mg/l )
	          0,5
	STAS3048/2-1996

SR ISO 6777/1996

	  13.
	Prelevare conservare,transport
	
	SR.2852


c)Masurarea energiei se face pe medie tensiune cu ajutorul a 3 celule de masura echipate cu contori ABB dispuse ca in figura urmatoare:
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W  = (W1 – W3 ) + (W3 – Wp) + W2


Wp = Pierderile pe LEA front captare

Pierderile sunt calculate atit pe energie activa cit si pe energie reactiva cu urmatoarele formule 


Wpa= k1k2k3Wa


Wpr= m1m2Wr

Unde k1,k2,k3,m1si m2 sunt coeficienti stabiliti de ELECTRICA

Art. 28
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b)adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c)controlul calităţii apei;
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de tratare;
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m)executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
SECŢIUNEA 3: Transportul apei potabile 
Art. 29
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile, în aria administrativ-teritorială a municipiului Focşani 
Art. 30
Planul de situaţie cu amplasarea aducţiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, căile de comunicaţie, sunt prezentate în anexele nr.2-12– Planşa LOAC 3/1-3/11.
Art. 31
Determinarea cantităţii apei transportate se face cu 3 debitmetre cu ultrasunete de tip Datam Flutec DFU 10 
Art. 32
Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c)controlul calităţii apei;
d)întreţinerea conductelor de transport;
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
j)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
k)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
l)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
m)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
n)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
SECŢIUNEA 4: Înmagazinarea apei
Art. 33
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de înmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială a municipiului Focşani.
Art. 34
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate în: 

· Focşani – DJ Focşani-Suraia – Uzina de Apă Focşani

· Focşani – Cartier Mândreşti

· Comuna Boloteşti - DN Focşani-Braşov km 26-27– Dren Babele 
Art. 35
Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de înmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, căile de comunicaţie, sunt prezentate în anexele nr.14-17 – Planşa LOAC3/1, Planşa LOAC4, Planşa LOAC6, Planşa LOAC7.
Art. 36
Componenţa obiectelor staţiei de înmagazinare a apei sunt prezentate în anexa nr.13 -  PLANSA LOAC 3/1.
Art. 37
Determinarea cantităţii apei înmagazinate se face cu 3 debitmetre cu ultrasunete de tip Datam Flutec DFU 10 a) 
b) schema staţiei de înmagazinare a apei, cu poziţionarea rezervoarelor şi poziţia armăturilor în schema normală de funcţionare, conform anexei nr.13 – PLANŞA LOAC 3/1
Art. 38
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c)controlul calităţii apei;
d)întreţinerea instalaţiilor;
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i)asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
k)menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
SECŢIUNEA 5: Distribuţia apei potabile 
Art. 39
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul municipiului Focşani
Art. 40
(1)Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile sunt cele din tabelul de mai jos.
	Nr. crt
	Tip client
	Nr. clienţi

	1
	Case
	4616

	2
	Scări de bloc
	1738

	3
	Ag. ec.
	1594

	4
	Instituţii publice
	99


(2)Datele aferente contoarelor de apă pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apă furnizate sunt cele din tabelul de mai jos.
	Nr. crt.
	Tip client
	Grad contorizare

	1
	Case
	91,88

	2
	Scări de bloc
	100,00

	3
	Ag. ec.
	42,79

	4
	instituţii publice
	100,00


(3)Datele aferente utilizatorilor necontorizaţi sunt cele din tabelul de mai jos.
	Nr. crt
	Tip client
	Nr. clienţi cu branşamente necontorizate

	1
	Case
	375

	2
	Scări de bloc
	0

	3
	Ag. ec.
	682

	4
	Instituţii publice
	0


Art. 41
Inventarul staţiilor de pompare, repompare şi a staţiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în tabelul de mai jos.

	Nr. crt.
	Denumire staţie
	POMPARE/REPOMPARE
	HIDROFOR

	
	
	tip pompă
	debit înălţime de nominal pompare
	puterea electrica
	randament
	tip de hidrofor
	volum rezervor hidrofor
	putere compresor
	presiune asigurată
	Randament

	1
	 SH1
	 CR32
	28,9
	3X4KW
	90


	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 SH2
	 CR45
	41,4
	3X5.5KW
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 SH3
	 CR90+CR64
	90+64
	1X1.8KW+2X11KW
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 SH4
	 CR45
	41,4
	3X5.5KW
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SH5
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	6
	SH8
	CR16
	19
	4X3KW
	
	
	
	
	
	

	7
	SH9
	CR45
	41,4
	3X5.5KW
	
	
	
	
	
	

	8
	SH10
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	9
	SH12
	CR5
	7,14
	3X1.1KW
	
	
	
	
	
	

	10
	SH13
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	11
	SH14
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	12
	SH16
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	13
	SH16BIS
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	14
	SH17
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	15
	SH18
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	16
	SH19
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	17
	SH23
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	18
	SH24
	CR5
	7,14
	3X1.5KW
	
	
	
	
	
	

	19
	SH25
	CR5
	7,14
	3X1.1KW
	
	
	
	
	
	

	20
	SH28
	CR5
	7,14
	3X1.1KW
	
	
	
	
	
	

	21
	SH29
	CR5
	7,14
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	22
	SH30
	CR32
	28,9
	4X3KW
	
	
	
	
	
	

	23
	SH32
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	24
	SH33
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	25
	SH34
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	26
	SH38
	CR16
	19
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	27
	SH39
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	28
	SH40
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	29
	SH42
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	30
	SH43
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	31
	SH44
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	32
	SH45
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	33
	SH46
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	34
	SH47
	CR5
	7,14
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	35
	SH48
	CR32
	28,9
	3X1.1KW
	
	
	
	
	
	

	36
	SH49
	CR16
	19
	3X4KW
	
	
	
	
	
	

	37
	SH51
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	38
	SH52
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	39
	SH54
	CR45
	41,4
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	40
	SH56
	CR16
	19
	3X5.5KW
	
	
	
	
	
	

	41
	SH56BIS
	CR32
	28,9
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	42
	SH57
	CR16
	19
	4X4KW
	
	
	
	
	
	

	43
	SH58
	CR16
	19
	3X3KW
	
	
	
	
	
	

	44
	SH68
	CR5
	7,14
	3X1.1KW
	
	
	
	
	
	

	45
	SH69
	CR32
	28,9
	3X4KW
	
	
	
	
	
	


Art. 42
Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr.18 – Plansa LOAC8 
Art. 43
În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:
a) numărul de utilizatori branşaţi în ultimii 5 ani este prezentat în tabelul de mai jos

	Nr. crt.
	Numărul avize branşament

2003-2007

	1
	745


b) variaţie  consumului de apă, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 5 ani, sunt prezentate în tabelul de mai jos;

	Producţia fizică (mii m3)
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Apă
	Populaţie
	2841
	2895
	2472
	2709
	2831

	
	Ag. economici
	5271
	4242
	3661
	2932
	2681


c)variaţia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos:

	Nr. crt.
	Data aplicării
	Tarif fără T.V.A.

	
	
	Populaţia
	Agenţi economici

	1
	01.08.2001
	6981
	6981

	2
	21.11.2001
	8933
	8933

	3
	28.01.2002
	10728
	10728

	4
	22.05.2002
	12592
	12592

	5
	01.02.2003
	13470
	13470

	6
	01.01.2004
	15725
	15725

	7
	01.04.2005
	18021
	18021
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d)variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos;

	Nr. crt.
	Luna, anul
	Grad încasare

%

	1. 
	01.2006
	71,86

	2. 
	02.2006
	65,47

	3. 
	03.2003
	115,6

	4. 
	04.2006
	69,5

	5. 
	05.2006
	105,87

	6. 
	06.2006
	91,35

	7. 
	07.2006
	106,08

	8. 
	08.2006
	106,08

	9. 
	09.2006
	79

	10. 
	10.2006
	81

	11. 
	11.2006
	88

	12. 
	12.2006
	88

	13. 
	01.2007
	99,5

	14. 
	02.2007
	126

	15. 
	03.2007
	158

	16. 
	04.2007
	112

	17. 
	05.2007
	103,69

	18. 
	06.2007
	85,14

	19. 
	07.2007
	103

	20. 
	08.2007
	82,61

	21. 
	09.2007
	68

	22. 
	10.2007
	

	23. 
	11.2007
	

	24. 
	12.2007
	


Art. 44
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile se va efectua astfel încât să se realizeze:
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c)respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
g)măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;
h)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
i)furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice:
- spitale;
- policlinici;
- cămine de bătrâni;
- leagăne de copii;
- grădiniţe;
- creşe;
- cămine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare a minorilor;
- şcoli.
Art. 45
În activitatea sa operatorul va asigura:
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă furnizate, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat;
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
e)informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;
- data şi ora întreruperii furnizării apei;
- data şi ora reluării furnizării apei;
f)verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:
- reparaţii planificate;
- reparaţii accidentale;
g)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
h)realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentării cu apă. În acest scop furnizorul asigură existenţa unor centre de preluare a reclamaţiilor telefonice;
i)bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.
CAPITOLUL IV: Serviciul de canalizare
SECŢIUNEA 1: Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Art. 46
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Focşani.
Art. 47
Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din tabelul de mai jos;.
	Nr. crt
	Tip client
	Nr. clienţi

	1
	Case
	3381

	2
	Scări de bloc
	1738

	3
	Ag. ec.
	1189

	4
	Instituţii publice
	87


Art. 48
Caracteristicile reţelei de transport a apelor uzate

· Funcţie de material :

- 
tuburi PVC : LPVC = 13,4 km

-    tuburi beton pentru canalizare              Lbeton = 81,9 km ;

- 
tuburi PREMO                                      Lpremo   =   9,1 km .

· Funcţie de diametru şi destinaţie

· cu diametrul mai mic de 500mm (reţel stradale) : L<500=98,9Km;

· cu diametrul mai mare de 500mm (colectoare) : L>500=5,5Km;

Art. 49
Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr.19 – Plansa LOAC9 
Art. 50
În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz.
a) situaţia numărului de utilizatori racordaţi în ultimii 5 ani este prezentat întabelul de mai jos;
	Nr. crt.
	Numărul avize racordare 
2003-2007

	1
	615


b) cantităţilei de ape uzate, aferentă utilizatorilor în ultimii 5 ani, sunt prezentate în tabelul de mai jos;

	Producţia fizică (mii m3)
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Canal
	Populaţie
	4675
	4554
	4554
	3779
	4331

	
	Ag. economici
	4056
	3206
	2842
	2624
	2591


c)variaţia tarifului în ultimii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos;

	Nr. crt.
	Data aplicării
	Tarif fără T.V.A.

	
	
	Populaţia
	Agenţi economici

	1
	01.08.2001
	2082
	2082

	2
	21.11.2001
	2663
	2663

	3
	28.01.2002
	3198
	3198

	4
	22.05.2002
	3754
	3754

	5
	01.02.2003
	4015
	4015

	6
	01.01.2004
	4687
	4687

	7
	01.04.2005
	5371
	5371


d)variaţia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos;

	Nr. crt.
	Luna, anul
	Grad încasare

%

	1. 
	01.2006
	71,86

	2. 
	02.2006
	65,47

	3. 
	03.2003
	115,6

	4. 
	04.2006
	69,5

	5. 
	05.2006
	105,87

	6. 
	06.2006
	91,35

	7. 
	07.2006
	106,08

	8. 
	08.2006
	106,08

	9. 
	09.2006
	79

	10. 
	10.2006
	81

	11. 
	11.2006
	88

	12. 
	12.2006
	88

	13. 
	01.2007
	99,5

	14. 
	02.2007
	126

	15. 
	03.2007
	158

	16. 
	04.2007
	112

	17. 
	05.2007
	103,69

	18. 
	06.2007
	85,14

	19. 
	07.2007
	103

	20. 
	08.2007
	82,61

	21. 
	09.2007
	68

	22. 
	10.2007
	

	23. 
	11.2007
	

	24. 
	12.2007
	


Art. 51
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât să se realizeze:
a)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;
b)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c)respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă;
d)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e)urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
f)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
g)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
Art. 52
În activitatea sa operatorul va asigura:
a)urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b)instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, funcţionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanţă ai serviciului;
c)ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;
d)aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
e)informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre:
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
- data şi ora reluării serviciului;
f)un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;
g)bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.


SECŢIUNEA 2: Epurarea apelor uzate
Art. 53
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasaţi pe teritoriul municipiului Focşani.

Art. 54
Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze:
a)verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b)corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c)controlul calităţii apei epurate şi a nămolurilor supuse valorificării;
d)întreţinerea instalaţiilor din staţia de epurare;
e)întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
f)respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g)respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h)respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i)gradul de utilizare a capacităţii totale a staţiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a nămolurilor supuse valorificării sau depozitării;
j)desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienţă economică având ca obiectiv reducerea costurilor;
k)menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l)reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienţei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;
m)executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;
n)îndeplinirea indicatorilor de calitate specificaţi în normativele în vigoare;
o)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
    PRESEDINTE DE SEDINŢA

               Vasile Dobre
                                                                                                                                          
                                                                          Contrasemnează,

                                                                       Secretarul Municipiului Focsani                                                                                              

                                                                                Eduard-Marian Corhană
            ROMÂNIA

      JUDEŢUL VRANCEA                               Anexa nr.1 la Caietul  de Sarcini
       CONSILIUL LOCAL                                                         

     MUNICIPIUL  FOCŞANI                                                       

Inventarul puţurilor de adâncime

	Nr. crt.
	Sistem tubaj
	Debitul maxim exploatabil

m3/h
	Gradul de asigurare
	Diametru puţ
	Adâncimea
	Ultimul RK1
	Tipul puţului2

	1. 
	 
	88.2
	 
	110
	175
	2007
	E

	2. 
	 
	79.92
	 
	110
	65
	2007
	E

	3. 
	 
	109.44
	 
	110
	175
	2007
	E

	4. 
	 
	82.80
	 
	110
	175
	2007
	E

	5. 
	
	77.01
	
	110
	175
	2007
	E

	6. 
	
	76.32
	
	110
	175
	2007
	E

	7. 
	
	97.56
	
	110
	65
	2007
	E

	8. 
	
	99.72
	
	110
	175
	2007
	E

	9. 
	
	101.52
	
	110
	65
	2007
	E

	10. 
	
	71.64
	
	110
	175
	2007
	E

	11. 
	
	116.64
	
	110
	65
	2007
	E

	12. 
	
	85.32
	
	110
	175
	2007
	E

	13. 
	
	84.24
	
	110
	175
	2007
	E

	14. 
	
	96.48
	
	110
	175
	2007
	E

	15. 
	
	103.68
	
	110
	65
	2007
	E

	16. 
	
	99.36
	
	110
	172
	2007
	E

	17. 
	
	99.36
	
	110
	65
	2007
	E

	18. 
	
	98.64
	
	110
	175
	2007
	E

	19. 
	
	78.12
	
	110
	175
	2007
	E

	20. 
	
	97.92
	
	110
	65
	2007
	E

	21. 
	
	99.36
	
	110
	175
	2007
	E

	22. 
	
	100.44
	
	110
	65
	2007
	E

	23. 
	
	81.64
	
	110
	175
	2007
	E

	24. 
	
	95.76
	
	110
	65
	2007
	E

	25. 
	
	65.68
	
	110
	175
	2007
	E

	26. 
	
	89.28
	
	110
	65
	2007
	E

	27. 
	
	89.64
	
	110
	175
	2007
	E

	28. 
	
	113.04
	
	110
	65
	2007
	E

	29. 
	
	93.6
	
	110
	175
	2007
	E

	30. 
	
	86.76
	
	110
	65
	2007
	E

	31. 
	
	106.2
	
	110
	175
	2007
	E

	32. 
	
	73.8
	
	110
	65
	2007
	E

	33. 
	
	89.28
	
	110
	175
	2007
	E

	34. 
	
	100.08
	
	110
	65
	2007
	E

	35. 
	
	112.32
	
	110
	65
	2007
	E

	36. 
	
	90.72
	
	110
	175
	2007
	E

	37. 
	
	109.8
	
	110
	65
	2007
	E

	38. 
	
	106.2
	
	110
	65
	2007
	E


1 reparaţie capitală
2 puţ de investigaţie, supraveghere, exploatare
Caracteristicile staţiei de pompare

	Nr. crt.
	Grad de asigurare
	Tip pompă
	Debit capabil
	Înălţimea de pompare
	Puterea electrică
	Randament
	Turaţie
	Ultimul RK

	1. 
	 
	GRUNDFOS SP95/2
	90
	21,22
	9,2
	 
	 
	

	2. 
	 
	GRUNDFOS SP95/2
	72
	24,05
	9,2
	 
	 
	

	3. 
	 
	GRUNDFOS SP125/2-2
	118,8
	27,64
	15
	 
	 
	

	4. 
	 
	GRUNDFOS SP95/2
	81
	23,1
	9,2
	 
	 
	 

	5. 
	
	GRUNDFOS SP95/2
	81
	24,84
	9,2
	
	
	

	6. 
	
	GRUNDFOS SP95/2
	90
	25,11
	9,2
	
	
	

	7. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	102,6
	29,84
	15
	
	
	

	8. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	102,6
	28,39
	15
	
	
	

	9. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	118,8
	30,11
	15
	
	
	

	10. 
	
	GRUNDFOS SP95/2
	90
	26,22
	9,2
	
	
	

	11. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	144
	33,2
	18,5
	
	
	

	12. 
	
	GRUNDFOS SP77/3
	90
	28,14
	11
	
	
	

	13. 
	
	GRUNDFOS SP77/3
	90
	28,79
	11
	
	
	

	14. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	109,8
	30,61
	15
	
	
	

	15. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	129,6
	29,54
	15
	
	
	

	16. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	124,92
	30,74
	15
	
	
	

	17. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	129,6
	30,78
	15
	
	
	

	18. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	90
	29,09
	15
	
	
	

	19. 
	
	GRUNDFOS SP77/3
	11,96
	32,63
	11
	
	
	

	20. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	129,6
	31,18
	15
	
	
	

	21. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	115,2
	34,19
	15
	
	
	

	22. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	135
	30,48
	15
	
	
	

	23. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	104,4
	34,62
	15
	
	
	

	24. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	140,4
	31,82
	15
	
	
	

	25. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	109,8
	36,5
	15
	
	
	

	26. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	133,2
	33,24
	15
	
	
	

	27. 
	
	GRUNDFOS SP95/3
	100
	34,48
	15
	
	
	

	28. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	160,2
	34,21
	18,5
	
	
	

	29. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	144,72
	32,29
	15
	
	
	

	30. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-2
	156,6
	33,69
	15
	
	
	

	31. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	160,2
	35,95
	18,5
	
	
	

	32. 
	
	GRUNDFOS SP77/3
	99,72
	35,16
	11
	
	
	

	33. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	180
	39,23
	18,5
	
	
	

	34. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	152
	37,15
	18,5
	
	
	

	35. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	144
	34,37
	18,5
	
	
	

	36. 
	
	GRUNDFOS SP125/2-1
	145
	38,96
	18,5
	
	
	


    PRESEDINTE DE SEDINŢA

                Vasile Dobre                                                                                                                          
                                                                          Contrasemnează,

                                                                       Secretarul Municipiului Focsani                                                                                              

                                                                                Eduard-Marian Corhană
            ROMÂNIA

      JUDEŢUL VRANCEA                           Anexa 2  la  hotărârea nr. 62/219/2008
       CONSILIUL LOCAL                                                         

     MUNICIPIUL  FOCŞANI                                                       

CONTRACT-CADRU

de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

(model orientativ)

    CAPITOLUL I

    Părţi contractante

    Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ....................., cu sediul în .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., reprezentată prin .........................., având funcţia de ..............., pe de o parte, în calitate de delegatar,

    şi

    Operatorul ..........................................., codul unic de înregistrare ................., cu sediul principal în ........................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., reprezentată prin ..........................., având funcţia de ...................., pe de altă parte, în calitate de delegat,

    au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

    CAPITOLUL II

    Obiectul contractului de delegare a gestiunii

    ART. 1

    Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul/activitatea/activităţile (după caz) ............., inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii/activităţilor în aria administrativ-teritorială ............................ .

    ART. 2

    Obiectivele delegatarului sunt:

    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

    b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

    c) protecţia mediului înconjurător.

    ART. 3

    Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

    a) bunuri de retur, sunt bunurile aparţinând domeniului public şi privat transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului.  

  b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii;

    c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.

 CAPITOLUL III

    Dispoziţii generale

    ART. 4

    Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele:

    a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

    b) regulamentul serviciului;

    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

  CAPITOLUL IV

    Durata contractului

    ART. 5

    Durata contractului de delegare a gestiunii este de ...... ani (la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina operatorului/operatorului regional).

    ART. 6

    Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.

CAPITOLUL V

    Redevenţa

    ART. 7

    Redevenţa este de ........... lei şi va fi plătită anual/trimestrial/lunar.

    ART. 8

    Delegatul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată a redevenţei datorate pentru primul an de activitate.

    ART. 9

    Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ....................., deschis la ...................... .

   CAPITOLUL VI

    Drepturile părţilor

    Drepturile delegatului

 ART. 10

    Delegatul are următoarele drepturi:

    a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

    b) să încaseze contravaloarea serviciului/activităţii prestat/prestate;

    c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

    d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;

    e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi utilizatorii;

    f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor.

    Drepturile delegatarului

  ART. 11

    Delegatarul are următoarele drepturi:

    a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului;

    b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară;

    c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

    d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

    e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

    f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de ........... delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii;

    g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;

    h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligaţiile asumate prin contractul de delegare.

    CAPITOLUL VII

    Obligaţiile părţilor

    Obligaţiile delegatului

    ART. 12

    Delegatul are următoarele obligaţii:

    a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării/furnizării serviciului/activităţii delegate;

    b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii;

    c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

    d) să servească toţi utilizatorii din unitatea administrativ-teritorială unde i-a fost delegat/delegată serviciul/activitatea;

    e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat;

    f) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

    g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

    h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate;

    i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;

    j) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată;

    k) să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

    m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

    n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;

    o) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;

    p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;

    r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii;

    s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

    ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

    t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;

    ţ) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

    u) să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract;

    v) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)

    .........................................................................;

    x) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;

   y) să menţină, după caz, un număr de ..... de angajaţi, conform politicii de menţinere, recalificare şi protecţie socială;

    ..........................................................................

    Obligaţiile delegatarului

    ART. 13

    Delegatarul are următoarele obligaţii:

    a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

    b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

    c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

    d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

    e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

    f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

    g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

    h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

    i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

 CAPITOLUL VIII

    Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

    ART. 14

    Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.

 ART. 15

    Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt de .................. lei.

    ART. 16

    Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.

 CAPITOLUL IX

    Încetarea contractului de delegare a gestiunii

        ART. 17

    Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:

    a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;

    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;

    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;

    d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

    e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului;

    f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

    CAPITOLUL X

    Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual

    ART. 18

    ..........................................................................

  CAPITOLUL XI

    Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi

    ART. 19

    ..........................................................................

   CAPITOLUL XII

    Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia

    ART. 20

    ..........................................................................

    CAPITOLUL XIII

    Forţa majoră

   ART. 21    Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de .......... producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

   Dacă în termen de ........... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

      CAPITOLUL XIV

    Administrarea patrimoniului public şi privat

    ART. 22

    ..........................................................................

    CAPITOLUL XV

    Rezilierea contractului de delegare a gestiunii

    ART. 23

    ..........................................................................

    CAPITOLUL XVI

    Răspunderea contractuală

    ART. 24

    Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

    Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

    Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

 CAPITOLUL XVII

    Litigii

    ART. 25

    Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

    CAPITOLUL XVIII

    Alte clauze

  (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

    ART. 26

    ..........................................................................

   ART. 27

    Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

    Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ........ exemplare.

            Delegatar,                                                                   Delegat,

           ....................                                                             ..................

     Art. 18, 19, 20, 22, 23 şi 26 vor fi completate în funcţie de interesele părţilor şi de situaţia concretă, în condiţiile legii.

    Prevederile prezentului contract-cadru se aplică în mod corespunzător la subdelegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice potrivit legii.

    Prevederile prezentului contract-cadru se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Codului civil, Codului comercial şi ale altor reglementări aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului de alimentare cu energie termică produsă centralizat.

    PRESEDINTE DE SEDINŢA

             Vasile Dobre                                                                                                                                                                                   
                                                                          Contrasemnează,

                                                                       Secretarul Municipiului Focsani                                                                                              

                                                                               Eduard-Marian Corhană
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