
DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
"Realizare piste de biciclete in comuna Livezile jud. Bistrita Nasaud "
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Comuna Livezile, str. Principala, nr. 161 ,  , jud. Bistrita
Nasaud,  Telefon: 0263.270034 Fax: 0263.270034,         
E-Mail: primarie@primarialivezilebn.ro
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
Nu e cazul
1.4. Beneficiarul investiţiei 
Comuna Livezile, str. Principala, nr. 161 ,  , jud. Bistrita
Nasaud,  Telefon: 0263.270034 Fax: 0263.270034,         
E-Mail: primarie@primarialivezilebn.ro
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 
SC LA CONSULT&DEVELOPMENT SRL
,Tel.: 0723-522.784, email:langaadi@yahoo.com
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală 
Terenul apartine beneficiarului conform CF-urilor anexate.
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 
Prin prezentul proiect se propune realizarea a 2,850 km de piste de biciclete pe 
DC 6a intre km 0+000-2+850 pe partea dreapta si stanga a drumului comunal .
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Nu este cazul
c) surse de poluare existente în zonă; 
Nu este cazul
d) particularităţi de relief; 
Clima comunei este continental-moderată, cu veri calde si ierni aspre. Temperaturile de vară ating 25-35° Celsius plus iar iarna 15-25° grade minus. Temperatura medie anuală este de 10 °C. Îngheţul apare foarte frecvent în perioada de iarnă, numărul mediu al zilelor de îngheţ fiind de cca. 110. Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 615.2 mm/an.
Regiunea se caracterizează prin adîncimi maxime de îngheţ de 90 cm conform STAS 6054, iar sub aspect seismic aparţine zonei potrivit zonării României stabilite de STAS 11100/1. Normativul P100-92 încadrează această regiune în macrozona E caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,12 şi o valoare a perioadei de colţ Tc = 0,7 secunde.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
Nu este cazul
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 
Nu este cazul
g) posibile obligaţii de servitute; 
Nu este cazul
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
Nu este cazul
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 
Nu este cazul
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie. 
Nu este cazul
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: 
a) destinaţie şi funcţiuni; 
Pistele de biciclete vor deservii in principal locuitorii comunei .
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Sistem rutier :
Sistemul utilizat pentru pistele de biciclete este următorul:
PROIECTAT
-	4 cm strat de uzura BA16 –  proiectat
-	12 cm strat de piatra sparta amestec optimal   –  proiectat
-     	25 cm strat de balast – proiectat

Traseul în plan :
Traseul în plan ce urmează a fi reabilitat urmăreşte  traseul existent, atât în ce priveşte elementele geometrice în plan, aliniamente 95% şi curbe 5%, cât şi în ce priveşte lăţimile şi lungimile acestora. Razele în plan variază între R = 40 m şi R = 1000 m.
Prin prezentul proiect se propune realizarea a L tot= 2850 m piste de biciclete
Profilul longitudinal :
Linia roşie proiectată este în general cu 10 cm mai sus decât nivelul existent..
Declivităţile în profil longitudinal variază între 0.10% şi 1.02% cu racordări convexe şi concave cu raze cuprinse între 500m şi 1200m.
Profilul trasversal tip :
Profilul transversale tip prezintă următoarele elemente geometrice:
Intravilan km 0+000-1+950 L=1950 ml
- Latime piste de biciclete  :		2x1,00 m (dreapta si stanga)

Extravilan km 1+950-2+850 L=900 ml		
- Latime piste de biciclete  :		2x1,00 m (dreapta si stanga)
- spatiu de siguranta  :		2 x 0,50 m  
Obiective de interes local :
Pista de biciclete va conecta urmatoarele obiective de interes local :
· Biserica ortodoxa
· Camin cultural
· Cimitir
· Belco Avia
· Leocrida Prodcom

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
Nu este cazul
d) număr estimat de utilizatori; 
Persoanele estimate sa foloseasca prezenta 4250 persoane, locuitorii comunei Livezile.

Proiectul se va depune impreuna cu componenta I.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, prin care se vor achizitiona 2 statii de reaincarcare.

Investiția propusa PRIN COMPONENTA I.1.3. in cadrul proiectului va moderniza infrastructura de transport la nivelul comunei LIVEZILE, asigurând si promovand sustenabilitatea mediului prin vehicule de transport public cu emisii zero, construind in cadrul proiectului 2 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice.

De asemenea, în urma punerii în aplicare a investițiilor în cele 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice, comuna LIVEZILE va contribui cu 0,006%, la realizarea obiectivului propus de România, respectiv de  a asigura cel puțin 30 000 de stații de încărcare, finanțate din diverse surse de finantare, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Investiția propusa in cadrul proiectului va moderniza infrastructura de transport la nivelul comunei Livezile, asigurând sustenabilitatea mediului prin vehicule de transport public cu emisii zero, construind in cadrul proiectului 2 de stații suplimentare de încărcare pentru vehicule electrice și 2,850 km km de piste pentru bicicliști la nivel local, care va contribui cu   0,26% la realizarea obiectivului propus prin PNRR, respective realizarea a 1.091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan.


