ANEXA NR. 1






la Proiectul de hotărâre a Consiliului local al comunei Livezile nr. 55 din 10.11.2025
VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată*  la clădiri, în cazul persoanelor fizice
	                                                     Tipul clădirii***


	Valoarea impozabilă 

- lei/mp/an -

	
	Nivelurile stabilite 
pentru anul 2026

	
	Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)**
	Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

	0
	1
	2

	A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
	2677
	1606

	B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
	803
	535

	C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
	535
	469

	D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
	335
	201

	E. În cazul contribuabilului  care deţine la aceeaşi adresă  încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.    A - D                
	75% din suma care s-ar aplica clădirii

	F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A - D 
	50% din suma care s-ar aplica clădirii


* Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

**Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.

***În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4.

**** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
NOTĂ: 

1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

	Zona in cadrul localitatii
	Rangul localitatii

	
	 IV
	V

	A
	1,10
	1,05

	B
	1,05
	1,00

	C
	1,00
	0,95

	D
	0,95
	0,90


2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C şi D de fiscalitate stabilite prin Hotărârea Consiliului local al comunei Livezile nr. 72/14.12.2012 privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Livezile cu satele componente: Livezile, Dorolea, Cusma, Valea  Poienii si Dumbrava începând cu anul 2013.
