                                                                   Anexa nr. 4 LA H.C.L nr.65/25.11.2021
CAIET DE SARCINI

a activităţii serviciului de salubrizare:

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în  funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ Comuna LUPAC
Capitolul I

 Dispoziţii generale

Art.1.(1) Prezentul caiet de sarcini, a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare serviciul public de deszăpezire aferent  comunei LUPAC
Capitolul II

Obiectul activitati de: 
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Art.2.(1) Serviciul de deszăpezire, care face obiectul gestiuni directe constă în 
Curăţarea , transportul zăpezii de pe arterele de circulaţie, trotuare şi alte domenii publice şi menţinerea în bună  funcţiune a acestora pe timp de iarnă, polei, ninsoare sau de îngheţ.

Art.3. Descrierea activităţii

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop menţinerea în stare de bună practicabilitate a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii:

(a) curăţatul manual al zăpezii.

(b) curăţatul mecanizat  al zăpezii şi pluguitul.

(c) combaterea poleiului prin împrăştierea de material antiderapant, mecanizat din utilaje speciale.

(d) curăţarea de zăpadă-gheaţă şi de materialul antiderapant a gurilor de scurgere din reţeaua de canalizare; 

(e) aşteptare intervenţie

(f)  încărcarea  şi transportul  zăpezii;

(g) combaterea poleiului prin aşternere preumezită cu saramură (NaCl) sau alte alternative

denumite în continuare serviciu sau lucrări.

Art.4 Curăţatul manual al zăpezii

(1)Prestaţia constă din strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau de pietoni şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public.

(2)Curăţarea manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi scule speciale  fără a deteriora suprafaţa curăţată.

(3)Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcţie de necesitate.

Art.5. Curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul

(1) Curăţatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul şi descărcatul zăpezii la  
 (2 Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10 cm.

(4) Activitatea de deszăpezire, începe  la începerea ninsorii cu aşternerea  preventivă a materialului antiderapant şi se continuă cu pluguitul dacă stratul de zăpadă este mai mare de  8 cm.

(4Arterele principale de circulaţie vor fi practicabile în termen de două ore de la încetarea ninsorii.

(5 Trotuarele şi trecerile de pietoni vor fi curăţate în timp de 12 ore după încetarea ninsorii.

(6Încărcatul şi transportul zăpezii se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală sau când acest serviciu este comandat de beneficiar, operatorul asigură transportarea zăpezii când acest serviciu este necesar.

(7 Transportul zăpezii se execută la comanda beneficiarului in licul indicat de acesta.

(8 Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcţie de necesitate.

Art.6. Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drum 

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare şi nisip.

b) cu nisip curat

c) saramură  (NaCl) sau alte alternative propuse

Dozaje:

Consumul de nisip natural sort 3-7 pentru o repriză va fi cuprins între 100-300 grame/mp în cazul răspândirii mecanice

-    prevenirea formării gheţii 130 gr/mp( nisip +sare 25%) si saramură 25% concentraţie 10gr/mp în cazul răspândirii preumezită

· polei , gheaţă 170 gr/mp( nisip +sare 25%) si saramură 25% concentraţie 10gr/mp în cazul răspândirii preumezită

· zăpadă şi lapoviţă 180 gr/mp( nisip +sare 25%) si saramură 25% concentraţie 10gr/mp în cazul răspândirii preumezită

· drumuri nemodernizate 250 gr/mp (nisip) şi 70-100 grame în cazul răspândirii manuale.

 Materialul antiderapant va fi răspândit uniform pe toată suprafaţa părţii carosabile ale drumului.

Sarea industrială granulară în amestec cu nisipul natural sort 3-7 va fi de 5- 25% din greutatea acestuia.

Materialul antiderapant se împrăştie uniform pe toată suprafaţa drumului, de la înălţimea de 0,30 m .

Operatorul va asigura materialele, forţa de muncă pentru împrăştierea materialului antiderapant şi pentru supravegherea operaţiunii, utilajele necesare în stare perfectă de funcţionare precum şi carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru toate utilajele.

 (3) Prestaţia se face cu utilaje speciale sau manual şi se efectuează în special pe pante, poduri, intersecţii, staţiile mijloacelor de transport în comun, pieţe, artere de circulaţie situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri. 

(4) Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcţie de necesitate.

Art.7. Curăţarea gurilor de scurgere şi colectarea materialului antiderapant.

 (1) Operatorul va curăţa de zăpadă-gheaţă gurile de scurgere în reţeaua de canalizare, pentru a asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii, dacă condiţiile meteorologice sunt de aşa natură.

(2 Operatorul va curăţa cu forţe proprii  depunerile mai groasă de material antiderapant de la marginea drumului, cel puţin de două ori pe lună.
Art. 8. Mobilizarea

Perioada de mobilizare în derularea contractului de delegare va fi pe fiecare perioada de iarna:

15 noiembrie - 15 martie 
Art.9. Cantităţi de lucru. 

Se va asigura deszăpezirea întregii suprafeţe a domeniului public specificat în tabelele din  anexa. 

Alte detalii cu privire la fiecare stradă în parte se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.

Art.10. Programul prestaţiei

Prestaţia va avea în vedere faptul ca suprafeţele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de circulaţie prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform.
Art.11. Condiţii de calitate

Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră deszăpezit, curăţat când arată zilnic salubru prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvenţă adecvată în acest scop (prevăzută în programul de prestaţie ).

Art.12. Dotări cu personal – utilaje

Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale al utilajelor şi al echipamentelor  având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de circulaţie prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare, în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. Se va utiliza altgoritmul din Breviarul de calcul din anexa.
Art.13 Verificări, recepţii, garanţii.

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei.

(2) În rapoartele de constatare zilnică beneficiarul  va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la beneficiar şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.

 (3 Se va raporta zilnic beneficiarului cantitatea materialului împrăştiat, orele de funcţionare ale utilajelor şi mijloacelor de transport,  alăturat copia de xerox a tabelului de evidenţă ieşire, intrare utilajelor pe care sunt notate  indexe actuale a contoarelor de măsurător şi materialului antiderapant folosite.
Art.14 Deszăpezirea

(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, gheţii şi combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale şi forţă de muncă umană.

(3) Operatorul de servicii va avea experienţă în domeniu şi va fi dotat cu utilaje performante.Toate utilajele de deszăpezire şi mijloacele de transport trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile),girofar, lanţuri antiderapante şi înălţătoare la obloane la autobasculante pentru a împiedica căderea în gol a muncitorilor de pe acestea.

La începerea  şi la terminarea lucrărilor de deszăpezire  va raporta zilnic în scris  beneficiarului până la ora 8,30  tabelul de evidenţă cu orele de ieşire şi intrare a utilajelor ore efectiv lucrate /persoane şi materialul împrăştiat. 

 (4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administraţiei publice locale.

Răspândirea materialelor antiderapante (nisip 3-7, sare) la intersecţiile străzilor, pe străzile cu pante accentuate, curăţirea manuală a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni.

Prevenirea înzăpezirii şi lucrările de deszăpezire se execută la toate străzile în funcţie de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă.

În cazul îndepărtării zăpezii, se lucrează cu o viteză corespunzător, pentru a se evita accidentarea pietonilor sau murdărirea şi deteriorarea construcţiilor din vecinătatea străzilor, acoperirea trotuarelor de zăpadă.

Se va acorda o atenţie deosebită sectoarelor de străzi unde s-au executat „cocoaşe de cămilă”, adică denivelări transversale pentru reducerea vitezei autovehiculelor.

După deszăpezirea arterelor de circulaţie se va trece la degajarea intersecţiilor şi a locurilor de parcare.

Operatorul câştigător va înainta Primăriei, „PLANUL OPERATIV DE ACŢIUNE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE”, tabelul cu numele de telefoane la domiciliu şi la locul de muncă a conducătorilor operaţiilor de deszăpezire, precum şi a personalului cu serviciu permanent de deszăpezire, un exemplar înaintându-se la Serviciul Poliţiei  din comunei LUPAC
În vederea asigurării circulaţiei rutiere în timpul iernii se vor lua următoarele măsuri:

- măsuri pregătitoare .

- măsuri de prevenire a înzăpezirii şi de deszăpezire.

- măsuri de prevenire şi combatere a poleiului, gheţii sau zăpezii în grosime redusă.

Colaborarea cu organele Poliţiei rutiere a operatorilor se va realiza în scopul de a menţine viabilitatea drumurilor pe timp de iarnă în condiţii de fluenţă a traficului pe arterele de circulaţie. În acest cadru se va organiza acţiuni comune , pentru verificarea semnalizării rutiere, efectuarea de controale comune în trafic, informarea reciprocă asupra viabilităţii, aderenţa suprafeţei carosabile, stabilirea de rute ocolitoare, asigurarea priorităţii de deplasare a utilajelor de deszăpezire, informarea operativă prin mas-media a participanţilor la trafic despre perturbările survenite în circulaţia rutieră.
Art.15 Programe de execuţie

(1) Programul de deszăpezire v-a fi supus aprobării organelor autorităţii publice locale şi se v-a pune în aplicare sub directa sa coordonare.

(2) Programul este elaborat pentru arterele de circulaţie principale şi secundare, ce sunt cuprinse în anexele pe „prioritati 1 si 2,funcţie de importanţa reţelei de drumuri acces la instituti.
3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu stricteţe. În prima urgenţă vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul la instituţii publice, fabrici de pâine, facilităţile operatorilor de servicii publice, instituţii de învăţământ..

4 Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acţiune la primirea dispoziţiei de lucru, la întreaga capacitate programată. Primele acţiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, intersecţii mari de circulaţie, pieţe, staţii de autobuz şi treceri de pietoni.

5 Arterele principale de circulaţie, trotuarele vor fi practicabile şi în timpul ninsorii, după încetarea ninsorii se la trece la lărgirea părţii carosabile de zăpadă.

6 La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi.

7 Conformarea prestaţiei de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat şi a fişelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator şi confirmate de beneficiar.
Art.17. Condiţii financiare de execuţie a lucrărilor

(1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la beneficiar, în baza contractului de prestaţie, contravaloarea prestaţiei efectuate (manoperă, utilaje, materiale) confirmate de beneficiar.

Capitolul III

Condiţii de exploatare a serviciilor publice de deszăpezire a localităţilor

A. Condiţii tehnice  
Art.18. Serviciile publice de deszăpezire a localităţilor trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

B. Obiective de exploatare

Art.19. Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public care face obiectul delegării în gestiune sunt următoarele:

(a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

(b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de deszăpezire.

(c) dezvoltarea durabilă a serviciilor.

(d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului, în concordanţă cu programul de adaptare la Normele Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

Art.20. Serviciul public de deszăpezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

 Structura şi nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv al prestaţiei şi va fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

Art.21. Pe perioada derulării contractului de delegare în gestiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu .

Pe toată perioada, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

Capitolul IV

Obligaţiile privind protecţia mediului

Art.22. În caietul de sarcini se menţionează obligaţiile privind protecţia mediului care decurg direct din prestarea serviciilor publice de deszăpezire, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(1) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.

          Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează:
               Lugojan Petru                                                                    Secretar General,

                                                                                                           Moteca Alin-Dorin

ANEXA 1.  

 Căile de circulaţie pe care se execută activitatea de curăţare a zăpezii

LOC. LUPAC
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	zapada

	1. 
	Str.DS 1
	1944
	309
	1
	Partea carosabila fara zapada

	2. 
	Str.DS 2
	2349
	346
	1
	Partea carosabila fara zapada

	3. 
	Str.DS 3
	634
	98
	2
	Partea carosabila fara zapada

	4. 
	Str. DS 4
	467
	59
	2
	Partea carosabila fara zapada

	5. 
	Str.DS 5
	282
	49
	2
	Partea carosabila fara zapada

	6. 
	Str.DS 6
	2748
	359
	1
	Partea carosabila fara zapada

	7. 
	Str.DS 7
	1157
	105
	2
	Partea carosabila fara zapada

	8. 
	Str.DS 8
	1079
	102
	2
	Partea carosabila fara zapada

	9. 
	Str.DS 9
	1141
	130
	2
	Partea carosabila fara zapada

	10. 
	Str.DS 10
	1011
	125
	2
	Partea carosabila fara zapada

	11. 
	Str.DS 11
	1303
	152
	2
	Partea carosabila fara zapada

	12. 
	Str.DS 12
	1257
	114
	2
	Partea carosabila fara zapada

	13. 
	Str.DS 13
	821
	136
	2
	Partea carosabila fara zapada

	14. 
	Str.DS 14
	293
	52
	2
	Partea carosabila fara zapada

	15. 
	Str.DS 15
	1417
	170
	2
	Partea carosabila fara zapada

	16. 
	Str.DS 16
	876
	121
	2
	Partea carosabila fara zapada

	17. 
	Str.DS 19
	4381
	493
	1
	Partea carosabila fara zapada

	18. 
	Str.DS 20
	1600
	184
	1
	Partea carosabila fara zapada

	19. 
	Str.DS 21
	3547
	362
	1
	Partea carosabila fara zapada

	20. 
	Str.DS 22
	652
	85
	2
	Partea carosabila fara zapada

	21. 
	Str.DS 23 
	1027
	164
	2
	Partea carosabila fara zapada


LOC . CLOCOTICI
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	zapada

	1. 
	Str.DS 1
	7262
	600


	1
	Partea carosabila fara zapada

	2. 
	Str.DS 2
	959
	105
	2
	Partea carosabila fara zapada

	3. 
	Str.DS 3
	2955
	220
	1
	Partea carosabila fara zapada

	4. 
	Str.DS 4
	6732
	425
	1
	Partea carosabila fara zapada

	5. 
	Str.DS 5
	2407
	235
	2
	Partea carosabila fara zapada

	6. 
	Str.DS 6
	3611
	390
	1
	Partea carosabila fara zapada

	7. 
	Str.DS 7
	3606
	352
	2
	Partea carosabila fara zapada

	8. 
	Str.DS 8
	4570
	320
	1
	Partea carosabila fara zapada

	9. 
	Str.DS 9
	1380
	180
	2
	Partea carosabila fara zapada

	10. 
	Str.DS 10
	2849
	354
	1
	Partea carosabila fara zapada

	11. 
	Str.DS 11
	748
	80
	2
	Partea carosabila fara zapada

	12. 
	Str.DS 12
	444
	75
	2
	Partea carosabila fara zapada

	13. 
	Str. DS 13
	2044
	245
	2
	Partea carosabila fara zapada

	14. 
	Str.DS 14
	3652
	543
	2
	Partea carosabila fara zapada

	15. 
	Str.DS 15
	4708
	660
	2
	Partea carosabila fara zapada

	16. 
	Str.DS 16
	1962
	248
	2
	Partea carosabila fara zapada

	17. 
	Str.DS 17
	948
	122
	2
	Partea carosabila fara zapada

	18. 
	Str.DS 18
	5053
	630
	1
	Partea carosabila fara zapada

	19. 
	Legătură rutieră DJ-sat Clocotici 
	16781
	2300
	1
	Partea carosabila fara zapada


LOC . RAFNIC
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	zapada

	1. 
	Str.DS 1
	5045
	855

	1
	Partea carosabila fara zapada

	2. 
	Str.DS 11
	664
	111
	2
	Partea carosabila fara zapada

	3. 
	Str.DS 2
	176
	27
	2
	Partea carosabila fara zapada

	4. 
	Str.DS 22
	947
	157
	2
	Partea carosabila fara zapada

	5. 
	Str.DS 3
	1837
	301
	1
	Partea carosabila fara zapada

	6. 
	Str.DS 33
	1352
	207
	1
	Partea carosabila fara zapada

	7. 
	Str.DS 4
	1346
	232
	2
	Partea carosabila fara zapada

	8. 
	Str.DS 5
	1829
	309
	1
	Partea carosabila fara zapada

	9. 
	Str.DS 6
	1777
	300
	1
	Partea carosabila fara zapada

	10. 
	Str.DS 7
	1500
	250
	1
	Partea carosabila fara zapada

	11. 
	Str.DS 8
	474
	79
	2
	Partea carosabila fara zapada

	12. 
	Str.DS 9
	475
	80
	2
	Partea carosabila fara zapada

	13. 
	Str. DS 10
	749
	125
	2
	Partea carosabila fara zapada

	14. 
	Str.DS 11
	1285
	229
	2
	Partea carosabila fara zapada

	15. 
	Str.DS 12
	113
	22
	2
	Partea carosabila fara zapada


LOC . VODNIC
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	zapada

	1. 
	Str.DS 1
	911
	152


	1
	Partea carosabila fara zapada

	2. 
	Str.DS 2
	3269
	546
	1
	Partea carosabila fara zapada

	3. 
	Str.DS 3
	1302
	231
	2
	Partea carosabila fara zapada

	4. 
	Str.DS 4
	2188
	386
	1
	Partea carosabila fara zapada

	5. 
	Str.DS 5
	1829
	309
	1
	Partea carosabila fara zapada

	6. 
	Str.DS 6
	1777
	300
	2
	Partea carosabila fara zapada


ANEXA 2.  
2. Staţiile mijloacelor de transport in comun, treceri de pietoni, institutii publice  pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii

LOC. LUPAC
	NR. CRT
	Denumire strada
	Denumire statie mijloc auto transport in comun
	Suprafata dezepezita
	Trecere de pietoni
	Suprafata dezepezita
	Institutie publica
	Grad de prioritate

	1. 
	Str.PRINCIPALĂ
	
	
	
	
	PRIMĂRIE
ȘCOALA

BISERICĂ

MAGAZINE

CĂMIN CULTURAL

CABINET MEDICAL
	1


LOC. CLOCOTICI
	NR. CRT
	Denumire strada
	Denumire statie mijloc auto transport in comun
	Suprafata dezepezita
	Trecere de pietoni
	Suprafata dezepezita
	Institutie publica
	Grad de prioritate

	1. 
	Str.DS 1

	
	
	
	
	CĂMIN CULTURAL
CABINET MEDICAL

ȘCOALA

BISERICĂ

MAGAZIN
	1


LOC. RAFNIC
	NR. CRT
	Denumire strada
	Denumire statie mijloc auto transport in comun
	Suprafata dezepezita
	Trecere de pietoni
	Suprafata dezepezita
	Institutie publica
	Grad de prioritate

	1. 
	Str.DS 1
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ANEXA 3.  

4.Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

	Nr.

crt.
	Localizarea amplasamentului spatiului de depozitare
	Suprafata de depozitare
	Cantitatea de zapada ce poate fi depozitata

	1
	
	
	

	2
	
	
	


ANEXA 4.  

5.Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului

LOC. LUPAC
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	POLEI/ INGHET

	1
	Str.DS 1
	1944
	309
	1
	Permanent



	2
	Str.DS 2
	2349
	346
	1
	Permanent



	3
	Str.DS 3
	634
	98
	2
	Permanent



	4
	Str. DS 4
	467
	59
	2
	Permanent



	5
	Str.DS 5
	282
	49
	2
	Permanent



	6
	Str.DS 6
	2748
	359
	1
	Permanent



	7
	Str.DS 7
	1157
	105
	2
	Permanent



	8
	Str.DS 8
	1079
	102
	2
	Permanent



	9
	Str.DS 9
	1141
	130
	2
	Permanent



	10
	Str.DS 10
	1011
	125
	2
	Permanent



	11
	Str.DS 11
	1303
	152
	2
	Permanent



	12
	Str.DS 12
	1257
	114
	2
	Permanent



	13
	Str.DS 13
	821
	136
	2
	Permanent



	14
	Str.DS 14
	293
	52
	2
	Permanent



	15
	Str.DS 15
	1417
	170
	2
	Permanent



	16
	Str.DS 16
	876
	121
	2
	Permanent



	17
	Str.DS 19
	4381
	493
	1
	Permanent



	18
	Str.DS 20
	1600
	184
	1
	Permanent



	19
	Str.DS 21
	3547
	362
	1
	Permanent



	20
	Str.DS 22
	652
	85
	2
	Permanent



	21
	Str.DS 23 
	1027
	164
	2
	Permanent




 LOC. CLOCOTICI
	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	zapada

	1
	Str.DS 1
	7262
	600


	1
	Permanent



	2
	Str.DS 2
	959
	105
	2
	Permanent



	3
	Str.DS 3
	2955
	220
	1
	Permanent



	4
	Str.DS 4
	6732
	425
	1
	Permanent



	5
	Str.DS 5
	2407
	235
	2
	Permanent



	6
	Str.DS 6
	3611
	390
	1
	Permanent



	7
	Str.DS 7
	3606
	352
	2
	Permanent



	8
	Str.DS 8
	4570
	320
	1
	Permanent



	9
	Str.DS 9
	1380
	180
	2
	Permanent



	10
	Str.DS 10
	2849
	354
	1
	Permanent



	11
	Str.DS 11
	748
	80
	2
	Permanent



	12
	Str.DS 12
	444
	75
	2
	Permanent



	13
	Str. DS 13
	2044
	245
	2
	Permanent



	14
	Str.DS 14
	3652
	543
	2
	Permanent



	15
	Str.DS 15
	4708
	660
	2
	Permanent



	16
	Str.DS 16
	1962
	248
	2
	Permanent



	17
	Str.DS 17
	948
	122
	2
	Permanent



	18
	Str.DS 18
	5053
	630
	1
	Permanent



	19
	Legătură rutieră DJ-sat Clocotici 
	16781
	2300
	1
	Permanent




LOC. RAFNIC

	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	POLEI/ INGHET

	1
	Str.DS 1
	5045
	855


	1
	Permanent



	2
	Str.DS 11
	664
	111
	2
	Permanent



	3
	Str.DS 2
	176
	27
	2
	Permanent



	4
	Str.DS 22
	947
	157
	2
	Permanent



	5
	Str.DS 3
	1837
	301
	1
	Permanent



	6
	Str.DS 33
	1352
	207
	1
	Permanent



	7
	Str.DS 4
	1346
	232
	2
	Permanent



	8
	Str.DS 5
	1829
	309
	1
	Permanent



	9
	Str.DS 6
	1777
	300
	1
	Permanent



	10
	Str.DS 7
	1500
	250
	1
	Permanent



	11
	Str.DS 8
	474
	79
	2
	Permanent



	12
	Str.DS 9
	475
	80
	2
	Permanent



	13
	Str. DS 10
	749
	125
	2
	Permanent



	14
	Str.DS 11
	1285
	229
	2
	Permanent



	15
	Str.DS 12
	113
	22
	2
	Permanent




LOC. VODNIC

	NR.
	DENUMIRE STRADA
	SUPRAFATA 

MP
	LUNGIME

(m)
	Grad de prioritate
	Gradul de curatare

	
	
	
	
	
	POLEI/ INGHET

	1
	Str.DS 1
	911
	152


	1
	Permanent



	2
	Str.DS 2
	3269
	546
	1
	Permanent



	3
	Str.DS 3
	1302
	231
	2
	Permanent



	4
	Str.DS 4
	2188
	386
	1
	Permanent



	5
	Str.DS 5
	1829
	309
	1
	Permanent



	6
	Str.DS 6
	1777
	300
	2
	Permanent




ANEXA 5.  

 Breviarul de calcul
                    Determinarea numărului minim de utilaje

                  pentru activităţile de curăţare şi transport

                  al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea

              în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

    Pentru a putea participa la delegarea activităţilor de deszăpezire, transportul zăpezii şi combaterea poleiului trebuie îndeplinite următoarele relaţii:

*T*

            7.500 x N(c) x V x l

    S(c) ≤ ---------------------- [m˛]

                      n

            5.500 x N(p) x V x l

    S(p) ≤ --------------------- [m˛]

                   n

             i=n

             Σ   N(i) x b(i) x d(i) x e(i)

             i=1

    S(c) ≤ -------------------------------  [m²]

                      2 x h(m)

    unde:

    S(c) - suprafaţa stradală de pe care se curăţă zăpada; [m²]

    S(p) - suprafaţa stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; [m²]

    N(c) - numărul de utilaje utilizate pentru curăţarea zăpezii;

    N(p) - numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;

    N(i) - numărul de utilaje pentru transportul zăpezii;

    h(m) - înălţimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administraţia Naţională de Meteorologie; [m]

    b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]

    d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;

    e(i) - numărul de schimburi/zi;

    l - lăţimea de acţiune a utilajului; [m]

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.
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