ANEXA LA HCL_______/____________PRIVIND NIVELURILE IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PREVAZUTE LA ART.47A ALIN.(5) SI (6) DIN CODUL FISCAL

	 Art. 470 alin. (5) s-au stabilit pentru anul 2026, în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2025*) și de nivelurile minime prevăzute în Decizia 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. *)... lei      

	

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 
	NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2025
	NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2026

	
	Impozitul (în lei/an)
	Impozitul (în lei/an)

	
	Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute
	Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
	Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute
	Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

	I
	două axe

	
	1
	Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
	0
	154
	0
	157

	
	2
	Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
	154
	428
	157
	437

	
	3
	Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
	428
	602
	437
	615

	
	4
	Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
	602
	1363
	615
	1392

	
	
	
	X
	X
	X
	X

	II
	3 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
	154
	269
	157
	274

	
	2
	Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
	269
	552
	274
	564

	
	3
	Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
	552
	716
	564
	732

	
	4
	Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
	716
	1104
	732
	1128

	
	5
	Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
	1104
	1716
	1128
	1753

	
	6
	Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
	1104
	1716
	1128
	1.753

	
	
	
	X
	X
	X
	X

	III
	4 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
	716
	726
	732
	742

	
	2
	Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
	726
	1.134
	742
	1.158

	
	3
	Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
	1.134
	1.801
	1.158
	1.839

	
	4
	Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
	1.801
	2.672
	1.839
	2.728

	
	5
	Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
	1.801
	2.672
	1.839
	2.728



	Art. 470 alin. (6)      

	Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă
	NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2025
	NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2026

	
	Impozitul (în lei/an)
	Impozitul (în lei/an)

	
	Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute
	alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
	Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, 
	alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, 

	I
	2 + 1 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
	0
	0
	0
	0

	
	2
	Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
	0
	0
	0
	0

	
	3
	Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
	0
	0
	0
	71

	
	4
	Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
	70
	159
	71
	163

	
	5
	Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
	159
	373
	163
	381

	
	6
	Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
	373
	483
	381
	493

	
	7
	Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
	483
	871
	493
	889

	
	8
	Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
	871
	1.527
	889
	1.560

	
	
	
	
	
	
	

	II
	2 + 2 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
	149
	348
	152
	356

	
	2
	Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
	348
	572
	356
	584

	
	3
	Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
	572
	841
	584
	859

	
	4
	Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
	841
	1.015
	859
	1.036

	
	5
	Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
	1.015
	1.667
	1.036
	1.702

	
	6
	Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
	1.667
	2.314
	1.702
	2.362

	
	7
	Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
	2.314
	3.513
	2.362
	3.587

	
	8
	Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
	2.314
	3.513
	2.362
	3.587

	
	
	
	X
	X
	X
	X

	III
	2 + 3 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
	1.841
	2.562
	1.880
	2.617

	
	2
	Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
	2.562
	3.483
	2.617
	3.556

	
	
	
	X
	X
	X
	X

	IV
	3 + 2 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
	1.627
	2.259
	1.661
	2.307

	
	2
	Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
	2.731
	3.777
	2.307
	3.191

	
	3
	Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
	3.191
	4.622
	3.191
	4.720

	
	
	
	X
	X
	X
	X

	V
	3 + 3 axe

	
	1
	Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
	925
	1119
	945
	1.143

	
	2
	Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
	1.119
	1.672
	1.143
	1.707

	
	3
	Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
	1.672
	2.662
	1.707
	2.718

	
	
	
	X
	X
	X
	X



