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1.8 Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare.
	










„Infiintare canalizare pluviala si menajera pe strada Zorilor si prelungirea Strazii Campului, sat Maracineni, comuna Maracineni, jud. Arges”




	Lucrarile din prezenta documentatie sunt amplasate pe strazile Zorilor si Prelungirea strazii Campului, satul Maracineni, Comuna Maracinei, judetul Arges.
Capacitati fizice realizate:
S-a executat extinderea retelei de canalizare pluviala si de canalizare menajera astfel:
-Montare conducta PVC, SN 4 Dn 250 mm – 153,0 ml
-Montare conducta PVC, SN 4 Dn 200 mm 
(racorduri proprietati – 9 buc) –  28,0 ml
-Camine de racord din beton, prefabricate 	      – 6 buc
Extinderea retelei de canalizare pluviala in zona este alcatuita din:
-Montare conducta PVC, SN 4 Dn 250 mm – 134,0 ml
-Montare conducta PVC, SN 4 Dn 200 mm 
(racorduri guri de scurgere) –  49 ml
-Camine de racord din beton, prefabricate 	           – 5 buc
-Guri de scurgere carosabile, cu sifon si depozit       – 6 buc
Camine de vizitare pentru canalizare si camine de racordare
Pe traseul retelei de canalizare s-au realizat un numar de 7 camine de vizitare, la intersectii, curbe si la schimbarea pantei, amplasate conform planului de situatie.
Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.
Caminele de vizitare montate sunt camine prefabricate, avand diametru D = 1,00 m compuse din:
	-element de baza H = 0,5 m
-element de baza H = 0,75 m 
-element de baza H = 1,0 m

	-inel drept pentru camine H = 0,25 m

	-inel drept pentru camine H = 0,50 m
-inel drept pentru camine H = 0,75 m
-inel drept pentru camine H = 1,0 m

	-inel aducere la cota H = 0,05 m

	-inel aducere la cota H = 0,1 m

	-con reductie H = 0,6 m

	-garnitura etansare pentru camine

	-trepte otel pentru camine

	-piesa racord Dn 250 mm

	-capac si rama circular, din material 
compozit, cu sistem antifurt, carosabil


Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat in placa de beton si acoperit cu capac din din material compozit, cu sistem antifurt, carosabil.
Guri de scurgere cu sifon si depozit
Gurile de scurgere montate sunt din PEHD cu diametrul de 500 mm si racord 200 mm.
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Domeniul public al comunei Mărăcineni, conform HCL nr. 26/08.03.82018


· Cod de clasificare: “2008-12-18 – Modificat prin HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe; Grupa 1 Construcţii.
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 Toader Florin
