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ANEXA NR. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. __________________

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSĂ A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:

,,Extindere retea stradala- piste de biciclete, strada Argeselu, DJ740, strada Coandei, sat Argeselu, comuna Maracineni, judetul Arges” în cadrul Finanțării din Fondurile Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR/2022/C10 componenta 10-Fondul local, I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
Amplasamentul obiectivului: Obiectivul proiectat este amplasat in intravilanul comunei Maracineni, satul Argeselu. Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea UAT Comuna Maracineni.

Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este SC OPM NEW EXCLUSIVE GROUP SRL
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:
Valoarea totală a investiției:


4.730.396 lei cu TVA

din care:

construcții - montaj: 



4.162.346 lei cu TVA
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria, C" – Construcții de importanță normală - în conformitate cu HGR nr.766/1997.
Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat ‘Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor’ si ținând cont si de categoria de importanta normala stabilita mai sus, lucrarea se încadrează in clasa de importanta III corespunzătoare construcțiilor de importanta medie.

Descrierea lucrărilor propuse:
Traseul in plan:

Obiectivul proiectat este amplasat in intravilanul comunei Maracineni, satul Argeselu. Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea U.A.T. comuna Maracineni. Principala cale de acces in comuna Maracineni este drumul national DN 73, proprietatile dezvoltandu-se preponderent in lungul acestui drum.

Traseul strabate o zona construita deservind un numar relativ mare de locuitori. Distanta dintre limitele de proprietate si santul de colectare a apelor de la drumul national fiind variabila, a condus la proiectarea variabila a latimii trotuarului.

Pistele de biciclete au fost proiectate pe partea stânga si pe partea dreapta a strazii Argeselu, a DJ740 si pe drumul comunal DC221A-Strada Coandei. Acestea s-au amplasat la o distanta de 40 cm de marginea exterioara a drumului județean, astfel încât sa nu afecteze desfășurarea fluenta si in condiții de siguranța a traficului rutier.

1. Strada Argeselu:

Pe dreapta:

Pista de biciclete km 0+km 0,220 la km 0,710
      Pe stânga:

Pista de biciclete km 0+km 0.004 la km 0,710
2. DJ740, localitatea Argeselu:

Pe dreapta:

Pista de biciclete km 0,710 – km 3+332

Pe stânga:

Pista de biciclete km 0,710 – km 3+332

3.
DC221A – Strada Coandei, localitatea Argeselu:

Pe dreapta:

Pista de biciclete km 0+000 – km 0+735

Pe stânga:

Pista de biciclete km 0+000 – km 0+735

Pista intersectează pe traseul sau un canal de desecare. Pentru traversarea s-au proiectat cate o pasarela pietonala metalică cu deschiderea de 7.00m pe partea stânga si pe dreapta

Pistele de biciclete se vor întrerupe la traversarea drumurilor laterale sau a străzilor.

Accesele la proprietăți, cele care nu au nici o amenajare in afara de podeț, de la marginea drumului județean pana la marginea proprietăților au fost prevăzute cu structura rutiera noua.

Profil longitudinal:
Pista intersectează pe traseul sau un canal de desecare.Pentru traversarea s-au proiectat cate o pasarela pietonala metalică cu deschiderea de 7.00 m pe partea stânga si pe dreapta.

Pistele de biciclete se vor întrerupe la traversarea drumurilor laterale sau a străzilor.

Accesele la proprietăți, cele care nu au nici o amenajare in afara de podeț, de la marginea drumului județean pana la marginea proprietăților au fost prevăzute cu structura rutiera noua.

Cota liniei roșii a Pistelor s-a ridicat deasupra cotei terenului existent cu cca. 5 - 10 cm astfel încât accesele in proprietăți sa nu fie afectate.

Declivitățile in profil longitudinal sunt date de configurația terenului; linia roșie s-a așezat astfel încât să se copieze profilul existent, pentru a nu genera cantități mari de material de umplere.

Profil transversal:
In profil transversal pista are o lățime de 1.20 m, cu tot cu bordurile prefabricate din beton de ciment mare de 20x25cm pozate pe o fundație din beton simplu C8/10 situata spre DJ si mica de 10x15cm pozate pe o fundație de beton simplu C8/10 spre proprietăți. 

Se impermeabilizează acostamentul de 40cm al drumului județean cu beton C30/37 cu grosime de 15cm cu o panta de 4% spre bordura mare.

Panta transversala a pistei de biciclete este de 2% orientata spre drum, acolo unde configurația terenului permite acest lucru.

In cazul in care spațiul necesar amplasării pistei nu este suficient (ex: alveole pentru stații de autobuz), lățimea va fi micșorată cat permite spațiul dintre marginea șanțului si limita proprietății.

S-a propus următoarea alcătuire a structurii:

- 4 cm beton asfaltic BA 11.2 rul 50/70;

- 10 cm beton de ciment C16/20;

- 10 cm agregate naturale – balast;

Structura acceselor in proprietăți:

4 cm beton asfaltic BA 11.2 rul 50/70;

20 cm beton de ciment C16/20 armat cu plasa tip Buzău 100x100x8;

30 cm agregate naturale – balast;
Pasarela pietonala km 2+040 pe stanga

Se amenajează o pasarela pietonala metalica cu lungimea de 7.00m si lățimea utila de 3.50m. 

Infrastructura se realizează din beton armat de clasa C30/37. 

Suprastructura se realizează din otel S355. Podina se realizează din grătare metalice.

Pasarela pietonala km 2+042 pe dreapta

Se amenajează o pasarela pietonala metalica cu lungimea de 7.00m si lățimea utila de 2.50m. 

Infrastructura se realizează din beton armat de clasa C30/37. 

Suprastructura se realizează din otel S355. Podina se realizează din grătare metalice.
Proiectul respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.
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