ANEXA NR. 2
la Hotărârea Consiliului Local 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie : 

„EXTINDERE RETEA STRADALA- TROTUARE, STRADA ARGESELU, DJ740, SAT ARGESELU, COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES”
Denumirea obiectivului de investiţie: „Extindere retea stradala- trotuare, strada Argeselu, DJ740, sat Argeselu, comuna Maracineni, judetul Arges”
Amplasamentul obiectivului: Obiectivul proiectat este amplasat in intravilanul comunei Maracineni, satul Argeselu. Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea UAT Comuna Maracineni.
Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este SC OPM NEW EXCLUSIVE GROUP SRL
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:


5 890 635,80 lei cu TVA
din care:

construcții - montaj: 



5 273 111,83 lei cu TVA
CAPACITĂȚI TEHNICE:

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria, C”- Constructii de importanta normala- in conformitate cu HGR nr. 766/1997. Se incadreaza in clasa de importanta III corespunzatoare constructiilor de importanta medie.


Trotuarele au fost proiectate pe partea stanga si pe partea dreapta a drumului judetean 740. Acestea se vor amplasa la o distanta de min. 10 cm de marginea limitei de proprietate si pista de biciclete.

DJ740, localitatea Argeselu:

Pe dreapta:

Trotuar km 0+220- km 3+332;
Pe stanga:

Trotuar km 0+004- km 3+332; 

Suprafata ocupata de proiect S= 10350 mp.


Trotuarele se vor intrerupe la traversarea drumurilor laterale sau a strazilor.


Accesele la proprietati, cele care nu au nici o amenajare in afara de podet, de la marginea drumului judetean pana la marginea proprietatilor au fost prevazute cu structura rutiera noua.


Profil longitudinal:


Cota liniei rosii a trotuarelor s-a ridicat deasupra cotei terenului existent cu cca. 5-10 cm astfel incat accesele in proprietati sa nu fie afectate.


Declivitatile in profil longitudinal sunt date de configuratia terenului; linia rosie s-a asezat astfel incat sa se copieze profilul existent, pentru a nu genera cantitati mari de material de umplere.


Profil transversal:


Trotuarele au o latime de 2.00 m. Este incadrat de bordura prefabricata din beton de ciment mica de 10x15 cm pozate pe o fundatie de beton simplu C8/10 spre proprietati si bordura existenta prefabricata a pistei de biciclete.


Panta transversala a trotuarelor este de 2% orientata spre drum, acolo unde configuratia terenului permite acest lucru.


In cazul in care spatiul necesar amplasarii trotuarelor nu este suficient (ex. alveole pentru statii de autobuz), latimea va fi micsorata cat permite spatiul dintre marginea santului si limita proprietatii.


Structura trotuarului in solutia 1:

S-a propus urmatoarea alcatuirea a structurii trotuarului:
· 4 cm beton asfaltic BA 11.2 rul 50/70;

· 10 cm beton de ciment C16/20;

· 10 cm agregate naturale- balast;

Structura acceselor in proprietati:

· 4 cm beton asfaltic BA 11.2 rul 50/70;

· 20 cm beton de ciment C16/20 armat cu plasa tip Buzau 100x100x8;

· 30 cm agregate naturale- balast;
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