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ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Local 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţie : 

„REABILITARE ANSAMBLU CLADIRI AFERENTE UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES (CLADIRE: LICEU, SCOALA, GRADINITA)” - la faza PT 
Denumirea obiectivului de investiţie:
 „Reabilitare ansamblu cladiri aferente unitatii de invatamant Liceul Tehnologic, comuna Maracineni, judetul Arges (cladire:liceu, scoala, gradinita) ”
Amplasamentul obiectivului: 
Amplasamentul este situat in partea centrala a satului Maracineni, comuna Maracineni, accesul realizandu-se din DN 73 Pitesti- Campulung.

Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea UAT Comuna Maracineni.

Elaboratorul proiectului tehnic este SC OPM NEW EXCLUSIVE GROUP SRL

INDICATORI ECONOMICI:

Indicatorii economici pentru obiectivul „Reabilitare ansamblu cladiri aferente unitatii de invatamant Liceul Tehnologic, comuna Maracineni, judetul Arges(cladire: liceu, scoala, gradinita)”:
1. Total general eligibil cladire liceu:                    3.087.223,91 cu TVA 

         din care C+M                                                                      

Cladire Liceu – Total Eligibil -Buget de stat AFM              1.681.262,08 lei cu TVA  
                                                    
   din care C+M                                                                      

                                                                                    1.676.499,54 lei cu TVA

                                     - Total Eligibil -Buget local                         1.410.120,53 lei cu TVA   
                                                                                                          din care C+M                                                                          
                                                                                                              258.415,16 lei cu TVA
2. Total general eligibil cladire Scoala:              2.866.146,62 lei cu TVA 

    din care C+M                                                                      

 
    1.815.610,04 lei cu TVA
Cladire Scoala – Total Eligibil -Buget de stat AFM          1.451.007,63 lei cu TVA  

                                                    
din care C+M                                                                      

                                                                                  1.446.245,10 lei cu TVA

                                     - Total Eligibil -Buget local                         1.419.088,14 lei cu TVA   

                                                                                                              din care C+M                                                                          
                                                                                                               369.364,93 lei cu TVA
3. Total general eligibil cladire Gradinita:               943.753,59 lei cu TVA 

            din care C+M                                                                      

                                                                                        585.314,54 lei cu TVA
Cladire Gradinita – Total Eligibil -Buget de stat AFM                      471.444,27 lei cu TVA  

                                                    
    din care C+M                                                                      

                                                                                        471.444,27 lei cu TVA

                                     - Total Eligibil -Buget local                              473.337,26  lei cu TVA   

                                                                                                               din care C+M                                                                          
                                                                                                               113.870,26 lei cu TVA
              4.  Total general Neeligibil Cladire:                          96.621,38 lei cu TVA
                    Camera Centralei Termice


    din care C+M
                                                                          
    69.969,25 lei cu TVA
Cladire camera centralei -Total neeligibil -Buget local
                 96.621,38 lei cu TVA
TOTAL BUGET INVESTITIE ELIGIBIL+NEELIGIBIL:        6.995.266,28 lei cu TVA                    

din care C+M:
                                                                                                            4.405.808,54 lei cu TVA

TOTAL BUGET ELIGIBIL:
6.897.124,09 lei cu TVA

din care C+M:

                                                                                                            4.335.839,29 lei cu TVA

TOTAL BUGET NEELIGIBIL:
96.621,38 lei cu TVA

din care C+M:

                                                                                                            69.969,25 lei cu TVA

CARACTERISTICI TEHNICE:
Constructiile propuse pentru renovare se incadreaza la CATEGORIA „C” de importanta (conform HGR nr. 766/1997), CLASA „III” de IMPORTANTA, Grad de risc la INCENDIU III.
Descrierea principalelor lucrari de interventie:

· Se propune termoizolarea ultimului planseu din b.a.

· Se propune desfacearea pardoselilor pentru a se putea realiza stratificarea corecta in vederea obtinerii anvelopei complete a cladirii. In interior se propune sub placile de b.a. un strat de termoizolatie din polistiren extrudat de 10 cm si o sapa inainte de finisaj care sa permita montarea de incalzire in pardoseala;

· Avantajele incalzirii in pardoseala sunt multiple:

· Eficienta energetica sporita in special in constructii cu inaltime mai mare decat cea rezidentiala (respectiv 3.3 ml);

· Prepararea agentului termic in CT la o temperatura de sub 400C fata de 65-700C in cazul incalzirii cu radiatoare;

· Evitarea deteriorarii accidentale a instalatiei cu radiatoare sau accedentarea copiilor;

· Accesul mult mai facil la suprafata vitrala pentru curatat, aerisit;

· Posibilitatea de curatare a incaperilor mult mai usoara.
· Se propune desfacearea trotuarului de garda si anveloparea soculului si a fundatiei cu polistiren extrudat de 5 cm pana la adancimea de -0,9 fata de CTN;

· Se propune refacerea trotuarului de garda;

· Tamplaria exterioara se va inlocui cu o tamplarie superioara din punct de vedere al profilului tamplariei dar si al calitatii geamului;

· Se va reface tamplaria interioara pentru a se putea mentine si controla temperatura din interiorul spatiilor, de asemenea, aceasta trebuie modificata pentru a putea fi pregatita pentru persoanele cu dizabilitati.
· Se propune realizarea unui sistem de anvelopare complet, cu vata minerala bazaltica pe fatada, avand o grosime de 15 cm, solutii de evitare a puntilor termice la ferestre si usi, un strat de vata minerala bazaltica de minim 35 cm sub acoperis.

· Se va reface complet sistemul de instalatii electrice, se va racorda la un sistem de panouri fotovoltaice cu baterii, care poate functiona On Grid, si va putea sustine o mare parte a consumului de energie electrica a cladirii.

· Sursele de lumina se vor inlocui cu surse de lumina LED cu o eficienta sporita: consum de combustibil mai mic si o durata de viata mai mare si sistem de iluminare eficient astfel sas se evite sursele de lumina lasate accidental aprinse dupa inchiderea scolii;

· Se vor monta baterii si rezervoare de vas de toaleta eficienta, care folosesc o cantitate redusa de apa si se folosesc in schimb de presiune pentru a fi mai eficiente;

· Apa calda menajera folosita in grupurile sanitare se va pregati in boilere reacordate la un sistem de panouri solare de 150 L pentru a se evita folosirea centralelor termice la prepararea apei (consumul acestora la prepararea apei fiind mai mare si astfel li se creste durata de viata prin limitarea folosirii acestora la prepararea agentului termic);

· Se propune instalarea a centralei termice pentru incalzire alimentate cu combustibil solid (biomasa), pentru a se reduce amprenta de carbon.
· Complementar se vor refolosi (la gradinita si scoala) centrale pe gaz pentru folosire accidentala in perioadele in care una din centralele principale s-ar defecta sau pe piata ar fi o lipsa de materie prima pentru incalzit, astfel se poate asigura continuu incalzirea pentru desfasurarea cursurilor.

· Se propune inlocuirea finisajelor clasice de pardoseli cu pardoseli in covoare PVC ridicate pe pereti pentru a se oferi un confort superior, pentru a se realiza un finisaj mai igienic, ce se poate curata cu mai multa usurinta;
· Se vor reface finisajele pe interior si de la exterior, pentru a se putea desfasura activitatea in conditii optime.

· Se propune infiintarea unei anexe din zidarie portanta pe fundatii continue, amplasata distinct de cladirea cu functiunea de liceu pentru a se vor putea monta centrale in sigurante, amplasarea lor actuala fiind improprie din punct de vedere al sigurantei la incendiu. Anexa va avea o suprafata de minim 8 mp si va avea iesire direct spre exterior, fiind dotata cu usa metalica rezistenta la foc.

· Deasemenea, se propune plantarea de material dendrologic pentru a se evita poluarea fonica (amplasarea in apropierea unui DN) si a calitatii aerului in special in perioadele secetoase, prin protectia impotriva prafului.

· Un al aspect important il reprezinta plantarea de copaci pe partea de sud si vest a cladirii (s-a ales specia Paulownia din urmatoarele considerente: ritm de crestere mare, lemn de esenta tare- rezista mai bine la intemperii, frunza foarte mare ce asigura o umbrire corespunzatoare vara dar se si poate curata mult mai usor toamna), astfel se va realiza o umbrire naturala pe timp canicular, insa se va permite trecerea soarelui in perioada de repaus vegetativ, cand lumina solara are un aport bun in incalzirea unei incaperi corect vitrate.
· Se va reface accesul in constructii prin realizarea de rampe pentru persoanele cu disabilitati corect dimensionata.

· Se va schimba destinatia unuia dintre grupurile sanitare destinate profesorilor pentru a se putea asigura o toaleta pentru persoanele cu dizabilitati.
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