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ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Local

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Mărăcineni, județul Argeș”
Denumirea obiectivului de investiţie: Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Mărăcineni, județul Argeș”
Amplasamentul obiectivului: 
Terenul pe care se va executa obiectivul proiectat este amplasat in intravilanul comunei Maracineni. 
Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea UAT Comuna Maracineni.
     Conform standardului SR EN 14688-2/2005  – Terenuri  de fundare, clasificarea şi identificarea pământurilor” terenul pe care se vor executa lucrările se înacadrează în categoria terenului tare. Terenul este plan şi nu este expus în mod deosebit fenomenelor geologice sau hidrologice.
Notă: Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în proprietatea solicitantului și este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Elaboratorul Proiectului Tehnic este SC SICAL SRL.
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI la faza PT:
TOTAL NEELIGIBIL  =                            159.716,24 lei cu TVA

TOTAL ELIGIBIL  =                                 960.000,00 lei cu TVA


TOTAL ELIGIBIL  + Neeligibil =        1.119.716,24 lei cu TVA 

Din care:

C+M eligibil = 283.696,00 lei cu TVA
SITUATIE EXISTENTA

În prezent, în comuna Mărăcineni, județul Argeș, nu există stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice. 

Amplasamentele pe care se vor monta stațiile de reîncărcare mașini electrice se află în intravilanul comunei Mărăcineni, județul Argeș. 

În zona amplasamentelor propuse pentru amenajarea de stații de reîncărcare mașini electrice există posturi de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a acestora. Pentru fiecare stație de reîncărcare se vor asigura 2 locuri de parcare, acestea asigurând accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului și vor fi semnalizate corespunzator cu panouri.  
Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor


Incălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore pentru omenire: pe de o parte necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră, în vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă, împiedicând, astfel, influenţa antropică asupra sistemului climatic şi dând posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod natural, iar pe de altă parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile datorită inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor.

Pentru perioada recentă, dar și viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele modelelor climatice analizate indică o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă luna a anului de peste 4°C și o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 15% în timpul verii, în cel mai pesimist scenariu (Bojariu et al, 2020).

În acest context, în perioada 2030–2050 adaptarea la schimbările climatice va fi un obiectiv național important.


Introducerea vehiculelor electrice în Uniunea Europenană este o prioritate importantă economică şi de mediu atât pentru fiecare ţară, cât şi pentru Uniunea Europeană în ansamblu. 


Problema cu care se confruntă Uniunea Europenană cu privire la schimbările climatice, poluare şi emisiile de zgomot este esenţială. Politicile şi obiectivele guvernamentale europene şi naţionale stabilesc standarde de mediu din ce în ce mai stricte, a căror îndeplinire cade în sarcina autorităţilor locale şi regionale. 

Sectorul de transport este unul dintre cei mai mari contributori la această problemă, în timp ce funcţionarea reală şi eficientă a localităților este esenţială. 


Electromobilitatea şi vehiculele electrice oferă o oportunitate majoră de a rezolva efectele negative externe asociate motoarelor cu combustie internă, fără a constrânge rolul vital pe care îl au vehiculele.


Dacă autorităţile locale doresc să reducă emisiile ţevilor de eşapament, pentru a îmbunătăţi situaţia mediului, şi infrastructura trebuie să permită acest lucru. 


Acest lucru poate fi realizat prin politici de tipul celor care solicită dezvoltarea facilităţilor de alimentare pentru vehiculele electrice sau instalarea punctelor de încărcare stradale. Însă, în această etapă iniţială a mobilităţii electrice, majoritatea localităților au adoptat instalarea unor facilităţi publice care variază de la cele simple, sisteme cu acces liber, către sisteme inovatoare, inteligente, care permit manevrarea de la distanţă. 


Politica şi legislaţia europeană dezvoltă standarde de mediu mai ridicate pentru localități, fapt ce afectează planificarea transportului. Vehiculele curate şi eficiente din punct de vedere energetic, care au un rol important de jucat în politica climatică şi energetică a Uniunii Europene şi electrificarea transportului (electromobilitatea), reprezintă priorităţi pentru strategiile europene climatice şi de eficienţă energetică. 

Comisia Europeană a stabilit obiective ambiţioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibili convenţionali din mediul urban/rural, pentru a reduce dependenţa noastră de importurile de petrol, cât şi pentru a reduce gazele cu efect de seră, poluarea aerului şi poluarea fonică locală. 
Cartea Albă 2011 solicită reducerea la jumătate a utilizării de maşini cu alimentare convenţională în transportul urban până în 2030 şi eliminarea completă până în 2050. 

Deficiența identificată este materializată prin imposibilitatea accesării rapide și facile, de către posesorii de mașini electrice, a stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice, ceea ce conduce la o descurajare a traficului electric, cu consecințe negative în plan turistic, implicit economic si de mediu.

    
În prezent, în comuna Mărăcineni, județul Argeș, în zona amplasamentelor propuse nu există stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice. În zona amplasamentelor propuse pentru amenajarea de stații de reîncărcare există puncte de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a acestora. 
 Necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții      

Necesitatea realizării obiectivului de investiții – stații de reîncărcare pentru vehicule electrice - o reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

   Este necesar ca autoritatea administraţiei publice locale să evalueze indicatorii tehnico-economici, să identifice sursele de finanțare a investiției și să aleagă soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic, ținând seama de raportul cost/calitate, de particularitățile economico-sociale, de starea dotărilor și echipamentelor tehnice, precum și de posibilitățile de finanțare.

Plecând de la cerințele actuale, care au în vedere următoarele:
· reducerea poluării mediului prin reducerea producerii gazelor cu efect de seră CO2, prin folosirea de materiale și tehnologii inovative;
· costurile operaționale sunt mai scăzute, luând în considerare că o încărcare completă a bateriei este mult mai ieftină decât un rezervor plin cu carburant;
· funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii economice, urmărind aplicarea principiilor:

· autonomie locală;

· transparență, responsabilitate și egalitate;

· corelarea cerințelor cu resursele;

· dezvoltarea durabilă a localităților;

este necesară realizarea investiției: ,,Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Mărăcineni, județul Argeș”.
DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV SI TEHNOLOGIC
Se propune realizarea urmatorului obiectiv: ,,Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Mărăcineni, județul Argeș”.
Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:


Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate prin implementarea acestuia sunt de montarea a 16 stații de reîncărcare cu câte 2 spații de parcare aferente pentru fiecare stație, astfel:
·  Stație de reîncărcare Nr. 1: pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 2: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 3: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 4: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 5: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 6: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 7: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 8: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 9: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 10: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 11: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 12: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 13: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 14: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 15: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

· Stație de reîncărcare Nr. 16: stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere de 7,5kW și panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc);

Varianta constructivă de realizare a investiție:
· Stație de reîncărcare Nr.1 
Stație reîncărcare 2x7,5kW, str. DN 73,nr. 274A, (pct.parcare primărie), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.897381N; 24.874467E) – CF 82129:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 2 
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. DN 73, nr. 274A, (pct.parcare primărie), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.897334N; 24.874476E) – CF 82129:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 3:
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Florilor, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.895922N; 24.880241E) – CF 82423:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 4:
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Florilor, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.895952N; 24.880181E) – CF 82423:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 5: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Prunului, (pct. loc joaca și teren sport), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.890863N; 24.878242E) – CF 82958:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

2. realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

3. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

4. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
5. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

6. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 6: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW pct. parcare blocuri nr. 6, scara B.C., sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.887897N; 24.875707E) – CF 83195:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 7:
 Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Scolii, (Pct. Parcare blocuri), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.888883N; 24.875866E) – CF 83195:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 8: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW Pct. Parcare blocuri nr.6 scara A, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.887630N; 24.875974E) – CF 83195:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 9: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW, Pct. Parcare blocuri nr. 4, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.887787N; 24.876166E) – CF 83195:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 10:
Stație reîncărcare 2x7,5kW Pct. parcare blocuri nr.4, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.887798N; 24.876228E) – CF 83195:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 11: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Câmpului (Pct. Loc joaca), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.880402N; 24.874846E) – CF 82956:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 12:
 Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Câmpului (Pct. Loc joaca), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.880402N; 24.874913E) – CF 82956:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 13:
 Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Islazului (Pct. Stadion), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.879569N; 24.876918E) – CF 82289:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 14:
 Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Islazului (Pct. Stadion), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.879542N; 24.876862E) – CF 82289:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 15: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW str. Ghe Ulieru (Pct. Stadion), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.878526N; 24.877962E) – CF 82289:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).

· Stație de reîncărcare Nr. 16: 
Stație reîncărcare 2x7,5kW, str. Ghe Ulieru (Pct. Stadion), sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș (coordonate GPS:44.878516N; 24.877889E) – CF 82289:

1. Lucrări de construcții și instalații pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de terasamente consta în următoarele:

· realizare postament pentru fixare stație de reîncărcare din beton armat;

· realizare și instalare panouri de informare pentru stație de reîncărcare;

2. Lucrări instalații electrice:

· lucrări pentru asigurarea cu energie electrică a stației de reîncărcare vehicule electrice, astfel:

· punctul de delimitare a instalațiilor se va stabili la nivel de tensiune de 0,4kV, la bornele de ieșire din întrerupăror din BMPT - ului.

· alimentarea stației de reîncărcare de la BMPT se va realiza prin intermediul unui circuit de joasă tensiue subteran cu cablu tip CYAbY 5x10mmp; 

· realizare priză de pământ < 1 ohmi aferentă stației de reîncărcare;

3. Lucrări de montaj utilaj pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· lucrări de montare stația de reîncărcare pe postament de beton;
· realizare racorduri electrice;
4. Lucrări de montaj utilaj pentru panouri fotovoltaice:

· lucrări de montare stâlp din beton tip SC 10001 (1 buc.) în fundație turnată;
· lucrări de montare panouri fotovoltaice pe structura metalică de fixare;

· lucrări de montare invertor solar cu putere 3 kW (1 buc.);

5. Achiziționare utilaj care necesită montaj  pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice:

· achiziționare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din acelaşi punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, un punct de reîncărcare  permite încărcarea simultană în curent alternativ (A.C.) la o putere  de 7,5kW.

· Achiziționare panouri fotovoltaice cu o putere de 550Wp (4 buc.) și invertor cu putere 3 kW (1 buc).
Notă: Accesul publicului la stația de reîncărcare vehicule electrice va fi permanent și nediscriminatoriu iar semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu.
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