ANEXA NR. 2
la Hotărârea Consiliului Local

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici la faza PT ai
obiectivului de investiţie :

„EXTINDERE RETEA STRADALA- TROTUARE, STRADA ARGESELU, DJ740, STRADA COANDEI, SAT ARGESELU, COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES”
Denumirea obiectivului de investiţie: „Extindere retea stradala- trotuare, strada Argeselu, DJ740, strada Coandei, sat Argeselu, comuna Maracineni, judetul Arges”
Amplasamentul obiectivului: Obiectivul proiectat este amplasat in intravilanul comunei Maracineni, satul Argeselu. Terenul pe care se va executa lucrarea apartine domeniului public aflat in administrarea UAT Comuna Maracineni.
Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este SC OPM NEW EXCLUSIVE GROUP SRL
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI la faza PT:

Valoarea totală a investiției:


8.668.841,56 lei cu TVA
din care:

construcții - montaj: 



7.514.498,13 lei cu TVA
CAPACITĂȚI TEHNICE:

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria, C”- Constructii de importanta normala- in conformitate cu HGR nr. 766/1997. Se incadreaza in clasa de importanta III corespunzatoare constructiilor de importanta medie.


Trotuarele au fost proiectate pe partea stanga si pe partea dreapta a drumului judetean 740 si DC221A(strada Coandei). Acestea au o latime variabila de 3.00 m, in functie de limitele de proprietate Acestea se vor amplasa la o distanta de min. 10 cm de marginea limitei de marginea gardului(limita de proprietate).
Trotuarele se vor intrerupe la traversarea drumurilor laterale ale strazilor.

1. DJ740, localitatea Argeselu:

Pe dreapta:

Trotuar km 0+220- km 3+332;
Pe stanga:

Trotuar km 0+004- km 3+332; 

2. DC221A-Strada Coandei, localitatea Argeselu:

Pe dreapta:

Trotuar km 0+000- km 0+735

Pe stanga:

Trotuar km 0+000- km 0+735
Intre km 0+880 si 1080 se propune amplasarea unei rigole carosabile in zona trotuarului de pe partea stanga pentru preluarea apelor meteorice in surplus cu descarcare in reteaua de canalizare pluviala existenta.

Accesele la proprietati, cele care nu au nici o amenajare in afara de podet, de la marginea drumului judetean pana la marginea proprietatilor au fost prevazute cu structura rutiera noua.

Profil longitudinal:


Cota liniei rosii a trotuarelor s-a ridicat deasupra cotei terenului existent cu cca. 5-10 cm astfel incat accesele in proprietati sa nu fie afectate.


Declivitatile in profil longitudinal sunt date de configuratia terenului; linia rosie s-a asezat astfel incat sa se copieze profilul existent, pentru a nu genera cantitati mari de material de umplere.


Profil transversal:

In profil transversal trotuarele, se amenajeaza cu panta transversala de 2% spre drum, au o latime variabila pana la maximum 3.00 m, in functie de cat permite spatiul pana la limitele de proprietate, structura este incadrata de bordura mica de 10x15 cm pozate pe o fundatie de beton simplu C8/10 spre proprietati, bordura mare din beton prefabricat de 20x25 cm asezata pe fundatie de beton C16/20, amplasata cu garda de 15 cm. Garda se coboara cu 2-5 cm in zona acceselor la garaje si treceri de pietoni

Structura trotuarului in solutia 1:

S-a propus urmatoarea alcatuirea a structurii trotuarului:
· 4 cm start de uzura din beton asfaltic BA8;

· 10 cm start de legatura de beton de ciment C20/25;

· 10 cm start de agregate naturale- piatra sparta;

Structura acceselor in proprietati:

· 4 cm start beton asfaltic BA8;

· 20 cm beton de ciment C20/25 armat cu plasa tip Buzau 100x100x6;

· 30 cm agregate naturale- piatra sparta;
Se considera un acces la proprietate cu dimensiunile de 4.00 m x 4.00 m in plan.

Pasarela pietonala – km DJ2+040 pe stanga si pe dreapta.

Trotuarul intersecteaza pe traseul sau un canal de desecare. Pentru traversare s-a proiectat cate o pasarela pietonala metalica cu deschiderea de 8.50 m, cu latimea de 1.50 m, pe partea stanga si pe partea dreapta a drumului judetean.
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