                                                                                                                  Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre 


CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
”RETEHNOLOGIZARE SI MODERNIZARE A STATIEI DE EPURARE DIN MARGHITA, CU PERSPECTIVA EXTINDERII CAPACITATII LA 25.000 DE LOCUITORI PENTRU URMATORII 50 DE ANI”,
rezultati la faza Studiu de Fezabilitate cu elemente D.A.L.I

Denumirea obiectivului de investitii: ”Retehnologizare si modernizare a statiei de epurare din Marghita, cu perspectiva extinderii capacitatii la 25.000 de locuitori pentru urmatorii 50 de ani”
Ordonator principal de credite:	Municpiului Marghita
Beneficiar :                                   	UAT Municipiul Marghita
Amplasament :                              Municipiul Marghita, Judetul Bihor

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
a) Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA respectiv fără TVA
	Lei fara TVA	Lei cu TVA 19%
Valoare totala a investitiei:	56.042.895,24	67.719.588.06
                    din care C+M	22.044.402,08	26.673.726,52

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
-	Echipament retinere nisip si pietris
-	Pre-epurare mecanica (gratare rare, gratare fine, gratar by-pass)
-	Statie receptie namol septic
-	Statie pompare influent (spre treapta biologica de epurare)
-	Debitmetru inductiv masura debit influent
-	Pre-epurare mecanica fina
-	Compartimente de eliminare fosfor Bio-P
-	Compartimente de aerare AIR
-	Compartimente de recirculare-mixare-sedimentare-evacuare RMSE
-	Instalatie de dozare coagulant (precipitare chimica fosfor)
-	Evacuare namol in exces
-	Instalatii pentru deshidratare namol
-	Debitmetru inductiv masura debit efluent
-	Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu
-	Automatizare ce include monitorizare si vizualizare date tip SCADA
-	Senzoristica (sonde de oxigen, sonde de suspensii solide si sistemul de control aferent)
-	Prelevatoare automate de probe pe influent respectiv efluent
-	echipament extragere nisip si pietris
-	gratare rare si dese automate
-	gratare rare si dese manuale pe by-pass
-	statie de pompare influent
-	debitmetru inductiv pentru masurare debit influent
-	echipamente integrate de pre-epurare mecanica fina
-	suflante bazine biologice
-	sistem de aerare cu bule fine in bazinele biologice
-	suflante depozit de namol
-	sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol
-	sonde de oxigen, suspensii si sistemul de control aferent
-	echipamente dozare coagulant in vederea precipitarii chimice a fosforului
-	debitmetru inductiv pentru masurare debit efluent
-	instalatii de deshidratare namol
-	sistem de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu

c)  Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni din care 9 luni fiind pentru implementerea proiectului și 15 luni execuția propriu zisă.				
				
FINANTAREA INVESTITIEI			
Finantarea investitiei se va face din buget local si alte surse legal constituite.

Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei (anexa nr. 2), care face parte integranta din prezentul raport.
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