ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
HOTĂRÂREA Nr. 219/28.07.2017
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia:
„REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ JÓZSEF ATTILA”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2017;

Analizând Expunerea de motive nr. 12053  şi Raportul de specialitate nr. 12054 din data de 06.07.2017, întocmit de Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii  din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc,  prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ JÓZSEF ATTILA”;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:


- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;


- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

Planului de Acţiune privind Energia Durabilă a municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc  nr. 217/2014, modificat prin Hotărârea nr. 321/2016;


Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin  Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 13/2017;

Conform Ordinului nr. 3114/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, privind modificarea Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1 operațiunea B – clădiri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrarea, aparţinând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Lista de investiţii, la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi e), alin. (6), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1.  Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „REABILITARE  ȘCOALA GIMNAZIALĂ JÓZSEF ATTILA” proiect nr. 421/2017 elaborat de S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS S.R.L din Botoșani, finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum şi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează :
1.) Valoarea estimată a lucrării:

    6.215.482 lei (inclusiv TVA)


           din care:       C+M:
                4.614.622 lei (inclusiv TVA)

    2.) Durata de realizre a investţiei: 6 luni

    3.) Caracteristici tehnice: 

- suprafaţa construită 1299 mp;

- suprafaţa desfăşurată 3896,16 mp;


Art. 2. Se aprobă descrierea investiției și prezentarea indicatorilor tehnico economici conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán Ladislau, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii, și Direcţia economică - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituției Prefectului Judeţului Harghita;

b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;

c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán Ladislau;
       d) Viceprimarului Szőke Domokos;

e) Biroului de investiţii;

f) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;

g) Biroului de achiziții publice;

h) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii;

i) Școala Gimnazială József Attila

j) S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS  S.R.L., BOTOȘANI.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA CIUC                                                Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 219/2107
Descrierea investiţiei și 
prezentarea Indicatorilor tehnico-economici
„REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ JOZSEF ATTILA ”
Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare Școala gimnazială JOZSEF ATTILA ” este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.
Obiectivele specifice ale proiectului
1
Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnazială JOZSEF ATTILA  din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0%    la 29,41% (56 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției.

2
Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 553kWh/m2/an, la 135 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.

3
Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Școlii Gimnazială JOZSEF ATTILA   din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 93 kg/m2/an, la  21 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Situaţia existentă a obiectivului de investiţii
Şcoala gimnazială Jozsef Attila a fost construită in doua etape: în anul 1974 partea centrală, iar în anul 1990 s-a extins cu două aripi. Construcţia a fost reabilitată în anul 2008 pe baza proiectului nr 245/2007, au fost începute proiecte guvernamentale privind reabilitarea termică a acestora, în cadrul lucrărilor au fost înlocuite aproximativ 30% din tâmplăria exterioara existenta cu tâmplărie termoizolantă. Iniţial clădirea avea acoperiş tip terasă, ulterior în anii 2000 a fost executat şarpantă din lemn ecarisat de brad şi învelitoare cu ţiglă ceramica. Pereţii exterior sunt executaţi din zidărie de cărămidă de 37,5 cm grosime şi pereţi de compartimentare cu grosime de 25 cm,
Constructia are destinaţia de şcoală gimnazială şi are urmatorul funcţional:
-
subsol parţial: atelier de reparaţii, atelier, depozite, magazii;
-
subsol tehnic unde sunt amplasate conductele de instalaţii;
-
parter: accesul principal în holul central de primire simetric amplasate, săli de clase, casa scării, sala de gimnastică, depozite, sală profesorală şi grupurile sanitare;
-
etaj 1 si 2: holuri, săli de clase, casele scării, laboratoare şi grupurile sanitare;
Steren= 10063mp
Sconstruita = 1299mp 
Sdesfasurata =3896.16 mp 
Sutila =3092,72 mp 

Construcţia are destinaţia de şcoală gimnazială.

Cladirea are capacitatea de 25 Sali de clasa si 3 laboratoare.
Incălzirea imobilului este asigurată de la centrala termică din cartier (termoficare)   iar în interiorul clădirii sunt montaţi radiatoare din fontă şi din oţel. Apa caldă este furnizată tot de la această centrală.
Reabilitarea clădirii este necesară pentru a crea celor 400 de elevi un mediu educaţional care să le ofere confortul minim, siguranţă şi să le permită desfăşurarea unui proces instructiv -educativ eficient. Primăvara şi toamna este frig în sălile dc clasă când este întreruptă alimentarea cu agent termic, iar iarna consumul de energie termică este foarte ridicat. In fiecare sezon de încălzire sunt probleme cu radiatoarele şi instalaţia de încălzire, acestea fiind de peste 30 de ani. Fisurile apărute în calorifere sau ţevi au dus la deteriourea parchetului în unele săli de clasă. Confortul termic scăzut  afectează bună desfăşurare a procesului educaţional. De asemnea instalatia de iluminat prezinta deficiente, avand in vedere ca nu a fost modernizat niciodata.
Pentru realizarea investiției s-au propus doua opţiuni
Scenariul I:
S1-Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat sau vata minerala
Bazaltica in grosime de 15cm si a planseului de deasupra subsolului tehnic cu polistiren extrudat grosime de18cm; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 8 cm grosime.
S2-Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat sau vata minerala de grosime 20 cm;
S3-Schimbarea geamurilor cu geamuri termorezistente, tip termopan, inclusiv geamurile montate in 2008 si geamurile de la pod cu geamuri termorezistente tip termopan, cu 3 foi de sticla;
S4-Refacerea instalatiei de incalzire prin montarea sistemului de distribuție a agentului de incălzire prin radiatoare de aluminiu prevazute cu termostat, redimensionarea țevii si inlocuirea acestora cu unele din polipropilenă prevazute cu fibra;
Scenariul II:
S1-Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat sau vata minerala
Bazaltica in grosime de 15cm si a planseului de deasupra subsolului tehnic cu polistiren extrudat grosime de18cm; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 8 cm grosime.
S2-Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat sau vata minerala de grosime 20 cm;
S3-Schimbarea geamurilor cu geamuri termorezistente, tip termopan, inclusiv geamurile montate in 2008 si geamurile de la pod cu geamuri termorezistente tip termopan, cu 3 foi de sticla;
S4-Refacerea instalatiei de incalzire prin montarea sistemului de distribuție a agentului de incălzire prin radiatoare de aluminiu prevazute cu termostat, redimensionarea țevii si inlocuirea acestora cu unele din polipropilenă prevazute cu fibra;
S5-Montarea a 70 de panouri fotovoltaice si inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu
corpuri de iluminat cu LED;
S6- Montarea sistemului solar de preparare apa calda
Echipa de proiectanţi împreună cu auditorul energetic recomandă realizarea Variantei 2, din doua motive:
· utilizarea surselor regenerabile;
· reducerea emisiilor CO2
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
9.1. Indicatori valorici:
9.1.1. 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :  6215482 lei / 1375959 euro
(în preţuri - lei / euro la cursul cursul inforeuro al lunii decembrie 2016 de 4,5172 lei/euro).
din care construcţii montaj (C+M): 4614622 lei / 1021567 euro
9.1.2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M), vezi Anexa nr 03:
Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)– 1644124 lei/864166  lei
Anul II (I/C+M) (inclusiv TVA)– 4571358 lei/3750456  lei
9.2. Indicatori fizici:
9.2.1. Durata de realizare şi etapele principale a lucrărilor de intervenţii (luni) ...... 6 luni
(a se vedea anexa 02 Grafic de realizare a lucrărilor)
9.2.2. Durata perioadei de garantie a lucrărilor de intervenţie ................................ 3 ani
9.2.3. Durata de recuperare a investiţiei în condiţii de eficienţă economică ............8  ani 
9.2.4. Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reale este .................................................................. ..      1711480kWh/an
9.2.5. Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reabilitate ........................................................................ 418259kWh/an
9.2.6. Reducerea de energie primară .................................................................... 1293221kWh/an
9.2.7. Reducerea specifică de energie primară ...................................................... 418 kWh/m2/an
9.2.8. Consumul anual de energie primară 
corespunzător clădirii reabilitate  ........................................................................... 135 kWh/m2/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3b, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), consumul anual specific de energie primară  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 192 KWh/mp/an
9.2.9. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
Clădirea existentă emisie CO2 93Kg/mp/an
Clădirea propusă emisie CO2 21 Kg/mp/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3a, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), emisia anuală echivalent CO2  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 56 Kg/mp/an
Astfel valoarea de reducere a emisiei CO2 este de 72 Kg/mp/an
	Indicator de realizare (de output) –
aferent clădirii ...
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului (de output)

	Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
	288
	65

	Consumul anual de energie primară (kWh/an)
	1711480
	418259

	Indicator de proiect (suplimentar)
aferent clădirii...
(de rezultat) (kWh/an)
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului

	Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)
	1366982
	299994

	Indicator de proiect (suplimentar)
aferent clădirii...
(de realizare)
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului

	Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an) total,
din care:
	553
	135

	- pentru încălzire/răcire
	395
	48

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,
din care:
	0
	174244

	- pentru încălzire/răcire
	0
	0

	- pentru preparare apă caldă de
consum
	0
	117523

	- Iluminat electric
	0
	56721

	- Ventilaţie mecanică
	0
	0


9.2.10.Capacitati
Situaţia existentă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent
Aria construită la sol: 1299 mp
Aria desfăşurată: 3896.16 mp
Aria utilă totală: 3092,72 mp 
Situaţia propusă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent
Aria construită la sol: 1299 mp
Aria desfăşurată: 3896.16 mp
Aria utilă totală: 3092,72 mp 
Aria utilă a spaţiilor încălzite: 3092,72 mp
Capacitate
 400 elevi (conform OMS 1995/1955. art 5.), şi cu personal în nr. de 70 persoane.
Proiectant,
SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL
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