ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
HOTĂRÂREA Nr. 220/28.07.2017
pentru modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: 
„REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2017;

Analizând Expunerea de motive nr. 12096  şi Raportul de specialitate nr. 12097 din data de 13.07.2017, întocmit de Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc,  prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea Hotărârii nr. 151/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”

  Pe baza rapoartelor comisiei pentru:


- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;


- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;


- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;
  


Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”,
            

Planului de Acţiune privind Energia Durabilă a municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc  nr. 217/2014, modificat prin Hotărârea nr. 321/2016;



Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin  Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 13/2017;



Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;



Conform Ordinului nr. 3114/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, privind modificarea Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1 operațiunea B – clădiri publice;



Având în vedere art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;


Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Lucrarea, aparţinând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Lista de investiţii, la subcapitolul 65.02.04.01 Învățământ, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi e), alin. (6), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 care va avea următorul cuprins:



 Art.1 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: „REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU” proiect nr. 420/2017 elaborat de S.C. TRCHMEDIA ELECTRONICS S.R.L., Botoșani, finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum şi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează :
1.) Valoarea estimată a lucrării:

    3.998.847 lei (inclusiv TVA)







       885.249 euro (inclusiv TVA) 



 
din care:
C+M
    2.968.601 lei (inclusiv TVA)







       657.177 euro (inclusiv TVA) 
Curs valutar 1 euro =4,5172
2.) Durata de execuţie: 6 luni
3.) Caracteristici tehnice: 
- suprafața construită 913 mp
- suprafața desfășurată 2739 mp
Art. II. Se aprobă modificarea anexei privind descrierea investiției și prezentarea indicatorilor tehnico economici conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán Ladislau, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii, Direcţia economică - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune și Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

    Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituției Prefectului Judeţului Harghita;

b) Primarului municipiuluiRáduly Róbert Kálmán;
            c) Viceprimarului Füleki Zoltán Ladislau;
            d) Viceprimarului Szőke Domokos;

e) Biroului de investiţii;

f) Biroului de achiziții publice;

g) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii;

h) Școala Gimnazială Liviu Rebreanu;

i) S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS  S.R.L., Botoșani;

.
	                 Preşedintele şedinţei
                    ORBÁN ZSOLT
	Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


CONSILIUL LOCAL MIERCUREA CIUC
Anexa nr.1

la H.C.L. nr.220/2017
Descrierea investiţiei și 
prezentarea Indicatorilor tehnico-economici
„REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU REBREANU”
Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare Școala gimnazială Liviu Rebreanu” este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.
Obiectivele specifice ale proiectului
1
Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnazială Liviu Rebreanu din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0%    la 11.6% (15.69 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției.

2
Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 399,30kWh/m2/an, la 135,00 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.

3
Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Școlii Gimnazială Liviu Rebreanu  din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 15,78 kg/m2/an, la  6,15 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)

Situaţia existentă a obiectivului de investiţii
Anul construirii: 1975 
Regim de înălţime: P+2E
Capacitate, funcţiune: 275 elevi, 160 prescolari gradinita (conform OMS 1995/1955. art 5.), şi cu personal în nr. de 60 persoane.
Construcţia are destinaţia de școala gimnazială și grădiniţă şi este alcătuită funcţional din:
- subsol tehnic dotat cu conducte de distributie apa, instalatii termice si retele de canalizare
- parter : 2 Sali de gradinita, 2 Sali de clasa si cancelaria se realizează accesul principal din strada Patinoarului 
- etaj 1: 3 Sali de gradinita, 4 Sali de clasa, laborator si cabinet psihologic
- etaj 2: 3 Sali de gradinita, 5 Sali de clasa
Pentru realizarea investiției s-au propus două opţiuni
Scenariul I:
izolarea termică a plăci pe sol cu minim 5 cm polistiren extrudat
izolarea termică a plăci peste subsol intrados cu polistiren expandat de 10 cm
izolarea termică a plăcilor în consolă cu minim 10 cm polistiren extrudat XPAN
izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior  de minim 15 cm grosime
Izolarea termică a planșeului sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm grosime
izolarea termică a plăci de terasă  cu minim 5 cm polistiren extrudat XPAN
se propune schimbarea tîmplăriei din lemn sau metal pe geamuri performante energetic din profile de  PVC
Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a imobilului:
·          Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: Sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea iluminatului; doua sisteme panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere 
·         montarea sistemului de distribuție a agentului de încălzire prin radiatoare de aluminiu și țeavă  din polipropilenă
·         refacerea instalatiei de iluminat si prevederea unor corpuri de iluminat eficiente energetic si cu o durata mare de viata;
Scenariul II:
izolarea termică a plăci peste subsol intrados cu polistiren expandat de 10 cm
izolarea termică a plăcilor în consolă cu minim 10 cm polistiren extrudat XPAN
izolarea termică a perețiilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior  de minim 15 cm grosime
Izolarea termică a planșeului sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm grosime
Se propune schimbarea tîmplăriei din lemn sau metal pe geamuri performante energetic din profile de  PVC
Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a imobilului:
·          Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: Sistem fotovoltaic pentru producere energie electrica complet echipat pentru asigurarea iluminatului; doua sisteme panouri solare termice pentru asigurarea apei calde menajere 
·         montarea sistemului de distribuție a agentului de încălzire prin radiatoare de aluminiu și țeavă  din polipropilenă
·         refacerea instalatiei de iluminat si prevederea unor corpuri de iluminat eficiente energetic si cu o durata mare de viata;
Echipa de proiectanţi împreună cu auditorul energetic recomandă realizarea Variantei 2, din doua motive:
· Costuri reduse de executie;
· Durata de recuperare a investitiei mai redusa;
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
9.1. Indicatori valorici:
9.1.1. 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :  3998847 lei / 885249 euro
(în preţuri - lei / euro la cursul cursul inforeuro al lunii decembrie 2016 de 4,5172 lei/euro).
din care construcţii montaj (C+M): 2968601 lei / 657177 euro
9.1.2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M), vezi Anexa nr 03:
Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)– 1408,22 mii lei/415,77  mii lei
Anul II (I/C+M) (inclusiv TVA)– 2590,627 mii lei/2552,831  mii lei
9.2. Indicatori fizici:
9.2.1. Durata de realizare şi etapele principale a lucrărilor de intervenţii (luni) ...... 6 luni
(a se vedea anexa 02 Grafic de realizare a lucrărilor)
9.2.2. Durata perioadei de garantie a lucrărilor de intervenţie ................................ 3 ani
9.2.3. Durata de recuperare a investiţiei în condiţii de eficienţă economică ............5.1  ani 
9.2.4. Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reale este .................................................................. ..      834213kWh/an
9.2.5. Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reabilitate ........................................................................ 282140 kWh/an
9.2.6. Reducerea de energie primară .................................................................... 552073 kWh/an
9.2.7. Reducerea specifică de energie primară ...................................................... 264,30 kWh/m2/an
9.2.8. Consumul anual de energie primară 
corespunzător clădirii reabilitate  ........................................................................... 135,00 kWh/m2/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3b, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), consumul anual specific de energie primară  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 192 KWh/mp/an
9.2.9. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
Clădirea existentă emisie CO2 77Kg/mp/an
Clădirea propusă emisie CO2 30 Kg/mp/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3a, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), emisia anuală echivalent CO2  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 56 Kg/mp/an
Astfel valoarea de reducere a emisiei CO2 este de 37 Kg/mp/an
	Indicator de realizare (de output) –
aferent clădirii ...
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului (de output)

	Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
	15,78
	6,15

	Consumul anual de energie primară (kWh/an)
	834213
	282140

	Indicator de proiect (suplimentar)
aferent clădirii...
(de rezultat)
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului

	Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)
	71,74
	24,26

	Indicator de proiect (suplimentar)
aferent clădirii...
(de realizare)
	Valoare la începutul
implementării
proiectului
	Valoare la finalul
implementării
proiectului

	Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) 
(kWh/m2/an) total,
din care:
	399,3
	135,0

	- pentru încălzire/răcire
	218,1
	75,7

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
	0
	32776

	- pentru încălzire/răcire
	0
	0

	- pentru preparare apă caldă de
consum
	0
	5682

	- Iluminat electric
	0
	27094

	- Ventilaţie mecanică
	0
	0


9.2.10.Capacitati
Situaţia existentă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent
Aria construită la sol: 913 mp
Aria desfăşurată: 2739 mp
Aria utilă totală:2089 mp 
Situaţia propusă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent
Aria construită la sol=Aria construită existentă= 913 mp
Aria desfăşurată = Aria desfăşurată existentă= 2739 mp
Aria utilă totală = Aria utilă existentă= 2089 mp 
Aria utilă a spaţiilor încălzite: 2089 mp
Capacitate
275 elevi, 160 prescolari gradinita (conform OMS 1995/1955. art 5.), şi cu personal în nr. de 60 persoane.
Proiectant,
SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL
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