ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
 
HOTĂRÂREA Nr. 256/08.09.2017
pentru modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: 
„REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 septembrie 2017;

Analizând Expunerea de motive nr. 15600  şi Raportul de specialitate nr. 15602 din data de 06.09.2017, întocmit de Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc,  prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea Hotărârii nr. 217/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE” 
  

Ţinând cont de:



 Hotărârea Consiliului Local nr. 217/2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE”,
            

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă a municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc  nr. 217/2014, modificat prin Hotărârea nr. 321/2016;



Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Miercurea Ciuc aprobată prin  Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 13/2017;



Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;



Conform Ordinului nr. 3114/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, privind modificarea Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3, prioritatea de investiţii 3.1 operaţiunea B – clădiri publice;



Având în vedere art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;


Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Lucrarea, aparţinând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Lista de investiţii, la subcapitolul 65.02.04.01 Învăţământ, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi e), alin. (6), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 care va avea următorul cuprins:
          Art.1 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAGY IMRE” proiect nr. SM_NI1 elaborat de S.C. SMM INVEST CO S.R.L., finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum şi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează :

Valoarea investiţiei:

                             TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)= 7.768.729,12 lei      



     TOTAL GENERAL (fără TVA)= 6.537.330,00 lei 
 


     Din care C+M (inclusiv TVA)= 5.581.280,88 lei 



     Din care C+M (fără TVA)= 4.690.152,00 lei 


          Durata de realizare (luni):


- Durata efectivă de realizare a investiţiei:          16 luni
  



  Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):


În unităţi fizice:
· Suprafaţa faţadă:




          2.950 m2
· Suprafaţa acoperiş (refacere tigla ceramica – 80%):              1.390 m2
· Suprafaţa podină şi izolaţie termică placa ultimul nivel:       1.540 m2
· Suprafeţe vitrate înlocuite:

                                  1.040 m2
· Suprafeţe pietonale-trotuare:



             750 m2
· Suprafaţa eşafodaj metalic-echipamente

             260 m2
· Suprafaţa izolaţie termică subsol


             170 m2
Art. II.  Se aprobă modificarea anexei privind descrierea investiţiei și prezentarea indicatorilor tehnico economici conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Szőke Domokos, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii, Direcţia economică - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune şi Serviciul de gospodărie, management energetic, transport local şi administrarea drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

    Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;

c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán - Ladislau;

d) Viceprimarului municipiului Szőke Domokos;

e) Biroului de investiţii;

f) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;

g) Biroului de achiziţii publice;

h) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii;

i) S.C. SMM INVEST CO S.R.L., Bucureşti.
	        
                 Preşedintele şedinţei
                    ORBÁN ZSOLT
	 
Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


ROMÂNIA                                                                 Amexa nr.1 la Hotărârea nr.256/08.09.2017
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
Descrierea investiţiei și prezentarea Indicatorii tehnico-economici
           pentru proiectul „Reabilitare scoala gimnaziala Nagy Imre” – Miercurea Ciuc
Str. REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE NR 6
DESCRIEREA INVESTITIEI
Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare Școala gimnazială Nagy Imre” este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

1
Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii Școlii Gimnazială Nagy Imre din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0%    la 11.03% (20.30 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției.


2
Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 295.64 kWh/m2/an, la 163.82 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.


3
Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Școlii Gimnazială Nagy Imre  din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 63.31 kg/m2/an, la  33.53 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.)


Situaţia existentă a obiectivului de investiţii
Anul construirii: 1991 (corpul A) - 1996 (Corpul B)

Regim de înălţime: Spartial + P+3E (Corp A), S partial + P+2 (Corp B tronson 1) si P+1 (Corp B Tronson 2 – sala de sport)

Capacitate, funcţiune: 870 elevi, (conform OMS 1995/1955. art 5.), şi cu personal în nr. de 72 persoane.

Construcţia are destinaţia de școala gimnazială şi este alcătuită funcţional din:

Corp A:

- subsol tehnic dotat cu conducte de distributie apa, instalatii termice si retele de canalizare

- parter : 4 Sali de clasa, laborator chimie cu depozit, biblioteca, secretariat si arhiva, cabinet medical si 3 grupuri sanitare

- etaj 1 :  5 Sali de clasa, laborator fizica cu depozit, Sala profesorala, depozit sala de sport, si 2 grupuri samitare. 

- etaj 2: 7 Sali de clasa, laborator biologie cu depozit si doua grupuri sanitare;

- etaj 3: 8 Sali de clasa, 2 camere depozitare material didactic si doua grupuri sanitare

Corp B tronson 1:

- subsol tehnic dotat cu conducte de distributie apa, instalatii termice si retele de canalizare

- parter : Atelier, cabinet stomatologic si 2 grupuri sanitare.

- etaj 1 :  2 vestiare cu o depozitare si 2 grupuri sanitare. 

- etaj 2 :  2 vestiare cu o 2 depozitari si 3 grupuri sanitare. 

Corp B tronson 2:

- subsol tehnic dotat cu conducte de distributie apa, instalatii termice si retele de canalizare

- parter : 2 ateliere, cabinet geografie, cabinet istorie, cabinet informatica,  2 Sali de clasa, o magazie, cabinet desen, cabinet medical.

- etaj 1 :  Sala de sport

Pentru realizarea investiției s-au propus două opţiuni

Scenariul I:
	· Se vor termoizola fatadele cladirii cu vata minerala bazaltica 15 cm

	· Se va termoizola placa de peste ultimul etaj cu vata minerala 20 cm

	· Se va termoizola soclul cu polistiren extrudat

	· Se va reface finisaul fatadelor cu tencuiala decorativa 

	· Se va realiza izolarea placii de peste subsol cu polistiren expandat

	· Se vor inlocui tamplariile existente cu tamplarii PVC si geamuri de tip tripan.

	· Se vor inlocui instalatiile electrice si corpurile de iluminat cu unele eficiente cu led

	· Se vor inlocui caloriferele de incalzire cu calorifere de otel

	· Se va realiza un sistem de ventilatie cu agent in pompa de caldura pentru sala de sport 

	· Se propune realizarea unui esafodaj metalic pe acopericul cladirii de peste sala de sport cu scopul de a sustine panourile fotovoltaice

	· Se va monta un sistem de panouri fotovoltaice

	· Se vor demonta si remonta toate elementele fixate de fatada (proiectoare, panouri publicitare,etc)




Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau
indirect a performanţei energetice a imobilului:
· Se vor inlocuii tiglele degradate (80%)

· Se vor reface trotuarele de garda ale cladirii

· Se va reface rampa de acces pentru persoanele cu handicap

· Se vor monta plase sudate din fier beton Ø8/10 cm pe toti peretii exteriori

· Se vor inlocui conductorii de aluminiu cu conductori de cupru impreuna cu prizele, mica comutatie si tablourile electrice

· Se vor realiza ferme metalice la partea superioara a salii de sport pe directia transversala

· Se vor reface finisajele interioare degradate de lucrarile de inlocuire a corpurilor de iluminat

Scenariul II:
	

	· Se vor termoizola fatadele cladirii cu Polistiren expandat 20 cm

	· Se va realiza termoizolatie intre capriori

	· Se va termoizola soclul cu polistiren extrudat

	· Se va reface finisaul fatadelor cu vopsea lavabila

	· Se va realiza izolarea placii de peste subsol cu polistiren expandat

	· Se vor inlocui tamplariile existente cu tamplarii PVC si geamuri de tip tripan.

	· Se vor inlocui instalatiile de iluminat cu unele clasice

	· Se vor inlocui caloriferele de incalzire cu calorifere de fonta

	· Se propune realizarea unui esafodaj metalic pe acopericul cladirii de peste sala de sport cu scopul de a sustine panourile fotovoltaice

	· Se va monta un sistem de panouri fotovoltaice

· Se vor demonta si remonta toate elementele fixate de fatada (proiectoare, panouri publicitare,etc)



	

	Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a imobilului:
· Se va reface sistemul de acoperire al cladirilor cu tabla metalica tip Lindab

· Se va reface rampa de acces pentru persoanele cu handicap

· Se vor monta plase sudate din fier beton Ø8/10 cm pe toti peretii exteriori si interiori

· Se vor realiza ferme metalice la partea superioara a salii de sport pe directia transversala

· Se vor inlocui conductorii de aluminiu cu conductori de cupru impreuna cu prizele, mica comutatie si tablourile electrice

· Se vor reface trotuarele de garda ale cladirii

· Se vor reface finisajele interioare degradate de lucrarile de inlocuire a corpurilor de iluminat




Echipa de proiectanţi împreună cu auditorul energetic recomandă realizarea Variantei 1, din doua motive:

· Costuri reduse de executie;

· Durata de recuperare a investitiei mai redusa;

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1. Indicatori valorici:
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. ‐ total: 7.768.729,12 

din care: construcții‐montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 5.581.280,88 lei;

2 Durata si esalonarea investiției :
2.1 Durata de implementare a investitiei: 16 luni
2.1. Anul 1: 361.690,14 lei
2.2. Anul 2: 7.407.038,98 lei
3. Indicatori fizici:
3.1. 
Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 4 luni;

3.2.
Suprafața fațadă: 





2950
 m2
3.3.
Suprafața acoperiș(refacere tigla ceramica – 80%):


1390
 m2
3.4.
Suprafața podina si izolatie termica placa ultimul nivel

1540
 m2
3.5.
Suprafete vitrate inlocuite





1040
 m2
3.6.
Suprafete pietonale – trotuare




750
 m2
3.7.
Suprafata esafodaj metalic – echipamente panouri fotovoltaice
260
 m2
3.8.
Suprafata izolatie termica subsol




170
 m2
3.9.
Suprafata spatiu incalzit




3821.79
 m2
4. Indicatori de performanta:

4.1 
Creşterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile:

4.1.1 panouri fotovoltaice contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcţionarea institutiei: Se estimeaza o reducere cu 20% a consumului de energie, 17353 Kwh/an; Specific- 8, 44 [kWh/an*m2].



4.1.2 Preparare apa calda cu ajutorul energiei generata de panourile fotovoltaice: 



Se estimeaza o reducere cu 47,81% a consumului de energie, 33133,24 Kwh/an; 

Specific- 8,67 [kWh/an*m2]. 

 Prin implementarea solutii de la pct. 4.1.1 si 4.1.2 se vor realiza reduceri de energie de 18,6% din consumul total)
4.2       Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 295,64 kWh/m2/an, la 163.82 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrarilor de reabilitare termica a cladirii, a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior.

4.3.
Diminuarea emisiei de CO2 a cladirii:
Se estimeaza, dupa implementarea solutiilor de reabilitare, un nivel al emisiilor de CO2 de 33,53 kg co 2/m2an fata de nivelul actual de 63,31 kgco2/m2an.
Date comparative:
Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reale este .................................................................. ..      1129871.01kWh/an
Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reabilitate ........................................................................ 626087.50 kWh/an
Reducerea de energie primară .................................................................... 503783.51 kWh/an 

Reducerea specifică de energie primară ...................................................... 131.82kWh/m2/an

Consumul anual de energie primară 
corespunzător clădirii reabilitate  ........................................................................... 163.82kWh/m2/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3b, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), consumul anual specific de energie primară  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 192 KWh/mp/an
Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
Clădirea existentă emisie CO2 63.31Kg/mp/an
Clădirea propusă emisie CO2 33.53 Kg/mp/an
Conform Anexei 3.1.B-3a, (Zona climatică: V, Clădiri destinate învăţământului), emisia anuală echivalent CO2  se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 56 Kg/mp/an
Astfel valoarea de reducere a emisiei CO2 este de 29.78 Kg/mp/an (47.07%) 
Consum anual de energie specifică totală = 295.64 (KWh/mp/an)
Consum anual specific din surse regenerabile = 20.30 (KWh/mp/an)
Astfel proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, inclusiv din surse regenerabile de energie, (energie solară), de 11.03%, peste minimul obligatoriu de 10% conform ghid POR 3.1.B.
	REFERINTA
	VALOARE LA INCEPUTUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
	[tep] =11628 kWh
	VALOARE LA FINALUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI
	[tep] =11628 kWh
	U.M
	Estimare procentuala pentru reducerea costurilor

	Indice de emisii echivalent CO2
	63.31
	 
	33.53
	 
	[kgco2/m2an]
	47.04%

	Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) 
	939182.4795
	80.77
	520422.6033
	44.76
	[kWh] 
	 

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	1129871.01
	 
	626087.50
	 
	[kWh/an]
	44.59%

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0
	 
	62686.01
	 
	[kWh/an]
	10.01%

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	295.64
	 
	163.82
	 
	[kWh/an*m²]
	44.59%

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0
	 
	20.30
	 
	[kWh/an*m²]
	11.03%


DEFALCAT PE DOMENII:
INCALZIRE
	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	0.00
	[kWh/an]

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	577120.35
	268177.98
	[kWh/an]

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	0.00
	[kWh/an*m²]

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	151.01
	70.17
	[kWh/an*m²]

	APA CALDA MENAJERA
	
	
	

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	33133.24
	[kWh/an]

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	515062.20
	268826.76
	[kWh/an]

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0
	8.67
	[kWh/an*m²]

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	134.77
	70.34
	[kWh/an*m²]

	ILUMINAT
	
	
	

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	17353.00
	[kWh/an]

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	37688.46
	30150.77
	[kWh/an]

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	8.44
	[kWh/an*m²]

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	9.86
	7.89
	[kWh/an*m²]

	VENTILATIE
	
	
	

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	0.00
	[kWh/an]

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	0.00
	15975.08
	[kWh/an]

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	0.00
	[kWh/an*m²]

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	0.00
	4.18
	[kWh/an*m²]

	CLIMATIZARE
	
	
	

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	12199.77
	[kWh/an]

	Consumul anual de energie primară din surse neregenerabile
	0.00
	42956.92
	[kWh/an]

	Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile
	0.00
	3.19
	[kWh/an*m²]

	Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile
	0.00
	11.24
	[kWh/an*m²]


Proiectant,
SC SMM INVEST CO SRL
[image: image1.png]



     Şef serviciu,




Consilier,

 Györgypál Zsuzsanna                                          Dániel Zsuzsánna   
	        
                 Preşedintele şedinţei
                    ORBÁN ZSOLT
	 
Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


