ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC
HOTĂRÂREA Nr. 271/29.09.2017
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia:
„REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2017;

Analizând Expunerea de motive nr. 16357  şi Raportul de specialitate nr. 16359 din data de 15.09.2017, întocmit de Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice, şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc,  prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru investiţia: „REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY”;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;

- organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;


Planului de Acţiune privind Energia Durabilă a municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc  nr. 217/2014, modificat prin Hotărârea nr. 321/2016;

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ale municipiului Miercurea Ciuc aprobat prin  Hotărârea Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 13/2017, cu modificările şi completările ulterioare;


Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;


Conform Ordinului nr. 3114/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, privind modificarea Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1 operațiunea B – clădiri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrarea, aparţinând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr. 6/2008, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în Lista de investiţii, la Cap.65.02, subcapitolul 65.02.04.02 Învăţământ, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2017 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi e), alin. (6), art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1.  Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru investiţia: „REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY” proiect nr. 656/2017 
elaborat de S.C. PROIECT S.R.L. din Târgu-Mureş, finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele caracteristici, precum şi indicatori tehnico-economici ai investiţiei, după cum urmează :
1.) Valoarea estimată a lucrării:

    4.139.685,47  lei (inclusiv TVA)



 din care:

C+M
    3.092.650,02  lei (inclusiv TVA)
2.) Durata de execuţie: 6 luni
3.) Caracteristici tehnice: 


- suprafaţa construită 1964,1 mp;


- suprafaţa construită inclusiv curtea interioară 2283mp   

Art. 2.  Se aprobă descrierea investiţiei și prezentarea indicatorilor tehnico economici conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki Zoltán - Ladislau, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii, și Direcţia economică - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;

c) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán - Ladislau;

d) Viceprimarului municipiului Szőke Domokos;

e) Biroului de investiţii;

f) Direcţiei economice- Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune;

g) Biroului de achiziţii publice;

h) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii;

i)  S.C.   PROIECT S.R.L. din Târgu-Mureş
	        
                 Preşedintele şedinţei
                    ORBÁN ZSOLT
	 
Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


CONSILIUL LOCAL MIERCUREA CIUC
Anexa nr.1
la H.C.L. nr. 
/..........
Descrierea investiţiei și prezentarea  Indicatorilor tehnico-economici
„ REABILITAREA LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY "
Obiectivul general al proiectului ” REABILITAREA LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY” este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.
Obiectivele specifice ale proiectului
1 Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii REABILITAREA LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 10,59% (26.73 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii școlii , contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției și prin instalarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere.
2 Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la
358.89 kWh/m2/an, la 118.78 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum.
3 Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii LICEUL TEHNOLOGIC KÓS KÁROLY din
Municipiul Miercurea Ciuc, de la 184.52 kg/m2/an, la 63.27 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice, etc.)
Situaţia existentă a obiectivului de investiţii
Clădirea care a fost edificata in anii 1982 cu un regim de înălţime P si acoperiș tip terasă. La începutul secolului XXI (2002) clădirea a fost reamenajată, urma căruia parțial a fost mansardată, și s-a realizat peste corpurile de clădire un acoperiș tip șarpantă. Aceasta reamenajare a fost proiectată de SC Proiect Brașov SA în anul 2000.

Parterul construcţiei este format din mai multe corpuri de clădire care înconjoară o curte interioară. În jurul curții interioare se află coridorul școlii de unde se intră în sălile de clasă. Spre nord, de unde clădire este accesată, se află corpul administrativ a clădirii. Mansarda parțială a fost realizat la partea sudică a clădirii, încorporează 4 săli de clasă. Scara de acces la mansardă de formă semicirculară se găsește în curtea interioară, și este delimitată de exterior printr-o perete de sticlă constituit din stâlpișori metalici, ferestre termopan. Casa scării este acoperită tot cu acoperiș de sticlă format din căpriori metalici așezați radiali între care s-a montat suprafața vitrată din geam termopan. Subsolul clădirii se găsește la corpul din partea sudică – corp de fapt care este și mansardată și se poate accesa numai din exterior. Sub coridorul școlii se găsește și un coridor, un subsol tehnic care este prelungită până la jumătatea corpului administrativ.

La cererea beneficiarului se va executa o învelitoare nouă. Învelitoarea existentă din șindrilă bituminată prezintă infiltrații mai ales la nivelul streașinelor, care este datorată în primul rând a calității și execuției materialului, și în al doilea rând datorată termoizolației insuficientă la mansardă: în timpul iernii căldura degajată din mansardă topește zăpada peste învelitoare, apa provenită din topire va antrena spre streașină, unde va reîngheța, deoarece streașina nu este încălzită din interior. Barajul de gheață peste streașină nu permite curgerea topiturii, care intră și sub șindrila de proastă calitate.

Regim de înălţime:
S+P+M (parțial subsol + parter + parțial mansarda,acoperiș șarpantă)

· suprafața construită: 1964.10 m2 curte interioară 319 m2 = 2283 m2 în CF)
· suprafața desfășurată: 2711.73 m2 (În CF suprafața desfășurată a fost calculată cu fromula: Sd= 2 x Sc = 2 x 2283 m2 (suprafața constr. + suprafața curții interioare) Sd= 2 x 2283 = 4566 m2 )
· suprafața terenului: 5300 m2
Instalații electrice situatia existenta:

In situatia existenta scoala este alimentata cu energie electrica printr-un post trafo propriu amplasat in interiorul cladirii. Distributia de la post trafo se face prin tablouri electric existente TE1,TE2 amplasat la parter, TE3 la mansarda respectiv TE4 la demsiol.

Din tablourile aferente nivelelor sunt alimentate circuitele de prize existente care se vor pastra dar nu si circuitele de iluminat, care se vor schimba in totalitate inclusiv corpurile de iluminat. Corpurile de iluminat in momentul de fata sunt cu lampi fluorescente si vor fi schimbate cu corpuri de iluminat cu lampi LED, reducand astfel consumul de energie electrica.

Cladirea este dotata cu Paratraznet cu Dispozitiv de Amorsare (PDA) conform Normativului I7/2011, si se pastreaza.

Instalații sanitare situatia existenta:

In situatia actuala scoala este racordata la utilitai edilitare (apa,canal) publice din Municipiul Miercurea Ciuc si se va pastra .Gruprurile sanitare sunt alimentate cu apa rece. Datorita modernizari scolii si infintarea unor cabine de dusuri ( 6 buc), scoala se va dota cu instalatie pentru prepararea apei calde menajere. (panouri solare, boilere termo electrice.)

In momentul de fata exista o instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori (2 buc la parter, o bucata la mansarda),insa numarul hidrantiilor nu ajunge. Instalatia de stingere a incendiilor se va completa cu un hidrant, ce va fi amplasat pe holul de intrare in caldire.

Instalații termice situatia existenta:

Clădirea școlii este alimentat cu agent termic de la o centrala termica comuna si pentru alte cladiri din incinta. De la centrala termica printr-o rete de termoficare ( reabilitata) intra in cladire prin subsolul cladiri. Distributia se face prin subsolul tehnic respectiv prin canalul termic. Datorita unei distributie neechilibrata confortul termic nu este asigurat, in unele sali fiind foarte cald iar in unele frig.Distributia nu este izolat, cea ce conduce la o pierdere termica mare prin subsol tehnic/canal termic.Instalatia de încălzire bitubulara cu corpuri statice radiatoare din fonta, ce reprezint urme deteriorate.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opţiuni
Scenariul I:
· Executarea unei învelitoare nouă peste cea existentă. Aceasta se va realiza prin amplasarea contrafișelor paralel cu căpriori existent peste învelitoarea din șindrilă bituminoasă existentă. Excepția se face înlocuirea învelitoarei peste mansardă, unde în vederea amplasării termoizolației va fi necesar demontarea totală a șindrilei cu aștereală, pe urma introducerii termoizolațiilor între căpriori aștereala nu se va mai repune, ci se așează un strat de folie impermeabilă, fixată cu contrafișe peste care se pune șipciile învelitorii. Noua învelitoare va fi tablă cutată prevopsită cu cel puțin 0.5 mm (este recomandat grosimea 0.7mm);
· Vor fi refăcute toate jgheaburile şi burlanele şi apele meteorice vor fi colectate din acestea şi conduse la o distanţă de cel puţin 1,50 m de clădire.
· recompartimentarea a două spațiilor în grupuri sanitare cu duș;
· Se vor executa corespunzător trotuare de gardă în jurul clădirii, cu pantă înspre exteriorul acesteia.
· Izolarea termica a anvelopei clădirii;
· Inlocuirea tamplariei existente (în afara tâmplăriei metalice a casa scării din curtea

interioară) cu o tamplarie PVC cu 5 camere, geam dublu termoizolant cu gaz inert, având o rezistenta de 0,8 m2K/W;

· Inlocuirea tamplariei existente în planul acoperișului tip VELUX fabricate în 2001 la geam termoizolant din 3 foi de sticlă Ufer =1.1 W/m2K;
· Separarea casa scării de clădire cu tamplarie PVC cu 5 camere, geam dublu
· Realizarea unui windfang la intrarea principală în clădire
· Se va inlocui instalația de apa calda, cu instalația din conducte plastic (PPR) izolate  termic.
· Instalarea unui sistem de producere apei calde de consum din surse regenerabile-panouri solare, care sistem sa produca 24 % din necesearul anual de apa calda.
· Corpurile statice de încălzire vor fi echipate cu robineti cu cap termostatic.
· Se vor schimba pompele de circulatie agent termic cu pompe cu reglaj electronic a turatiei.
· Se vor inlocui corpurile de iluminat existența cu lampi fluorescente, incandescente, cu corpuri de iluminat cu lampi LED.
· Se va monta un sistem fotovoltaic 24 kW de producere energie electrică prin 100 buc de panouri fotovoltaice.
Scenariul II:
· Executarea unei învelitoare nouă peste cea existentă. Aceasta se va realiza prin amplasarea contrafișelor paralel cu căpriori existent peste învelitoarea din șindrilă bituminoasă existentă. Excepția se face înlocuirea învelitoarei peste mansardă, unde în vederea amplasării termoizolației va fi necesar demontarea totală a șindrilei cu aștereală, pe urma introducerii termoizolațiilor între căpriori aștereala nu se va mai repune, ci se așează un strat de folie impermeabilă, fixată cu contrafișe peste care se pune șipciile învelitorii. Noua învelitoare va fi tablă cutată prevopsită cu cel puțin 0.5 mm (este recomandat grosimea 0.7mm);
· Vor fi refăcute toate jgheaburile şi burlanele şi apele meteorice vor fi colectate din acestea şi conduse la o distanţă de cel puţin 1,50 m de clădire.
· recompartimentarea a două spațiilor în grupuri sanitare cu duș;
· Se vor executa corespunzător trotuare de gardă în jurul clădirii, cu pantă înspre exteriorul acesteia
· Izolarea termica termica a anvelopei clădirii;
· Inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie PVC cu 5 camere, geam dublu termoizolant cu gaz inert, având o rezistenta de 0,8 m2K/W;
· Înlocuireai tâmplăriei metalice a casa scării din curtea interioară cu perete cortină  aluminiu structural, cu geam dubluizolat, integrate cu elemente mobile ca ferestre clapă, cu sticlă securizată, având coeficient de de transfer termic 0.7 W/m2K ;
· Înlocuirea acoperișului de sticlă peste casa scării cu acoperiș sticlă securizată cu tâmplărie aluminiu structural, având coeficient de de transfer termic 0.7 W/m2K ;
· Realizarea unui windfang la intrarea principală în clădire
· Se va inlocui instalația de apa calda, cu instalația din conducte plastic (PPR) izolate  termic.
· Instalarea unui sistem de producere apei calde de consum din surse regenerabile-panouri solare, care sistem sa produca 24 % din necesearul anual de apa calda.
· Corpurile statice de încălzire vor fi echipate cu robineti cu cap termostatic.
· Se vor schimba pompele de circulatie agent termic cu pompe cu reglaj electronic a turatiei.
· Se vor inlocui corpurile de iluminat existența cu lampi fluorescente, incandescente, cu corpuri de iluminat cu lampi LED.
· Se va monta un sistem fotovoltaic 24 kW de producere energie electrică prin 100 buc de panouri fotovoltaice.
Echipa de proiectanţi împreună cu auditorul energetic recomandă realizarea Scenariului I, din următoarele motive:
izolare termică mult mai bună fără punți termice;
reducerea emisiilor CO2 mai bună 65.71% SCEN1 față de 62.26% SCEN2;
% utilizare surse regenerabile mai mare 10.59% SCEN1 față de 9.97% SCEN2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Indicatori valorici:
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 4.139.685,47 RON 
 din care construcţii montaj (C+M): 3.092.650,02 RON 
Indicatori fizici:
Durata de realizare şi etapele principale a lucrărilor de intervenţii (luni) ......
6 luni
(a se vedea anexa 02 Grafic de realizare a lucrărilor)
Durata perioadei de garantie a lucrărilor de intervenţie ................................
3 ani
Durata de recuperare a investiţiei în condiţii de eficienţă economică ............
10.3 ani Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reale este .................................................................. 1.160.267,29 kWh/an
Consumul de energie primară
corespunzător clădirii reabilitate .................................................................. 481.181,26 kWh/an
Reducerea de energie primară ....................................................................  679.086,03 kWh/an
Reducerea specifică de energie primară ...................................................... 240.11 kWh/m2/an Consumul anual de energie primară
corespunzător clădirii reabilitate ................................................................. 118.78 kWh/m2/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3b, (Zona climatică: V, Clădiri de locuit colective), consumul anual specific de energie primară se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 152 KWh/mp/an
Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră
Clădirea existentă  emisie  CO2  …………………………………………………………………. 77,64Kg/mp/an Clădirea  propusă  emisie  CO2  ……………………………………………………………..26,62Kg/mp/an
Concluzie: Conform Anexei 3.1.B-3a, (Zona climatică: V, Clădiri de locuit colective), emisia anuală
echivalent CO2 se situează sub valoarea stabilită pentru 31.12.2018 de 38 Kg/mp/an Astfel valoarea de reducere a emisiei CO2 este de 51,02 Kg/mp/an
	Indicator de realizare (de output)
–
aferent clădirii ...
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului (de output)

	Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
	184.52
	63.27

	Consumul
anual
de
energie primară (kWh/an)
	1.160.267,29
	481.181,26

	Indicator
de
proiect (suplimentar)
aferent clădirii...
(de rezultat) (kWh/an)
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)
	1.160.267,29
	371.735,32


	Indicator
de
proiect (suplimentar)
aferent clădirii... (de realizare)
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)
(kWh/m2/an) total, din care:
	488,16
	156,40

	- pentru încălzire
	358,89
	118,78

	Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,
din care:
	0
	63.531,86

	- pentru încălzire/răcire
	0
	0

	- pentru preparare apă caldă de consum
	0
	24.362,20

	- Iluminat electric
	0
	39.169,66

	- Ventilaţie mecanică
	0
	0


Capacitati
Situaţia existentă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent Aria construită la sol: 1964,11mp
Aria desfăşurată: 2711,73 mp Aria utilă totală: 2377,00 mp
Situaţia propusă
Regimul de ocupare a clădirii: POT = POT existent, CUT = CUT existent Aria construită la sol: 1964,11mp
Aria desfăşurată: 2711,73 mp Aria utilă totală: 2377,00 mp
Capacitate
Numărul elevilor din liceu: cca 500 elevi Numărul profesorilor: cca 50 profesori

În urma extinderii efectuate în anul 2002, numărul sălilor de clasă din școală a ajuns la 17 săli, care este suficient pentru cele 11 clase liceală – zi, 7 clase profesională, 2 clase postliceală. Cursurile sunt organizate atât înainte de masă cât și după amiază, iar există și cursuri serale.

Proiectant,

SC PROIECT SRL
	        
                 Preşedintele şedinţei
                    ORBÁN ZSOLT
	 
Contrasemnează pentru legalitate – Secretarul  municipiului
 WOHLFART RUDOLF


