Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.39 din 26.05.2026
Principalii indicatori tehnico-economici, faza SF, aferenți investiției „Amenajare parcare, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”
I. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei indicatori maximali, respectiv 
valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
	Indicator
	Valoare (fără TVA) [LEI]
	Valoare (cu TVA) [LEI]

	TOTAL GENERAL 
	339.457,56
	410.247,00

	Din care C+M 
	215.001,11
	260.151,34


II. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Conform memoriului tehnic și planșelor din Studiul de Fezabilitate nr. 006/2025:

· Lungime drum/stradă analizată: 110,00 m;

· Suprafață trotuare și accese: conform detaliilor de execuție din SF (pavaj de beton pe nisip);

· Capacitate parcare: 12 locuri de parcare amenajate;

· Lățime loc parcare: 2,80 m;

· Sistem de colectare și evacuare ape pluviale:
· Rigolă carosabilă: 30,00 m;

· Canalizare pluvială/Cămine: conform secțiunilor transversale (aprox. 90 m);

· Siguranța circulației:
· Montare 6 stâlpișori de protecție (delimitare zonă pietonală/parcare);

· Marcaje rutiere și semnalizare verticală.

III. STRUCTURA RUTIERĂ ADOPTATĂ 

Structura rutieră pentru zona de staționare și refugiu este de tip suplă, compusă din:

· Strat de uzură: Beton asfaltic BA16-4cm
· Strat de legătură: Beton asfaltic BAD22,4 – 6 cm 
· Fundație: Piatră spartă și balast.
· Strat de formă: Balast (10 cm).
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