Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 40/26.05.2026
Principalii indicatori tehnico-economici, faza SF, aferenți investiției „Amenajare parcare, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”
Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Principalii indicatori economici ai constructiei in conformitate cu devizul general sunt:

	
	Valoare

fara TVA [LEI]
	Valoare

cu TVA [LEI]

	TOTAL GENERAL
	173.857,14
	210.118,80

	Din care C+M
	107.508,07
	            130.084,76


Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
Elementele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:

· Categoria de importanta: ”C”- normala

· Categoria stazii: IV - strazi rurale de folosinta locala

· Clasa tehnica: V 

· Viteza de proiectare: 25 km/h conform STAS 10144-3/91

· Lungime strata analizata: 40.00 m;
· Lăţime parte carosabilă existenta: 5.50;
· Lăţime parcari/ refugiu Kiss & Ride amenajat: 3.00 m;
· Latime trotuar amenajat: 1.50m

· Rigola carosabila: L=30.0m;

· Structura rutiera adoptata pentru parcari:

Structura rutiera adoptata pentru parcari:
VARIANTA I – STRUCTURA RUTIERA SUPLA

· Strat de uzura beton asfaltic BA16 rul. 50/70: 4 cm;

· Strat de legatura beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70: 6 cm;

· Strat de fundatie din piatra sparta amestec optimal: 15 cm;

· Strat de fundatie inferior din balast amestec optimal: 30 cm;

· Strat de forma din balast: 10 cm
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