Anexă la HCL nr.......din.........................

INSTRUCTIUNI SPECIFICE
LA EXECUTAREA LUCRARILOR CU FOC DESCHIS

    - Efectuarea lucrărilor cu foc deschis, de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile este interzisă.
    -  Lucrările prevăzute la alin. anterior se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
    - În toate cazurile prevăzute mai sus sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.
    - Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
    a) pregătirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul după terminarea lucrării.
      - Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.  Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
        - În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
    a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
    b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
    c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute;
    d) interzicerea agăţării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
    e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
    f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.
        - După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, trebuie să asigure următoarele măsuri:
    a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
    b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
    c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;
    d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
    e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;
        - Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor, a festivităţilor desfăşurate pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.  Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate mai sus cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
    a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
    b) folosirea unor suporturi incombustibile;
    c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
    d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
    e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
    f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
    g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
    - Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
    a) condiţii meteorologice fără vânt;
    b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
    c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
    d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
    e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
    f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
    g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
    Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
        - Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
    a) condiţii meteorologice fără vânt;
    b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
    c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
    d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
    e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
    f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
    g) supravegherea permanentă a arderii;
    h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
    i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
       -  Toate lucrările menţionate mai sus care se efectuează în afara incintelor proprii  se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexă. Permisul de lucru cu foc, se întocmeşte de către primărie  în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.   Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
   -  Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii de conducere.
    - Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauză.
    -  În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:
    a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;
    b) locurile amenajate pentru fumat;
    c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;
    d) alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
    - Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.
    - Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".
    -  Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanţă mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.
   -  Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
    a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
   b) instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
    c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
    -Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
    - Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.
    - Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.
    - Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.
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PERMIS DE LUCRU CU FOC

Unitatea emitenta : Primăria_________________________ 

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. .............. din …………

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc domnului ……………….. ………………………., ajutat de domnul ………………………………………. 
care urmeaza sa execute ......……………………………………………………, folosind …………………………………….. la (in) ……………………………. 	 Lucrarile incep la data de ....................... ora ............, si se incheie la data de ........................ ora ...............
Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoare-le masuri:
0. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de ........... metri, astfel:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


0. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inalturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.
0. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. ....................... din ..............., eliberat de ..................................... (daca este cazul).
0. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vint.
0. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre domnul ……………………………………………………………... 
0. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea si incheierea lucrarii.
0. Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul ……………………………………………… 
0. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de doamna/domnul ……………………………………………………………………... 
0. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la ISU BUCOVINA prin telefon la numarul unic: 112 

 
0. Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
0. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva incendiului.
	Responsabili
	Numele si prenumele
	Semnatura

	Emitentul – primar 
	
	

	Seful sectorului in care se executa lucrarile 
	
	

	Executantii lucrarilor cu foc 
	
	

	Supravegheaza lucrarea
	
	




PRIMAR,
Ion VASILIU
