

Anexa 1 la HCL nr.82/11.10.2022


Descrierea sumară a investiției
“Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public pentru îmbunătățirea serviciillor prestate la nivelul UAT Sadu, județul Sibiu”


Beneficiarul investiției:  Comuna Sadu, județul Sibiu

Sursa principală de finanțare: PNRR – Componenta 10 Fondul Local 

Scopul investiției este reprezentat de îmbunătățirea fondului local construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice,  a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și reducerea disparităților între servciile publice din mediul rural și cel urban. 

Obiectivul proiectului reducerea cu peste 30% a necesarului de energie primară  prin renovarea energetică moderată a clădirilor din domeniul public al UAT Sadu, județul Sibiu, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local și la reducerea consumului de energie

Oportunitatea investiției  Crearea cadrului de politici pentru o transformare rurala durabilă: instituirea consorțiilor administrative în zone funcționale prevăzute în cadrul PNRR, precum și de finanțarea oferită pentru acet tip de investiții, în cadrul componentei C10 Fondul Local comunei Sadu își poate contura o realitate substanțial diferită, luându-și angajamentul de a sprijini persoanele vulnerabile, de a proteja sisteme naturale, de a clădi o economie durabilă și de a aborda potențiale amenințări împreună. Ținând cont că, într-o perioadă de criză economică, veniturile locale sunt mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea bunăstării populației și garantarea unor servicii publice de calitate în perioada imediat următoare, cu accent pe tranziția verde și digitală.

1. Clădire Cămin Cultural Sadu (100987-C1 )
Date generale privind contructia:
- Functiunea constructiei: Cămin Cultural
- Suprafata construita de 672 mp
- Suprafata desfasurata  911,2 mp 
- Drept de proprietate publica conform CF 100987-C1: Comuna Sadu
- Anul construirii: 1970
- Clasa de risc seisimc in care a fost incadrata constructia: III

Conform raportului de audit, expertul recomandă următoarele tipuri de lucrări:

· izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de strat de vată minerală bazaltică hidrofobizată de 15 cm grosime (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.034 W/mK), inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare decorative;
· înlocuirea tâmplariei existente din PVC neperformantă cu tâmplărie din lemn stratificat termoizolantă etanşă cu vitraj triplu low-e, având rezistenţa termică de 0.69 m2 K/W;
· sporirea rezistenţei termice a planşeului acoperiş prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală bazaltică hidrofobizată (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.042 W/mK);
· îmbunătăţirea calităţii aerului interior prin implementarea unui sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură cu unităţi montate în fante create în pereţii perimetrali în fiecare încăpere (putere 550 W);
· introducerea în sistemul existent a unei surse alternative de producere a căldurii cu ajutorul energiilor regenerabile, respectiv pompe de căldură aer-aer (sursă solară); 
· prevederea integrală de corpuri de iluminat economice cu leduri cu activare/dezactivare cu senzori de lumină şi prezenţă.


Lucrările executate vor contribui la reducere consumurilor de energie astfel:

	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiectului
	Reducere

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	90,88
	38,44
	-57,70%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	149,54
	86,55
	-42,12%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	149,24
	82,32
	-44,84%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0,30
	4,23
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	29,73
	21,36
	-28,15%




Intervenția asupra clădirii va fi completată cu următoarele tipuri de lucrări propuse în baza raportului de expertiză tehnică: 

· masa lemnoasă a şarpantei va fi tratată cu agent ignifug şi cu substanţe fungicide;
· se vor efectua reparaţii la sistemul de colectare şi evacuarea a apelor pluviale.

 În această abordare se prevede menţinerea încadrării clădirii în Clasa Rs III - construcţii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, nu sunt necesare intervenţii speciale de natură structurală.

2. Clădire Sediu Primărie (100798-C1 )
Date generale privind contructia:
- Functiunea constructiei: Primărie
- Suprafata construita in plan:283 mp
- Suprafata desfasurata : 753,7 mp 
- Drept de proprietate publica conform CF 100798: Comuna Sadu
- Anul construirii: 1890 
- Clasa de risc seisimc in care a fost incadrata constructia: III

Conform raportului de audit vor fi executate următoarele tipuri de lucrări: 

	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiectului
	Reducere

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	77,95
	69,46
	· 10,90%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	192,33
	126,04
	· 34,46%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	192,04
	123,08
	· 35,91%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0,29
	2,96
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	33,71
	21,36
	· 36.63%




Intervenția asupra clădirii va fi completată cu următoarele tipuri de lucrări propuse în baza raportului de expertiză tehnică: 

Varianta minimală
În această abordare se prevede menţinerea încadrării clădirii în Clasa Rs III - construcţii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, nu sunt necesare intervenţii speciale de natură structurală, fiind necesare următoarele lucrări structurale:
· se vor efectua reparaţii la sistemul de colectare şi evacuarea a apelor pluviale.


3. Clădire Bibliotecă, arhivă (100798-C2 )
Date generale privind contructia:
- Functiunea constructiei: bibliotecă, 
- Suprafata construita de 133 mp
- Suprafata desfasurata  133 mp 
- Drept de proprietate publica conform CF 100798-C2: Comuna Sadu
- Anul construirii: 1890
- Clasa de risc seisimc in care a fost incadrata constructia: III
Conform raportului de audit, expertul recomandă următoarele tipuri de lucrări:
· izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de strat de vată minerală bazaltică hidrofobizată de 15 cm grosime (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.034 W/mK), inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare decorative;
· sporirea rezistenţei termice a plăcii pe sol prin fixarea unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren expandat ignifugat (EPS 80 culoare albă, conductivitate termică de maxim 0.040 W/mK) de 10 cm grosime; 
· înlocuirea tâmplariei existente din PVC neperformantă cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant low-e, având rezistenţa termică de 0.69 m2 K/W;
· sporirea rezistenţei termice a planşeului acoperiş prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală de sticlă (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.046 W/mK);
· îmbunătăţirea calităţii aerului interior prin implementarea unui sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură cu unităţi montate în fante create în pereţii perimetrali în fiecare încăpere (putere 550 W);
· prevederea integrală de corpuri de iluminat economice cu leduri cu activare/dezactivare cu senzori de lumină şi prezenţă.


Lucrările executate vor contribui la reducere consumurilor de energie astfel:

	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiectului
	Reducere

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	156,39
	69,46
	-55,59%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	239,54
	91,65
	-61,74%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	239,54
	91,65
	-61,74%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0
	0
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	31,28
	10,81
	-65,44%




Intervenția asupra clădirii va fi completată cu următoarele tipuri de lucrări propuse în baza raportului de expertiză tehnică: 

· sunt afectate (cu precădere la extremităti) de putregai, carii etc; elementele degradate se vor ȋnlocui cu lemn de esenţă răşinoasă;
· se va refacea integritatea ȋnvelitorii din ţiglă prin schimbarea bucăţilor depreciate şi etanşeizarea străpungerilor;
· masa lemnoasă a şarpantei va fi tratată cu agent ignifug şi cu substanţe fungicide;
· se vor efectua reparaţii la sistemul de colectare şi evacuarea a apelor pluviale.

În această abordare se prevede menţinerea încadrării clădirii în Clasa Rs III - construcţii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, nu sunt necesare intervenţii speciale de natură structurală

4. Clădire Spațiu administrativ (100251-C1)

Date generale privind contructia:
- Functiunea constructiei: spațiiu administrativ, cabinet medical, 
- Suprafata construita de 246 mp
- Suprafata desfasurata  482 mp 
- Drept de proprietate publica conform CF 100251-C1: Comuna Sadu
- Anul construirii: 1990
- Clasa de risc seisimc in care a fost incadrata constructia: III

Conform raportului de audit, expertul recomandă următoarele tipuri de lucrări:
· suplimentarea izolării termice a pereţilor exteriori cu un strat de strat de vată minerală bazaltică hidrofobizată de 10 cm grosime (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.034 W/mK), inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare decorative;
· înlocuirea tâmplariei existente din PVC neperformantă cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant low-e, având rezistenţa termică de 0.69 m2 K/W;
· sporirea rezistenţei termice a planşeului acoperiş prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală bazaltică hidrofobizată (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.042 W/mK);
· introducerea în sistemul existent a unei surse alternative de producere a căldurii cu ajutorul energiilor regenerabile, respectiv pompe de căldură aer-aer (sursă solară);
· introducerea în sistemul existent a unei surse alternative de producere a apei calde cu ajutorul energiilor regenerabile, respectiv panouri solare;
· prevederea integrală de corpuri de iluminat economice cu leduri cu activare/dezactivare cu senzori de lumină şi prezenţă.


Lucrările executate vor contribui la reducere consumurilor de energie astfel:

	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiectului
	Reducere

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	65,43
	40,48
	-38,13%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	219,71
	139,13
	-36,68%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	219,71
	130,23
	-40,73%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0
	8,89
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	55,84
	27,51
	-50,73%




Intervenția asupra clădirii va fi completată cu următoarele tipuri de lucrări propuse în baza raportului de expertiză tehnică: 

· dacă montajul panourilor fotovoltaice/solare se va efectua pe ȋnvelitoare, se va verifica dacă plusul de sarcină permanentă poate fi preluat de elementele şarpantei, iar dacă nu acestea se vor ȋntări ȋn consecinţă (o altă alternativă ar fi instalarea acestora la sol);
· masa lemnoasă a şarpantei va fi tratată cu agent ignifug şi cu substanţe fungicide;
· se vor efectua reparaţii la sistemul de colectare şi evacuarea a apelor pluviale
 În această abordare se prevede menţinerea încadrării clădirii în Clasa Rs III - construcţii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, nu sunt necesare intervenţii speciale de natură structurală.

5. Clădire Școală (102507-C1 )
Date generale privind contructia:
- Functiunea constructiei: școală
- Suprafata construita de 516,7 mp
- Suprafata desfasurata  1286,5 mp 
- Drept de proprietate publica conform CF 102507-C1: Comuna Sadu
- Anul construirii: 1936
- Clasa de risc seisimc in care a fost incadrata constructia: III

Conform raportului de audit, expertul recomandă următoarele tipuri de lucrări:
· izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de strat de vată minerală bazaltică hidrofobizată de 15 cm grosime (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.034 W/mK), inclusiv protecţia acestuia şi aplicarea tencuielii exterioare decorative;
· sporirea rezistenţei termice a plăcii pe sol prin fixarea unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren expandat ignifugat (EPS 80 culoare albă, conductivitate termică de maxim 0.040 W/mK) de 10 cm grosime; 
· înlocuirea tâmplariei existente din PVC neperformantă cu tâmplărie din lemn stratificat termoizolantă etanşă cu vitraj cu două foi de geam şi un geam termoizolant şi gaz inert, având rezistenţa termică de 0.87 m2 K/W;
· sporirea rezistenţei termice a planşeului acoperiş prin aplicarea unui strat de 25 cm vată minerală de sticlă (clasa de reacţie la foc A1, conductivitate termică de 0.046 W/mK);
· îmbunătăţirea calităţii aerului interior prin implementarea unui sistem descentralizat de ventilare cu recuperare de căldură cu unităţi montate în fante create în pereţii perimetrali în fiecare încăpere (putere 550 W);
· introducerea în sistemul existent a unei surse alternative de producere a căldurii şi energiei electrice cu ajutorul energiilor regenerabile, respectiv pompe de căldură sol-aer; 
· prevederea integrală de corpuri de iluminat economice cu leduri cu activare/dezactivare cu senzori de lumină şi prezenţă.


Lucrările executate vor contribui la reducere consumurilor de energie astfel:

	Rezultate
	Valoarea la începutul implementării proiectului
	Valoarea la finalul implementării proiectului
	Reducere

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	115,22
	56,92
	-50,59%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	365,95
	230,90
	-36,90%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	362,75
	219,73
	-39,43%

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	3,20
	11,17
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	36,82
	16,63
	-54,83%




Intervenția asupra clădirii va fi completată cu următoarele tipuri de lucrări propuse în baza raportului de expertiză tehnică: 
· masa lemnoasă a şarpantei va fi tratată cu agent ignifug şi cu substanţe fungicide;
· se vor efectua reparaţii la sistemul de colectare şi evacuarea a apelor pluviale.
 În această abordare se prevede menţinerea încadrării clădirii în Clasa Rs III - construcţii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante, nu sunt necesare intervenţii speciale de natură structurală.

Președinte de ședință,						Contrasemnează pentru legalitate,
Cosmin-Constantin VEȘTEMEAN				Secretar general delegat uat,
								Maria LAZEA
