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[bookmark: _Toc130293619]OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
Art. 1. -  Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/ repararea, montarea/ demontarea ornamentelor pentru sărbători din Comuna Șoldanu, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. Investițiile nu fac parte din prezentul caiet de sarcini.
Art. 2. -  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.
Art. 3. -  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.
Art. 4. -  (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.
(2) Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.
Art. 5. -  Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.
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Art. 6. -  Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:
a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de executare a lucrărilor.
d) întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de iluminat public;
e) creșterea eficienței sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin modernizarea acestora;
f) prestarea serviciului de iluminat public din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de executarea lucrărilor;
g) personal de intervenție operativă;
h) conducerea operativă prin dispecer;
i) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;
j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;
k) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;
l) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătura cu calitatea serviciilor;
m) lichidarea operativă a incidentelor;
n) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
o) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;
p) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;
q) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;
r) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract.
s) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.  
Art. 7. -  Obligațiile și răspunderile operatorului sunt cuprinse în contractul de achiziție publică de servicii.
Art. 8. -  (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale in acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activități:
· calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;
· îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
· menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei părți;
· soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public; 
· creșterea gradului de siguranță rutiera;
· scăderea infracționalității.
(4) In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:
· gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
· înregistrarea activităților privind prestarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciului efectuat;
· înregistrarea reclamațiilor si sesizărilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si soluționarea acestora;
· accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
· modului de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
· calității si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;.
· modului de administrare, exploatare, conservare si menținere in funcțiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbana încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;
· modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
· modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.
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Art. 9. -  Operatorul are permisiunea de exploatare, în condițiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a Comunei Soldanu.
Art. 10. -  Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public și cele disponibile sunt prezentate în tabelul nr. 1. 
Art. 11. -  Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează instalațiile de iluminat public sunt prezentate în tabelul nr. 2.
Art. 12. -  Planul de situație cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat.
Art. 13. -  Instalațiile electrice aferente instalațiilor de iluminat cu schemele monofilare: branșamente, instalații de forță, instalații de legare la pământ, instalații de automatizări, măsură și control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate în tabelul nr.2.
Art. 14. -  Clasificarea căilor de circulație și caracteristicile acestora sunt prezentate în tabelul nr.3.
Art. 15. -  Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în tabelul nr.4
Art. 16. -  Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile și podurile este prezentat în tabelul nr.5.
Art. 17. -  Schemele de acționare și de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului: nu este cazul.
Art. 18. -  Documentația tehnică pentru arterele de circulație prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulație, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul rețelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat și puterea lămpilor utilizate, tipul stâlpilor și distanța dintre aceștia, înălțimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor pentru montarea corpurilor de iluminat, este prezentat în tabelul nr.4
Art. 19. -  Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice, ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în tabelul nr.6
Art. 20. -  Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor sunt prezentate în tabelul nr. 7.    
Art. 21. -  Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea sunt prezentate în tabelul nr.8
Art. 22. -  În vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece, după caz:
a) factorul de menținere va fi de 75% (se va trece valoarea factorului de menținere. Valoarea stabilită va fi de minim 70%);
b) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în tabelul  nr. 4;
c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat se vor face prin intermediul echipamentelor cu tehnologie astro, ce se reglează automat in funcție de răsăritul si apusul soarelui astfel încât sa nu se depășească 4150 ore /an de funcționare a sistemului de iluminat public.
d) programul de reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public va fi stabilit de către beneficiar in conformitate cu studiul de oportunitate.
e) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din strategia de dezvoltare.
Art. 23. -  Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuție și a corpurilor de iluminat;
b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;
c) controlul calității serviciului asigurat;
d) întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e) menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;
f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranță;
h) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
i) funcționarea instalațiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;
k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în condițiile legii;
l) funcționarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
m) menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;
o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
p) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;
q) un sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciilor de iluminat;
r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
s) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
t) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data încredințării serviciului de iluminat public va prezenta autorității administrației publice locale modul de organizare a acestui sistem;
u) informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
Art. 24. -  (1) Conform comenzilor înaintate de beneficiar către prestator se vor executa serviciile specificate in tabelul nr. 9. Oferta financiara depusa conform tabelului face parte integranta din contractul de servicii. Delegarea gestiunii din Comuna Șoldanu va avea următoarele activități:
a) întreținerea sistemului de iluminat public — întreținerea iluminatului cailor de circulație rutiera si pietonala;
b) întreținerea iluminatului arhitectural;
c) întreținerea iluminatului ornamental-festiv — iluminare temporara realizata prin montarea, demontarea iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor, cu materialul din stocul comunei sau după caz al operatorului economic;
d) asigurarea energiei electrice cu ocazia evenimentelor culturale, sportive, religioase etc. organizate sau sprijinite de Comuna Soldanu;
e) asigurarea personalului de intervenție pe perioada evenimentelor;
f) asigurarea dulapurilor de distribuție a energiei electrice pe perioada evenimentelor.
(2) Operatorul serviciului de iluminat public va realiza:
a) gestionarea sistemului de iluminat public si optimizarea consumului de energie electrica;
b) aducerea sistemului de iluminat public la parametri luminotehnici conform standardului EN-13201;
c) întreținerea sistemului de iluminat public;
d) depozitarea deșeurilor conform normelor in vigoare.
Art. 25. -  (1) Pentru întreținerea sistemului de iluminat public, ofertantul câștigător va efectua următoarele activități pentru întreținerea sistemului de iluminat public din Comuna Soldanu:
g) reparații curente — activitate ce va cuprinde înlocuirea corpurilor defecte, repararea corpurilor defecte, înlocuirea componentelor corpurilor la fata locului, monitorizarea funcționarii sistemului de iluminat public. Ofertantul câștigător va monitoriza sistemul de iluminat public, va verifica starea corpurilor de iluminat si va prezenta lunar un raport privind neregularitățile constatate. Evidenta activităților privind serviciile de întreținere si reparații la sistemul de iluminat se va tine de operator pe baza comenzilor date de beneficiar si care vor fi înregistrate in centralizatoarele de lucrări. Acestea vor fi întocmite lunar de prestator si confirmate de beneficiar. Decontarea serviciilor prestate se va face lunar conform centralizatoarelor pe baza tarifelor ce vor fi stabilite prin contract. Tarifele unitare ofertate si acceptate pentru îndeplinirea contractului sunt ferme, fixe pe toata perioada derulării acestuia. Operatorul, pe baza centralizatoarelor, va întocmi situația de lucrări si o va prezenta beneficiarului in vederea plații. Recepția serviciilor se va efectua după depunerea situației de lucrări, dar verificarea se va efectua pentru fiecare lucrare in aceeași zi sau ziua următoare in prezenta unui reprezentant a beneficiarului. Serviciile contractate se prestează si se recepționează conform condițiilor impuse de prezentul caiet de sarcini. Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere si reparații ale sistemului de iluminat public se vor prezenta pentru a fi analizate si confirmate de către autoritatea contractanta. Prestatorul serviciilor va incasa lunar de la beneficiar in baza contractului de contract de achiziție publică de servicii, contravaloarea lucrărilor prestate si confirmate de reprezentantul autorității. Pentru toate produsele si echipamentele noi ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate si certificate de garanție. Perioada de garanție a lucrărilor si a echipamentelor va fi minim 24 luni de la recepția acestora.
h) reparații de intervenție - in cazul unor întreruperi neprogramate (întrerupere in funcționarea întregului sistem sau întreruperi zonale sau mai multe străzi) se va asigura personal operativ de intervenție.  În aceste situații prestatorul trebuie sa intervină de urgenta si trebuie sa remedieze defecțiunea in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 ore). Echipa de intervenție trebuie sa înceapă lucrările in maxim 12 ore de la apariția defecțiunii, ori de la momentul primirii înștiințării despre defecțiune. Volumul estimat de reparații de intervenție este prezentat in tabelul nr. 9.
i) reparații programate — prevede verificarea racordurilor electrice, curățarea exterioara a aparatelor de iluminat, verificarea orientării corecte a opticii aparatului de iluminat, verificarea periodica a prizei de împământare (acolo unde exista), verificarea punctelor de aprindere respectiv alte verificări pentru asigurarea funcționalității sistemului de iluminat public. Ofertantul va elabora si va prezenta un program anual pentru efectuarea reparațiilor programate pentru fiecare an in parte. Prezentarea acestui program va avea loc până la sfârșitul lunii februarie pentru fiecare an. Volumul estimat de reparații de intervenție este prezentat in tabelul nr. 9.
j) asigurarea iluminatului ornamental festiv — adică montarea si demontarea ornamentelor de iarna, montarea si demontarea dulapurilor mobile de distribuție a energiei electrice cu caracter provizoriu cu ocazia sărbătorilor sau a diferitelor evenimente culturale, sportive organizate sau sprijinite de Comuna Soldanu, respectiv asigurarea de personal operativ de intervenție cu ocazia acestor evenimente. Operatorul va monta ornamentele din Comunei Soldanu. Volumul estimat de montare demontare ornamentelor de iarna prezentat in tabelul nr. 9. Operatorul va realiza întreținerea sistemului de iluminat public conform convenției de lucrări încheiat cu E-Distribuție Dobrogea.
k) monitorizare sistemului de iluminat public (dacă este cazul). In vederea unei monitorizări cursive a stării sistemului de iluminat public se va folosi un sistem de urmărire si de evidenta computerizata, un program de calcul pentru gestiunea activității de întreținere a sistemului de iluminat public din Comuna Soldanu. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta manualul de funcționare a programului de calcul pentru gestiunea activității de întreținere a sistemului de iluminat public. Cerințe tehnice si funcționale minime obligatorii pentru aplicație:
· aplicația online (web) accesibila printr-un browser pe internet (aplicația sa fie accesibila strict dintr-un browser de internet);
· aplicația si informațiile sa fie stocate pe un server securizat;
· aplicația sa permită stocarea, gestionarea, modificarea, primirea, trimiterea si procesarea informațiilor folosind conectivitatea internetului, cu mai mulți utilizatori, mai multe stadii de lucru si mai multe procese in accesai timp;
· accesul in aplicație se va face pe baza de utilizator si parola, accesul fiind permis numai utilizatorilor autorizați de Comuna Soldanu, cu posibilitatea de a adăuga noi utilizatori;
· orice modificare a bazei de date efectuata de un utilizator sa fie vizibila in timp real si de toți ceilalți utilizatori;
· indiferent de cantitatea datelor, aplicația va trebui sa performeze in condiții de încărcare minimala, fără erori;
· aplicația va permite efectuarea unor posibile adăugări sau modificări funcționale ulterioare.
(2) Toate cerințele sunt minimale si obligatorii. Ofertantul va prezenta in mod detaliat modul in care aplicația ofertata îndeplinește cerințele tehnice solicitate, ofertantul va prezenta versiunea demo a aplicației. Ofertantul va asigura instruirea personalului achizitorului, va asigura gratuit suport tehnic pe toata durata contractului de delegare respectiv utilizarea gratuita a aplicației pe toata durata contractului de delegare.
Art. 26. -  Capacitatea tehnică:
a) operatorul trebuie sa prezinte lista utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a serviciului de întreținere a sistemului de iluminat public.
b) operatorul trebuie sa aibă in dotare minim următoarele utilaje:
· platforma ridicătoare cu braț (PRB) cu înălțimea de lucru min. 12 m;
· aparat de defectoscopie cablu subteran pentru rețele de iluminat public, sau sa se angajeze ca va avea in dotare aparatul respectiv in momentul începerii contractului. Daca se angajează ca va cumpăra unul, la oferta va prezenta marca si tipul aparatului. Operatorul va prezenta obligatoriu documentele prin care reiese ca aparatul este recomandat pentru depistarea defecțiunilor rețelelor iluminatului public;
· miniexcavator;
· autovehicul pentru transport material;
c) operatorul va demonstra ca este proprietarul utilajelor prin acte doveditoare: contract de vânzare-cumpărare, factura fiscala sau orice alt document prin care dovedește ca dispune de respectivele utilaje.
d) operatorul trebuie sa prezinta certificatul privind verificarea PRB.
e) îndeplinirea cerințelor tehnice minime este obligatorie, din nerespectarea acestora rezulta descalificarea ofertei respective.
f) operatorul trebuie sa aibă sediu sau punct de lucru in Comuna Soldanu sau pe o raza de cel mult 30 km in jurul comunei, in vederea unor intervenții operative in caz de întreruperi neprogramate in funcționarea iluminatului public.
g) operatorul va asigura permanent o echipa de intervenție si următoarele utilaje la sediu sau punctul de lucru: PRB, aparat de defectoscopie cablu subteran, excavator si autovehicul pentru transport materiale.
h) criteriul de atribuire: prețul ofertei - prețul cel mai scăzut cu îndeplinirea cumulativ a următoarelor condiții:
· -	experiență similara mai mare sau egala cu 5 ani,
· -	garanție acordata pentru materiale mai mare sau egala cu 2 ani,
· -	garanție acordata pentru manopera mai mare sau egala cu 2 ani,
· -	deținere atestate ANRE tip C1A si C2A.
Tabelul nr. 9 conține serviciile si materialele pentru reparațiile curente pe intervalul unui an.
Art. 27. -  Redevența: în conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru gestiunea delegata prin contract de achiziție publică de servicii, conform prevederilor Legii 51/2006 actualizata, art.29, pct.8, alin. b), nu se aplica redevență pentru contractul de achiziție publică de servicii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
Consilier local, Bogdan-Petrică PÎRVU





	Tabel nr. 1 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	
	
	

	Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Locatia
	Denumirea
	Puterea nominala
-kVA-
	Puterea instalata
-kVA-
	Puterea disponibila
-kVA-
	Anul punerii in funcțiune
	Tensiunea nominala Up/Us
	Ultimul RK

	1
	Șoldanu
	PTA
	2580
	250
	235
	15
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012

	2
	Șoldanu
	PTA
	2581
	250
	110
	140
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012

	3
	Șoldanu
	PTA
	2886
	250
	230
	20
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012

	4
	Șoldanu
	PTA
	2894
	250
	210
	40
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012

	5
	Negoești
	PTA
	2638
	250
	140
	110
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012

	6
	Negoești
	PTA
	2637
	250
	210
	40
	2005
	20 / 0.4 KV
	2012



	Tabel nr. 2 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	
	
	
	
	
	

	Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Locația
	Alimentare PTA
	Lungime
	Trifazic
	Monofazic
	LEA
	LES
	Torsadat
	Clasic
	Secțiunea
	Materialul
	Anul punerii in funcțiune
	Ultima revizie

	1
	Șoldanu
	2580
	7280
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	TYIR 3x70+50+16 mmp
	AL
	2016
	2016

	2
	Șoldanu
	2581
	1300
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	TYIR 3x70+50+16 mmp
	AL
	2016
	2016

	3
	Șoldanu
	2886
	6800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	TYIR 3x70+50+16 mmp
	AL
	2016
	2016

	4
	Șoldanu
	2894
	6000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	TYIR 3x70+50+16 mmp
	AL
	2016
	2016

	5
	Negoești
	2638
	2200
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Funie OLAL
3x50+50+50 mmp
	AL
	2005
	2016

	6
	Negoești
	2637
	6200
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Funie OLAL
3x50+50+50 mmp
	AL
	2005
	2016





	Tabel nr. 3 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Clasificarea căilor de circulație

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Denumirea tronsonului
	Clasa SIL
	Nr. aparate de iluminat
	Nr. stâlpi cu rețea ILP
	Amplasarea AIL¹
	Lățime tronson
	Lungime tronson
	Tipul de carosabil²

	
	
	
	
	Led 30W
	Led 70W
	Degradate
	
	
	
	
	

	1
	Șoldanu
	 Str. Albatrosului
	ME5
	3
	 
	 
	5
	unilateral
	5
	160
	asfalt

	2
	Șoldanu
	 Str. Aurel Vlaicu
	ME5
	3
	 
	 
	7
	unilateral
	5
	240
	asfalt

	3
	Șoldanu
	 Str. Busuiocului
	ME5
	2
	 
	 
	2
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	4
	Șoldanu
	 Str. Calatorului
	ME5
	5
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	5
	Șoldanu
	 Str. Codrului
	ME5
	2
	 
	 
	3
	unilateral
	5
	80
	asfalt

	6
	Șoldanu
	 Str. Crinului
	ME5
	9
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	7
	Șoldanu
	 Str. Crizantemei
	ME5
	6
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	8
	Șoldanu
	 Str. Constantin Teodorescu
	ME5
	8
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	9
	Șoldanu
	 Str. Dumbrava
	ME5
	10
	 
	 
	14
	unilateral
	5
	520
	asfalt

	10
	Șoldanu
	 Str. Ficusului
	ME5
	7
	 
	 
	9
	unilateral
	5
	320
	asfalt

	11
	Șoldanu
	 Str. Florilor
	ME5
	9
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	12
	Șoldanu
	 Str. Freziei
	ME5
	10
	 
	 
	12
	unilateral
	5
	440
	asfalt

	13
	Șoldanu
	 Str. Garoafei
	ME5
	7
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	14
	Șoldanu
	 Str. Gării
	ME5
	19
	 
	 
	19
	unilateral
	5
	720
	asfalt

	15
	Șoldanu
	 Str. Ghiocelului
	ME5
	8
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	16
	Șoldanu
	 Str. Iasomiei
	ME5
	9
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	17
	Șoldanu
	 Str. Irisului
	ME5
	10
	 
	 
	11
	unilateral
	5
	400
	asfalt

	18
	Șoldanu
	 Str. Intrarea Begoniei
	ME5
	1
	 
	 
	1
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	19
	Șoldanu
	 Str. Intrarea Lotusului
	ME5
	7
	 
	 
	9
	unilateral
	5
	320
	asfalt

	20
	Șoldanu
	 Str. Intrarea Narcisei
	ME5
	4
	 
	 
	4
	unilateral
	5
	120
	asfalt

	21
	Șoldanu
	 Str. Lalelelor
	ME5
	8
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	22
	Șoldanu
	 Str. Liliacului
	ME5
	10
	 
	 
	12
	unilateral
	5
	440
	asfalt

	23
	Șoldanu
	 Str. Macului
	ME5
	48
	 
	 
	56
	unilateral
	5
	2200
	asfalt

	24
	Șoldanu
	 Str. Magnoliei
	ME5
	7
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	25
	Șoldanu
	 Str. Mărgăritarului
	ME5
	14
	 
	 
	15
	unilateral
	5
	560
	asfalt

	26
	Șoldanu
	 Str. Nicolae Dobrițoiu
	ME5
	3
	 
	 
	7
	unilateral
	5
	240
	asfalt

	27
	Șoldanu
	 Str. Nufărului 
	ME5
	8
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	28
	Șoldanu
	 Str. Panseluței
	ME5
	7
	 
	 
	11
	unilateral
	5
	400
	asfalt

	29
	Șoldanu
	 Str. Primăverii
	ME5
	9
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	30
	Șoldanu
	 Str. Răzorului
	ME5
	5
	 
	 
	5
	unilateral
	5
	160
	asfalt

	31
	Șoldanu
	 Str. Rozelor
	ME5
	7
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	32
	Șoldanu
	 Str. Sfântul Gheorghe
	ME5
	8
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	33
	Șoldanu
	 Str. Soarelui
	ME5
	5
	 
	 
	6
	unilateral
	5
	200
	asfalt

	34
	Șoldanu
	 Str. Socului
	ME5
	9
	 
	 
	9
	unilateral
	5
	320
	asfalt

	35
	Șoldanu
	 Șoseaua Olteniței
	ME3
	73
	 
	 
	107
	unilateral
	7
	4240
	asfalt

	36
	Șoldanu
	 Șoseaua Podului
	ME5
	16
	 
	 
	18
	unilateral
	5
	680
	asfalt

	37
	Șoldanu
	 Str. Trandafirului 
	ME5
	7
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	38
	Șoldanu
	 Str. Viorelelor 
	ME5
	1
	 
	 
	1
	unilateral
	5
	0
	asfalt

	39
	Șoldanu
	 Str. Zambilei
	ME5
	9
	 
	 
	10
	unilateral
	5
	360
	asfalt

	40
	Șoldanu
	 Str. Argeșului 
	ME5
	17
	 
	 
	19
	unilateral
	5
	720
	asfalt

	41
	Șoldanu
	 Str. Brândușei 
	ME5
	7
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	42
	Șoldanu
	 Str. Bujorului
	ME5
	8
	 
	 
	11
	unilateral
	5
	400
	asfalt

	43
	Negoești
	 Str. Alunului
	ME5
	3
	 
	 
	4
	unilateral
	5
	120
	asfalt

	44
	Negoești
	 Str. Bradului
	ME5
	5
	 
	 
	7
	unilateral
	5
	240
	asfalt

	45
	Negoești
	 Str. Caisului
	ME5
	3
	 
	 
	5
	unilateral
	5
	160
	asfalt

	46
	Negoești
	 Str. Cantonului
	ME5
	8
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	47
	Negoești
	 Str. Castanului
	ME5
	5
	 
	 
	6
	unilateral
	5
	200
	asfalt

	48
	Negoești
	 Str. Ceairului
	ME5
	2
	 
	 
	2
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	49
	Negoești
	 Str. Gutuiului
	ME5
	12
	 
	 
	14
	unilateral
	5
	520
	asfalt

	50
	Negoești
	 Intrarea Frasinului
	ME5
	1
	 
	 
	1
	unilateral
	5
	0
	asfalt

	51
	Negoești
	 Intrarea Mesteacănului
	ME5
	1
	 
	 
	1
	unilateral
	5
	0
	asfalt

	52
	Negoești
	 Intrarea Pinului
	ME5
	2
	 
	 
	2
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	53
	Negoești
	 Str. Ing. Ovidiu Vintilă 
	ME5
	21
	 
	 
	23
	unilateral
	5
	880
	asfalt

	54
	Negoești
	 Str. Matei Basarab
	ME5
	18
	 
	 
	20
	unilateral
	5
	760
	asfalt

	55
	Negoești
	 Str. Măceșului
	ME5
	14
	 
	 
	16
	unilateral
	5
	600
	asfalt

	56
	Negoești
	 Str. Mărului
	ME5
	6
	 
	 
	6
	unilateral
	5
	200
	asfalt

	57
	Negoești
	 Str. Nucului
	ME5
	8
	 
	 
	8
	unilateral
	5
	280
	asfalt

	58
	Negoești
	 Str. Orhideelor
	ME5
	15
	 
	 
	15
	unilateral
	5
	560
	asfalt

	59
	Negoești
	 Str. Parfumului
	ME5
	6
	 
	 
	6
	unilateral
	5
	200
	asfalt

	60
	Negoești
	 Str. Prunului
	ME5
	1
	 
	 
	1
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	61
	Negoești
	 Str. Radu Voievod
	ME5
	5
	 
	 
	5
	unilateral
	5
	160
	asfalt

	62
	Negoești
	 Str. Salcâmului
	ME5
	5
	 
	 
	5
	unilateral
	5
	160
	asfalt

	63
	Negoești
	 Str. Smochinului
	ME5
	2
	 
	 
	2
	unilateral
	5
	40
	asfalt

	64
	Negoești
	 Str. Stejarului
	ME5
	6
	 
	 
	6
	unilateral
	5
	200
	asfalt

	65
	Negoești
	 Șoseaua Olteniței 
	ME3
	47
	 
	 
	80
	unilateral
	7
	3160
	asfalt

	66
	Negoești
	 Str. Tineretului
	ME5
	4
	 
	 
	4
	unilateral
	5
	120
	asfalt

	67
	Negoești
	 Str. Vișinului
	ME5
	4
	 
	 
	4
	unilateral
	5
	120
	asfalt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ unilateral, bilateral alternat, bilateral față în față, axial, central, catenar

	² asfalt, beton, pavaj, pietriș, altele



	Tabel nr. 4 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inventarul corpurilor de iluminat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Denumirea tronsonului
	Numărul stâlpilor de susținere
	Numărul corpurilor de iluminat
	Tipul sursei de lumina¹
	30 W
	Puterea instalata
-W-
	Denumirea stației de alimentare
	Identificarea punctului de conectare / deconectare
	Identificarea punctului de masura²

	1
	Șoldanu
	 Str. Albatrosului
	5
	3
	tehnologie LED
	LED
	3
	90
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	2
	Șoldanu
	 Str. Aurel Vlaicu
	7
	3
	tehnologie LED
	LED
	3
	90
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	3
	Șoldanu
	 Str. Busuiocului
	2
	2
	tehnologie LED
	LED
	2
	60
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	4
	Șoldanu
	 Str. Calatorului
	8
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	5
	Șoldanu
	 Str. Codrului
	3
	2
	tehnologie LED
	LED
	2
	60
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	6
	Șoldanu
	 Str. Crinului
	10
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	7
	Șoldanu
	 Str. Crizantemei
	8
	6
	tehnologie LED
	LED
	6
	180
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	8
	Șoldanu
	 Str. Constantin Teodorescu
	10
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	9
	Șoldanu
	 Str. Dumbrava
	14
	10
	tehnologie LED
	LED
	10
	300
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	10
	Șoldanu
	 Str. Ficusului
	9
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	11
	Șoldanu
	 Str. Florilor
	10
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	12
	Șoldanu
	 Str. Freziei
	12
	10
	tehnologie LED
	LED
	10
	300
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	13
	Șoldanu
	 Str. Garoafei
	10
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	14
	Șoldanu
	 Str. Gării
	19
	19
	tehnologie LED
	LED
	19
	570
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	15
	Șoldanu
	 Str. Ghiocelului
	10
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	16
	Șoldanu
	 Str. Iasomiei
	10
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	17
	Șoldanu
	 Str. Irisului
	11
	10
	tehnologie LED
	LED
	10
	300
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	18
	Șoldanu
	 Intrarea Begoniei
	1
	1
	tehnologie LED
	LED
	1
	30
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	19
	Șoldanu
	Intrarea Lotusului
	9
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	20
	Șoldanu
	Intrarea Narcisei
	4
	4
	tehnologie LED
	LED
	4
	120
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	21
	Șoldanu
	 Str. Lalelelor
	10
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	22
	Șoldanu
	 Str. Liliacului
	12
	10
	tehnologie LED
	LED
	10
	300
	PTA
	2580
	PA1
	nu necesita înlocuire
	BMPT1

	23
	Șoldanu
	 Str. Macului
	56
	48
	tehnologie LED
	LED
	48
	1440
	PTA
	2886
	PA3
	nu necesita înlocuire
	BMPM3

	24
	Șoldanu
	 Str. Magnoliei
	8
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	25
	Șoldanu
	 Str. Mărgăritarului
	15
	14
	tehnologie LED
	LED
	14
	420
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	26
	Șoldanu
	 Str. Nicolae Dobrițoiu
	7
	3
	tehnologie LED
	LED
	3
	90
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	27
	Șoldanu
	 Str. Nufărului 
	10
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	28
	Șoldanu
	 Str. Panseluței
	11
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	29
	Șoldanu
	 Str. Primăverii
	10
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	30
	Șoldanu
	 Str. Răzorului
	5
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	31
	Șoldanu
	 Str. Rozelor
	8
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	32
	Șoldanu
	 Str. Sfântul Gheorghe
	10
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	33
	Șoldanu
	 Str. Soarelui
	6
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	34
	Șoldanu
	 Str. Socului
	9
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	35
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței
	107
	73
	tehnologie LED
	LED
	73
	2190
	PTA
	2886
	PA3
	nu necesita înlocuire
	BMPM3

	36
	Șoldanu
	 Șoseaua Podului
	18
	16
	tehnologie LED
	LED
	16
	480
	PTA
	2581
	PA2
	nu necesita înlocuire
	BMPM2

	37
	Șoldanu
	 Str. Trandafirului 
	8
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2581
	PA2
	nu necesita înlocuire
	BMPM2

	38
	Șoldanu
	 Str. Viorelelor 
	1
	1
	tehnologie LED
	LED
	1
	30
	PTA
	2581
	PA2
	nu necesita înlocuire
	BMPM2

	39
	Șoldanu
	 Str. Zambilei
	10
	9
	tehnologie LED
	LED
	9
	270
	PTA
	2581
	PA2
	nu necesita înlocuire
	BMPM2

	40
	Șoldanu
	 Str. Argeșului 
	19
	17
	tehnologie LED
	LED
	17
	510
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	41
	Șoldanu
	 Str. Brândușei 
	8
	7
	tehnologie LED
	LED
	7
	210
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	42
	Șoldanu
	 Str. Bujorului
	11
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2894
	PA4
	nu necesita înlocuire
	BMPM4

	43
	Negoești
	 Str. Alunului
	4
	3
	tehnologie LED
	LED
	3
	90
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	44
	Negoești
	 Str. Bradului
	7
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	45
	Negoești
	 Str. Caisului
	5
	3
	tehnologie LED
	LED
	3
	90
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	46
	Negoești
	 Str. Cantonului
	8
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	47
	Negoești
	 Str. Castanului
	6
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	48
	Negoești
	 Str. Ceairului
	2
	2
	tehnologie LED
	LED
	2
	60
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	49
	Negoești
	 Str. Gutuiului
	14
	12
	tehnologie LED
	LED
	12
	360
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	50
	Negoești
	 Intrarea Frasinului
	1
	1
	tehnologie LED
	LED
	1
	30
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	51
	Negoești
	 Intrarea Mesteacănului
	1
	1
	tehnologie LED
	LED
	1
	30
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	52
	Negoești
	 Intrarea Pinului
	2
	2
	tehnologie LED
	LED
	2
	60
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	53
	Negoești
	 Str. Ing. Ovidiu Vintilă 
	23
	21
	tehnologie LED
	LED
	21
	630
	PTA
	2638
	PA5
	nu necesita înlocuire
	BMPM5

	54
	Negoești
	 Str. Matei Basarab
	20
	18
	tehnologie LED
	LED
	18
	540
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	55
	Negoești
	 Str. Măceșului
	16
	14
	tehnologie LED
	LED
	14
	420
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	56
	Negoești
	 Str. Mărului
	6
	6
	tehnologie LED
	LED
	6
	180
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	57
	Negoești
	 Str. Nucului
	8
	8
	tehnologie LED
	LED
	8
	240
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	58
	Negoești
	 Str. Orhideelor
	15
	15
	tehnologie LED
	LED
	15
	450
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	59
	Negoești
	 Str. Parfumului
	6
	6
	tehnologie LED
	LED
	6
	180
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	60
	Negoești
	 Str. Prunului
	1
	1
	tehnologie LED
	LED
	1
	30
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	61
	Negoești
	 Str. Radu Voievod
	5
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	62
	Negoești
	 Str. Salcâmului
	5
	5
	tehnologie LED
	LED
	5
	150
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	63
	Negoești
	 Str. Smochinului
	2
	2
	tehnologie LED
	LED
	2
	60
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	64
	Negoești
	 Str. Stejarului
	6
	6
	tehnologie LED
	LED
	6
	180
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	65
	Negoești
	 Șoseaua Olteniței 
	80
	47
	tehnologie LED
	LED
	47
	1410
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	66
	Negoești
	 Str. Tineretului
	4
	4
	tehnologie LED
	LED
	4
	120
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	67
	Negoești
	 Str. Vișinului
	4
	4
	tehnologie LED
	LED
	4
	120
	PTA
	2637
	PA6
	nu necesita înlocuire
	BMPT6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele

	² locația, puterea, seria, caracteristici transformator de curent





	Tabel nr. 5 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	

	Zonele de risc, altele decât tunelurile și pasajele subterane rutiere

	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Locația
	Tipul zonei de risc¹
	lungimea / suprafata²
	Clasa sistemului de iluminat

	1
	Șoldanu
	Str. Iasomiei cu D.N.4
	Trecere pietoni
	8 m lungime
	ME5

	2
	Șoldanu
	Str. Constantin Teodorescu cu D.N.4
	Trecere pietoni
	8 m lungime
	ME5

	3
	Șoldanu
	Str. Garoafei cu D.N.4
	Trecere pietoni
	8 m lungime
	ME5

	4
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 70
	Primărie
	1968 mp
	ME3

	5
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 27
	Cămin Cultural
	1241 mp
	ME3

	6
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 45-47
	Grădiniță
	2001 mp
	ME3

	7
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 64
	Parohia  Șoldanu
	2125mp
	ME3

	8
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 83-85
	Dispensarul Uman 
	967 mp
	ME3

	9
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 79
	Casa Parohiala Șoldanu
	886 mp
	ME3

	10
	Șoldanu 
	Șoseaua Olteniței nr. 67
	Politia Șoldanu
	890 mp
	ME3

	11
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței  nr. 25
	Scoala Veche
	3791 mp
	ME3

	12
	Șoldanu
	Șoseaua Podului nr. 34
	Posta 
	900 mp
	ME5

	13
	Șoldanu
	Satul Șoldanu
	Intersecții
	63 buc.
	ME5

	14
	Șoldanu
	Str. Constantin Teodorescu nr. 3
	Scoala Șoldanu
	3889 mp
	ME5

	15
	Negoeşti 
	Șoseaua Olteniței nr. 52 
	Scoala Negoeşti
	4437 mp
	ME3

	16
	Negoeşti
	Șoseaua Olteniței nr. 35
	Parc Negoeşti 
	5275 mp
	ME3

	17
	Negoeşti
	Șoseaua Olteniței nr. 41
	Scoala Veche
	518 mp
	ME3

	18
	Negoeşti
	Scoala Negoeşti cu D.N. 4
	Trecere pietoni
	8m lungime 
	ME3

	19
	Negoeşti 
	Str. Matei Basarab nr. 32
	Parohia Negoeşti
	7679 mp
	ME5

	20
	Negoeşti
	Satul Negoeşti
	Intersecții
	46 buc
	ME5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	¹ treceri de pietoni, intersecții semaforizate și nesemaforizate, zone cu risc infracțional, școli, grădinițe etc.

	² se va specifică, după caz, lungimea sau suprafața, în funcție de tipul zonei de risc.



	Tabel nr. 6 - Anexa la Caietul de sarcini
	
	
	

	Monumente de artă, istorice, obiective de importanță publică sau culturală

	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Locația
	Specificația obiectivului
	Numărul dispozitivelor de iluminat
	Tipul sursei de lumina¹
	Puterea instalata

	1
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței nr. 64
	Monumentul Eroilor
	1
	LED
	30W

	2
	Negoeşti
	Șoseaua Olteniței nr. 35
	Monumentul Eroilor
	4
	LED
	30W

	
	
	
	
	
	
	

	¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele



	Tabel nr. 7 - Anexa la Caietul de sarcini

	Căile de circulație destinate traficului pietonal și/sau cicliștilor

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Denumirea tronsonului
	Clasa sistemului de iluminat
	Numărul corpurilor de iluminat
	Numărul stâlpilor de susținere
	Tipul sursei de lumina¹
	Puterea instalata
-W-

	1
	Șoldanu
	Șoseaua Olteniței
	ME3
	73
	73
	LED
	2190

	2
	Șoldanu
	Str. Macului 
	ME5
	48
	48
	LED
	1440

	3
	Negoeşti
	Șoseaua Olteniței 
	ME3
	47
	47
	LED
	1410

	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ incandescență, fluorescente, vapori cu mercur, vapori de sodiu, fără electrozi, LED, altele
	



	Tabel nr. 8 - Anexa la Caietul de sarcini

	Parcurile, spațiile de agrement, piețele, târgurile și altele asemenea

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Localitate
	Tipul locației
	Locația
	Zona¹
	Numărul stâlpilor de susținere
	Lungime
	Lățime
	Număr corpuri de iluminat
	Puterea instalata
-W-

	1
	Șoldanu
	 Loc de Joaca si Parc
	Șoseaua Olteniței  nr. 45-47
	Intersecția Str. Dumbrava cu D.N.4
	4
	2001 mp
	-
	4
	120

	2
	Șoldanu
	Teren de sport sintetic
	Str. Iasomiei
	Școala Șoldanu
	4
	1456 mp.
	-
	4
	120

	3
	Negoeşti
	Parc Negoeşti
	Șoseaua Olteniței 
	Intersecția DJ 307A
	4
	2000 mp
	-
	4
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	¹ date necesare identificării amplasării aleilor, căilor de circulație interioare etc.
	



	Tabel nr. 9 - Anexa la Caietul de sarcini

	Preturi unitare ale materialelor si manoperei utilizate privind mentenanța/modernizarea SIL, ale căror cantități sunt estimate pentru 5 ani, durata contractului de delegare a gestiunii prin prestare de servicii, pentru aparatele de iluminat cu LED si repetitiv în fiecare an din cei 5 pentru figurinele luminoase.

	
	
	
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Denumire
	U.M
	Cantitate
	Preț unitar fără TVA
	Valoare totala fără TVA

	1
	Intervenții programate manopera si PRB (platforma ridicătoare cu braț), 2 intervenții pe luna = 2 intervenții x 8 ore x 12 luni = 192 ore pe an = 960 ore pentru 5 ani. Acestea se fac numai la solicitarea beneficiarului.
	ora
	960
	160.00
	153,600.00

	2
	Intervenții neprogramate¹
	Montare AIL LED 30W cu sistem susținere (braț si coliere prindere stâlp)
	buc
	 
	691.29
	 

	3
	Intervenții neprogramate138
	Montare AIL LED 45W cu sistem susținere (braț si coliere prindere stâlp)
	buc
	 
	738.44
	 

	4
	Intervenții neprogramate¹
	Furnizare si instalare figurine luminoase tip Led- star dinamic, inclusiv demontarea acestora
	buc
	 
	758.08
	 

	5
	Intervenții neprogramate¹
	Furnizare si instalare diverse tipuri de ghirlande luminoase tip Led cu flash 4.20 m lungime, 0.8 m înălțime, 192 leduri, inclusiv demontarea acestora
	buc
	 
	508.30
	 

	6
	Intervenții neprogramate¹
	Servicii montare si demontare ghirlande luminoase diferite tipuri ale beneficiarului
	ora
	 
	160.00
	 

	7
	Intervenții neprogramate¹ manopera si PRB
	ora
	 
	160.00
	 

	8
	Intervenții neprogramate¹
	CABLU CYYF 3X1,5 mmp
	M
	 
	5.95
	 

	9
	Intervenții neprogramate¹
	CABLU CYYF 3X2,5 mmp
	M
	 
	8.56
	 

	10
	Intervenții neprogramate¹
	Cablu MYYM 2x1.5 mmp
	M
	 
	4.99
	 

	11
	Intervenții neprogramate¹
	Cablu MYYM 3x1.5 mmp
	M
	 
	5.42
	 

	12
	Intervenții neprogramate¹
	Cablu MYYM 3x2.5 mmp
	M
	 
	7.07
	 

	13
	Intervenții neprogramate¹
	Cablu TYIR 16+25 mmp
	M
	 
	10.90
	 

	14
	Intervenții neprogramate¹
	Cablu TYIR 4x25 mmp
	M
	 
	16.99
	 

	15
	Intervenții neprogramate¹
	CABLU VLPY (MYF) 16 mmp
	M
	 
	10.90
	 

	16
	Intervenții neprogramate¹
	T2XIR 50/8+3x70RM+1x25RM 0,6/1kV
	M
	 
	34.15
	 

	17
	Intervenții neprogramate¹
	TYIR 50/8 3x50+1x25
	M
	 
	30.14
	 

	18
	Intervenții neprogramate¹
	CONDUCTOR FY 1,5 mmp
	M
	 
	0.65
	 

	19
	Intervenții neprogramate¹
	CONDUCTOR FY 2,5 mmp
	M
	 
	1.09
	 

	20
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SC10001
	BUC
	 
	62.10
	 

	21
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SC10002
	BUC
	 
	77.63
	 

	22
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SC10005
	BUC
	 
	93.15
	 

	23
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SE10
	BUC
	 
	77.63
	 

	24
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SE11
	BUC
	 
	93.15
	 

	25
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SE4
	BUC
	 
	62.10
	 

	26
	Intervenții neprogramate¹
	COLIER CONSOLA SI9
	BUC
	 
	52.79
	 

	27
	Intervenții neprogramate¹
	CONSOLA C2 - 1 1/2"
	BUC
	 
	124.20
	 

	28
	Intervenții neprogramate¹
	CONSOLA C4 - 1 1/2"
	BUC
	 
	159.91
	 

	29
	Intervenții neprogramate¹
	CONSOLA C6 - 1 1/2"
	BUC
	 
	184.75
	 

	30
	Intervenții neprogramate¹
	CONSOLA C7 - 1 1/2"
	BUC
	 
	209.59
	 

	31
	Intervenții neprogramate¹
	CONSOLA LS 61
	BUC
	 
	107.12
	 

	32
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10001
	BUC
	 
	30.72
	 

	33
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10002
	BUC
	 
	33.58
	 

	34
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10005
	BUC
	 
	35.68
	 

	35
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 10
	BUC
	 
	37.12
	 

	36
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 11
	BUC
	 
	39.90
	 

	37
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 4
	BUC
	 
	30.46
	 

	38
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SI 9
	BUC
	 
	45.02
	 

	39
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H10
	BUC
	 
	2,972.88
	 

	40
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H11
	BUC
	 
	2,873.99
	 

	41
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H12
	BUC
	 
	3,630.83
	 

	42
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H3
	BUC
	 
	712.44
	 

	43
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H4
	BUC
	 
	582.99
	 

	44
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H5
	BUC
	 
	991.58
	 

	45
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H6
	BUC
	 
	1,184.71
	 

	46
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H7
	BUC
	 
	1,529.83
	 

	47
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H8
	BUC
	 
	1,727.62
	 

	48
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp metalic octogonal H9
	BUC
	 
	2,344.90
	 

	49
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp SC10005
	BUC
	 
	3,907.13
	 

	50
	Intervenții neprogramate¹
	Stâlp SC10002
	BUC
	 
	3,224.03
	 

	51
	Intervenții neprogramate¹
	Set fundație M12 pentru Stâlp H3-6 Ml
	BUC
	 
	270.14
	 

	52
	Intervenții neprogramate¹
	Set fundație M14 pentru Stâlp H5-6 Ml
	BUC
	 
	310.50
	 

	53
	Intervenții neprogramate¹
	Set fundație M16 pentru Stâlp H7-8 Ml
	BUC
	 
	349.31
	 

	54
	Intervenții neprogramate¹
	Set fundație M18 pentru Stâlp H9-10 Ml
	BUC
	 
	385.02
	 

	55
	Intervenții neprogramate¹
	Set fundație pentru Stâlp H11-12 Ml
	BUC
	 
	426.94
	 

	56
	Intervenții neprogramate¹
	MCB 20A, 3P+N
	BUC
	 
	103.99
	 

	57
	Intervenții neprogramate¹
	MCB 25A, 1P+N
	BUC
	 
	98.20
	 

	58
	Intervenții neprogramate¹
	MCB 32A, 2P
	BUC
	 
	109.00
	 

	59
	Intervenții neprogramate¹
	MCB 40A, 3P+N
	BUC
	 
	171.16
	 

	60
	Intervenții neprogramate¹
	MCB 63A, 3P+N
	BUC
	 
	236.63
	 

	61
	Intervenții neprogramate¹
	Pini  terminali
	BUC
	 
	0.93
	 

	62
	Intervenții neprogramate¹
	Usol 125A 4P, ABB
	BUC
	 
	814.72
	 

	63
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor 40A, CMT
	buc
	 
	331.46
	 

	64
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor 63A, 4ND, Hager
	buc
	 
	549.59
	 

	65
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor 80A, Lovato 4P , AC1-125A
	buc
	 
	924.72
	 

	66
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor DILM80A, Eaton, 230V
	buc
	 
	711.36
	 

	67
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor 95A
	buc
	 
	652.34
	 

	68
	Intervenții neprogramate¹
	Contactor 100A, Siemens
	buc
	 
	914.92
	 

	69
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 3P, 63A
	buc
	 
	174.66
	 

	70
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 2P, 63A
	buc
	 
	151.37
	 

	71
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 2P, 40A
	buc
	 
	62.88
	 

	72
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 2P, 25A
	buc
	 
	71.42
	 

	73
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 2P, 10A
	buc
	 
	34.47
	 

	74
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor 1P+N, 6A
	buc
	 
	31.12
	 

	75
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 1P, 40A
	buc
	 
	37.65
	 

	76
	Intervenții neprogramate¹
	Disjunctor Hager 1P, 63A
	buc
	 
	61.25
	 

	77
	Intervenții neprogramate¹
	Siguranță MPR 80A
	buc
	 
	25.15
	 

	78
	Intervenții neprogramate¹
	Siguranță MPR 63A
	buc
	 
	15.93
	 

	79
	Intervenții neprogramate¹
	Siguranță MPR 100A
	buc
	 
	32.62
	 

	80
	Intervenții neprogramate¹
	Selector 3 poziții, complet
	buc
	 
	92.37
	 

	81
	Intervenții neprogramate¹
	Cutie tablou metalic 250/250/150, cu contrapanou 
	BUC
	 
	203.12
	 

	82
	Intervenții neprogramate¹
	Cutie tablou metalic 600/400/250 cu contrapanou 
	BUC
	 
	401.12
	 

	83
	Intervenții neprogramate¹
	ASA 100
	BUC
	 
	5.74
	 

	84
	Intervenții neprogramate¹
	ASA 300 (bărcuță)
	BUC
	 
	20.18
	 

	85
	Intervenții neprogramate¹
	AUB 10001
	BUC
	 
	33.18
	 

	86
	Intervenții neprogramate¹
	AUB 10002
	BUC
	 
	35.82
	 

	87
	Intervenții neprogramate¹
	AUB 10005
	BUC
	 
	37.20
	 

	88
	Intervenții neprogramate¹
	AUB SE 10
	BUC
	 
	37.20
	 

	89
	Intervenții neprogramate¹
	AUB SE 11
	BUC
	 
	38.10
	 

	90
	Intervenții neprogramate¹
	AUB SE 4
	BUC
	 
	33.24
	 

	91
	Intervenții neprogramate¹
	AUB SI 9
	BUC
	 
	43.47
	 

	92
	Intervenții neprogramate¹
	BANDA INOX 0.7X20MM
	ML
	 
	3.26
	 

	93
	Intervenții neprogramate¹
	CATARAME INOX 13MMX20MM
	BUC
	 
	2.33
	 

	94
	Intervenții neprogramate¹
	CDD 45
	buc
	 
	14.28
	 

	95
	Intervenții neprogramate¹
	CIBM
	BUC
	 
	11.60
	 

	96
	Intervenții neprogramate¹
	CIBT
	BUC
	 
	20.18
	 

	97
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA CDD 45 IL
	BUC
	 
	14.28
	 

	98
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA CIR 750 COMPLETA
	BUC
	 
	25.46
	 

	99
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA LEGATURA TSKA50
	BUC
	 
	69.15
	 

	100
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA SERIE 12 POLI - 16MMP
	BUC
	 
	16.60
	 

	101
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA UNIVERSALA - CU 35
	BUC
	 
	29.26
	 

	102
	Intervenții neprogramate¹
	CLEMA UNIVERSALA - CU 50
	BUC
	 
	52.54
	 

	103
	Intervenții neprogramate¹
	Clema universala întindere cablu CIB Trifazat
	buc
	 
	20.18
	 

	104
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10001
	BUC
	 
	30.72
	 

	105
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10002
	BUC
	 
	33.58
	 

	106
	Intervenții neprogramate¹
	CSB 10005
	BUC
	 
	35.68
	 

	107
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 10
	BUC
	 
	37.12
	 

	108
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 11
	BUC
	 
	39.90
	 

	109
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SE 4
	BUC
	 
	30.46
	 

	110
	Intervenții neprogramate¹
	CSB SI 9
	BUC
	 
	45.02
	 

	111
	Intervenții neprogramate¹
	Clema avk. conductor 16 mmp
	BUC
	 
	13.12
	 

	112
	Intervenții neprogramate¹
	Clema avk. conductor 32 mmp
	BUC
	 
	26.54
	 

	113
	Intervenții neprogramate¹
	Eurocleme MRK diverse mărimi
	BUC
	 
	9.70
	 

	114
	Intervenții neprogramate¹
	Întinzător branșament CIBMU
	buc
	 
	11.57
	 

	115
	Intervenții neprogramate¹
	INTINZATOR IR 750
	BUC
	 
	50.58
	 

	116
	Intervenții neprogramate¹
	IZOLATIE PVC
	ROLA
	 
	2.79
	 

	117
	Intervenții neprogramate¹
	Sina omega
	ml
	 
	14.00
	 

	118
	Intervenții neprogramate¹
	Electrozi din țeava galvanizată de 1 și 1/4", 2ml
	buc
	 
	107.16
	 

	119
	Intervenții neprogramate¹
	Cutie de separație
	buc
	 
	105.57
	 

	120
	Intervenții neprogramate¹
	Platband zincat OlZn, 40x4
	ml
	 
	16.70
	 

	121
	Intervenții neprogramate¹
	Platband zincat OlZn, 25x4
	ml
	 
	12.32
	 

	122
	Intervenții neprogramate¹
	Săpătura mecanizata 1.00 x 0.40 m
	ml
	 
	17.27
	 

	123
	Intervenții neprogramate¹
	Săpătura manuala 1.00 x 0.5 m
	ml
	 
	28.00
	 

	124
	Intervenții neprogramate¹
	Ceas programabil digital cu funcție ASTRO, Hager  EE180
	buc
	 
	711.10
	 

	125
	Intervenții neprogramate¹
	Tub PVC Ø32
	ml
	 
	2.34
	 

	126
	Intervenții neprogramate¹
	Cot PVC Ø32
	buc
	 
	3.43
	 

	127
	Intervenții neprogramate¹
	Mufa PVC Ø32
	buc
	 
	3.40
	 

	128
	Intervenții neprogramate¹
	Tub PVC Ø16
	ml
	 
	1.40
	 

	129
	Intervenții neprogramate¹
	Cot PVC Ø16
	buc
	 
	2.33
	 

	130
	Intervenții neprogramate¹
	Mufa PVC Ø16
	buc
	 
	2.25
	 

	131
	Intervenții neprogramate¹
	BETON B200 (C12/15) fundație stâlpi
	mc
	 
	380.00
	 

	132
	Intervenții neprogramate¹
	Macara 5-10 t montaj Stâlpi
	ora
	 
	250.00
	 

	133
	Intervenții neprogramate¹
	Autocamion transport Stâlpi
	km
	 
	6.11
	 

	TOTAL INTERVENȚII PROGRAMATE
	153,600.00

	¹ Intervențiile programate si neprogramate se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Orele de manopera si materialele folosite vor fi prevăzute in fisa de intervenție. Timpul total de lucru ce se va deconta de către achizitor va cuprinde timpul efectiv de lucru la care se adaugă durata deplasării, tur/retur, de la sediul prestatorului la locul intervenției. Prețul convenit se referă la  Intervențiile programate / neprogramate pentru întreținerea sistemului de iluminat public. Pentru materialele folosite, manopera si utilajele aferente se vor folosi preturile unitare prevăzute in aceasta anexa, in baza cărora se va genera un deviz de plata pentru lucrările efectuate. Intervențiile vor fi efectuate de o echipa formata din electrician autorizat și un manevrant utilaj, cu experiență in reabilitarea sistemelor de iluminat public si se va efectua cu o platforma mobila autoridicătoare autorizata I.S.C.I.R..




