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     PRIMAR,

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA





GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECŢIA EDILITARĂ
Nr. __________________/____.____.2006
REFERAT 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”

În urma deselor avarii apărute pe reţelele termice secundare din Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif, a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare.


Consumatorii care vor beneficia de înlocuirea reţelei termice au următoarele adrese:

· Str. Ştefan cel Mare : bl. U15 ,C12,C13,C14,C15 

-    Str. Şt. O. Iosif :bl. B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8 A , B8B , B9 , B10 , B11 , B12 , B13A , B13B
Înlocuirea conductelor din canalul termic clasic se va realiza cu conducte preizolate, datorită caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică: pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de execuţie mai mică, etc.

     Reţeaua termică actuală este realizată din conducte de oţel izolate cu vată minerală , pozate în canal termic din profile prefabricate. Conductele preizolate au izolaţia termică realizate din spumă poliuretanică rigidă şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate. Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare. 

Valoarea totală a investiţiei "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif” conform  devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 1,443,242.48  lei reprezentând 412,354.99 EURO  la cursul de 3.5 lei/EURO. Durata de execuţie a lucrării este de 3 ani şi finanţarea se va face din bugetul local. 
Având în vedere cele expuse mai sus precum şi studiul de fezabilitate depus de  SC COLTERM SA cu nr. RE2006-914/18.04.2006, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”. 
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REFERAT 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”


În urma deselor avarii apărute pe reţelele termice secundare din Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif, a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare.


Consumatorii care vor beneficia de înlocuirea reţelei termice au următoarele adrese:

· Str. Ştefan cel Mare : bl. U15 ,C12,C13,C14,C15 

-    Str. Şt. O. Iosif :bl. B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B8 A , B8B , B9 , B10 , B11 , B12 , B13A , B13B
Înlocuirea conductelor din canalul termic clasic se va realiza cu conducte preizolate, datorită caracteristicilor tehnice superioare faţă de soluţia clasică: pierderi de energie termică mai mici, rezistenţă la acţiunea agenţilor externi, o mai bună monitorizare a eventualelor pierderi de agent termic, durata de utilizare mai mare, durata de execuţie mai mică, etc.

     Reţeaua termică actuală este realizată din conducte de oţel izolate cu vată minerală , pozate în canal termic din profile prefabricate. Conductele preizolate au izolaţia termică realizate din spumă poliuretanică rigidă şi mantaua de protecţie din polietilenă de înaltă densitate. Asamblarea conductelor se va face numai prin sudare, asigurarea continuităţii izolaţiei efectuându-se prin mufarea zonelor de îmbinare. 

Valoarea totală a investiţiei "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif” conform  devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 1,443,242.48  lei reprezentând 412,354.99 EURO  la cursul de 3.5 lei/EURO. Durata de execuţie a lucrării este de 3 ani şi finanţarea se va face din bugetul local. 
Având în vedere cele expuse mai sus precum şi studiul de fezabilitate depus de  SC COLTERM SA cu nr. RE2006-914/18.04.2006, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară zona Zona Lunei– Str. Şt. O. Iosif”. 
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