ANEXA NR.1

la Contractul de Concesiune nr………………..

PIAŢA DE GROS TIMIŞOARA

AMPLASAMENT: TIMIŞOARA, STR.OVIDIU BALEA NR.2 
SUPRAFAŢA TOTALA: 24.600 MP (FAZA I. ACTUALA)

MOBILAREA PLATFORMEI


CLADIRI:

-HALA DEPOZITE DE GROS:


27  boxe din care: - 24 depozite destinate angrosiştilor



      -   2 spaţii frigorifice 



      -   1 spaţiu tehnic

  
 2 grupuri sanitare pentru comercianti si cumparatori 
(incl.2 wc pt. handicapati)
-CLADIRE ADMINISTRATIVA:


la parter:


alimentaţie publica (fast food)
     
spaţiu preparare cu
anexe

grup sanitar pe sexe, grup sanitar handicapaţi     

oficiu banca si caserie, oficiu vamal 

la etaj:

spatii de birouri pentru administraţia pieţelor

grup sanitar

oficiu 
-ATELIER INTRETINERE/ MOTISTIVUITOARE

-3 MODULE CU CATE 4 CHIOŞCURI INDEPENDENTE 

-1 MODUL CU 4 CHIOŞCURI INDEPENDENTE + GRUP SANITAR CU DUS       
-GRUP SANITAR PENTRU COMERCIANTI SI CUMPARATORI

-CABINA POARTA


PLATFORME ACOPERITE: 

-PLATFORME ACOPERITE PENTRU PRODUCATORI

-RAMPE ACOPERITE APROVIZIONARE DEPOZITE SI EXPUNERE MARFA
-TERASA EXTERIOARA PARTIAL ACOPERITA FAST FOOD 

-PLATFORMA ACOPERTA DESEURI


PLATFORME NEACOPERITE 

PLATFORME NEACOPERITE PENTRU  PRODUCATORI

PLATFORMA TIR. APROVIZIONARE DEPOZIT DE GROS LA RAMPA 

ASTEPTARE TIR. 6 LOCURI

PARCARI TIR. 13 LOCURI

STATIONARE AUTO-MARFA DESFACERE EN GROS

PARCARI AUTOTURISME CUMPARATORI MIN 45+7 LOCURI

PARCARI AUTO MARFA 25 LOCURI

PARCARI  AUTOTURISME  ADMINISTRATIV-SERVICII.22 LOCURI

PLATFORMA DESEURI

PLATFORMA REZERVA PENTRU RECICLARE DESEURI (FAZA II)


UTILITATI TEHNICE/INTERVENTIE 

-POST TRAFO

-DECANTOR APE PLUVIALE SI SEPARATOR GRASIMI

-REZERVOR APA  


ÎMPREJMUIRE

DIN POFILE METALICE SI SOCLU BETON 
SUPRAFAŢA CONSTRUITA:

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: 2646.25 MP

      din care:

HALA DEPOZITE DE GROS:1703.35  MP+ RAMPE ACOPERITE: 950 MP

CLADIRE ADMINISTRATIVA: 332.35 MP

ATELIER INTRETINERE/ MOTISTIVUITOARE: 100.55 MP

CHIOSCURI: 3 x 62.55 (CHIOSC)266 + 92.95 (CHIOSC+GRUP        


SANITAR) 32.50 MP GRUP SANITAR  = 313 MP 

CABINA POARTA: 6 MP

POST TRAFO: 16 MP
PLATFORMA ACOPERTA DESEURI: 5x35 = 175 MP
PLATFORME ACOPERITE PRODUCATORI:462 + 761.75 =1223.75 MP

PLATFORME NEACOPERITE : 6232 MP  din care:

PARCARI MASINI PRODUCATORI:76/ 2182 MP

PLATFORMA APROVIZIONARE ASTEPTARE:1885 +360= 2245 MP

PARCARI AUTOTURISME CUMPARATORI:25 /525 MP

PARCARI TIR 13/1000 MP

     PLATFORMA DESEURI: 280 MP 

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA :2978.60 MP (FARA PLATFORME)

REGIM DE ÎNĂLŢIME:

HALA DEPOZITE DE GROS: PARTER ,   H=7.00M 

CLADIRE ADMINISTRATIVA: PARTER + ETAJ,  H=7.00M 

ATELIER INTRETINERE/ MOTISTIVUITOARE: PARTER,  H=4.50M 

CHIOSCURI/GRUP SANITAR: PARTER,   H=3.00M 

CABINA POARTA: PARTER,  H=3.00M 

POST TRAFO : PARTER,  H=4.50M 

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT =2646.25MP(CLADIRI)/24.600 MP X 100 =10.75 %CU PLATFORME:

POT = 2646.25MP + 6232 MP /24.600 MP X 100 =36 %

CUT =  2978.60  MP / 24.600 MP  = 0,121
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