Anexă la Hotărârea nr. ____/________

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei:

„CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ”
Denumirea investiţiei: „CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionarii întregii centrale în tehnologia slamului dens. ”

Amplasament: sat Chişoda, comuna Giroc 
Beneficiar: SC Colterm SA
Ordonator principal de credite: Directorul general al SC Colterm SA
Valoarea investiţiei:  16.244.374,4 RON reprezentând 4.641.244 EUR, din C+M 6.157.483,9 RON reprezentând 1.759.281,1 EUR
Durata de realizare(luni): 36 luni 
Suprafaţa construcţiei staţie şlam:  240 mp
Număr mediu de personal pentru exploatare, întreţinere şi reparaţii curente: 2
Durata de atingere a parametrilor proiectaţi: 60 zile
