ANEXA 2
Extindere iluminat public str. Gh. Lazăr nr.36, str. Labirint nr.2, str. Dropiei nr.4 şi nr.7 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Gh. Lazăr nr.36, str. Labirint nr.2, str. Dropiei nr.4 şi nr.7, lucrarea nr. SF2-3-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi metalici şi stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 817 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   199.142,53 RON    adică   57.709,09  EURO

Extindere iluminat public str. Horia Creangă 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str.Horia Creangă, lucrarea nr. SF2-5-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

f. tipul stâlp: stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

b. LES j.t. : 180 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   35.951,12 RON    adică   10.418,20  EURO

Extindere iluminat public Parcul Dacia 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Parcul Dacia, lucrarea nr. SF2-10-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
g. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3x70+50 mmp; ACYABY 3x35+16 mmp; ACYABY   4x16 mmp
h. tipul stâlp : stâlpi metalici
4. Lungimea reţelelor electrice: 

c. LES j.t. : 764 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   285.356,00 RON    adică   82.692,71  EURO

Extindere iluminat public Complex Comercial Take Ionescu 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Complex Comercial Take Ionescu, lucrarea nr. SF2-13-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
i. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3x35+16 mmp; 
j. tipul stâlp : stâlpi metalici şi stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

d. LES j.t. : 458 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   159.512,23 RON    adică   46.224,71  EURO

Extindere iluminat public str. Brânduşei 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Brânduşei, lucrarea nr. SF2-19-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi supraterane
k. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3x35+16 mmp; TYIR 50 OI Al 3x35+16 mmp;
l. tipul stâlp : stâlpi metalici şi stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

e. LES j.t. : 406 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   118.508,13 RON    adică   34.342,22  EURO

Extindere iluminat public Parcul Industrial Freidorf 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public Parcul Industrial Freidorf, lucrarea nr. 1/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
m. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

n. tipul stâlp: stîlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

f. LES j.t. : 990 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  191.133,12 RON    adică   55.388,06  EURO

Extindere instalaţie iluminat public strada Boema 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public strada Boema, lucrarea nr. 2/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 301 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 38.003,39 RON    adică   11.012,92  EURO

Extindere instalaţie iluminat public strada Vasile Balmoş 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public strada Vasile Balmoş, lucrarea nr. 5/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 382 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 95.424,08 RON    adică   27.652,74  EURO

Extindere instalaţie iluminat public strada Mircea Neamţu 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public strada Mircea Neamţu, lucrarea nr. 8/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d. tipul stâlp: stîlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 460 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  : 81.500,52 RON    adică   23.617,87  EURO

Extindere instalaţie iluminat public Intrarea Onoarei 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat public Intrarea Onoarei, lucrarea nr. 12/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stîlpi pietonali tip „Parc”
4.  Lungimea reţelelor electrice: 

a.  LES j.t. : 250m

5.  Durata de realizare a investiţiei : 5 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire
6.  Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   50.172,35 RON    adică   14.539,34  EURO
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