ANEXA 1
Extindere instalaţie iluminat public pe străzile Aida şi Traviata
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere instalaţie iluminat publicpe străzile Aida şi Traviata, lucrarea nr. 3/2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane 
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4+16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 865 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   118.772,64 RON    adică   34.418,87  EURO

