ANEXA 2
	Extindere iluminat public pe str. Carei, str. Călan, careu de blocuri
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat publicpe străzile Carei, Călan, careu între blocuri, lucrarea nr. 2-6-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de metal şi stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 686 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   414.402,97 RON    adică   120.088,96  EURO

Extindere iluminat public pe aleea Ghirodei, str. Radu Tudoran, str. Ionel Teodoreanu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public pe aleea Ghirodei, str. Radu Tudoran, str. Ionel Teodoreanu , lucrarea nr. 2-2-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane, supraterane
e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp, TYIR 50 Ol Al 3x35+16mmp;

f. tipul stâlp: stâlpi de metal
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 220 m
b. LEA j.t. : 240 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   139.287,74 RON    adică   40.363,90  EURO

Extindere iluminat public pe str. Bogdăneşti nr.32
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public str. Bogdăneşti nr. 32, lucrarea nr. 2-4-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

g. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x25+16 mmp;

h. tipul stâlp: stâlpi de metal
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 225 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   88.776,96 RON    adică   25.726,49  EURO

Extindere iluminat public pe str. Semicerc, str. Ştefan Nădăşan, str. Eugen Todoran 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public pe str. Semicerc, str. Ştefan Nădăşan, str. Eugen Todoran, lucrarea nr. 2-8-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

i. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

j. tipul stâlp: stâlpi de metal
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 880 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   222.255.61 RON    adică   64.406.98  EURO

Extindere iluminat public pe str. Dej, str. Cugir, str. Orşova careu de blocuri
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public pe str. Dej, str. Cugir, str. Orşova careu de blocuri, lucrarea nr. 2-9-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

k. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

l. tipul stâlp: stâlpi de metal
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 607 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   292.028,40 RON    adică   84.626,29  EURO

Extindere iluminat public pe str. Pan Halipa
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public pe str. Pan Halipa, lucrarea nr. 2-11-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

b. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

c. tipul stâlp: stâlpi de metal
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 427 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   105.492,27 RON    adică   33.141,45  EURO

Extindere iluminat public Zona Bucovina A26, A27 careu blocuri 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public Zona Bucovina A26, A27 careu blocuri, lucrarea nr. 2-15-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane
a. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  TYIR 50 Ol Al 3x35+16mmp;

b. tipul stâlp: stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 229 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   57.546,79 RON    adică   16.676,36  EURO

Extindere iluminat public pe str. Furnicii
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public pe str. Furnicii, lucrarea nr. 2-18-2007;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare
        : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : supraterane
a. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  TYIR 50 Ol Al 3x35+16mmp;

b. tipul stâlp: stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 303 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   61.213,68 RON    adică   17.738,98  EURO




