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MEMORIU  JUSTIFICATIV

1 INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

	
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	Locuinte colective 
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 - Plan Urbanistic de Detaliu -



	
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	Beneficiar
	MARCOV  JIVA si sotia MARCOV LILIANA MIHAELA

	
	Proiectant general

- Urbanism

 Pr. nr. 51/JIV/08


	S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L.

Timişoara, Aleea ICAR Nr. 9

Arh. Daniela NEGRISANU


	
	Studiu geotehnic
	S.C. GEO TOOLS S.R.L.

Dumbravita, Str. Petofi Sandor, Nr 45

Ing. Liviu ARDELEAN 

	
	Lucrari edilitare
	S.C. C&C INSTALL S.R.L.

Timişoara, Str. Gospodarilor, Nr. 4

Ing. Cristian BEJERITA 

	
	Faza de proiectare
	Plan Urbanistic de Detaliu

	
	Data elaborării
	IUNIE 2008




1.2. Obiectul lucrării

Solicitari ale temei- program

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timişoara, Str. Pius Branzeu, Nr. F.N., în vederea realizării obiectivului „Locuinte colective, in regim P+2E+Er”. 

Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea sudica a oraşului. 

Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru:

· utilizarea funcţională a terenului, în relaţie cu funcţiunile din zonă;

· modul de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor;

· amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Zona studiată în prezenta documentaţie se află situată in partea de sudica a oraşului Timişoara. 

Conform Planului Urbanistic General şi a prevederilor aferente UTR-ului din care face parte terenul studiat (UTR 70), zona este alocată funcţiunii pentru locuinţe şi funcţiunilor complementare locuinţei.

Evoluţia acestei zone în cadrul oraşului Timişoara are un caracter predominat rezidential, manifestat prin marimea zonelor rezidentiale existente.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Accesibilitate la căile de comunicaţie. Limite şi vecinătăţi

Zona care face obiectul PUD este accesibilă în prezent din partea vestica, de pe strada Pius Branzeu.
Accesul pietonal pe terenul studiat este asigurat în prezent de pe trotuarul aferent strazii Pius Branzeu.
Zona este bine deservită de mijloace de transport în comun, care asigură legătura cu centrul şi cu alte arii ale oraşului. 

Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere

Zona detaliată în PUD are o suprafaţă de 3168 mp, fiind formata din 6 parcele  de forma dreptunghiulara, cu suprafata de 528mp fiecare si cu un front stradal de 17 m. la Str. Pius Branzeu.
Terenul studiat este liber de constructii. În situaţia actuală, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0.00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0.00. 

Pe suprafeţele libere de construcţii există spaţii verzi neamenajate. 

Tipul de proprietate asupra terenurilor


In momentul actual, terenul este in proprietatea privata MARCOV Jiva si sotia  MARCOV Liliana Mihaela, Str. Pius Branzeu, Nr. F.N.,  Timişoara, conform C.F. nr.  135861, cu Nr. Cadastral 14343;14344/1/9, 14343;14344/1/10, 14343;14344/1/12, 14343;14344/1/13, 14343;14344/1/14.
 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic


În prezent zona studiată are funcţiune rezidenţială, cu funcţiuni complementare de servicii. Aria rezidenţială existentă este compusă din locuinte unifamiliale P+M, P+1, P+1+M si bloc de locuinte P+2.

Aspectul actual al zonei studiate este specific ariilor urbane nou constituite cu functiune preponderent rezidentiala, manifestat fie prin crearea unor nuclee de locuinte colective fie prin aparitia punctuala a unor locuinte unifamiliale sau multifamiliale.
Zona studiata detine si suprafete de teren libere de constructii.

 
Pe terenul studiat nu există elemente naturale sau de relief care să prezinte vreo importanţă sau care să condiţioneze în vreun fel organizarea urbanistică.

Fondul construit existent

În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din:

- bloc de locuinţe 
 - amplasate în proximitatea zonei studiate;




  
 - regim de înalţime: P+2+Er;




   
 - înalţime: maxim 11,00m;




   
 - structura: cadre beton armat;




   
 - acoperiş: tip terasă necirculabilă;




   
 - starea clădirilor: foarte bună.

- locuinte unifamiliale 
- amplasate pe limita nordica, estica, sudica si vestica a zonei 
studiate;

  



- regim de înalţime : P+1, P+M, P+1+M




- înălţime la cornisă: variabil intre 4 m  si 6 m;





- înălţime maximă: 9 m;





- structura: pereţi portanţi din zidărie de caramidă;





- acoperiş: tip şarpantă din lemn, cu învelitoare din ţiglă;





- starea clădirilor: stare foarte buna. 

Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Aria studiata în cadrul PUD-ului este deservită de o gamă restrânsa de servicii, acestea fiind asigurate in cadrul zonelor de servicii de cartier.
Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Se vor respecta prevederile referatului geotehnic.
Echiparea existentă

Gabaritele reţelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi. 

4. REGLEMENTĂRI

În perimetrul amplasamentului studiat în cadrul acestui PUD, se propune dezvoltarea unei zone rezidenţiale, compuse dintr-un bloc de locuinţe colective P+2E+Er.
4.1.
  OBIECTIVE ŞI MODALITĂŢI DE OPERARE

Soluţia urbanistică a fost elaborată tinându-se seama de următoarele obiective:

· realizarea unei zone rezidenţiale, adaptată contextului urbanistic;

· asigurarea suprafeţelor de teren necesare drumurilor şi aleilor de deservire locală;

· asigurarea de parcaje ecologice 

4.2.
  UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

În conformitate cu Conţinutul regulamentului aferent PUG, referitor la zona rezidenţială, se pot stabili următoarele:

Art. 4.2.1.  Zone şi subzone funcţionale:

- terenul studiat va fi subzona de tipul Li a (subzona rezidentială cu locuinţe înalte, cu mai mult de trei niveluri);

Art. 4.2.2.  Utilizări permise:

· Este permisă construirea de locuinţe colective;

Art.4.2.3  Utilizări interzise:

· Este interzisă desfăşurarea activităţilor industriale sau a altor tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros;

· Este interzisă amplasarea funcţiunii de depozite de deşeuri;

· Este interzisă desfăşurarea altor funcţiuni incompatibile cu funcţiunea de locuire şi servicii complementare.

4.3 CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

Art. 4.3.1.  Orientarea faţă de punctele cardinale

· Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, evitându- se orientarea exclusiv spre nord;

· Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel facută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă să se asigure durata minimă de însorire.
· Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viată al populaţiei: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 4.3.2. Amplasarea faţă de aliniament

· Amplasarea construcţiilor va respecta aliniamentul creat la Str. Pius Branzeu, de către locuintele P+1 amplasate pe directia nord-sudica a terenului studiatat (aliniamentul la frontul stradal va fi de 3 m), cu decrosuri posibile la nivelele superioare conform plansei de reglemntari.
· In mod exceptional, retragerea construcţiilor fată de aliniamentul mai sus amintit este permisă numai dacă aceasta nu induce incoerenţă caracterului fronturilor stradale.

Art. 4.3.3.  Amplasarea în interiorul parcelei

· Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei va respecta urmatoarele coordonate:

· este permisa amplasarea constructiilor la o distanta de L=h/2 m fata limita de proprietate de pe latura vestica;

· este permisa amplasarea constructiilor la o distanta de 4,50 m  fata de  limita de proprietate de pe latura nordica, respectiv sudica (in functie de parcela la care se face referire).

· amplasarea constructiilor in adancimea parcelei se va face in asa fel incat sa se pastreze distanta minima de 10 m fata de limita estica a lotului (spatele parcelei);

Art. 4.3.4.  Amplasarea faţă de drumuri publice

· În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice, construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi exploatare, parcaje, reţele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menţionate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural şi coerenţei fluxului funcţional. 

4.4. 
REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Art. 4.4.1.  Accese carosabile

· Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare;

· Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în Normativul P118 / 1998;

· Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde;

· Acesul auto pe parcela va avea latimea de minim 3 m;

· Conform Anexei nr. 4 din R.G.U., locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi accese la parcaje şi garaje.

Art. 4.4.2.  Accese pietonale

· Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselelor pietonale pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel; 

4.5.
 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 4.5.1.  Parcaje, garaje şi anexe

· Construcţiile de locuinţe vor dispune de locuri de parcare sau garaje, conform normativelor în vigoare (1 loc de parcare/apartament + 2 locuri pentru vizitatori, rezultand un numar de 9 locuri de parcare pentru fiecare parcela.
· Este interzisă executarea, în cadrul parcelei pentru clădirile de locuinţe colective, a construcţiilor destinate garajelor individuale;

· Se accepta autorizarea amenajarii parcajelor care lipsesc, pe un alt teren, cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100m de terenul studiat, conform R.L.U., Alin. 10.4;

· Se recomandă realizarea spaţiilor de parcaje exterioare din dale înierbate;

· Art. 4.5.2.  Spaţii verzi

· Este obligatorie amenajarea şi plantarea zonei destinate spaţiului verde, aferentă zonei rezidenţiale;

· Este obligatorie prevederea unei suprafeţe de minim 2mp/locuitor pentru zonele rezidenţiale, dar nu mai putin de 10% din suprafata terenului.
Art. 4.5.3.  Împrejmuiri

· Terenul va fi imprejmuit pe toate laturile, la frontul stradal fiind permisa o imprejmuire cu o inaltime maxima de 1,80 m, din care maxim 60 cm soclu opac.

· Se interzice executarea imprejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

4.6.

 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE CONSTRUCŢIILOR

Art. 4.6.1.  Forma

· Este interzisă realizarea unor construcţii care din punct de vedere formal strică coerenţa zonei;

Art. 4.6.2. Dimensiuni

· Este obligatorie păstrarea dimensiunilor şi gabaritelor la care sunt construite clădirile din jur-blocurile de locuinţe colective;

Art. 4.6.3.  Înălţimea construcţiilor

· Regimul de înalţime general impus construcţiilor este de maxim: P+2E+Er;

· Inaltimea maxima a constructiei propuse nu va depasi 13.00 m fata de cota 0.00, inaltime cornisa max. = 9.00 m.  

Art. 4.6.4.  Aspectul exterior al construcţiilor

· Sunt interzise construcţiile pastişe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice;

· Sunt interzise imitaţiile de materiale;

· Construcţiile, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, nu va trebui să intre in contradicţie cu aspectul general al zonei şi nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii;

· Culorile pentru faţade vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente;

Art. 4.6.5.  Procentul de ocupare al terenului

· Zona cu caracter rezidenţial va avea un procent de ocupare al terenului de maxim de 35%.

4.7.  REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TEHNICO- EDILITARA

Art. 4.7.1. Racordarea la reţele tehnico- edilitare existente

· Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi energie, sau în cazul realizării de soluţii de echipare în sistem individual.

Art. 4.7.2.  Realizarea de reţele tehnico- edilitare

· Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz;

4. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

5. Toate reţelele stradale de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii se vor realiza subteran.

Art. 4.7.3.  Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

· Reţelele de apă, canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a oraşului;

· Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a oraşului.

Art. 4.7.4.  Alimentarea cu apă- canal

Alimentarea cu apa potabila a fiecarei cladiri se face de la reteaua de apa a orasului Timisoara, situata pe Str. Pius Branzeu. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer si pentru incendiu (instalatii cu hidranti exteriori daca este cazul).
Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

· conducte principale de distributie ;

· conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de bransamente.

Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori sau interiori (daca este cazul, in functie de scenariul la foc) alimentati de la reteaua de distributie exterioara a apei reci.

Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de numarul de locuitori conform STAS 1343.

Hidrantii externi se amplaseaza la distante de maxim 150 m intre ei si la 5 m de zidurile cladirilor ; se amplaseza de regula in spatiile verzi.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de consum si pentru combaterea incendiului ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare.

Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa.

Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei .

Determinarea cantitatii de apa potabila 

 Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 
[image: image5.wmf]1000
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∑ N(i) 
[image: image6.wmf]o

qs(i)           [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori 

Ni = 18 persoane ( / parcela)

qs – debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti  

qg = 120 l/ore.zi

qp – debit specific pentru nevoi publice

qp = 100 l/om.zi

a) Debitul zilnic mediu de apa 

Qzi med = 
[image: image7.wmf]1000
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 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]o

 18 (120 + 100) = 3.96 mc/zi
Qzi med = 3.96 mc/zi (pentru o parcela)

  Qzi med.total= 6 x 3.96 = 23.76 mc/zi 

b) Debitul zinic maxim de apa 

    Qzi max = 
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∑ [N(i)
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 q(i) 
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 Kzi (i)]       [mc/zi]

    Kzi – abaterea valorii consumului zilnic

    Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,40
Qzi max = 
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 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]o

18 (120+100) 
[image: image14.wmf]o

1,40 = 5.54
Qzi max =5.54 mc/zi

Qzi max total = 6 x 5.54 = 33.26 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]o
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∑ N(i) 
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qs(i) 
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 Ko 
[image: image20.wmf]o

Kzi      [mc/zi]

 Ko – coeficient de variatie orara a debitului

 Ko = 3 (pentru 16 locuitori)

Qo.max = 
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 16(120+100) 
[image: image25.wmf]o

3 
[image: image26.wmf]o

1,40 = 0.69 mc/h

Qo.max = 0.69 [mc/h]

Qo.max total = 6 x 0.69 = 4.15[mc/h]

Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori

Pentru 96 locuitori rezulta 1 incendiu simultan:

    Qie = 5 l/s = 18 mc/h

Durata  de functionare a hidrantilor exteriori 

     Te = 3 ore

Inbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUD.

Sistemul de canalizare cuprinde :

· racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara;

· retele de canalizare exterioara ;

· camine de racord la canalizarea exterioara;

· camine de racord la colectorul public;

· guri de descarcare sau rigole pentru descarcarea apelor meteorice;

· colectorul public de ape uzate.

 Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este :

Qzican.med = 0,8 
[image: image27.wmf]o

3.96 = 3.16 mc/zi

Qzican.med = 3.16 mc/zi

Qzican.med total= 6 x 3.16 = 19.00 mc/zi

 Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare:

   Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc   ( l/s )

   i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si durata ploii

   i =260 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1 

  Ф – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ;

  Ф=0.90 

  Sc – suprafata de calcul, in mp;

a) de pe acoperisuri 

  S=225 mp (/parcela)

  qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc = 0,0001 x 260 x 0,90 x 225

  qc = 5.26 l/s

  qctotal = 6 x 5.26 = 31.59 l/s
Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate din incinta sunt evacuate prin intermediul caminelor de vizitare la reteaua de canalizare a orasului Timisoara.

Art. 4.7.5.  Alimentarea cu gaze naturale

   Sisteme de incalzire propuse 

Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie.
In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte :

-  centrala termica proprie;
Centrala termica se amplaseaza in spatii special amenajat.

Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe.

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a Orasului Arad.

Solutii de extindere a capacitatii de alimentare cu gaze naturale

Se prevad urmatorii consumatori pentru gazele naturale :

· arzatoarele cazanelor de la centralele termice ;

· aparatele de utilizare a gazelor naturale din blocuri si spatiile aferente.

Sistemul de distributie al gazelor naturale al ansamblului de locuinte cuprinde:

· reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune medie;

· statie de reglare masurare 

· reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune redusa;

· conductele de bransament ;

· post de reglare a presiunii si masurarea debitelor de gaze;

· instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare masurare existenta in zona.

De la aceste statii se alimenteaza consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusa.

Se prevad bransamente separate si post de reglare/masurare pentru fiecare imobil in parte.

Art. 4.7.6.  Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii

Alimentarea cu energie electrică 

Bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel ( pentru o parcela):

Locuinte:  7 apartamente  x  4.5 kw/apartament              Pi = 31.5 kW
       ks  =   0,62



 Puterea instalata pentru intreg ansamblul de imobile:    Pi = 41.5 kW
 Puterea maxima simultan absorbita:                          Pmsa = 25.73 kW                  

 Total:                                                             Pmsa = 6 x 25.73 = 154.38 kW                  

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. ELECTRICA S.A.

Lucrări necesare:

Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică 

Se va realiza o retea subterana si se vor proiecta  la imobil  o firida de bransament.

Lucrările se vor realiza de o firmă atestată pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicaţii şi televiziune în cablu

Operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de telecomunicaţii, internet şi cablare în toată zona. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective cu funcţiuni complementare.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

5.  CONCLUZII

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

· noua funcţiune propusă (locuinte colective) a aparut ca urmare a dezvoltării zonei şi a cererii existente pe piaţa;

· situaţia actuală care începe să se contureze susţine ipoteza dezvoltării zonei cu funcţiune predominant rezidenţială.

Certificatele de urbanism care vor fi eliberate vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. 

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării PUD- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi menţinerii la zi a situaţiei. 









              Întocmit,








 Arh. Novella Craciun
       Arh. Eugen FILIP
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