ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Eduard
 Pamfil
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Eduard Pamfil, lucrarea 
    nr. 1/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi beton  tip SC-10001  cu înălţimea de 10 m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 460 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   64.077,60 LEI    adică   18.568,90  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 2/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Anton
       Golopenţia şi Legumiculturii (parţial)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Anton Golopenţia 
    şi Legumiculturii (parţial), lucrarea nr. 2/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton tip SC-10001 cu înălţimea de 10 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 471 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   64.845,00 LEI    adică   18.791,30  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 3/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Lacului
        nr. 6/1
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public str. Lacului nr. 6/1, lucrarea 
    nr. 3/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : ornamentali tip Parc cu înălţimea de 4,2 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 145 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   31.768,40 LEI    adică   9.206,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 4/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Chiriac 
        nr. 3 (în spatele blocului)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Chiriac nr. 3 (în spatele
    blocului), lucrarea nr. 4/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: ornamentali de tip Parc cu înălţimea de 4,2 m
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 155 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   21.673,10 LEI    adică   6.280,60  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 5/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Marius
        Nemţoc, Atomului, Legumiculturii şi Intrarea Neptun
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Marius Nemţoc, Atomului,
    Legumiculturii şi Intrarea Neptun, lucrarea nr. 5/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   3x35+16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton tip SC-10001 cu înălţimea de 10 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 1.468 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   284.232,40 LEI    adică   82.367,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 6/2009: Extindere instalaţie iluminat public pe str. Mureş 
        nr. 121 (parcare)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Mureş nr. 121 (parcare),
    lucrarea nr. 6/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : ornamentali de tip Parc cu înălţimea de 4,2 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 390 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   47.767,10 LEI    adică   13.842,30  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)

      - SF lucrarea nr. 7/2009 :Extindere reţea de iluminat public pe str. 
        Diaconu Coresi
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Diaconu Coresi, lucrarea 
    nr. 7/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi de beton tip SCP -10001 cu înălţimea de 10 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 80 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   13.073,8 LEI    adică   3.788,60  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 8/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Snagov
         (zona blocuri)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Snagov (zona blocuri),
     lucrarea nr. 8/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp : ornamentali tip Parc cu înălţimea de 4,2 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 385 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   57.424,70  LEI    adică   16.641,00  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)

     - SF lucrarea nr 9/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Alma
        Cornea Ionescu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Alma Cornea Ionescu,
    lucrarea nr. 9/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi de beton tip SC-10001 cu înălţimea de 10 m
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 417 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   73.127,60 LEI    adică   21.191,50  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
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